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经甲乙双方友好协商，依据中华人民共和国相关法律法规，本着平等自愿，诚实互信的原则，就甲方购买乙方“大沩AI智慧体育运动系统”产品，双方达成如下共识：
一、协议内容
“大沩AI智慧体育运动系统”是基于乙方自研的智慧体育运动软硬件一体化产品，乙方提供甲方该产品软硬件相关产品、远程指导和在线答疑服务，并及时解决使用过程中的技术问题。乙方所销售的产品为标准化产品，其系统程序会不定期更新,不包含甲方定制化需求。
二、产品功能及配置
	智慧体育教学练测评系统；体育家庭作业系统服务
1 .人脸采集功能:应用系统内拍摄；可选择学生编号， 可选择学生性别；
2.大屏设置功能：2.1自定义大屏所要播放的排行榜内容，并进行画面预览2.2选择各榜单播放的间隔时间及声音大小； 2.3可权限设置——仅管理员有权配置。
3.手机控制功能
3.1支持手机端切换体测模式、运动项目切换、测试时间选择；
3.2支持出现身份信息不匹配时， 手动修改；
3.3支持手机端控制开始、重置设备；
3.4支持手机回放、查看历史记录， 可对回放记录进行投屏， 并切换相应遥控器。
4.运动数据查看
4.1全校概览支持查看全校学生的运动测试数据， 运动成绩占比率， 全校及个人成绩的汇总， 平均分值；
4.2测试记录可查看学生运动时间、成绩、平均分， 可手动排序、成绩生成表格一键导出；
4.3运动视频自动储存， 可回放查看作弊， 保证数据有效真实性， 若有误可进行手动修改。
5.手机APP
5.1学生在家对着手机摄像头或者平板摄像头进行跳绳、开合跳、高抬腿、深蹲等运动，视频 AI可以自动识别动作并进行计数， 运动完成后， 系统会生成运动报告， 方便学生和家长进行查看。
5.2支持老师布置的单日 、周期体育作业；学生家庭体育作业打卡提交， 与校端APP数据同步， 老师可查看学生完成作业情况。
5.3学生可通过完成运动挑战获得运动积分和勋章， 并根据学生锻炼情况， 系统为学生制定个性化提升方案和练习视频指导等， 提升学生在家运动锻炼的兴趣和持续性。实现学校和家庭体育运动作业之间的无缝衔接和融合， 提升家校协同育人的效果， 促进学生全面发展和健康成长。


	无感人脸识别数据驾驶舱功能， 学生档案功能
学生通过看摄像头， 自动识别学生人脸， 显⽰学生个人运动档案：个人信息、体育综合评分、体育运动评分、本学期运动天数、身体形态、身体机能、运动能力图5个维度（力量、耐力 、速度、柔韧、灵敏）、体质评定及运动处方，校长通过看摄像头， 自动识别校长人脸， 显⽰近一个月全校学生运动档案：总运动人次、跳绳排行榜、跳远排行榜、各项运动达标率、成绩统计、各项活跃度、优秀年级占比排名、 日运动趋势图。

	九大运动体测项目
一、摄像头
1.像素：1600万， 可变焦距
2.支持背光补尝，强光抑制，3D数据降噪3.120dB宽动态， 适应不同监控环境
4.支持ROI感兴趣区域增强编码， 支持Smart264/265编码， 可根据场景情况自适应调整码率分配， 有效节省存储成本
5.摄像头帧率25， 支持3路视频码流
二、显⽰屏
1.尺寸： 55寸
2.类型： LCD
3.分辨率： 3840 X 2160
4.显⽰面积： 1209.87*680.38mm
5.可视角度： 178 °(H) / 178 °(V)
6.亮度： 2000 cd/m²
7.对比度：1200:1
8.防水喇叭：防水高品质15W喇叭
9.防雷器：三级防雷
10.漏电保护器：有防漏电
11.定时器：可按天、周、月设置定制开关机
12.机器寿命：50000小时
13.摄像头：12mm IPC摄像头
14.防水等级：IP55
15.亮度调节：内置自动光感应控制器，屏幕亮度自动调整
三、AI智慧体育运动系统：AI运动项目单设备支持多个运动项目，5人跳绳测试；1人立定跳远测试；3人纵跳摸高测试；5人开合跳测试；3人仰卧起坐测试；5人深蹲测试；5人高抬腿（踩球）测试；5人左右跳（踩球运球）；2人坐位体前屈；能查看学生个人档案、成绩、 曲线图， 可查看单项目运动历史成绩记录以及相对应运动处方建议， 历史视频可保存15天。各项目运动过程中可实时展⽰运动者的人体关节点 、球的位置框等AI识别内容， 以及实时的计数结果。
1、AI智慧跳绳测试仪：
1.1在1个摄像头下， 可支持5人运动同时测试、 同时计时计数， 运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配， 前端大屏跳绳过程数据实时显⽰ 、跳出测试区域提⽰ 、运动结束后分时间段计数、 中断数的呈现。
1.2支持过程中人体姿态追踪， 转体跳跃后仍正常计数。
1.3竞赛模式：可支持学生进行跳绳竞赛， 成绩实时显⽰ ， 可查看跳绳排行榜。
1.4测试范围：0-2000次， 分值1次， 允许误差： ±1次。
1.5运动结束后， 形成个人运动报告， 跳绳速率， 并给出测评点评和锻炼建议， 手机端查看视频回放。
1.6背景抗干扰:支持在复杂背景下， 被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测， 支持背景抗干扰人数至少6人；
AI智慧立定跳远测试仪：
2.1运动过程中应可实现人脸识别、身份信息匹配， 支持基于视频实现立定跳远测距， 自动识别踩线、单脚起跳、垫步跳、出界等犯规提⽰ 、成绩的实时交互呈现。
2.2立定跳远过程中随来随测，在测试位自动识别身份，测试过程声音提⽰，测试成绩实时显⽰；
2.3跳远地垫刻度自动识别检测，可左右移动随意摆放；
2.4测试仪器无需跳毯，可直接在塑胶操场上进行测试，适应室内外测试环境，不受强光影响。跳落区两侧无障碍，跳毯两侧不能有其他辅助设备，不影响跳远动作，保障人员、设备安全。
2.5测试屏幕在无人测试状态下显⽰个人/班级实时排行榜数据；
2.6测试屏幕实时显⽰测试者身份信息、实时成绩，实时头像，分时动作切片组合图。
2.7支持视频回溯，系统自动抓取运动过程中的关键帧，包括准备、起跳、腾空、落地四个关键帧。测试屏幕实时显⽰测试者身份信息、实时成绩，实时头像，分时动作切片组合图；
2.8测试者在测试位进行人脸识别，各测位独立进行测试，随来随测。测试成绩在屏幕实时显⽰。
2.9测试范围：0~300cm；分度值：1cm；允许误差： ±1cm；
3、AI智慧纵跳摸高测试仪：在1个摄像头下， 可支持3人同时AI人脸识别进行摸高测距测试， 运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，跳出界违规显⽰；
3.1支持前端大屏跳高结果数据显⽰ 、瞬间画面呈现。支持“新纪录 ”等特效动画及声音提⽰；
3.2测试范围：0~320cm；分度值： 1cm；允许误差： ±1cm；
4、AI智慧开合跳测试仪： 1个摄像头下， 可5人同时运动计时计数， 运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配， 支持前端大屏开合跳过程数据实时显⽰ ， 支持前端大屏结束后的计数呈现。
4.1犯规动作不计数：需双手双脚运动， 手不动或脚不动不计数；
4.2测试范围：0~500次；分度值： 1次；允许误差： ±1次；
5、AI智慧仰卧起坐测试仪：测试全程人脸识别、身份绑定， 具备防替考、防作弊 、 自由模式及考试模式， 测试结果大屏实时显⽰。
5.1一台主机、3个测试位、仰卧起坐过程中随来随测， 在测试位自动识别身份， 测试过程声音提⽰，测试成绩实时显⽰；
5.2仰卧起坐板自动识别检测位置是否移动， 屏幕可显⽰器材是否摆放准确；
5.3犯规检测：肩胛骨未触垫、手臂未触膝、膝盖未弯曲、顶胯、未抱头。可自
主选择调试违规检测难度。
5.4测试屏幕在无人测试状态下显⽰个人 /班级实时排行榜数据
5.5测试屏幕分别实时显⽰3名测试者身份信息、实时成绩，实时头像，违规个数。
5.6测试结束，成绩实时上传，可在App实时查看，支持历史记录视频回放 ；成绩可纳入教学管理。
5.7测试模式有自由模式和考试模式， 自由模式测试者在测试位举右手进行人脸识别， 各测位独立进行测试，随来随测。考试模式由老师控制， 统一发令进行测试。测试成绩在屏幕实时显⽰；
5.8测试范围：0 ~99次；分度值： 1次；允许误差： ±1次；
6、AI智慧深蹲测试仪：
6. 11个摄像头下， 可支持5人同时深蹲测试， 运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配， 通过前端摄像头自动识别测量结果， 测试结果大屏实时显⽰。
6.2测试范围：0 ~500次；分度值： 1次；允许误差： ±1次；
7、AI智慧高抬腿测试仪：
7.1 1个摄像头下， 可支持5人同时高抬腿测试， 运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配， 通过前端摄像头自动识别测量结果， 测试结果大屏实时显⽰。
7.2可支持高抬腿踩球运动， 屏幕实时显⽰运动个数；
7.3测试范围：0 ~500次；分度值： 1次；允许误差： ±1次；
8、AI左右跳测试仪：
8.11个摄像头下，可支持5人左右跳，同时进行踩球运球，屏幕实时显⽰运动个数。
8.2运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，通过前端摄像头自动识别测量结果, 测试结果大屏实时显⽰。
8.3测试范围：0 ~500次；分度值： 1次；允许误差： ±1次；
9、AI智慧坐位体前屈测试仪：
测试全程人脸识别、身份绑定， 具备防替考、防作弊、 自由模式及考试模式， 测试结果大屏实时显⽰。
9.1一台主机、2个测试位、随来随测， 在测试位自动识别身份， 测试区域请勿站人提⽰ ， 测试过程声音提⽰ ， 测试成绩实时显⽰；
9 .2采用图像测距， 无机械推板， 无需归位测试游标等配件， 无易损件。
9.3犯规检测：双腿屈膝、单手推板， 可语音播报违规。
9.4测试屏幕在无人测试状态下显⽰个人 /班级实时排行榜数据；
9.5测试屏幕分别实时显⽰2名测试者身份信息、实时成绩， 实时头像。
9.6测试结束， 成绩实时上传， 可在App实时查看， 支持历史记录视频回放 ；成绩可纳入教学管理。
9.7支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标 ：姿态保持时长、屈膝角 、身体弯曲角等， 系统给出优秀指标供学生参考， 包括肌群分析图谱， 给予精细化的点评与建议；
9.8测试范围：-20.0cm ~40.0cm；分度值：0. 1cm；允许误差： ±0 . 1cm。

	AI操场吧50米跑 、 100米跑
一、算法高清摄像头：
1.像素：1600万，可变焦距
2.支持背光补尝，强光抑制，3D数据降噪3.120dB宽动态， 适应不同监控环境
4.支持ROI感兴趣区域增强编码， 可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
5.摄像头帧率25， 支持3路视频码流
二、立杆
1.Q235材质， 整体热镀锌；
2.主杆3.5m，横臂3.5m。特殊环境根据现场情况定制
三、边缘显⽰终端
1.尺寸：32"
2.背光类型：DLED
3.分辨率：1920 × 1080
4.显⽰尺寸(mm)：702×396
5.外壳采用 1.5mm 镀锌钢板， 喷戶外专用粉末
6.结构设计防水边，满足IP55 防护等级
7.整机屏前保护玻璃采用 6mm 防爆钢化玻璃
8.采用高亮度显⽰屏，亮度1500cd/m2
四、智能AI边缘控制终端
1.CPU：八核
2.GPU：ARM Mali G610 3D GPU；内嵌高性能 2D加速硬件
3.算力：6T
4.内存：8GB
5.存储：256GB
6.操作系统： Linux系统
五、AI智慧50米/100米跑测试系统
1.支持4-8跑道同时测试， 无穿戴设备， 随来随测， 具备防替考功能；
2.运动过程中可实现人脸识别、身份信息匹配， 支持基于视频实现抢跑、踩线、窜道、弃跑、中途换人跑等违规提⽰、成绩的实时交互呈现；
3.自助测试模式：测试者在起跑线通过立杆上摄像头举右手进行无配合的无感身份识别， 识别成功后音箱自动发令起跑， 到达终点， 终点屏幕显⽰测试者信息。
4.考试模式:老师在App统一控制， 音响随机发令， 到达终点， 终点屏幕显⽰测试者信息，支持召回重跑，可手动取消违规成绩，手动添加学生信息；
5.考核结束， 成绩实时上传， 测试者可在App实时查看。
6.终点屏幕显⽰测试者实时成绩，实时头像，起跑反应时间，成绩排行及违规信息。
7.测量范围：0 ~999.99s，分度值：0.01s，误差： ±1%
8.支持创建测评时选择自动发令、手动发令多种发令形式， 自动发令可通过测试者在起跑线通过立杆上摄像头举右手进行无配合的无感身份识别， 识别成功后音响自动发令起跑完成测评，手动发令可实现 “各就位 ”“预备 ”“起跑 ”分阶段控制；
9.支持不少于10人同时测试， 无穿戴设备， 随来随测， 具备防替考功能；
10.支持检测学生长时间离开测评区域， 并自动结束测评；

	AI操场吧200米、400米、 800米、 1000米、 1500米跑
一、摄像头算法高清摄像头：
1.像素：1600万， 可变焦距
2.支持背光补尝，强光抑制，3D数据降噪3. 120dB宽动态， 适应不同监控环境
4.支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart264/265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配， 有效节省存储成本
5.摄像头帧率25， 支持3路视频码流
二、立杆
1.Q235材质， 整体热镀锌；
2.主杆3 .5m，横臂3 .5m。特殊环境根据现场情况定制
三、边缘显⽰终端
1.尺寸：32"
2.背光类型：DLED
3.分辨率：1920 × 1080
4.显⽰尺寸(mm)：702×396
5.外壳采用 1.5mm 镀锌钢板， 喷戶外专用粉末
6.结构设计防水边，满足IP55 防护等级
7.整机屏前保护玻璃采用 6mm 防爆钢化玻璃
8.采用高亮度显⽰屏， 亮度达到1500cd/m2
四、智能AI边缘控制终端
1.CPU：八核
2.GPU：ARM Mali G610 3D GPU； 内嵌高性能 2D加速硬件
3.算力: 6T
4. 内存：8GB
5.存储：256GB
6.操作系统： Linux系统
五、AI智慧800米/1000米跑测试系统
系统支持同一场景， 一套设备支持200米/400米800米/1000米/1500米跑步测试项目 。支持与同一操场50米/100米跑设备同时使用测试， 运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配， 测试结果大屏实时显⽰。
1 .支持不少于80人同时使用 ， 可站在任意一个跑道看摄像头人脸识别测试者身份信息， 无穿戴设备， 随来随测， 具备防替考功能；
2.支持站在任意一个跑道看摄像头人脸识别秒级识别测试者身份信息， 在终点屏幕显⽰违规信息， 成绩无效。
3.考试模式：老师在App统一控制，支持召回重跑，可手动取消违规成绩，手动添加学生信息。
4.到达终点，终点屏幕显⽰测试者信息：个人信息、体育综合评分、体育运动评分 、本学期运动天数、身体形态、身体机能、运动能力图5个维度（力量、耐力、速度、柔韧、灵敏）
5.考核结束， 成绩实时上传， 测试者可在App实时查看。
6 .终点屏幕显⽰测试者实时成绩， 实时头像， 成绩排行及违规信息；
7.支持800米/1000米男女同测；可多组循环发令，前一组起跑后，后一组即可发令起跑， 测试者随来随测，分组无上限；成绩自动检测，自动计时、自动计圈。
8.界面响应速度：全部跑完之后，≤1s秒内出分析结果；
9.测量范围：0 ~999s，分度值：1s，误差：±1％，支持计时成绩误差：≤1s；
10.支持保存起点发令、终点冲线等情况的视频，与跑步过程中抓拍图片用于核对成绩， 支持手动添加和修改成绩；
11.考核过程中，如果现场网络异常，支持网络恢复后数据自动恢复；
12 .支持手机APP成绩智能补录，可进入补录界面查看全程视频回放及学生每圈过线时间， 通过智能提⽰补录学生跑步成绩；

	AI操场吧阳光跑
一、摄像头
算法高清摄像头：
1.像素：1600万，可变焦距
2.支持背光补尝，强光抑制，3D数据降噪3. 120dB宽动态，适应不同监控环境
4.支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart264/265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
5.摄像头帧率25，支持3路视频码流
二、立杆
1.Q235材质，整体热镀锌；
2.主杆3.5m，横臂3.5m。特殊环境根据现场情况定制
三、边缘显⽰终端
1. 55吋戶外高亮液晶屏；
2.显⽰尺寸1208(W)×680(H) mm， 显⽰比例16:9；
3.背光类型 LED；分 辨 率 1920*1080；
4.亮度2000cd/m2；对比度 3000:1；
5.可视角度 178 °(H) / 178  (V)；
6.使用寿命 60000 小时；
7.正面防护玻璃：6mm超白钢化玻璃；
8.钣金外壳采用1.5mm镀锌钢板， 使用年限确保10年以上， 防护等级达到IP65；
9.防爆玻璃， 整机防护等级达到IP65；
四、智能AI边缘控制终端
1.CPU：八核
2.GPU：ARM Mali G610 3D GPU； 内嵌高性能 2D加速硬件
3.算力: 6T
4.内存：8GB
5.存储：256GB
6.操作系统：Linux系统
五、AI智慧阳光跑测试系统
1.计时成绩误差：≤1s；
2.界面响应速度：全部跑完之后，1s秒内出分析结果；
3.多人同测：支持个人和多个班级、年级、学院同时测试，支持1-3000人同时测试；
4.无感人脸识别：学生跑步过程中无需做任何停顿、额外看摄像头与其他与跑步无关的任何肢体动作， 就可完成全程无感识别无感采集与成绩实时上传，且人脸识别率≥99% , 大屏实时呈现运动数据；根据跑道长度适配，自动计算跑步圈数、时长，可实现男女混跑，分组套跑；记录展⽰各个学院的出勤率和运动水平；
5.支持随来随测， 支持多人同时运动， 无起点， 识别完成后按照设定的路线轨迹跑， 进行动作捕捉， 对运动者进行AI人脸识别采集， 跑完结束后自动生成跑步成绩；
6.场景支撑：适用于学生晨跑、学生夜跑、大课间跑操、课前热身、课后练习等场景
7.作弊检测：操场布置有多个识别区， 学生跑步过程必须在相邻无感识别区被识别， 相应里程才会被汇总计入；
7.1抄近道检测：没有按照识别区顺序被依次识别， 相应里程不计入总里程；
7.2违规区域检测：对于不符合跑步区域要求的运动记录会进行过滤， 相应里程不计入总里程；
7.3使用外力作弊识别：支持 AI 姿态识别， 自动检测跑步过程中骑自行车、 电动车等作弊行为， 识别并过滤无效成绩， 后台留存作弊记录。
8.系统通过先进的监控技术,确保考核过程中的公正性,消除作弊行为,实现成绩的准确记录与实时更新,学生可随时查询个人成绩。
9.支持对接学校操场戶外大屏呈现学生阳光跑数据
9.1运动数据展⽰功能支持实时呈现校园学生跑步里程排行榜， 可多维度展⽰当日跑步数据、周里程排名、月里程排名， 清晰呈现各榜单用戶及对应里程；
9.2环境信息展⽰功能同步显⽰当前区域实时天气数据， 包含当日温度、湿度、风力等级及风向；
9.3交互说明功能屏幕配置二维码入口 ， 扫码可查看设备使用说明及注册指引；
9 .4支持学校课间跑操及夜间跑操功能， 学生方阵跑和夜间跑可以实时在屏幕上展⽰学生人脸与今日跑步里程。
9 .5支持学生课后包括夜间单人打卡跑， 可在屏幕上实时展⽰正在跑步学生的头像与今日跑步里程
10.支持对接学校操场戶外大屏呈现学生阳光跑数据：可实时展⽰学校学生跑步排名，
多维度展⽰学生阳光跑月榜排名， 学期排名情况；支持学校课间跑操， 学生方阵跑可以实时在屏幕上展⽰学生人脸与今日跑步里程；
11.阳光跑大屏支持人脸识别， 每位学生通过人脸识别后， 阳光跑大屏即可显⽰可以查询到自己本期累计成绩， 完成任务度成绩， 支持不少于4人同时查询；
12.支持在管理后台配置学生参与阳光跑任务的目标，并对任务进行详细的配置， 学校根据不同年龄段的学生配置不同程度的任务的需求。
13.教师可通过可在进行中/结束后， 查看当前任务下每个班级已参与/未参与的学生名单 ,  并且查看学生的运动里程。
14.系统支持自定义跑步时间段， 适应学生的日常生活安排。
15.测量范围：0 ~999s，分度值：1s，误差：±1％，响应时间：0.3秒，人脸识别响应速度：1秒。

	AI操场吧引体向上
一、摄像头
1.像素：1600万， 可变焦距
2.支持背光补尝，强光抑制， 3D数据降噪
3. 120dB宽动态， 适应不同监控环境
4.支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart264/265编码， 可根据场景情况自适应调整码率分配
5.摄像头帧率25， 支持3路视频码流
二、显⽰屏
1.尺寸： 32"
2.背光类型：DLED
3.分辨率：1920 × 1080
4.显⽰尺寸(mm)：702×396
5.外壳采用 1.5mm 镀锌钢板， 喷戶外专用粉末
6.结构设计防水边， 满足 IP55 防护等级
7.整机屏前保护玻璃采用 6mm 防爆钢化玻璃
8.采用高亮度显⽰屏，亮度达到1500cd/m2
9.CPU：八核，主频2 .4GHzz;
10.算力：6T
11.GPU：四核 Mali-G610 MP4 GPU
12.内存：8GB
13.存储：256GB
14.操作系统 ：Android
三、AI智慧引体向上测试仪：
1.学生双手正握杆脸朝摄像头⽰意， 可通过摄像头识别人脸信息， 系统播报学生姓名开启测试并实时播报测试有效成绩， 成绩将与该学生绑定， 识别响应速度2s。
2.在1个摄像头下， 可支持3人同时引体向上计数， 运动过程中实现无感人脸识别、身份信息匹配，大屏实时显⽰运动数据；
3 .对违规动作进行识别：手臂未伸直、下颚未过杆、双手离杠、双腿摆动幅度过大、手掌反握违规识别、学生踮脚跳拉伸显⽰脚着地、脚踩物品引体向上、人员辅助引体向上、弹力绳助力引体向上、背对摄像头引体向上显⽰背身等， 对违规动作进行声音提醒， 不计数；
4.测试屏幕在无人测试状态下显⽰个人 /班级实时排行榜数据；
5.测试屏幕分别实时显⽰3名测试者身份信息、实时成绩， 实时头像。
6 .支持在复杂背景下， 被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测， 支持背景抗干扰人数至少5人；
7.支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：手臂弯曲角度、膝盖弯曲角 、身体摆幅角度等， 系统给出优秀指标供学生参考， 包括肌群分析图谱， 给予精细化的点评与建议；
8.测试结束， 成绩实时上传， 可在App实时查看， 支持历史记录视频回放 ；成绩可纳入教学管理。
9.测试模式有自由模式和考试模式， 自由模式测试者在测试位进行人脸识别， 各测位独立进行测试， 随来随测。测试成绩在屏幕实时显⽰。
10.测量范围：0 ~99次， 分度值1次， 误差±1次。

	校园智慧体育运动数据查询平台
65吋三防高亮触摸屏
一、显⽰屏
1.尺寸：65吋
2.背光类型： LCD
3.分辨率：1920 X 1080p
4.显⽰尺寸(mm)：1420 ×800mm
5.喇叭：2 ×10W(8Ω)
6.外观材质：钢化玻璃面板+铝型材边框+钣金外壳
7.CPU：RK3588，八核， 2.4GHz
8. 内存：4G DDR4
9. 内置储存器：256GB
10.USB：2个USB外置接口
11.视频播放：支持视频格式包括MKV、 MOV、 MP4、AVI、TS、 MPG、ASFLV、OG G、 RM等
12. 以太网： 1个， 10M/100M自适应以太网
13.采用高亮度显⽰屏， 亮度达到2000nits， 设计寿命50000h
14.HDMI 输出： 1个,HDMI1 .4标准接口 ， 最高支持1080P输出
15.防水等级：IP55
16.纳米触摸： 10点纳米触摸
17.外壳采用1 .5mm镀锌板， 喷戶外专用粉末， 防腐5年以上。
18.工作环境：工作湿度 10 ~90%RH 工作温度 -10℃ to 60℃
19.整机屏前保护玻璃采用5mm 超白钢化玻璃， 透光率98%， 高透光 。
二、校园智慧体育运动数据查询平台
1 .具备自由练习、 国家体测、赛事、家庭作业等功能模块；
2 .支持手机端登录一站式AI智慧体测评云系统， 可操作系统平台开展测试；
3.支持学生个人、班级、年级、全校体测成绩分析及汇总；
4.支持学生信息管理、学生体测数据报表导出、体测功能设置；
5.支持测试视频存储与测试数据分析服务；支持学生视频数据推送家长端；
6.支持基于老师、班级、学校分别开通管理账号， 分层分级管理；
7.支持基于班级、学生的运动锻炼数据分析、展⽰与导出；
8.支持体育校级大数据平台展现跳绳、跳远、各类体测项目展⽰：
9 .支持跨校比赛， 可查看各校各项目数据排行榜；
10.可一键生成体测成绩上报表、体测分析表等；
11.可查看学生体质档案， 包含在校运动档案、体测档案;
12.可在学校大屏上查看个人的各项运动活跃度， 运动成绩达标率， 并支持按周， 月，学期的时间维度统计
13.支持全校学生个人运动数据， 体质健康数据查询
14.支持全校个人各项运动周达标率， 月达标率， 学期达标率呈现
15.支持个人运动数据视频回放。

	团队版智能护腿板
1. 电量：满电状态下可续航8小时；
2.材质：高强度PP材质， EVA；
3.防护等级≥IP65；
4. 内置可拆卸追踪单元，搭载高性能运动传感器、数据存储与蓝牙传输模块；
5.可采集16项核心数据：最大启动加速度、最快速度、右脚使用频率、高速跑动距离、急转次数、冲刺次数、单位时间跑动距离、冲刺距离、跳跃次数、高速跑动次数、跑动距离、能量消耗、最大跳跃高度、左脚使用频率、运动步数、最大摆腿力量；
6.能够满足与手机端软件的数据联动。

	护腿板团队版软件
1.支持创建赛事、创建日程、邀请球员、添加球员、创建球队、加入球队等操作；
2.支持查看球队整体运动数据；
3.支持批量绑定和解绑多套护腿板；
4.支持球队切换；
5.支持查看护腿板信息；
6.支持运动报告的转发操作；
7.运动报告包括：全队数据总览（耐力 、爆发力 、速度、平衡、力量）、总跑动距离、总高速跑动、总冲刺距离、总能量消耗、总高速跑动次数、总冲刺次数。各个球员各项数据以及综合得分情况。

	智能足球
1.4号球、5号球可选， 内置芯片， 可实现无线充电；
2.材质：高端PU、丁基橡胶、 PET纤维；
3.充电技术：支持电磁感应无线充电技术；
4. 内置高速轨迹运算模块；

	足球技能测评系统
1.能够满足与手机或IPAD端软件的数据联动；
2.支持原地踩球、侧身踩球、脚弓拨球、脚底拉球、前后推拉球、左右脚推拉球、V字拉球、颠球等训练内容的数据采集与分析；
3.支持查看历史数据。
4.支持将数据保存至手机或分享至个人社交平台。

	AI影像运动分析系统（256G版本）
1.支持4K双目拼接， 最高输出1600万像素全景画面、输出高清直播画面
2.水平180 °超大视场角覆盖整个场地的拍摄效果
3.集成球和人员检测识别算法， 自动进行运镜跟拍， 推近拉远拍摄、实现无人化拍摄，直播展⽰
4.支持全场、 回正直播模式切换， 适应更多比赛场景
5.支持进球识别、 自动剪辑生成比赛视频
6.配套移动端、 PC端软件， 发起直播/录播、 比分条、解说， 支持导播第三方直播平台
7. 内置锂电池供电，工作时间在10小时以上，移动便携式安装部署、方便使用
8.机身自带256GB存储、支持赛事录播、 回放和下载

	体育与健康课教学应用系统 【标准版】
一、智能运动表： 1.尺寸规格46 .5x36x14mm； 电池续航：持续测量≧ 12小时；
2.智能运动表应配LED多色灯， 并能够根据运动强度显⽰不同颜色，颜色不低于五个颜⾊；
3.智能运动表超过预警阈值可进行震动报警；心率准确度95%以上， 并能对心率数据进行存储；
4.防水等级达到IP67以上， 并提供防尘试验(IP6X）、防水试验(IPX7)
5.数据传输范围大于60米以上， 数据传输支持蓝牙4 .0以上；
二、数据采集器： 1.产品尺寸：数据采集器待机8小时， 并且带电量显⽰；
2.可通过复位键进行自动配置， 支持4G全网频段， 无需配置网络可自动连接后台服务器， 提供相应的照片或者截图；
3.传输距离≧50米；支持蓝牙5 .0、ANT传输、支持无线标准 2.4G&5G 双频；
4.温度0℃ ~ 40℃ , 相对湿度85%
三、无线投屏器：无线投屏器， 材质：ABS+pc；分辨率：4K/30Hz;视频接口： HDMI；线长： HDMI线0 .5米、供电线1米
四、多口充电箱： 1.带充电状态显⽰屏， 能够清楚的看到每个手环充电状态， 并配有不低于3个的USB充电口；
2.充电采用磁吸式， 充电过程无需拆掉表带；
3.带充电开关， 打开开关才能充电， 保护手环充电安全性；输入电压： 12V,最大输出总电流3A;
输出电压：5V最大0 .09A；
充电数量最大支持≧50口集体充电；材质：ABS+PU
五、显⽰终端器：一、硬件参数：
1.尺寸：屏幕尺寸： 13.2吋， 厚度：7. 1-9mm， 运行内存：6GB， 最大支持256GB；显⽰比例： 16:9
2.连接方式：支持联通4G/移动4G/电信4G以上；
3.前置、后置摄像头500W；支持多点触控；指南针； 内置感应；重力感应；分屏功能
二、 内置软件参数：
1.支持前端APP及后台自定义学校logo。并在教师APP中呈现学校自定义的logo；
2.部署阶段系统自检功能：在打开接收器、学生佩戴智能运动表后， 教师平板app可实时显⽰智能运动表连接状态， 并将智能运动表连接和未连接进行分类呈现， 可在APP实时常看手环电量情况；
3.教师平板控制功能：支持教师一键上课操作， 一键上课后呈现硬件状态提⽰ ， 包含在线学生人数， 数据采集器状态显⽰ ， 数据采集器异常提醒， 支持数据采集器配置；
4.支持班级实时数据和个人实时数据查看， 班级数据包含班级前6名学生心率排序界⾯；
5一键开课后可进入上课5秒倒计时等待界面；
6.实时数据：上课过程中可实时呈现学生头像照片， 实时心率、个体密度， 实时呈现班级群体密度。上课过程中可对个体密度、平均心率进行排序；
7.课后数据：课后班级数据应包含新课标平均心率、群体密度指标以及训练冲量、最大摄氧量等训练运动负荷指标， 包含班级平均心率曲线图、课堂评价、各个阶段平均心率对比图、运动强度分布图等指标；
8.阶段时间分配：支持在课程结束后， 对各个阶段的时间重新分配， 分配后确认后生成相应新的各个阶段时间分布图；
9.数据分析：支持在教师端APP按照年级、班级、学生进行数据对比分析和趋势对比分析， 支持在教师通过后台进行数据趋势分析和对比分析、数据汇总。后台支持数据汇总， 并导出相应的原始数据， 提供相应的APP截图；；
10.可通过APP对数据采集器进行配置;配置内容包含接收器WIFi上网模式、工作模式 、socket协议、扫描类型、服务IP等；
11.支持跳绳设备拓展， 界面应当具备跳绳选项， 硬件满足的情况下支持跳绳测试、跳绳实时数据呈现， 测试结果导出等功能。
三、 网页后台：
1.提供一套网页后台账号便于教师管理教师账号、学生名单录入、历史数据查看等
2.可通过后台对各个年级、班级、学生进行数据对比、数据分析以及数据汇总。
3.支持后台上传学校logo， 支持校级、班级等不同权限进行查看数据。
六、设备收纳盒：尺寸： 32*23*12cm外部， 材质： EVA， 具备抗震、抗压
七、网络设备套装：单校标配硬件设备， 含无线AP、路由器、交换机、 PDU等
八、施工及辅材：含不锈钢防水箱、六类网线、汇聚箱、 电源线、 PVC管、光纤、 lc尾纤等其他辅材



三、结算方式

	大沩AI智慧体育运动系统

	产品名称
	规格型号
	采购数量
	单位
	单价（元）

	智慧体育教学练测评系统；体育家庭作业系统服务
	沩工、DaweiAI-AI04
	1
	套
	2,000.00

	无感人脸识别数据驾驶舱功能，学生档案功能
	沩工、DaweiAI-AI04
	1
	套
	2,000.00

	九大运动体测项目
	沩工、DaweiAI-JXLS 1
	4
	套
	80,000.00

	AI操场吧50米跑、100米跑
	沩工、DaweiAI-DP01
	1
	套
	74,000.00

	AI操场吧200米、400米、800米、1000米、1500米跑
	沩工、DaweiAI-ZCP
	1
	套
	13,8000.00

	AI操场吧阳光跑
	沩工、DaweiAI-YGP1
	1
	套
	168,000.00

	AI操场吧引体向上
	沩工、DaweiAI-LTXS 1
	2
	套
	46,800.00

	校园智慧体育运动数据查询平台
	沩工、DaweiAI-AI04
	1
	套
	30,000.00

	团队版智能护腿板
	简极科技、茵战JOY-SGSWT0 10
	25
	套
	500.00

	护腿板团队版软件
	简极科技、团队版智能护腿板软件套装
	1
	套
	6,000.00

	智能足球
	简极科技、INSAIT COACH 足球
	8
	套
	40.00

	足球技能测评系统
	简极科技、
INSAIT COACH 足球系统软件
	1
	套
	3,200.00

	AI影像运动分析系统（256G版本）
	简极科技、INSAIT CC
	1
	套
	14,000.00

	体育与健康课教学应用系统【标准版】
	灵动数聚、LD-807
	1
	套
	42,000.00

	金额小写（元）
	905,620.00

	金额大写（元）
	玖拾万零伍仟陆佰贰拾元整


1、本合同含税总价： 905，620.00 元，大写人民币:  玖拾万伍仟陆佰贰拾 元整。付款方式：待所有设备及系统安装调试、上线运行完毕，并终验合格后，采购方向中标人支付合同金额的100%。，达到付款条件起60日，支付合同总金额的100%。
2、本合同产品整机免费质保5年，质保期内因产品自身质量问题，免费维修、更换零配件；人为、 自然灾害损坏除外。从甲方或甲方指定人收到货物之日起提供服务，甲方将货物出售，上述质保及服务适用于新的买家，即适用于货物的实际使用人。
3、甲方按照乙方提供的银行账户信息支付合同费用，并提供正确的开票资料。
4、乙方银行账户信息：
单位名称：浙江大沩人工智能科技有限公司
税号：91330602MABX4M7T0B
单位地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道袍中北路350号综合楼209室
单位电话：0575-88602016
开户银行：招商银行绍兴城东支行
银行账户：575905359410000
四、发货
乙方需按照甲方要求的发货时间，将货物运送到甲方指定地点，并承担运输费用。并于2026年8月20日前完成施工。
五、售后维保要求
1.培训要求:成交供应商完成设备到货安装后，免费组织操作人员、运维人员现场实操培训，培训内容含设备使用、日常保养、简易故障处置，培训不少于5场，培训结束留存培训资料。
2.整机免费质保5年，质保期内因产品自身质量问题，免费维修、更换零配件;人为、自然灾害损坏除外。
3.7x24小时技术响应，故障2小时内应答。
4.质保期内每年免费上门定期巡检，做好维保台账记录。
5.质保期内免费提供备用配件，缩短停机维修时长。
6.突发整机瘫痪、系统宕机等重大故障，2小时抢修人员到场，4小时内恢复设备基础运行;
7.建立应急备用方案，关键故障可启用备用配件临时替换。
六、责任与义务
1、甲方须严格遵守国家关于信息安全的各项法律法规，不得利用乙方的软硬件及服务制作、复制、发布、传播干扰乙方业务正常运营，以及侵犯其他用户或者第三方合法权益的内容。 
2、乙方承诺为甲方用户信息保守秘密，譬如通讯录、个人信息等，保密资料不设保密期限，永久保密。
3、乙方有权对网络，设备，软件进行更新维护，或者对服务规则、资费标准等进行调整。
4、因不可抗力因素而导致合作受阻时，双方互不承担违约责任。
5、 本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约金外还应承担守约方向违约方追究违约责任所产生的一切费用。
七、争议解决方式
1、双方本着诚信原则，遵守本合同规定内容，若发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，可以向甲乙双方所在地的人民法院依据法院裁决结果解决双方争议。
2、合同履行期间除另有约定外，任何一方要求变更或解除合同须提前通知对方，由双方协商解决。
八、本合同自签订日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方盖章后生效。
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甲方（章）：呼和浩特市第二中学初中部  

法定代表人/授权代表：                 
签署日期：2026-07-28
乙方（章）：浙江大沩人工智能科技有限公司

法定代表人/授权代表：
签署日期：2026-07-28
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