政府采购合同

合同编号：
甲方：鄂尔多斯职业学院
统一社会信用代码：1215270068343793XC
地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区赛罕街1号
法定代表人：宋希文
联系方式：0477-8396753  
乙方：北京蓝特莱科技有限公司
统一社会信用代码：91110115MA01K7YK67
地址：北京市大兴区兴华大街（二段）3号院3号楼2层209
法定代表人：刘超君
联系方式：15661550919
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及设备更新项目-先进制造技术综合应用平台（项目名称）项目编号：ESZCS-G-H-260099的中标结果、投标文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。
一、甲方向乙方采购的货物基本情况
（一）根据招标文件及中标结果公告，甲方所采购的货物基本情况如下：高速3D打印机2套、三坐标测量仪器1套、光纤激光切割机1套、计量级双光源手持三维扫描仪1套。
（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。
二、乙方交付货物的时间及地点
（一）交付时间：签订合同后60天内。
（二）交付地点：鄂尔多斯职业学院
（三）交付货物的名称及数量：高速3D打印机2套、三坐标测量仪器1套、光纤激光切割机1套、计量级双光源手持三维扫描仪1套。
（四）乙方交付货物代表及联系电话：郭海燕，15661550919
[bookmark: _GoBack]（五）甲方接收货物代表及联系电话：朱福栋，15104772615
三、乙方交付货物的质量
（一）乙方交付的货物应同时满足：
1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；
2.符合甲方招标文件对货物的质量要求；
3.符合乙方在投标文件中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。
（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标文件的相关要求、投标文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。
四、乙方交付货物的包装及标识
（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：
1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；
2.符合甲方招标文件对货物包装及标识的要求；
3.符合乙方在投标文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；
4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。
（二）货物的包装费用由乙方承担。
五、货物的运输要求
（一）运输方式及运输线路：公路货物运输，厂家至鄂尔多斯职业学院。
（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。
六、甲方对货物的验收
（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后5日内，由甲乙双方对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。
（二）在甲方收到货物5日内，如发现质量问题，甲方应及时在5日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在5日内负责解决处理。如果乙方有明确质量保证期的，适用质量保证期。甲方通过验收或付款并不能免除乙方售后服务及在质量保证期内对标的物质量保证的责任，因乙方提供的标的物不符合本合同约定造成甲方、乙方或第三方人身、财产损害的，由乙方承担责任。
（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。
（四）乙方将货物送达至甲方指定的地点，乙方安装调试完毕。乙方在调试完毕后向甲方申请验收，甲方在收到乙方申请后组织验收，并出具验收书。
（五）乙方提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试，产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。货物在途运输过程中货物毁损、灭失等风险由乙方承担，货物运输到指定地点且经甲方验收合格后风险转移至甲方。
七、合同金额
在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为￥3,780,000.00元（小写）叁佰柒拾捌万元整（大写）。本合同价款包括与专用工具、安装、调试、技术资料费、乙方所应缴纳的税费、运输、装卸、保险费及安装完毕并经甲方验收合格所需的一切费用。除此之外，甲方无需向乙方支付任何其他费用。
八、付款时间、金额及条件
（一）付款时间及付款金额
1.签订合同后预付合同总额的40%，达到付款条件起30⽇，⽀付合同总⾦额的40%，即金额为￥1,512,000.00元（小写）壹佰伍拾壹万贰仟元整（大写）；
2.货到现场安装、调试完毕，所有设备使⽤⽆质量问题，验收合格后⽀付合同总额的60%，达到付款条件起30⽇，⽀付合同总⾦额的60%，即金额为￥2,268,000.00元（小写）贰佰贰拾陆万捌仟元整（大写）。
（二）付款条件
1.签订合同后预付合同总额的40%，达到付款条件起30⽇，⽀付合同总⾦额的40%；
2.货到现场安装、调试完毕，所有设备使⽤⽆质量问题，验收合格后⽀付合同总额的60%，达到付款条件起30⽇，⽀付合同总⾦额的60%。
甲方验收合格后，乙方提供等额、合法的增值税普通发票及支付申请材料，甲方向乙方指定账户转账支付。鉴于甲方为财政拨款单位且乙方对此知情，因财政拨款迟延导致的甲方付款迟延不视为甲方逾期付款，甲方不承担逾期付款责任。
（三）乙方账户信息
乙方名称：北京蓝特莱科技有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司北京大兴枣园支行
银行账号：1105 0184 7500 0000 0446
乙方支付信息如有变更应于变更前7日书面通知甲方，未履行通知义务的，甲方不承担因此导致的延迟、错误支付等违约责任。收款方不得委托他人代收，否则甲方有权拒付合同价款。
九、货物质量保证及售后服务
招标文件对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标文件对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标文件中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。
十、知识产权
乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担合同总金额20%的违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍须对损失部分承担赔偿责任（包括但不限于赔偿金、补偿金、律师费、保全费、公告费、诉讼费、交通费等相关费用）及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。
十一、违约条款
（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额的1‰万分之一承担违约责任。延期达到15日，乙方有权解除合同， 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。因财政拨款迟延导致延迟付款的除外。
（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。
（三）乙方逾期交付货物的， 每延期一日，乙方应按照合同总金额的万分之一1‰承担违约责任。延期达到15日，甲方有权解除合同， 拒付延期部分货物的相应货款，同时乙方按合同总金额20%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍需对损失部分承担赔偿责任（包括但不限于赔偿金、补偿金、律师费、保全费、公告费、诉讼费、交通费等相关费用）并要求乙方赔偿甲方的经济损失。
（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失（包括但不限于赔偿金、补偿金、律师费、保全费、公告费、诉讼费、交通费等相关费用）。
（五）在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额20%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失（包括但不限于赔偿金、补偿金、律师费、保全费、公告费、诉讼费、交通费等相关费用）。
（六）如若乙方提供的货物不符合采购文件要求或经验收后不合格，甲方有权拒付全部费用，同时乙方须向甲方承担合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍须对损失部分承担赔偿责任（包括但不限于赔偿金、补偿金、律师费、保全费、公告费、诉讼费、交通费等相关费用）。
（七）乙方向甲方承担责任时，乙方需承担包括但不限于赔偿金、补偿金、律师费、保全费、公告费、诉讼费、交通费等相关费用。
（八）严禁乙方进行转包、分包等情形，如若发生前述情形，甲方可以不予支付服务费用，同时乙方需向甲方承担合同总金额20%
（六九）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
十二、不可抗力
因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在不可抗力结束后7天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。
十三、争议的解决方式
合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：
（一）提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。
（二）任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
十四、合同保存
合同文本一式陆肆份，采购单位、中标（成交） 供应商各执叁贰份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。
十五、合同附件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：
1.货物清单（双方应盖章确认）
2.中标结果公告及中标通知书
3.甲方招标文件
4.乙方投标文件
十六、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。
十七、本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章生效，如授权代表签字的，须向另一方出具授权委托书作为本合同的附件。
十八、通知送达
本合同首页约定的联络方式适用于本协议相关的各类通知、协议、文书和解除合同通知的送达，包括但不限于协议履行期间各类通知、协议等文件的送达，以及协议发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括争议进入民事诉讼程序、执行程序及其他程序中相关文件和法律文书的送达。如一方的联系方式、人员、电话、地址发生变更的，应在变更之日起3日内书面通知对方，否则因为前述信息变更导致无法及时收到相关通知的，一切后果自行承担；一方以特快专递方式向对方按照前述地址发送的任何文件，包括各类法律文件，从该文件交邮后第五个自然日起，视为对方已经收到 。



以下无正文，为合同签署页。


甲方（盖章）:鄂尔多斯职业学院     乙方：（盖章）北京蓝特莱科技有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）:                   法定代表人或授权代表签字：


承办部门负责人（签字）:                   日期：    年   月   日 

承办人（签字）：

签订日期:     年   月   日           
                                        






 附件1
货物清单

项目编号：ESZCS-G-H-260099
项目名称：设备更新项⽬-先进制造技术综合应⽤平台
包号：合同包⼀
投标人名称：北京蓝特莱科技有限公司
价款形式：总价
货币及单位：人民币/元
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	高速3D打印机
	TAPS400/P
	博理
	677000
	2套
	1354000

	2
	三坐标测量仪器
	GLOBAL S 07.10.07
	海克斯康
	1330000
	1套
	1330000

	3
	光纤激光切割机
	LYGX3015
	雷宇激光
	498000
	1套
	498000

	4
	计量级双光源手持三维扫描仪
	FreeScan Combo EP/FreeScan Omni
	先临三维
	598000
	1套
	598000

	总计
	3780000



   购方名称：鄂尔多斯职业学院
                      供应商名称：北京蓝特莱科技有限公司

附件2
中标公告及中标通知书
[image: 8ae28ad08b9f1db3a00dcb0d2074f1fa]
[image: 11f1697a51eb0c0ea62719248a19cc21]


附件3 
技术参数和性能指标
	参数性质
	编号
	技术参数和性能指标

	⾼速3D打印机

	1
	一、主要参数
1.成型原理：光固化成型；
2.打印尺寸：384×216×400mm；
3.分辨率精度：100μm；
4.界面分离技术：低剥离力膜，材料固化后与膜不发生粘连，减少剥离过程对打印件的形态破坏，能够对柔性和弹性材料精准成型。
5.设备包含四个或以上方向的力传感器，能够采集每次剥离过程中的力学时序信号。
6.根据脱模力的时序差分信号，在打印过程中针对不同的设备和材料进行强化学习，智能评估当前打印层的成功率，基于深度强化学习网络，对于可能存在的打印失败层能够进行智能动作补偿，实现对于超柔性材料的极高成型概率。
7.光源系统：4KUVLED光机系统；光强调整可自动光强校准，通过光强调整进行幅面光强自动校准，全幅面光功率密度均匀度>90%；
8.光强：14mw/cm2；
9.分辨率：3840*2160；
10.打印材料：光敏树脂；
11.z方向打印速度：10cm/66min；
12.材料辅助功能：设备自带恒温系统；
13.显示系统：7英寸触控屏；
14.打印材料性能：支持高强度工程塑料、透明材料、齿科材料、耐高温材料（135℃及以上）、抗菌材料打印、高性能弹性材料（拉伸强度≥18MPa，断裂伸长率≥250%）。
15.打印文件：stl、obj格式；
16.操控：支持设备一键触控打印，一键停止；支持远程任务发布与队列管理；支持远程设备状态管理；门自动升降；
17.工厂模式：支持多台设备自由组网与智能化生产管理，可远程集中管理所有设备的生产状态与任务状态；
18.整机尺寸：990×740×1900mm；
二、配套资源参数
1.设备控制软件：提供一套正版3D打印控制系统软件，具备以下功能：
（1）支持网页、平板，远程管理设备；
（2）打印任务队列；
（3）定时任务功能；
（4）加工时间预测；
（5）设备硬件操作；
（6）高级校准功能。
2.数据处理软件：三维数据分层切片处理软件，软件主要功能：
（1）支持多类型源数据文件模式，包括OBJ、PLY、STL；
（2）数据模型的可视化自由查阅，包括旋转、平移、缩放、测量；
（3）STL文件修复，数据破面、重面、掉面自动修补功能模块；
（4）数据自动支撑功能模块，具有一键加支撑功能；
（5）打印过程预测与排版；
3.具备工厂控制系统接口：
当存在2台以上的设备，设备可进一步配合工厂控制系统实现以下功能：
（1）详细状态监控；
（2）集群化控制，支持打印队列拖拽式上传；
（3）受控制系统管理的半自动打印和全自动连续打印；
（4）存在协作机器人接口，能够配合自动化系统与机器人通信，实现智能上下料；
（5）支持接口的二次开发。
4.每台设备配备高性能弹性材料30kg。
5.参数化建模软件
（1）支持读写常用三维模型格式类型：支持stl、obj、ply；
（2）支持对读入的三维模型进行重新三角化，而且必须支持保留模型上的特征边界；
（3）支持对于三维模型的修复，支持对于模型的重复点、边、面的修复；对于孤立点、边、面的修复；
（4）支持模型上通过鼠标点选锚点，从而控制晶格结构在不同区域的半径和密度；
（5）支持在界面上修改锚点的影响区域；
（6）支持13种晶格结构生成；
（7）支持最优Voronoi晶格结构生成；支持随机Voronoi晶格结构生成；支持韦尔费轮晶格结构生成；
（8）支持生成实体晶格结构模型。
（9）支持对实体晶格结构模型进行重新三角化，并且可以在界面上指定目标三角面片数量。
（10）支持将生成的实体晶格结构模型进行导出，并且支持stl、obj、ply模型格式。
6.三维模型教学管理系统：
（1）支持三维模型资源库管理，含分类（名称/类型/颜色等）、属性标注及检索功能。
（2）提供模型预览、下载服务，支持用户模型创建或直接调用库中模型。
（3）包含模型特征信息（输入输出参数、使用指南），辅助用户决策。
7.3D打印教学虚拟仿真系统：
（1）机械安装仿真：3D打印机部件拆装模拟，功能演示。
（2）线路安装仿真：电源、主板等线路结构安全学习。
（3）问题解决仿真：常见故障特征识别及解决方案工具箱。
（4）调试模块：支持回零、轴移动、调平等操作，3D动态反馈。
（5）打印参数设置：切片参数设置与错误提醒，打印过程模拟。
8.增材制造互联网共享销售系统
(1)多端多渠道销售：支持微信公众号、微信小程序、支付宝小程序、视频号等多平台无缝对接，实现商品、订单、客户统一管理。
(2)个性化装修与品牌定制：支持全店风格自定义、品牌色配置、底部导航改色。
(3)客户精细化运营与分群：支持40+特征值客户分群、自动打标、RFM模型分析、会员分层运营，实现精准营销与复购提升。
(4)AI智能运营与数据分析：提供智能搜索、数据检索、经营分析、智能任务自动化、AI文案与图片生成等AI。
(5)高级营销全覆盖：包含限时折扣、多人拼团、秒杀、赠品、周期购、定金膨胀等30+种营销工具，支持裂变、留存、复购全链路。
(6)分销与推广体系完善：支持分销员推广、团队模式等，具备分销员激励与个税代缴服务。
(7)物流与配送管理灵活：支持快递、自提点、同城配送、多包裹发货等。
(8)数据安全与云服务保障：全站HTTPS加密、收货后结算、实时数据备份。
(9)专属服务与培训支持：提供搭建指导、专属管家1v1服务、在线客服、免费培训课程等。
三、后处理辅助设备（整体提供1套）
1.热固化处理系统
（1）工作容积：150L
（2）外形尺寸（MM）：655×715×980
（3）工作尺寸（MM）：500×380×750
（4）不锈钢搁板：3块
（5）恒温波动度：±1℃
（6）温度均匀度：±2.5%（测试点为100℃）
（7）控温范围：RT+10~200℃
（8）温度分辨率：0.1℃
（9）输入功率：1550W
（10）电源电压：AC220V50HZ
（11）定时区间：0~5999min
2.离心清洗机
（1）重量：51KG;
（2）尺寸：735×755×1095mm;
（3）转速：300r/min；
（4）电源：220V/50HZ
3.超声波清洗机
（1）振头：14个
（2）容量：30L
（3）超声功率：840W
（4）内槽尺寸（mm）：500×300×200
（5）频率：40kHz
（6）时间控制：1—99分钟可调
（7）加热功率：600W
（8）温度控制：常温-80℃可调
（9）机器电压：220V
4.搅拌机材料
（1）电机功率：350W
（2）调速范围：0~4000r/min
（3）处理器：35L
（4）整机高度：70cm
（5）升降行程：32CM
（6）分散轴长度：25CM
（7）分散盘：P5cm（304不锈钢）
（8）电源：220V
5.除湿机
（1）除湿量：22L/D：（27℃RH60%）；40L/D（30℃RH80%）；47L/D（32℃RH90%）三种可选；
（2）额定电压：220V
（3）额定频率：50HZ
（4）输入功率：585W
（5）冷侧工作压力：1.0Mpa;
（6）制冷剂：R22/320g;
（7）适用温度：5℃-38℃
（8）净重：22KG
（9）机身尺寸（mm）：360×342×625
6.水冷机
（1）工作电压：AC1P220～240V；
（2）工作频率：AC1P220～240V；
（3）工作电流：50/60Hz；
（4）名义制冷量：2559Btu/h、0.75kW、644Kcal/h
（5）水泵功率：0.09kW；
（6）水泵最大扬程：25M；
（7）水泵最大流量：15L/min；
（8）制冷剂：R-134a；
（9）温控精度：±0.3℃：
（10）节流器：毛细管Capillary；
（11）水箱容量：6L
四、配套专用工作站
1.配置i7-13650HX
2.内存64G
3.固态硬盘1T
4.5060显卡
5.16寸显示屏
6.电池容量60Wh
五、我公司同意进行设备安置与环境改造工作，设备安置及环境改造方案依据现场数据编制。
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	一、主机参数：
1.测量行程：X：700mm、Y：1000mm、Z：660mm。
2.机器精度：
（1）示值精度：MPE_E（1.5+2.8L/1000）μm
（2）探测精度：MPE_P1.5μm
（3）扫描探测允许最大误差2.3μm/45s
（4）重复性精度最大允许误差1.4
3.工作台最大承重900kg。
4.我方投标设备海克斯康GLOBAL S 07.10.07采用拥有自主专利的TRICISION全合金铝精密三角梁框架结构，X轴和Z轴采用精密加工及阳极化处理的挤压硬质合金铝，能够保证设备整体的刚性和精度的稳定性。
三角形横梁优势如下：
  结构紧凑，质量轻、刚性强，三角结构是最稳固的结构，精密三角梁较传统结构，刚性提高了25%、重心降低了50%在同等高度下，较传统桥架轴承分布宽43%，在同等轴承分布宽度情况下，重量减轻24%，重心降低50%所带来的好处是速度更高、占地更小、热稳定性更好、维护方便保证测量设备平稳、精确地运动。移动桥上轴承跨距更宽，降低由于桥架自转而引起的误差，保证整机空间精度更高，提高加速和定位性能，从而使测量效率更高。
5.采用移动桥式结构，设备整体结构方便使用者操作，且Y轴导轨是直接加工在工作台内的整体燕尾导轨，与工作台齐平，方便使用者对工件底部的测量。Y轴导轨与花岗岩工作台一体磨削，保证测量机高精度高稳定性。
6.三轴均采用高分辨率镀金金属光栅尺，光栅系统分辨率≤0.005μm，并要求采用弹性安装方式，而非简单粘贴。光栅尺热膨胀系数的准确度及均匀性需经过权威计量认证，如PTB认证。三轴均采用空气轴承，以消除摩擦力和磨损的影响，对灰尘具备不敏感性。
7.配置有三轴联动功能的便携式操纵盒，采用便于操作的单摇杆结构，可以与测量软件实现通讯。
8.控制系统具有各种紧急保护功能，含测头防撞保护、停电延时保护、电压波动保护、误操作保护。
9.为保证设备的质量，我方制造商具有先进的技术能力和核心部件的完全知识产权，响应设备的主机框架、控制系统、测头系统、软件系统均为制造商自主研发生产，无二次组装/集成/贴牌，保证设备的长期稳定性；。
二、测头系统：
1.要求配置自动旋转测座，A旋转角-115°至+90º，B摇动角：±180º，步距5º，空间旋转位置3024个位置。
2.配置海克斯康X1S高精度扫描测头：高速、高精度的三维扫描模拟测头，同时兼容触发和扫描功能，支持所有标准的探测模式：单点测量、自定心测量和连续高速扫描测量，可完成各种复杂的测量任务，包括复杂轮廓和外形的扫描。测针接长：竖直测针长度最短20mm，最长115mm；最大水平测针长度：20mm。
三、测量软件功能要求：
1.配置的PC-DMIS软件具备扫描功能，支持多种已知特征的扫描测量方式，高效获得超高精准检测数据，可进行圆、圆柱、直线等扫描测量。拥有全类型的扫描特征和专业的扫描算法支持，能够灵活解决复杂曲线/曲面的测量任务，如开线、闭线、旋转、片区曲面、周边、网格截面线、UV、自由曲面等。
2.具备三维模型导入导出功能（导入导出的格式包含IGES、STEP格式）。
3.配置的PC-DMIS软件的编程窗口含有可编辑命令模式、简要命令使用模式和DMIS语言显示模式。软件具有丰富高级编程指令，包括：赋值、条件语句(If/End If、While/End While、Do/Until、Select/End Select、Case/End Case)、循环、函数等高级编程指令，便于开展社会服务和研发工作。
4.配置的PC-DMIS软件能够直接从CAD中提取几何特征的名义值。通过点击工件模型即可完成编程，简单便捷，且能消除人工输入错误或者对图纸的理解错误。
5.配置的PC-DMIS软件无需打开对话框，只要在CAD特征上单击，即可快速创建自动特征。
6.配置的PC-DMIS软件具有测头路径动画功能，利用动态的测量机模型，可基于工件和夹具CAD自动检查测头碰撞。
7.可以对CAD实施镜像、加层、移除、隐藏、更改实体，或者添加网格操作。
8.能够实现“一键式”自动创建手动/自动坐标系。
9.具有3D智能安全区域的编程功能，可以一次性在CAD模型周围生成3D智能安全区域，3D智能安全区域可以进行显示/隐藏，程序运行时转换测针角度会自动避让至3D智能安全区域外进行，无需其他人为操作进行避让碰撞。
10.能够基于已测定的尺寸和特征，执行程序中指定的任意部分尺寸，以快速实现某部分特征的复检或抽检。
11.提供功能强大的形位公差的评价，包括：直线度、平面度、圆度、圆柱度、圆锥度以及各种复杂曲面的轮廓度。相对基准几何要素位置度的评价：平行度、垂直度、角度、对称度、位置度、同轴度、同心度、轴向跳动、径向跳动、轴向全跳动、径向全跳动。
12.具有10种默认类型的检测报告及定制报告功能，满足各层次用户对测量报告的需求。
13.具备手动特征的智能识别，根据测量点位自动计算测量特征的类型（点、线、平面、圆、圆柱、圆锥、球、圆环、圆槽、方槽）。
14.具备迷你程序功能，基于已测定的尺寸和特征，可执行程序中指定的任意部分尺寸，以快速实现某部分特征的复检或抽检。
15.具备专业的薄壁件测量功能。支持多种薄壁件自动特征类型，包括：棱点、角点、曲面点、隅角点、高点、椭圆、方槽、圆槽、凹口槽、多边形，满足薄壁件对容错性和高效测量的需求。能够提供卓越的数据处理功能，完美地实现复杂的曲线/曲面的轮廓度评价及未知零件的测绘任务。
四、质量数据分析系统功能要求
1. Sigma Report质量数据分析软件支持输出多元可视化的图表报告，包括直方图、运行图、统计能力图等。并能够基于强大的数据库技术，满足各种规模的车间、实训室等的数据统计分析需求。
2.Sigma Report质量数据分析软件的功能可以快速将原始的测量数据转换为有价值的信息，以实现教学实训过程中的质量监控与提升。
3. Sigma Report质量数据分析软件分析概述功能可监控传入数据，无需生成任何报告，以色码形式列出所选零件状态，即可展示出哪些变量已超差，及测量变量Cpk的相关信息。赋能生产制造质量管理员，提供有效信息，及时并直观地发现问题。
4.Sigma Report质量数据分析软件支持多种不同格式的基于文本的报告。使用“文本报告”选项卡可切换可用的文本报告。如变量报告、异常报告、地毯图、NG 明细报告等等。并可以配置报告基本信息。
5.Sigma Report质量数据分析软件导入至系统中的数据，可以非常便捷地生成控制图、柱状图、条线图等SPC分析图表，对测量数据进行可视化分析展示。可以通过自定义选择待展示的测量特征和不同时间的测量数据，展示不同维度的统计过程分析结果。
五、配置专用工作台1套，尺寸:120*80cm.
六、配套专用工控机1台：
型号：DELL T3680
处理器：英特尔酷睿I7-14700 14 核 ，睿频至高可达 5.0 GHz；
内存32GB
硬盘512GB+2TB
显存：Nvidia A400 8GB 独立显卡，DVD 刻录光驱
系统：Win11Pro（Premium）
鼠标和键盘
服务：三年质保
显示器：27"液晶16:09
七、配套常用测针1套
1.	教育行业标准M3测针组1套，总数27件；
(1）测针ø1mm,L=21mm	2件；
(2）测针ø2mm,L=21mm	1件；
(3）测针ø2mm,L=40mm	2件；
(4）测针ø3mm,L=21mm	1件；
(5）测针ø3mm,L=31mm	1件；
(6）测针ø3mm,L=50mm	4件；
(7）测针ø5mm,L=21mm	1件；
(8）测针ø5mm,L=50mm	1件；
(9）加长杆	D4mm,L=10mm	1件；
(10）加长杆	D4mm,L=20mm	2件；
(11）加长杆	D4mm,L=35mm	2件；
（12）测针转接	2件；
（13）测针关节	1件；
（14）测针中心座（五方向）1件；
（15）五方向测针1件；
（16）测针工具2件；
（17）测针盒1个，测针扳手1个。
八、配套辅助工具：教学测量工件1套；底板一块（规格500mmx500mm）；配套夹具一套（总件数108件）；
九、配套技能竞赛夹具一套：该套轴类零件检测夹具可以满足全国职业院校技能大赛、全国数控大赛、智能制造应用技术大赛、世界技能大赛全国选拔赛等国赛加工制造类赛项赛件检测。
1.夹具主体为虎钳结构，占用测量空间小，且尺寸160mm×50mm×50mm。
2.单套夹具明细41件；
3.该套系统要具备装夹技能大赛不同材质轴类工件和数控铣加工工件的能力，要具备装夹不同工件的能力。
十、配套的精密检测技术教学资源，包括：教材、课件、教学视频、题库等。具体如下：
    能够提供配合实训用的三坐标教学资源，包括：教材、视频、课件，便于学生自学（包含数控车、数控铣、轴类、箱体类等4个零件以上案例项目）。教材字数≥28000字；教学课件（PPT）：200页；教学视频；10个，总时长：80分钟。
十一、可移动数据采集系统
1.设备参数
（1）整机采用一体设计，边框背板一体化冲压成型，上左右三边边框与背板连接处无拼缝，表面无尖锐边缘或凸起。
（2）整机屏幕采用86英寸液晶显示器。
（3）整机屏体需支持亮度350cd/m²，色彩覆盖率72%NTSC，对比度1000:1，最大可视角度178°。
(4)整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。
（5）整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持50点触控及书写划线。
（6）整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。
（7）整机从待机状态下（待机功耗0.5W），可12s内开机进入系统主页，并达到可触控状态。
（8）整机采用12核国产化嵌入式芯片，CPU：8核，整机嵌入式系统版本Android15，主频1.6GHz，内存2GB，DDR最大速率2666MT/S，存储空间32GB。
（9）整机CPU芯片，Wi-Fi与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。
（10）整机全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。
（11）整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音距离12m。
（12）整机内置麦克风声源定位算法，声源定位精度5度，可以识别回答问题的学生方位。
（13）整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持以语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用，如教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
（14）整机上边框内置非独立式四个智能拼接摄像头，在1.5m处拍摄ISO122338倍大小图卡，边缘和中心的清晰度TVlines均≥1800lines。
(15）整机上边框内置5个摄像头，其中广角摄像头最大视场角145度且水平视场角130度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持30帧的视频输出。上边框内置非独立式广角摄像头和智能拼接摄像头，均支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出MJPG、H.264视频格式。
(16）整机内置智能体AI图像生成功能，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流。
（17）整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。
（18）整机支持Bluetooth5.4标准。
（19）整机PC通道及安卓通道各具备一颗Wi-Fi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送Wi-Fi6热点以及连接Wi-Fi6的路由器。
（20）整机配套教学应用APP可通过Wi-Fi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、输入账号密码等步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。
(21）整机内置手势答题小工具，支持老师在课中发起互动选择题，学生通过手势给出对应答案，通过摄像头进行捕捉和AI识别，最终收集作答情况，形成课中的互动学情。
（22）整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。
（23）整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。
（24）整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。
(25）整机内置趣味画板功能，支持自由画、涂色和拼图模式；保存绘画作品时，支持调用整机麦克风进行录音，并将录音和画作合成为作品保存在画廊；在画廊查看作品时支持录音回放功能。
（26）整机内置学生日历功能，支持全屏查看日历、显示法定节日；用户可以添加日历事件，设定特定时间并关联本机安卓应用，事件到期后，可以通过事件提醒打开关联的应用，如欢迎词、白板应用。
(27)ops模块：
1）CPU：主频2.4Ghz，处理器核数10核，16线程。
2）内存：16GBDDR4笔记本内存配置。
3）硬盘：512GB SSD固态硬盘。
2.教学软件：
(1)能够为教师提供可扩展至100TB的云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。
(2)具备个人账号功能，支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥等方式登录教师个人账号。
(3)具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本150个；具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题、特殊教育3大分类的十六万份的互动课件。
(4)为便于教师备课具备AI智能备课功能，可以在备课场景中搜索课件库课件资源，具有十六万份课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。
(5)采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式。
(6)可自由调节课件画面的显示比例，支持16:9、4:3画面显示比，可适配各类显示设备。
(7)支持对多对象的叠放层级、对齐方式进行设置，可批量组合、锁定课件对象。对象移动时自动弹出对齐线及等距线辅助排版。
(8)软件支持全文快速搜索，支持在课件中通过快捷键调用搜索控件，输入文本即可查找对应的文本匹配项。
(9)提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板中调用，云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。
(10)内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图。
(11)内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，思维导图支持自定义连接线、节点样式。
(12)课堂互动游戏支持云存储，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。
(13)具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动；输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。
(14)为便于校园党建文化宣传，提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。
(15)支持教师自由添加古诗词教学资源，备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记。
(16)支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。
(17)配置英语学科听写工具，覆盖小初高大约8000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。
(18)支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。
(19)提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。
(20)提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学，星球模型不接受flash或其他动画形式。
(21)支持授课过程中调用板中板辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换；板中板支持插入图片、音视频素材进行独立讲解，不影响课件主画面。
(22)软件具备空中课堂功能，功能内置于交互式备授课软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学。教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。
(23)为便于校本资源的建立，软件具备校本资源库，支持教师实现校本资源共建共享。支持课件、教案、胶囊以文件夹的形式批量上传，支持树形结构目录，可进行资源分类及查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后定位到当前资源文件夹，支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。
(24)为顺应信息化教学场景的普及，软件支持集体备课功能，支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景，支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容并下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。
(25)支持上传个人作业题库中的习题到校本题库，与校内老师合作共建，支持老师从校本题库获取习题到个人题库，支持以教材章节目录的形式查看校本题库，通过习题题型和难度筛选习题，对于本人上传的题目可进行管理删除。
(26)软件支持集体备课混合教研，使用交互式智能平板快速发起集体备课，开展即时的线下交流研讨，支持在线完成活动签到、资源共享，对整个线下研讨的过程进行记录，通过集体备课列表，在已发起的集备项目中支持大屏模式，开启线下研讨，支持分享二维码，现场或线上的老师可进入集备查看资源并参与研讨批注。
(27)校级研修：支持报名参与学校发起的线上研修活动，查看课程相关的视频、教案、课件等资源文件，完成线上活动签到、发表评论的操作，实现在线学习研讨。
(28)交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符快速置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行快速删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的快速调整。
3.移动支持	
（1）移动支架通过防倾斜试验，正负10度倾斜角度下不能翻倒；
（2）承挂100kg，壁挂高度可调；整体高度1597mm；
（3）托盘承重25KG，模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置；
（4）支撑立杆采用壁厚1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂；
（5）脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径∮75mm；
（6）脚轮中心距横向1115mm，纵向627mm；
十二、我公司同意进行设备安置与环境改造工作，设备安置及环境改造方案依据现场数据编制。

	光纤激光切割机
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	一、功能要求：
1.适于切割空间：二维平面切割，有效切割3000*1500MM；
2.可切割材料：碳钢、不锈钢、铝合金、⻩铜、紫铜、酸洗板、镀锌板、硅钢板、电解板、钛合金、锰合金；
3.采用龙门式半包围结构且交换平台设计；
4.该设备附带除尘功能；
5.碳钢垂直切割厚度18MM；
6.控制系统采用国内知名品牌且光纤激光切割机专用系统；要求采用国内知名激光器、国内知名水冷机、国内知名切割头、光纤激光切割机专用稳压器和空压机。
7、配备智能3Dto2D激光智能切割软件：实现智能拼插、堆叠、自动排料，能按板材范围自动排版布局好切割用的三维图形，在软件中进行虚拟搭建结构件，快速检查设计的合理性。支持将现有的不规则板材造型，一键式生成切割用二维轮廓；
8、线上教学系统：通过下载教学系统APP、微信小程序、网站等多途径获取教学资源，查找设备使用、安装、维护等信息。系统同时支持安卓、苹果APP，可供使用者随时查看激光设备教学材料应用等。
二、参数要求：
1.加工幅面与工作范围：
（1）平板加工幅面（长×宽）：4000mm×2000mm；
(2)X轴行程：1525mm；
(3)Y轴行程：3025mm；
(4)Z轴行程：260mm；
2.精度：
（1）X，Y轴定位精度：±0.03mm/m；
（2）X，Y轴重复定位精度：±0.02mm；
3.速度	
1）X/Y轴最大联动定位速度：170m/min；
2）X/Y轴最大加速度：2.5G；
4.电源参数：
（1）相数：3；
（2）电源额定电压：380V；
（3）频率：50Hz；
（4）总电源防护等级：IP54；
4.重量与尺寸：
（1）工作台最大载重：1200kg；
（2）外形尺寸（长×宽×高）：4000*2000*1800。
三、切割气体要求：
1.切割气体分为：氮气、氧气和空气，这三种气体可以通过电磁阀自由选择。
四、主要部件参数要求：
（1）激光器：标准输出功率：6000W；
（2）中心辐射波长：1070-1080nm；
（3）水冷机：采用双温双控国内知名品牌；
（4）切割头：采用光精密调焦光光纤切割头；
（5）驱动系统：采用X轴，Y轴，Z轴，高速伺服驱动系统；
（6）空压机：15kW、16kg；
（7）稳压器：50KVA；
（8）配置专用工作站。
五、设备运行环境要求：
1.温度要求：机床可置于0~40摄⽒度的环境内。
2.湿度要求：≤80%（仅激光器）。
六、配套设备：
本设备主要用于切割金属型材、管材、圆料和方料等钢坯，在选取适当的工艺参数后，可切割各种黑色或有色金属材料，它使用于钢、铁、模具模胚、机械、冶金、矿山、石油、汽车、造船、机床等大中型企事业单位，是选择锯切大型坯件的良好工艺设备，其切削刀具采用双金属带锯条，锯口窄、耗材少、所需动力小等优点，是一种具有节材节能的高效切割设备。
本设备采用双立柱式结构，保证结构可靠性、稳定性和先进性，各部分功能具有足够的裕度，同时也保证具有高品质的锯切精度。
1.主要技术参数
（1）设备的设计、制造均按国家标准执行。安全防护符合国家标准。遵守技术条件JB/T4318.3——2013，安全防护技术GB16454——2008。
（2）最大切割范围330×330
（3）进刀速度调节方式：液压无级调速
（4）夹紧方式：液压
（5）带锯条规格：34×1.1×4115mm
（6）带锯条张紧方式：手动张紧/放松
（7）主电机功率：4kW4P
（8）液压电机功率：0.75kW
（9）冷却泵电机功率：0.06kW
（10）单程送料最大长度：500mm
（11）加工尺寸设定组数：1～5组
（12）每组一次设定送料最大长度：50000mm
（13）每组一次设定加工数量：1～999件
（14）设定锯切长度控制精度：0.2mm
（15）工作台离地高度：650mm
（16）机床外型尺寸：2150mm×2000mm×1400mm
（17）锯切全过程：PLC可编程控制器设定
（18）手动辅机架：2个
七、我公司同意进行设备安置与环境改造工作，设备安置及环境改造方案依据现场数据编制。

	计量级双光源手持三维扫描仪
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	1、 工业级多功能三维数据采集与处理系统
1.操作模式：手持，无须其他机械结构辅助定位即可自由扫描，扫描数据可实时在软件视窗内查看
2.设备扫描形式：具备蓝色激光与红外VCSEL光两种光源。
（1）激光模式总计58束激光线，其中50束蓝色交叉线激光，可用于快速获取物体表面数据；1束蓝色激光扫描可获取深孔及死角三维数据；7束平行蓝色激光适用于获取比较细小的特征数据采样。
（2）红外光源无需贴点也可获取高品质数据。
3.扫描精度：0.015mm
4.体积精度：0.015+0.03mm/m
5.扫描速度：6,000,000点/秒
6.扫描范围：1000mm×800mm
7.扫描景深：360mm
8.质量色谱功能：扫描过程自动检测与引导，实时提示数据完整度。通过颜色指导过程中的扫描操作。
9.使用环境及条件：温度-20℃～40℃，湿度10%RH-90%RH。
10.实时显示：实时的相机视野查看窗口，可在扫描软件页面中实时查看被扫描工件表面图像，使用人员便于确认扫描位置及扫描参数的适用性；扫描过程中支持网格实时生成。
11.智能可变点距：具有智能调整扫描数据网格分辨率功能，在扫描结束获取到网格数据后可整体重构网格分辨率，直接生成新分辨率下的网格数据，无需切换模式或二次扫描作业，且可继续扫描。
12.多工程模型树功能：同一模式内可导入多个工程进行拼接，编辑，合并等。
13.模型修复功能：对扫描数据可进行交互式数据修复功能，如手动单孔补洞，平滑，锐化，也可自动修复。兼容第三方STL数据导入编辑修复功能，可生成封闭网格数据直接可用于3D打印使用。
14.扫描完成后，一键操作，即可得到经过补孔，自动稀释网格，删除离散点，整体平滑，锐化，定位优化的三角网格数据。
15.提供重返扫描功能，如果扫描区域丢失或工程二次打开，可以从工件上已扫描结构或任何工件上已知的标志点处继续扫描。
16.数据输出格式：STL，ASC，OBJ，PLY，3MF，P3等，可用CATIA、Imageware、AutodeskInventor、Solidworks、UGNX、Pro/E、GeomagicDX等三维设计软件进行后续编辑。
17.第三方测量软件一键导出：可将扫描数据一键导出至第三方测量软件，包括但不限于Geomagic、Verisurf、Polyworks等。
18.提供三维正逆向设计软件，使用权限永久，10节点。
（1）包含同步建模技术：可以快速创建新概念设计，响应更改请求，并在同一装配中同步更新多个零件
（2）逆向工程技术：把小面片模型与边界描述几何模型融合在同一个CAD环境，实现虚实融合的混合设计
（3）数据处理及数据转换支持继承二维的历史设计图纸，并能提供再编辑功能；支持从二维设计平滑转向三维实体设计，并自动将2D尺寸转变为3D可驱动尺寸；含有所有的中间数据交换接口，如IGES、STEP、ACIS、Parasolid、STL、JT等
二、无线一体式手持三维扫描测量仪
1.测量方式：一体式无线设备，一台扫描仪即可完成三维扫描，且过程中无需使用电脑。在三维扫描仪设备上可以直接查看色谱图以及三维检测报告。
2.一体式触摸屏：设备具有一体式触摸屏，尺寸5.5英寸，分辨率1920*1080
3.设备内存：设备存储1TB
4.扫描方式：多线激光或红外光源移动拍照式，手持或机械装夹扫描
5.扫描精度：0.02mm
6.体积精度：0.015mm+0.03mm/m（标准模式）；0.015mm+0.012mm/m（摄影测量模式）
7.空间点距：0.01mm～10mm可调
8.扫描速度：8,350,000点/秒
9.扫描范围：1205mm*1104mm
10.光源：具备蓝色线激光（二级人眼安全）和红外光源。
11.光源形式：93束三交叉激光线，25束平行激光线，1束单独工作激光线，红外VCSEL光源。
12.不贴点扫描模式：须具备无需标志点，大幅面快速扫描功能。
13.摄影测量：内置双工业相机同步拍摄，无需在被测物上粘贴编码标志贴，配置一根碳纤维材质标尺。
14.实时网格：扫描过程中可实时生成三角网格面，无需通过生成三维点云，再封装处理为三角网格面。
15.质量色谱：扫描过程中通过彩色色谱对点云边缘数据质量实时评价，提醒工作人员对漏扫区域增补。
16.联机扫描：设备可以通过无线方式和有线方式，连接电脑，提升算力。
17.配套正版工业三维检测软件，可以实现数据扫描－检测全流程。
（1）具有自动化检测工具，可批量检测工件。
（2）支持参数化的检测流程，替换扫描数据，一键更新，获得新的检测结果。
（3）支持自动监测指定文件夹内是否有新扫描数据并自动完成检测。
（4）可导入三维CAD参考模型，支持STP\STEP\IGS\IGES等数据格式。
（5）可导入三维扫描数据模型，支持STL等数据格式。
（6）支持工程管理功能，支持SNIProj等数据格式。保存的工程文件，后续可作为自动检验的模板使用。
（7）支持三维CAD模型与三维扫描数据的坐标系对齐功能，包括最佳拟合、局部对齐、RT矩阵直接对齐等对齐方式。
（8）支持多种特征创建方法，包括锚定创建点，模拟CMM创建点，从CAD点选创建面特征等。
（9）支持多种测量功能，包括测量尺寸（距离）、测量形位公差（平面度等）等。
（10）自动生成检测报告，包括PDF格式、CSV格式等。
18.国产自主可控：检测软件和三维扫描系统为国产自主可控品牌且为同一厂家。
19.提供三维数字技术数字教学资源库，提供实时更新的丰富赛事、教学、科研、行业应用、项目运营案例等资源参考50G。
（1）支持手机端、网页端账号使用。
（2）数字资源库包含创新教学与教材素材、市场科普素材、行业全真案例、专业相关赛题、研学与劳动体验参考素材，专业建设参考素材，职场工具等模块。
（3）可用于教学的逆向设计技术教材，其中文本50页，字数10000字，并包含3个PPT和3个配套教学视频，4个实例教学与配套案例。
20.数据管理系统：
（1）需支持单体模型上传、查看信息、下载、移动、重命名、分享、删除等操作。
（2）数据管理平台可实现成员管理：为普通用户提供创建者、管理员、普通成员三个角色，最大10个角色有对应的空间权限。
（3）数据管理平台可实现标注评论，需支持音频，图片，显隐纹理，重置视角，自动旋转展示，嵌入分享，可下载原文件或glTF文件，可实现网络端和手机端互相分享，二维码分享功能
（4）3D数据信息查看及编辑：可显示截图，文件大小，格式，创建时间，简介，类别，标签，设备型模型尺寸，三角面片数，四边面片数，顶点数，纹理数，材质数，是否顶点渲染，是否公开等信息。
（5）数据管理平台模型编辑器：场景管理包含HDR灯光管理和颜色/背景设置，材质管理包含材质球管理和PBR设置（金属、粗糙、法线、反射……），摄像机管理包含正交/透视相机切换和FOV设置
（6）数据管理平台可运行环境：Web端可运行于Windows,MacOS操作系统上需支持WebGL的浏览器环境（如Chrome,Edge,Firefox,Safari等）。移动端目前需支持模型列表查看及模型数据查看功能，可运行于IOS、Android操作系统上需支持WebGL的浏览器环境（如Chrome,Safari,UC等），也可在第三方应用内进行使用（如微信、钉钉等）。
三、配置专用工作站
1.配置i7-13650HX
2.内存64G
3.固态硬盘1T
4.5060显卡
5.16寸显示屏
6.电池容量60Wh
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