政府采购合同
   
甲方：⾚峰市动物疫病预防控制中⼼
地址：  红⼭区钢铁西街151号    
乙方：内蒙古牧都生物科技有限公司
地址： 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区科尔沁南路69号创新创业  大厦主楼516室  
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规 、规范性文件以及 实验室仪器设备采购 项目 （填写项目名称） GHCG-2026-009HW （填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商， 就如下合同条款达成一致意见。
一、 甲方向乙方采购的货物基本情况
（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告， 甲方所采购的货物（如有）基本情况如下：
傅里叶变换红外光谱仪、离子发生器、艾本德冷冻离心机5910Ri的 10毫升圆底离心管的适配器、高压灭菌锅、Waters e2695仪器蒸发光检测器和微孔板离心机(96孔反应板)共六项仪器设备。
（2） 货物名称、规格型号、 品牌、单价、数量、总价及与货物相关的服务等详细内容。
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	傅里叶变换红外光谱仪
	NicoletApex
	赛默飞
	480000.00
	1台
	480000.00

	2
	离子发生器
	ASK350
	梅特勒-托利多
	11000.00
	1台
	11000.00

	3
	艾本德冷冻离心机5910Ri的 10毫升圆底离心管的适配器
	FA-6X50
	艾本德
	2000.00
	3套
	6000.00

	4
	高压灭菌锅
	FLS-1000
	TOMY
	160000.00
	1台
	160000.00

	5
	Waters e2695仪器蒸发光检测器
	2424
	Waters
	273000.00
	1台
	273000.00

	6
	微孔板离心机(96孔反应板)
	5430R
	艾本德
	155000.00
	1台
	155000.00

	合计金额：壹佰零捌万伍仟元整
	1085000.00


二、乙方交付货物的时间及地点
（一）交付时间：合同签订后60日历天完成。
（二）交付地点：赤峰市动物疫病预防控制中心指定地点。
（三）交付货物的名称及数量：
傅里叶变换红外光谱仪一台、离子发生器一台、艾本德冷冻离心机5910Ri的 10毫升圆底离心管的适配器三套、高压灭菌锅一台、Waters e2695仪器蒸发光检测器一台和微孔板离心机(96孔反应板)一台共8台套仪器设备。
[bookmark: _GoBack]（四）乙方交付货物代表及联系电话： 姜忠兴 15561021735（填写姓名和联系电话）
（五） 甲方接收货物代表及联系电话：华瑛17547698566（填写姓名和联系电话）
三、乙方交付货物的质量
（一） 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。
（二） 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证， 向甲方提供相应的货物质量证明文件。
四、乙方交付货物的包装及标识
（一） 乙方交付货物的包装和标识应同时满足： 
1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；
2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；
3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；
4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。
（二）货物的包装费用由乙方承担。
五、货物的运输要求
（一）运输方式及运输线路：采购人指定地点，送货上门。
（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。
六、 甲方对货物的验收
（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后7日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、 品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收， 甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。
（二）在甲方收到货物3日内，如发现质量问题，甲方应在3日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在3日内负责解决处理。
（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据 , 并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。
七、合同金额
在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为 1085000.00 元（小写） 壹佰零捌万伍仟 （大写）
八、付款时间、金额及条件
（一）付款时间及付款金额：达到付款条件起30日内支付合同总金额的100%。                                   
（二）付款条件：采购人组织验收，验收合格后出具《验收报告书》。 
（三）乙方账戶信息
乙方名称：      内蒙古牧都生物科技有限公司          
开户银行： 中国农业银行股份有限公司呼和浩特万铭支行 
银行账号：         05520501040000612                
九、货物质量保证及售后服务
招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。
十、知识产权
乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。
十一、违约条款
（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额的5‰承担违约责任。延期达到30日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。
（二） 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。
（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的5‰承担违约责任。延期达到7日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。
（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额3%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、 串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额3%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）甲方有权退货，并要求乙方付总合同的3%的违约金；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
十二、不可抗力
因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的， 应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在7天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。
十三、争议的解决方式
合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：
（一）提交/ 仲裁委员会仲裁。
（二）向赤峰市人民法院起诉。
十四、合同保存
合同文本一式肆 份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。
十五、合同附件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：
1、货物清单（双方应盖章确认）
2、乙方出具的报价单（函）
3、 中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
4、 甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
5、乙方投标（响应）文件
6、 甲乙双方商定的其他文件
十六、双方约定的其他条款        无  
十七、本合同未尽事宜， 由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。
十八、本合同由甲乙双方盖章生效。
甲方名称：（章）⾚峰市动物疫病预防控制中⼼
甲方法定代表人或授权委托人：（签字）
2026年  月   日


乙方名称：（章）内蒙古牧都生物科技有限公司
乙方法定代表人或授权委托人：（签字）
2026年  月   日



	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	傅里叶变换红外光谱仪
	1、主机
1.1光谱范围:7800—350cm-1；
1.2光谱分辨率:优于0.25cm-1；
1.3信噪比：保证值高于60000:1（1分钟扫描，4cm-1分辨率）；
1.4 ASTM线性度指标:对0.0%T的偏离不超过0.1%T；
1.5光阑：计算机控制可变光阑；
1.6波数精度：优于0.01cm-1；
1.7红外光源：高效率红外光源，最高能量值位于中红外指纹区；
1.8干涉仪：采用磁悬浮式平面镜（非立体角镜）干涉仪；
1.9动态准直：具有实时自动高速扫描动态准直控制功能，每秒10万次；
▲1.10检测器：DTGS检测器和PbSe检测器，双检测器自动切换；
1.11分束器：中红外波段的KBr分束器；
1.12激光器：半导体激光器；
▲1.13红外光谱软件，具有仪器控制，数据处理，谱图检索功能。包含10万张标准的红外光谱数据库，可以检索各种常见的有机物、无机物、挥发性气体；
▲1.14混合物检索软件，可以检索≥4种物质组成的混合物，并给出其中每种组分的含量；
▲1.15连续采谱软件，可以控制红外光谱仪自动连续采集光谱，设置采集间隔时间，实时显⽰光谱特征的变化，最终光谱结果可以3D处理显⽰；
2、红外附件
2.1衰减全反射附件，纯金刚石晶体，光谱范围覆盖7800—400cm-1；
2.2 15吨压片机和13毫米模具；
2.3计算主机一台、输出设备一台；
3、质保：整机质保2年；金刚石ATR附件整体质保5年；红外光源、激光器、干涉仪，均质保10年。

	



2


	



离子发生器


	1、离子发生方法：直流电晕放电
▲2、离子浓度：≥1*106EA/cm3(距离为10cm时)
3、有效静电去除范围：距离出口100至400mm
4、静电消除时间：距离为10cm时为1s，20cm时为5s(±1,000V至±100V)
5、臭氧浓度：≤0.05ppm
6、电极探头：钨(ø2.5mm/长度：17.8mm)(耐用性：15,000小时)
7、输入电源：12V0.5A
8、环境条件：仅限室内使用
9、规定温度范围：0℃至40℃
10、工作温度范围：5℃至40℃
11、湿度：最大相对湿度80%(最高温度31℃)
12、线性下降至50%(相对湿度40℃时)
13、主电源电压波动不超过标称电压的±10%
★14、与原有设备型号配套使用原装配件；梅特勒Ask350
15、质保：3年

	3
	艾本德冷冻离心机5910Ri的 10毫升圆底离心管的适配器
	1、FA-6X50气密性固定角转适配器；
2、离心管体积5.5-10ml；
3、最大管直径16mm；
4、带帽/盖使用时的最大管长119mm；
5、每个适配器/转子的离心管数量1/6；
6、底部形状圆底；
7、离心半径120mm；
8、最大相对离心力（RCF）；
9、包装一套2个。（3套包装共计6个）
★10、与原有设备型号配套使用原装配件。（艾本德冷冻离心机5910Ri的10毫升圆底离心管的适配器）
11、质保3年

	4
	高压灭菌锅
	1、工作条件
1.1环境温度10-35℃室温
1.2湿度范围30-85%
1.3 230V(+10%或-10%)，50Hz(+1或-1)电源条件下；
2、主要技术指标
2.1腔体容量：内部容积≥100L。内胆直径≥45cm，一个提篮可容纳≥17个500ml瓶子，可容纳动物笼，定制锥形瓶站架可容纳≥4个5L锥形瓶；
▲2.2电导法全自动低水位传感器，水位低于传感器时自动报警停机；
▲2.3分离式温度传感器：位于腔体中部，与加热圈分离，实时探测腔体中部实际温度;
2.4开盖方式:脚踏开关，上掀盖，单手单脚，可手提灭菌篮直接操作；
2.5开盖防护系统，防止开盖时蒸汽释放喷溅伤人；
2.6配备带有3级可调风扇制冷（容器冷却风扇）；
2.7配备带有6级排气速度，可根据需要选择排气速度；
2.8全自动稳压感应细微排气系统，确保饱和蒸汽温度压力不变；
2.9符合人体工学的机身高度，方便灭菌样本的提取和放置，内胆底部容易接触；
2.10开盖方向：可根据操作环境选择向左或向右开盖；
2.11断电警报及重启：运行中遇断电时，可储存操作程序，用电恢复时重启程序；
2.12灭菌工作温度范围：105℃-123℃;
2.13操作压力≥0.193MPa；
2.14温度显⽰方法：数字式；
2.15压力显⽰：压力表，独立于电子系统的压力表，客观显⽰实际腔体内部压力；
2.16加热功率：3.0-3.3kW；
2.17安全装置：液位传感器,漏电保护,盖子互锁,过热保护,超压保护,温度传感器监测,安全阀，排气阀故障检测，内胆盖开关检测，排水盖开关检测，排水罐满载检测；
2.18时间显⽰范围：灭菌0:00〜9:59/0〜99小时/0〜999分/0:00〜9:59,10〜99小时(设置范围:0:00〜9:59/0〜99小时/0〜999分/0:00〜9:59,10〜99小时)；
2.19温度数据，压力数据输出，监控系统。外部数据采集器连接后，温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性。
2.20排气罐照明功能：排气罐通常显⽰蓝色，以便看清水位，水满时显⽰红色，提⽰需排水；
2.21液体灭菌功能：可便捷的运行液体灭菌程序，也可自行设定液体灭菌的温度及时间；
2.22可储存多种灭菌模式：将自选的灭菌运行条件储存起来，可简单的读取；
2.23预约功能：可以指定到达开始运行的待机时间，定时开启；
2.24可选配特有的生物安全灭菌盒
3、基本配置：
主机一台，附件：2个不锈钢篮子(直径415x（高）233mm)，腔体底板，2本操作说明书（中、英文），文件夹（为存放操作手册），螺钉（为装订文件夹用），保修卡，中国有害有毒物质含有量表，检查单，压力容器许可证资料。
4、质保5年

	5
	Waters e2695仪器蒸发光检 测器
	1、雾化器：前面板预装配，卡口式设计
2、漂移管温度：5-100℃,0.1°C增量
3、雾化器气体种类：氮气
4、雾化器压力：20-60psi
5、雾化器气流量：300-3000μl/min
6、兼容液体流量：3.000mL/min，100%水
7、信号范围：最小≤0.2LSU，最大≥1900.0LSU
▲8、光源：数量≥1个,类型：卤钨灯，寿命≥2000小时
9、采样频率：80Hz
▲10、可直接连接液相色谱仪，无需数模转换器
★11、与原有设备型号配套使用原装配件。（Waterse2695仪器蒸发光检测

	6
	微孔板离心机(96孔反应板)
	▲1、最大相对离心力（rcf）：30,130xg（17,500rpm）。
▲2、转速/离心力：100‐5,000rpm（10rpm递增）；5,000-17,5000rpm（100rpm递增1xg）；10‐3,000xg（10xg递增）；3,000-30,130xg（100xg递增）。
3、离心时间：30s‐10min，30s递增；10min‐9h59min，1min递增；连续离心。
4、最大转子容量48×1.5/2.0mL离心管。
5、噪音水平：≤54dB(A)。
6、从零加速至最高转速的时间：≤14秒。
7、从最高转速降速至零的时间：≤15秒。
8、不少于12款不同转子可选择，可离心0.2mL至50mL的所有离心管、微孔板和PCR板等。
9、新款48孔转子，显著缩短离心时间、铝合金材质转子。
10、设有快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖。
11、具备SOFT软刹车功能，防止样品重悬。
12、自动识别12款不同转子，并进行限速控制。
▲13、自动转子失衡识别。
14、可存储≥50个常用程序。
15、5个快捷程序按键，快速运行常用程序。
16、ShortSpin瞬时离心功能，按住即可离心。
17、Atsetrpm定时计时功能，达到预定转速后再倒计时。
18、具有气密性转子盖，可高温高压灭菌。
19、控温范围：-11°C至40°C。
▲20、FastTemppro快速制冷编程功能，可以预先设定制冷的时间和日期，在预定时间进行快速制冷。
21、所有转子在最高转速时，均可维持在4°C。
22、动态压缩机控制技术，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命，节约能耗。
23、ECO自动待机功能，1,2,4,8小时无使用后自动关机，最高节省能耗84%，延长压缩机使用寿命。
24、内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀。
25、配置：主机一台，微孔板转子一个。
26、质保5年
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