合同编号：
政府采购合同

甲方：鄂尔多斯职业学院
地址：鄂尔多斯市康巴什区赛罕街1号
乙方：浙江中控科教仪器设备有限公司
地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路307号1幢6层
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及鄂尔多斯智慧化工职业技能公共实训基地项目 ESZCS-G-H-250169 的中标（成交）结果、招标文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。
一、甲方向乙方采购的货物基本情况
（一）根据招标文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物基本情况如下：详见招标、投标文件__。
（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。
二、乙方交付货物的时间及地点
（一）交付时间：合同签订后三个月内交付
（二）交付地点：鄂尔多斯职业学院
（三）交付货物的名称及数量：HSE技能竞赛装置2套（型号：UTM-HSE-3J）。
（四）乙方交付货物代表及联系电话：_刘刚，13819107606
（五）甲方接收货物代表及联系电话：                 
三、乙方交付货物的质量
（一）乙方交付的货物应同时满足：
1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；
2.符合甲方招标文件或询价通知书对货物的质量要求；
3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。
（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。
四、乙方交付货物的包装及标识
（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：
1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；
2.符合甲方招标文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；
3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；
4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。
（二）货物的包装费用由乙方承担。
五、货物的运输要求
（一）运输方式及运输线路： 陆运 。
（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。
六、甲方对货物的验收
（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 1 日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。
（二）在甲方收到货物 5 日内，如发现质量问题，甲方应在 10 日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在 5 日内负责解决处理。
（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据,并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。
七、合同金额
在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额（含税价）为 958800 元（小写）玖拾伍万捌仟捌佰元整（大写）。该合同价款中已包含运输、保险、装卸、税金等一切费用。除合同价款外，甲方无需向乙方支付其它任何费用。
八、付款时间、金额及条件
（一）付款时间及付款金额：合同签订后，达到付款条件起30日，甲方向乙方支付合同总金额的30%，即人民币287640元（小写）贰拾捌万柒仟陆佰肆拾元整（大写），验收通过后，达到付款条件起30日，甲方向乙方支付合同总金额的70%，即人民币671160元（小写）陆拾柒万壹仟壹佰陆拾元整（大写），合计958800元（小写）玖拾伍万捌仟捌佰元整（大写）。
（二）付款条件：合同签订后，达到付款条件起30日，甲方向乙方支付合同总金额的30%，验收通过后，达到付款条件起30日，甲方向乙方支付合同总金额的70%。甲方付款前，乙方应提供与甲方付款金额相符的符合甲方财务要求的发票，否则甲方有权拒绝付款，并且不承担任何违约责任，乙方不得以此为由拒绝履行合同义务，否则应承担合同总价款1.5%的违约金。
（三）乙方账户信息
乙方名称：浙江中控科教仪器设备有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司杭州滨江支行
银行账号：571909922810805
九、货物质量保证及售后服务
招标文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标文件或询 价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。
十、知识产权
乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。
十一、违约条款
（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额1.5% 的承担违约责任。延期达到 15 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。
（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿乙方 损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。
（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的1.5% 承担违约责任。延期达到 15 日， 甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。
（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_1.5 %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额1.5 %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿甲方 损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
十二、不可抗力
因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 15 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。
十三、争议的解决方式
合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列（二）方式解决：
（一）向甲方所在地人民法院提起诉讼，如遇国家政策法律法规变化、甲方上级单位要求或行政行为等无法避免不能克服的情况时，按照不可抗力执行处理。
（二）在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
十四、合同保存
[bookmark: _GoBack]合同文本一式 6 份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、各执一份。合同文本保存期限 为从采购结束之日起至少保存十五年。
十五、合同附件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：
1、货物清单（双方应盖章确认）
2、乙方出具的报价单（函）
3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
5、乙方投标（响应）文件
6、甲乙双方商定的其他文件
十六、双方约定的其他条款 无 。
十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。
十八、本合同有甲乙双方盖章生效。

甲方：（章）鄂尔多斯职业学院         


乙方法定代表人或授权代表（签字）：                


承办部门负责人：（签字）

签订时间    年   月  日




乙方：（章）浙江中控科教仪器设备有限公司


乙方法定代表人或授权代表（签字）：      


签订时间    年   月  日



 (
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附表：标的物清单
	名称
	品牌、规格、标准/主要服务内容
	产地
	数量
	单位
	单价
	金额

	HSE技能竞赛装置
	1、实训装置概述
本装置应满足国家安全生产监督管理总局发布的重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品、危险化学品重大危险源等相关法律法规文件要求，结合近年来化工企业发生的真实事故案例和事故应急预案进行设计。
装置涵盖聚合、加氢、氯化3种危化工艺，每种危化工艺包括3个典型的产品工艺， 每个产品工艺中设置包含火灾、泄漏中毒、灼伤、超温超压、晃电等多种事故类型。
装置能通过声光电等方式模拟营造上述事故场景，让学员置身与逼真的事故场景中进行体验和应急演练，通过演练，学员可以直接掌握各类紧急情况下的现场应急处置方法、报警、报告流程、疏散逃生和现场自救、互救方法，能培养学员的团队合作意识和风险意识，训练和考核学员的事故应急处理能力。含中控化工专业技能实训仿真软件V1.0
2、实训装置功能
（1）装置满足“化工安全及环保类专业”全国高职院校现代化工HSE技能竞赛的培训和考核需求。
（2）装置满足以下培训功能：
1）重点监管的危险化工工艺、危险化学品和重大危险源识别；
2）重点监管的危险化学品MSDS认知和掌握；
3）重点监管的危险化工工艺的燃爆危险性、危险化学品泄漏危险性、反应失控危险性的识别；
4）危化工艺安全技术的认知和掌握；
5）危化工艺设备安全技术的认知和掌握；
6）自动化安全控制技术的认知和掌握；
7）电气安全技术的认知和掌握；
8）安全设备设施的认知和掌握；
9）消防知识的培训；
10）气体防护知识的培训；
11）应急救援技能培训；
12）化工安全警示标识的识别；
13）装置具有自动评分功能。
※3、实训装置工艺流程简介
装置同时满足聚合、氯化、加氢三种工艺的考核要求，具体如下：
1）聚合工艺
针对聚氯乙烯树脂、顺丁橡胶、丙烯酸树脂等三个产品的生产工艺进行考点设计。
聚氯乙烯树脂生产工艺事故考点如下：①氯乙烯泄漏中毒；②氯乙烯爆聚；③中毒灼伤；④突然断电；⑤氯乙烯泄漏着火；⑥进料泵泄漏中毒。
顺丁橡胶生产工艺事故考点如下：①丁二烯储槽出料管泄漏；②丁二烯泄漏着火；③反应超温超压；④碳六油中断；⑤突然断电；⑥丁二烯进料泵泄漏中毒。
丙烯酸树脂生产工艺事故考点如下：①反应超温；②混合单体泄漏着火；③混合单 体泄漏中毒；④突然断电；⑤中毒灼伤；⑥进料泵泄漏中毒。
2）氯化工艺
针对氯甲烷、氯乙酸、氯乙烯等三个产品的生产工艺进行考点设计。
氯甲烷生产工艺事故考点如下：①甲醇泄漏中毒；②触媒中毒灼伤；③反应釜超压；④突然断电；⑤甲醇泄漏着火；⑥甲醇贮槽出料管泄漏。
氯乙酸生产工艺事故考点如下：①氯气泄漏中毒；②氯乙酸中毒灼伤；③反应釜超 压；④突然断电；⑤醋酸泄漏着火；⑥醋酸贮槽出料管泄漏。
氯乙烯生产工艺事故考点如下：①预热器循环热水烫伤；②预热器泄漏；③氯化氢 泄漏中毒；④转化器泄漏；⑤混合器超温；⑥氯乙烯泄漏着火。
3）加氢工艺
针对柴油加氢、甲醇、苯胺等三个产品的生产工艺进行考点设计。
柴油加氢生产工艺事故考点如下：①反应器出口物料泄漏着火；②硫化氢泄漏中毒；③循环氢中断；④高压分离器液位高高报警；⑤突然断电；⑥进料泵泄漏。
甲醇生产工艺事故考点如下：①反应器出口物料泄漏着火；②甲醇合成气泄漏中毒； ③合成塔超温；④甲醇分离器液位高高报警；⑤CO+H2泄漏中毒；⑥产品泵泄漏。
苯胺生产工艺事故考点如下：①反应器出口物料泄漏着火；②苯胺合成气泄漏中毒；③苯胺合成塔超温；④苯胺分离器液位高高报警；⑤硝基苯+H2泄漏中毒烫伤；⑥苯胺产品泵泄漏。
4、实训装置配置清单
(一) 工艺对象
（1）反应釜：Φ478×700mm，不锈钢，数量1套
（2）原料储槽：Φ426×900mm，不锈钢，卧式，数量1个
（3）原料预热器：Φ219×900mm，不锈钢，立式，数量1个
（4）产品冷却器：Φ219×900mm，不锈钢，立式，数量1个
（5）固定床反应器：Φ273×2500mm，不锈钢，立式，数量1个
（6）取样冷却器：Φ76×240mm，不锈钢，立式，数量1个
（7）底板及框架：5000×2500mm，一层底板，碳钢喷塑，数量1个
（8）进料泵：不锈钢离心泵，可仿真模拟运行，数量1个
（9）循环水泵：不锈钢离心泵，可仿真模拟运行，数量1个
（10）排水泵：不锈钢自吸泵，流量1.5m3/h，供电220VAC，数量1套
（11）反应釜搅拌：不锈钢，额定电压：单相220VAC可仿真模拟运行，数量1套
（12）空气压缩机：静音式，电压220V，数量1套
（13）风向标：仿真风向标：带夜光反光含支架舵机，舵机外壳颜色：喷塑红色，数量1套
（14）蒸汽模拟系统：加湿量12kg/h，电压：220V，数量1套
（15）火焰模拟系统：可模拟火焰燃烧，数量2套
（16）泄漏模拟系统：模拟气体泄漏，数量1套
(二) 阀门仪表
（1）温度：仿真铂热电阻，数量6台
（2）压力1：仿真压力变送器，数量2台
（3）压力2：仿真数显压力变送器，数量4台
（4）流量：仿真电磁流量计，数量1台
（5）液位：仿真液位计，数量1台
（6）现场手动开关阀：高平台球阀，材质：不锈钢，数量29台
（7）远程开关阀：气动球阀，数量2台
（8）调节阀：气动调节阀，数量2台
（9）电磁阀：直动式，内螺纹连接，数量22台
（10）机泵操作盒：现场机泵开关盒材质：金属表面喷塑，数量2台
（11）电气柜：金属喷塑材质，颜色中控白，内安装漏电保护空气开关、接触器和继电器等，数量1台
（12）可燃气探头：仿真可燃气探头，数量2台
（13）设备名称显示系统：具有可变换设备名称的功能，数量8台
(三) 电气控制、盘台、操作站
※（1）工业级DCS集散控制系统：对化工生产安全技能竞赛装置对象部分进行远程控制。具体参数如下：模拟量输出（AO）点数8个，开关量输入（DI）点数41个，开关量输出（DO）点数37个。DCS控制系统硬件需至少包含：机柜1个，标准工业控制柜尺寸：800mm×600mm×2100mm；I/O机笼标准套件1套；数据转发卡1块；主控制卡标准套件1套；24V电源模块1块；4路模拟量输出3块；8路开关量输出6块；8路开关量输入5块；配套IO端子板7块，数量1套
（2）操作控制台：三连体工业操作台，尺寸：深800mm×高700mm×宽1500 mm，材料：冷轧钢板，数量1台
(四) 特效装置及安全防护用品
（1）灭火器1：仿真干粉灭火器，手提式，直径：130mm，长度：410mm，数量1个
（2）灭火器1：仿真泡沫灭火器，手提式，直径：130mm，长度：410mm，数量1个
（3）氯气捕消器：仿真氯气捕消器，手提式，直径：130mm，长度：410mm，数量1个
（4）消防箱：仿真消防箱尺寸：610*174*560mm材质：碳钢喷塑，红色形式：立式，向上翻盖放置三个灭火器，数量1个
（5）卷管器：压力规格20MPa，管长13米，数量1个
（6）防毒面具：半面罩式，数量6个
（7）滤毒盒：半面罩用氨气、酸性气体、有机蒸汽滤毒盒各4个，数量12个
（8）空气呼吸器：炭纤维钢瓶，数量2个
（9）安全帽：红色，数量3套
（10）防护眼镜：防冲击眼镜，数量2个
（11）防化服：全身轻型防化服，尺寸：XXL，数量2个
（12）防静电服：蓝色带帽，尺寸：XXL，数量2套
（13）防护手套：耐酸碱手套和棉手套各2双，数量4双
（14）担架：医用急救多功能折叠担架，金属材质，数量1套
（15）喷淋洗眼器：仿真喷淋洗眼器，金属材质，形式：立式，数量1顶
（16）模拟人：成人心肺复苏模拟人-无线便携版，尺寸：1650×450×240mm显示指标：按压深度、按压频率、按压位置、吹气量、吹气时间传输：无线传输，数量1套
（17）安全隔离带：配3米隔离带的不锈钢立柱，数量4个
（18）安全警示标志：当心爆炸、当心火灾；严禁烟火、禁止穿化纤服；紧急出口（左）1块，紧急出口（右）2块，数量1套
(六) 软件
（1）操作培训软件：支持与现场实物联动，带自动评分功能，数量1套
（2）智慧学习平台：可通过微信扫描对应二维码打开相关页面。可线上学习设备的结构或工作原理等理论知识（包含每种设备的设备介绍、结构 组成、工作原理等）。并保留AI智能学习助手的软件接口，后期可与其他智能设备组成智能制造智慧实训管控平台，数量1套
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