
政府采购合同


合同编号：152526-NMGYN-GK-20260001
甲方：西乌珠穆沁旗应急管理局
地址：西乌旗巴拉嘎尔⾼勒镇创业⼤厦7楼
乙方：徐工消防安全装备有限公司
[bookmark: _GoBack]地址：徐州高新技术产业区珠江东路17号
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规 、规范性文件以及   西乌珠穆沁旗举⾼喷射消防车购置   项目    152526-NMGYN-GK-20260001 的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容， 甲乙双方经平等协商， 就如下合同条款达成一致意见。
一、 甲方向乙方采购的货物基本情况
（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告， 甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下： 举⾼喷射消防车：数量1辆    。
（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、 品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容， 见合同附件-货物清单。二、乙方交付货物的时间及地点
（一）交付时间：      合同签订后180天内            
（二）交付地点：        西乌珠穆沁旗        
（三）交付货物的名称及数量：      举⾼喷射消防车：数量1辆            
（四）乙方交付货物代表及联系电话：        蒋军喜18652229508         
（五） 甲方接收货物代表及联系电话：      孙世豪 18147918110    
注：货物为多批次交付的， 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。
三、乙方交付货物的质量
（一） 乙方交付的货物应同时满足： 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判 )  文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。
（二） 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证， 向甲方提供相应的货物质量证明文件。
四、乙方交付货物的包装及标识
（一） 乙方交付货物的包装和标识应同时满足： 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。
（二）货物的包装费用由乙方承担。
五、货物的运输要求
（一）运输方式及运输线路：   公路运输    。
（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。
六、 甲方对货物的验收
（一） 乙方将货物送达至甲方指定的地点， 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后   15     日

内， 由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、 品牌、外观进行验收， 在条件允许的情况下， 可以同步对货物质量进行初步验收， 甲乙双方应签署书面验收记录， 作为本项目的履行文件留存。
（二）甲方在收到货物后15个工作日内进行数量及外观验收。对于需要专业检测或试运行才能发现的隐蔽质量问题，甲方可在发现后15个工作日内向乙方提出书面异议，但最迟不得超过货物交付之日起180日。乙方在收到甲方书面异议后，应在15个工作日内负责处理解决。甲方在约定验收期内未提出书面异议的，视为货物数量及外观验收通过，但不免除乙方在质保期内的质量保证责任。
（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的， 甲方应在验收记录中作出明确记载， 保留相关的证据 ,  并有权拒绝接受货物， 解除合同且不承担任何法律责任。
七、合同金额
在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下， 本合同总金额为     2900000    元（小写）  贰佰玖拾万元整   （大写）
八、付款时间、金额及条件
（一）付款时间及付款金额：     1、签订合同后，30⽇内，⽀付合同总⾦额的30.00%
2、货物交付并且验收合格，30⽇内，⽀付合同总⾦额的67.00%
3、合同履约完成后，⽆息⽀付，30⽇内，⽀付合同总⾦额的3.00%             
（二）付款条件： 上述任何一笔款项支付前，乙方应当先向甲方开具合法有效的等额增值税普通发票，甲方在收到发票核对无误后30日内支付相应款项。如因财政预算拨付延迟导致甲方无法按时支付的，甲方应提前书面通知乙方并说明情况，双方协商确定延期支付方案，但延期不得超过60日。因甲方原因逾期支付的，甲方应按本合同第十一条约定承担违约责任。
（三）乙方账戶信息
乙方名称：    徐工消防安全装备有限公司              
开戶银行：   工行徐州分行营业部              
银行账号： 1106020109200431705
九、货物质量保证及售后服务
①质保期：整车质保不少于__3__年或__1__万公里（以先到者为准）；②乙方应在接到甲方维修通知后  5分钟内响应， 24小时内到达现场维修；③乙方应提供主要零部件的供应保障，确保质保期后10年内能够提供原厂配件；④乙方应对甲方操作人员提供不少于__3__个工作日的现场操作培训。同时履行招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确的承诺、声明或保证的， 适用乙方的承诺、声明或保证。
十、知识产权
乙方保证其提供的货物的全部及部分， 均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则， 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。
十一、违约条款
（一） 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的， 每延期一日 ， 甲方应按照逾期支付金额的 0.1%  向乙方支付违约金，违约金总金额以应付未付金额的10%为上限  承担违约责任。延期达到  60  日 ， 乙方有权解除合同， 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。
（二） 甲方存在其他违反本合同的行为， 应承担相应的违约责任 ；违约金不足以赔偿乙方损失的， 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。
（三）乙方逾期交付货物的， 每延期一日 ， 乙方应按照合同总金额的    0.1%  承担违约责任。延期达到     60 日，甲方有权解除合同， 拒付延期部分货物的相应货款， 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。
（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的， 甲方有权退货， 并要求乙方支付合同总金额5 %的违约金， 违约金不足以赔偿甲方损失的， 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
（五）乙方在参与本项目采购活动过程中， 如存在提供虚假承诺、证明、 串通投标等违法违规行为， 除承担相应的行政责任外， 甲方有权解除合同， 并要求乙方承担合同总金额 5   %的违约金， 违约金不足以赔偿甲方损失的， 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
（六）乙方存在其他违反本合同的行为， 应承担相应的违约责任 ；违约金不足以赔偿甲方损失的， 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
十二、不可抗力
因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的， 应及时通知另一方， 双方互不承担责任， 并在     30   天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题， 双方协商解决。
十三、争议的解决方式
合同发生纠纷时， 双方应协商解决， 协商不成， 可以采用下列方式解决：
（一） 向     合同签订地（西乌珠穆沁旗）             人民法院起诉。
十四、合同保存
合同文本一式          肆        份， 采购单位、 中标（成交）供应商、采购代理机构、各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。
十五、合同附件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分， 其内容与本合同具有同等的法律效力：
1、货物清单（双方应盖章确认）
2、乙方出具的报价单（函）
3、 中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
4、 甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
5、乙方投标（响应）文件
6、 甲乙双方商定的其他文件十六、双方约定的其他条款
无	。
十七、本合同未尽事宜， 由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。
十八、本合同由甲乙双方盖章生效。
甲方名称：（章）西乌珠穆沁旗应急管理局
甲方法定代表人或负责人：（签字）
年 月  日

乙方名称：（章）徐工消防安全装备有限公司
乙方法定代表人或负责人：（签字）
年 月  日








见合同附件-
货物清单

	货物名称
	数量
	规格型号
	生产厂家
	 品牌
	单价
	备注

	举高喷射消防车
	1
	JP66G2
	徐工消防安全装备有限公司
	徐工牌
	2900000元
	主要技术参数详见技术规格书


JP66/G2举高喷射消防车
技术规格书

[image: a556012cef5d0e0b0795999613b761b]
一、产品概述与特点
JP66/G2举高喷射消防车集水罐车、泡沫车、高喷车功能于一身，是城市高层建筑及石化企业消防、保护人民生命财产安全的精良装备。
本车配置符合国Ⅵ排放标准的汕德卡底盘，额定功率400kW，采用美国希尔CB10/170-8FC消防泵和德国阿瓦格消防设备有限公司（AWG Fittings GmbH）生产的PLKD10/120B-5178型电控消防炮，最大作业高度66m，最大作业幅度37m，装载7000kg消防液（水4000kg、泡沫3000kg），上车360°连续回转，各运动机构均采用电气控制液压驱动的方式，控制器PLC控制，使该车具有操作简便、动作灵活、安全可靠、实用性强等特点，整车设有齐全的安全保护装置、火场视频监控系统等先进功能。
二、车辆主要技术参数
	项目
	单位
	参数
	备注

	尺寸参数
	外形尺寸（长×宽×高）
	mm
	13000×2540×3960
	以公告为准

	
	轴距
	mm
	2100+4300+1400
	—

	行驶性能参数
	驾驶室准乘人数
	人
	2
	—

	
	发动机额定功率
	kW
	400
	国Ⅵ排放

	
	满载质量
	kg
	42700
	以公告为准

	
	比功率
	kW/t
	≥9.3
	—

	
	最高车速
	km/h
	≥90
	以公告为准

	作业性能参数
	最大工作高度
	m
	66
	—

	
	最大工作半径
	m
	37
	—

	
	支腿跨距
	纵向
	mm
	8880
	—

	
	
	横向
	mm
	7000
	—

	
	支腿展开时间
	s
	≤35
	—

	
	臂架组合动作时间
	s
	≤180
	—

	
	回转范围
	—
	360°全回转
	—

	
	最大回转速度
	r/min
	0.2～1.0
	—

	消防性能参数
	载液量
	水
	kg
	4000
	以检测报告为准

	
	
	泡沫
	kg
	3000
	

	
	消防泵
	型号
	—
	CB10/170-8FC
	—

	
	
	额定流量
	L/s
	≥80
	以检测报告为准

	
	
	额定压力
	MPa
	≥1.7
	

	
	消防炮
	水炮
	型号
	—
	PLKD10/120B-5178
	—

	
	
	
	额定流量
	L/s
	80
	以检测报告为准

	
	
	
	额定压力
	MPa
	≤1.0
	

	
	
	
	射程
	m
	≥75
	

	
	
	泡沫炮
	型号
	—
	PLKD10/120B-5178
	—

	
	
	
	额定流量
	L/s
	80
	以检测报告为准

	
	
	
	额定压力
	MPa
	≤1.0
	

	
	
	
	射程
	m
	≥70
	

	
	
	俯仰角度
	°
	≤-90～＞+30
	—

	
	
	回转角度
	°
	＜-90～＞+90
	—


三、车辆主要配置
	车辆名称
	JP66/G2型举高喷射消防车

	车辆底盘

	底盘型号
	汕德卡 ZZ5446V516MF1

	驱动形式
	8×4

	发动机
	型号：MC13.54-61；
排量：12.419L；
额定功率/转速：400kW/1800r/min；
额定扭距/转速：2500N•m/1000～1400r/min；
尾气排放标准：国Ⅵ；
六缸涡轮增压中冷，电控共轨柴油机,DOC+DPF+SCR/ASC后处理系统；
冷启动电加热系统，水箱散热器带蚊虫灰尘防护网。

	变速箱
	手动换档变速箱，具有16个前进档，2个倒档

	电气系统
	发电机：28V×110A；
蓄电池：2×12V/180A.h。

	取力器
	底盘原装侧置取力器。

	燃油箱
	400L铝合金油箱，带油水分离器，配燃油过滤网，燃油箱盖带锁。

	尿素罐
	90L 尿素罐

	轮胎
	一、二桥：385/65 R22.5，子午线钢丝胎，共4条；
三、四桥：315/80 R22.5，子午线钢丝胎，共8条；
备胎：1条（随车）。

	驾驶室
	1、电动玻璃升降器、手电一体驾驶室举升，准乘人数2人；
2、空气悬挂司机座椅，前排座椅均装置三点式汽车安全带；
3、驾驶室冷热空调系统，中控门锁，带电加热及电动调整的后视镜及广角镜或者后视镜带广角；
4、TFT仪表、MP5娱乐系统。

	制动系统
	1、行车制动：双回路气压制动，前盘后鼓；
2、驻车制动：弹簧储能断气制动；
3、辅助制动：发动机排气制动；
4、智能制动系统， EBS电控制动系统，ESC电子车身稳定系统。

	消防水系统

	消防罐
	材质
	304不锈钢

	
	板厚
	侧板及底板4mm，其余3mm

	
	载液量
	水：4000kg+泡沫：3300kg

	
	罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。

	
	水罐设DN125溢水管，带溢水帽。

	
	泡沫罐设呼吸阀。

	
	水罐和泡沫罐均安装电子液位计。

	
	水罐设4×DN80接口。

	
	泡沫罐设1×DN50泡沫接口。

	
	水罐：设≥φ450mm人孔1个, 带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过0.1MPa时自动泄压，人孔盖涂绿色；
泡沫罐：设≥φ450mm人孔1个, 带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过0.1MPa时自动泄压，人孔盖涂黄色。

	消防泵
	品牌：希尔；
型号：CB10/170-8FC型车载消防泵；
入口法兰：DN200，出口法兰：DN150；
铸铁壳体，铜质叶轮，不锈钢叶轮轴；
裸泵参数：170L/s@1.0MPa；
车载泵参数:≥1.7MPa，≥80L/s

	真空泵
	希尔ESP电动滑片真空泵（24V）；
真空度≥-85kPa；吸水深度≥７m；

	泡沫系统
	全自动泡沫比例混合系统，混合比1-10%。

	消防炮
	型号：PLKD10/120B-5178水、泡沫两用电遥控消防炮；
裸炮参数：流量可调1900～7200L/min，额定工作压力1.0MPa；
车载炮参数：≤1.0MPa，80L/s；
回转角-90°～+90°，俯仰角-90°～30°；
150m无线遥控操作。

	电气控制系统

	操纵台
	上车操纵台位置：转台左侧（带座椅）；
整车控制类型：控制器控制；
人机交互系统：采用12寸彩色液晶显示屏，可显示臂架变幅角度、伸缩等作业信息，车辆的工作高度、工作幅度、支腿状态等其他车辆工作姿态信息，并可通过显示屏查询故障。

	支腿调平
	自动调平+手动调平

	警灯及警报器
	驾驶室顶全红长排警灯；
驾驶室内安装警报器及扩音装置，功率：100W；
车身两侧装有爆闪警示灯；
车尾左右各设一个频闪警灯，颜色为红色。

	标志灯及照明灯
	车体装有两侧安全侧标志灯、后示廓灯、黄色转向灯；
泵室、器材箱内均有照明灯；
车辆设有臂架支架照明灯、水炮探照灯，保障夜间作业。

	自动充电装置
	可使用220V市电对蓄电池充电，消防车启动时充电插头自动脱落。

	影像系统
	火场视频监控系统：转台操作台处配有7寸液晶触摸显示屏，≥48小时连续存储；
360°全景监控系统（导航、行车记录、倒车影像、倒车雷达一体）。

	液压控制系统

	液压系统形式
	压力/流量控制变量柱塞泵+负载敏感+恒压控制系统

	系统最大压力
	24MPa

	上装车身

	车身围板
	上下车梯：车体左、右各1件

	
	车身骨架：全铝合金框架结构

	
	车身围板：粘帖铝合金平板

	
	车身上走台板：铺设防滑铝合金板

	
	器材箱/工具箱：铝型材框架，带锁。
铝合金卷帘门 

	车身颜色
	上装整体为乳白色；
驾驶室、罐体、围板外表面为消防红。

	润滑系统

	集中润滑系统
	转台处设置自动润滑系统，对车辆回转支承、转台变幅铰点等关键铰点进行润滑。


四、随机器件及装箱单
1、JP66/G2举高喷射消防车随车备件表
	序号
	名称规格与型号
	单位
	数量
	备注

	1
	O形圈 71×3.55
	个
	1
	GB/T3452.1-2005

	2
	O形圈 95×3.55
	个
	1
	GB/T3452.1-2005

	3
	O形圈 118×5.3
	个
	1
	GB/T3452.1-2005

	4
	O形圈 140×5.3
	个
	1
	GB/T3452.1-2005

	5
	O形圈 165×5.3
	个
	1
	GB/T3452.1-2005

	6
	旋转密封R10-F225×209.5×6.3
	个
	7
	

	7
	行程开关
	个
	1
	NGCPB10AX01A2B

	8
	行程开关
	个
	1
	NGCPB10AX01C

	9
	行程开关
	个
	1
	NGCPB10AX01A1B


2、JP66/G2举高喷射消防车随车工具表
	序号
	名称规格与型号
	单位
	数量
	备注

	1
	内六角扳手3-17
	套
	1
	

	2
	活扳手 6寸
	件
	1
	

	3
	活扳手 12寸
	件
	1
	

	4
	一字螺丝刀150×6
	件
	1
	

	5
	十字形螺丝刀 150×6
	件
	1
	

	6
	黄油枪
	件
	1
	

	7
	鲤鱼钳 165mm
	件
	1
	

	8
	地上消防栓扳手 FS450
	件
	1
	

	9
	地下消防栓扳手 FBX800
	件
	1
	

	10
	雄螺环 150
	件
	1
	

	11
	滤水器接口 150
	件
	1
	

	12
	滤水器 150
	件
	1
	

	13
	吸水管 Φ150 L=2000
	根
	4
	

	14
	钩头扳手 78-85
	件
	1
	

	15
	水带包布
	件
	8
	　

	16
	水带护桥
	件
	2
	材质为橡胶

	17
	资料配送拉杆包
	件
	1
	

	18
	干粉灭火器
	具
	1
	8kg,ABC类灭火器

	19
	橡皮锤
	个
	1
	

	20
	可充电式手提照明灯
	只
	2
	


3、JP66/G2举高喷射消防车装箱单
	序号
	名  称
	单位
	数量
	备注

	1
	JP66/G2产品合格证
	张
	1
	

	2
	JP66/G2举高喷射消防车操作手册
	册
	1
	

	3
	JP66/G2举高喷射消防车维修手册
	册
	1
	

	4
	JP66/G2举高喷射消防车零部件图册
	册
	1
	

	5
	汕德卡底盘规定随机的文件
	册
	1
	

	6
	希尔消防泵使用及维修说明书
	册
	1
	

	7
	阿瓦格消防炮使用及维修说明书
	册
	1
	

	8
	集中润滑系统使用说明书
	册
	1
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