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	包号
	物资类
	技术参数
	单位
	数量
	核心产品（“△”）

	
2
	75%酒精
	1、主要用途：消毒、杀菌；
2、主要成份：乙醇；
3、规格：500mL/瓶；
4、质保期：≥12个月；
5、密闭、避光保存。
	瓶
	2000
	

	
	消毒湿巾 
	1、有效杀菌成份：西吡氯铵、苄索氯铵；
2、杀菌效果：超99.9%；
3、附膜保湿外包装；单片独立包装，100片/包。
	片
	10000
	

	
	N95口罩  
	1.产品型号：无菌折叠挂耳型，独立包装
2.结构组成：医用防护口罩由口罩体、口罩带、鼻梁条组成：口罩体由无纺布制成，为五层结构：内外两层由聚丙烯纺粘无纺布制成、中间两层由聚丙烯熔喷无纺布制成、第三层热风棉无纺布，鼻梁条采用可弯折的铝条或聚丙烯(PP)塑料材料制成，口罩带采用涤纶线和少量氨纶线针织制成。
3.适用范围：供防疫人员在防疫过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原微生物、体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障。
4.符合国标GB19083-2010执行标准
	个
	33300
	

	
	尼龙编织袋  
	≥115cm×60cm，半透明尼龙覆膜，具有动物防疫标志，承重50千克以上，盛装锐物不易破损。
	个
	10000
	

	
	高强度防渗漏尸体袋  
	≥120cm×60cm，承重50千克，高密度、不渗漏、耐酸碱，耐腐蚀，袋口密封拉带设计、配绳易扎、使用方便。 
	个
	10000
	

	
	车辆消毒垫
	高强度尼龙布双面加胶，具防水和拉伸功能，中间加有高密度吸水抗压海绵，强力丝加胶网面，有拉伸和耐磨功能；使用寿命：10t汽车碾压100次不变形；标准尺寸：80cm×70cm
	块
	100
	

	
	一次性防护服 

	1、带帽连体式结构;结构合理、穿着方便、门襟处采用双面胶贴密封;帽沿边缘、袖口、腰部、脚踝口采用弹性收口；2、面料采用高密度聚丙烯树脂加透气多微孔膜制成三层复合医用无纺布制成，具有良好的透湿性和阻隔性，能有效抵抗洒精，血液，体液、空气粉尘微粒、细菌和渗透，使用安全方便，有效保护穿着者免受感染威胁。3、静水压防护效果>100cmH2o,透湿量>6000g/m2d。4、抗合成血液穿透性达到GB19082-2009中的3级要求。5、外侧面沾水等级达到GB19082-2009中的4级要求。6、关键部位材料的断裂强力>45N,断裂伸长率>79%。7、独立包装。8、符合一次性医用防护服标准(GB19082-2009)权威机构出具的检测报告。
	套 
	500
	

	
	消毒容器
	1.用于液体储存；2.容积50L；3.大口设计方便使用；4.耐酸碱耐热耐摔，耐寒；5.一30度， 耐热100度 6.HDE材质。
	个 
	10
	

	
	消毒喷壶 
	1 .优质PET材质，容量为2.5l
2 .手握按压式，雾化或直射喷头，适用于消毒药水等；
3 .透明壶身，可贴标签便于使用；
4 .瓶身耐热达到60℃ ，耐冷达到-30℃。
	个
	50
	

	
	消毒喷壶 
	1 .优质PET材质，容量为500ml；
2 .手握按压式，雾化或直射喷头，适用于消毒药水等；
3 .透明壶身，可贴标签便于使用；
4 .瓶身耐热达到60℃ ，耐冷达到-30℃。
	个 
	50
	

	
	货架 
	1、规格：1000*500*2000mm；
2、基材采用1.0mm-1.5mm优质冷轧钢板，经处理后，表面静电喷塑处理。立柱、横梁厚≥1.2mm，搁板厚≥1.0mm，四边三折弯处理，中间设5根加强筋板，三块搁板，每层搁板承重≥200kg。
	个
	70
	

	
	物资柜
	规格：900*500*1800mm
★1.1要求存储柜满足SEFA 11-2012标准（并提供第三方权威机构出具的合格检测报告证明）。
1.2实验室等级存储柜钢材表面处理要求
1.2.1．所有钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。
1.2.2．预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。
1.2.3．表面喷涂：阿克苏诺贝尔或等同于、高于该粉末质量的环氧树酯粉末静电喷涂，涂层厚度≥50μm，在180度高温烘箱内固成光滑表面。
★1.2.4．喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能（并提供第三方权威机构出具的合格检测报告证明）：
附着性能：交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉漆。
防腐性能：盐喷实验200小时没有变化。
磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg。
硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔。
防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露。
湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化。水持续浸湿100小时没有变化。
耐腐蚀及耐酸碱功能：满足SEFA 8M抗腐蚀功能，耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个。
整体采用1.0mm厚冷轧钢板。
柜体为整体结构，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整。
柜体上部两块钢制层板，下部一块层板，层板托采用不锈钢材质，承重性强、耐酸碱腐蚀。层板每隔≤30mm高度可调。
柜门上部为3mm条纹玻璃，下部为实门，下部实门为双层结构。
合页采用采用不锈钢材质，开启角度≥135度。
把手采用高强度不锈钢把手。
	个
	17
	


备注：
1、供应商所提供的产品参数必须优于或等于要求参数，不得低于它，否则为无效投标；
2、招标要求中需要提供佐证材料的，须在投标文件中和签合同时提供，未按要求提供视为无效投标；
3、若投标方签合同后实际提供的产品不符合以上参数或经检测成分及含量不符合以上参数要求，甲方不予支付货款；
