**卫生应急服装套装详细配置及技术参数（每套配置明细）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品技术参数** | **单位** |
| 1 | 冬装上衣  （羽绒内胆） | 1、服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式冬装/春秋装上衣技术规范”要求。  2、材质要求：  （1）服装外披面料为100%锦纶短纤维塔丝龙牛津布，颜色为哈佛红（绣红）/藏青色，表面防水处理，背面复合乳白色防水透湿TPU膜；布质要求轻盈柔软。  ▲（2）面料技术指标满足：耐静水压≥50kPa/min，透湿量≥5000g/(㎡·d)，克重≥160gm/㎡,无偶氮染料，无甲醛检出。  （3）里料：用途为内里下身、帽子、袖子内里、内袋布、两边胸袋布；210T单面涂覆涤丝绸(蓝色)；100% 涤纶长丝绸；单面喷涂聚甲基丙烯酸酯，克重≥65gm/㎡。  （4）反光条材质：前胸、后背均有反光条，材料为视觉丽 8710型4cm宽热转移反光膜。  3、款式要求：  （1）衣服包含外披、可拆卸内胆及可拆卸帽子(头部左右转动不影响视线)，背部及胸前有银色放光条，背部有可隐藏式中国卫生标识。  （2）内胆为可拆卸式，填充物为≥90%白鸭绒，内胆面料为380T防钻绒春亚纺面料，充绒量≥220g/件。  (3)两腋下有散热拉链，方便身体热量散发。  (4)腰部内胆有收紧调节，增强保暖功能。  （5）上衣口袋采用压胶拉链设计。  （6）左侧上臂处设计有可拆式“臂章”。  4、标识要求：后背印中文“中国卫生”+英文“CHINA HEALTH”，颜色为银色，反光材质，在夜晚或不良天气下提供安全保障。 | 件 |
| 2 | 冬装裤子（抓绒内胆） | 1、服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式冬装/春秋装上衣技术规范”要求。  2、颜色要求：  裤子主体面料颜色为藏青色，带可拆卸抓绒内胆。  3、材质要求：  ▲（1）面料表面防水处理，背面复合乳白色防水透湿TPU膜；材质为100%锦纶短纤维塔丝龙牛津布。耐静水压≥50kPa/min，透湿量≥5000g/(㎡·d)，克重≥160gm/㎡,无偶氮染料，无甲醛检出。  （2）裤子里料为210T单面涂覆涤丝绸(藏青色)，单面喷涂聚甲基丙烯酸酯，克重≥65gm/㎡。  （3）缝纫线：全件缝制，100%涤纶11.8tex×356。尼龙拉链：前中侧袋5#；粘扣带：裤脚口搭扣带，2cm宽。松紧带：腰头两侧，4cm宽。  4、款式要求：裤腿有突出口袋，裤角有收紧调节，方便穿着；裤子口袋有拉链，内部物品不易滑出。 | 条 |
| 3 | 夏装针织长袖T恤衫 | 1、服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式夏装针织T恤衫技术规范”要求。  2、材质要求：  （1）面料：100%棉，1/2 拉架针织布，纱支：32×32，克重：≥160gm/㎡。  3、颜色要求：哈佛红。  4、款式要求，长袖，样式参照中国卫生应急男、女夏装针织翻领T恤。  5、标识要求：背后印有“中国卫生”、“CHINA HEALTH”标识，采用黑体字体，标志颜色采用金光红 C：0 M：100 Y：100 K：0，样式须符合卫生系统统一标识的要求。 | 件 |
| 4 | 夏装圆领t恤短袖衫（速干） | 1、服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式夏装针织T恤衫技术规范”要求。  2、材质要求：采用速干面料，100%涤纶网眼针织面料，吸湿排汗，克重≥120g/m2。无甲醛检出，耐汗渍色牢度≥4级。  3、颜色要求：主体面料为白色，标识字体为金光红色。  4、款式要求：参照中国卫生应急男、女式夏装针织 T 恤衫规格尺寸。  5、标识要求：背后印有 “中国卫生”、”CHINA HEALTH”标识，采用黑体字体，标志颜色采用金光红 C：0 M：100 Y：100 K：0，样式须符合卫生系统统一标识的要求。 | 件 |
| 5 | 夏装翻领t恤短袖衫 | 1、服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式夏装针织翻领T恤衫技术规范”要求。  2、材质要求：  （1）100%棉/ 1%，涤纶1/2 拉架针织布纱支：32×32，密度：92.5/10cm，克重140～145gm/㎡。无甲醛检出，耐汗渍色牢度≥4级。  3、颜色要求：主体面料为哈佛红，标识字体为金光红色。  4、标识要求：背后印有 “中国卫生”、“CHINA HEALTH”标识，采用黑体字体，标志颜色采用金光红 C：0 M：100 Y：100 K：0，样式须符合卫生系统统一标识的要求。 |  |
| 6 | 多功能马甲 | 1、服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式多功能马甲技术规范”要求。  2、材质要求：  （1）面料采用100%锦纶纤维塔丝龙牛津布，表面防水处理，背面复合乳白色防水透湿TPU膜。克重≥160gm/㎡  （2）衬里采用吸湿排汗网页布，夏天穿着更透气。克重≥55gm/㎡。  ▲（3）面料具有良好的防水透湿能力，耐静水压≥50kPa/min，透湿量≥5000g/(㎡·d)，无甲醛检出。  3、颜色要求：面料为哈佛红/藏青色拼接色。  4、标识要求  （1）后背印有“中国卫生”标识，颜色采用亮银色反光字制作。  （2）胸前印有中国卫生标识，样式须符合卫生系统统一标识的要求，颜色采用金光红。  5、样式要求：按照中国卫生应急男、女式多功能马甲款式。 | 件 |
| 7 | 冲锋衣 | 1.▲面料要求：含涤纶90%，氨纶10%，柔软透气。色牢度：耐水色牢度(变色＞4级、沾色＞4级）、耐汗渍色牢度＞4级、耐洗色牢度＞4级；透气性不小于13mm/s；透湿量不小于8000g/(㎡·d)，无甲醛检出。  2、款式、颜色：服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》要求。  （1）胸前、背后明显位置使用反光材料，在夜晚或不良天气状况提供安全防护。  （2）背部可根据需求进行印字。  （3）连帽款式设计，可拆卸，头部左右转动不影响视线。  （4）左侧上臂处设计有可拆式“臂章”。  3、标识：前胸和后背上部有亮银色反光条，背部标识内容根据采购人要求印制，使用反光材料，采用热压工艺，以保证同服装面料的一体性。反光材料需符合GB 20653-2006国家标准反光性能要求，反光强度达到3级反光材料最少逆反射系数值。 | 件 |
| 8 | 夏装裤子 | 1、服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式夏裤技术规范”要求。  ▲2、面料要求：夏裤面料65% 锦纶长丝 / 35% 棉精梳涤棉混纺 1/3 斜纹布，克重: 180gm/㎡。色牢度：耐水(变色＞4级、沾色＞3级）、耐汗渍≥4级、耐洗色牢度＞4级。  口袋布面料65% 锦纶长丝 / 35% 棉精梳涤棉混纺平纹布，克重：90gm/㎡。  3、颜色要求：全部为藏青色。  4、款式要求：  (1)裤腿有突出口袋，上袋盖，有魔术贴粘贴，方便野外工作使用；  (2)裤耳加装金属环，方便扣挂物品；  (3)裤角有收紧调节，方便穿着。 | 条 |
| 9 | 户外鞋 | 1、鞋面材质：锦纶、聚氨酯、丙烯晴丁二烯橡胶  ▲2、鞋底材质：丙烯晴丁二烯橡胶+乙烯醋酸乙烯酯共聚物，防滑大底，防水、防穿刺。  3、鞋垫透气、舒适、防臭，回弹性好。  4、颜色：根据采购方要求提供。 | 双 |
| 10 | 户外帽 | 1、设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》要求。  2、帽面：采用精梳涤棉或混纺面高支仿毛，吸湿透气，全部为深藏蓝色。  3、纯棉衬：作里衬，100%棉。  4、帽檐：聚酯板。  5、采用棒球帽款式，帽子侧面设计有小袢，便于携挂话筒等设备。单一尺寸规格，可以调节后部松紧拉扣以保证头型符合度。 | 顶 |
| 11 | 应急头盔 | 1、材质：优质ABS；内里：织物内衬；帽带：双挂点帽带；设计：头部透气孔设计；内衬：六点式织物。  2、符合人体工学设计，具有防砸、防静电的基础功能，一体注塑成型，耐磨，六点式织物内衬，安全舒适。  3、透气孔：适合长时间佩戴没有闷热 感，清爽舒适宜人，注重实用性。  4、旋钮：旋钮可调节大小，更加贴合头部，佩戴更加牢固。  5、吸汗带：柔软海绵织物吸汗带，吸湿排汗，适合长时间户外工作佩戴。 | 个 |
| 12 | 臂章 | 1、设计制作符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》要求。  2、臂章正中间印有“红花白十字”图案。  3、图案上面两行文字，第一行是“中国卫生”，第二行是承建单位或队伍所在省份名称。  4、图案下一行文字说明队伍的处置类别。  5、两侧设计是环绕的麦穗图案。 | 个 |
| 13 | 胸卡 | 1、胸卡尺寸：70×20mm。  2、材质：不锈钢+ABS背板+背胶；  3、刻字工艺：激光镭射。  4、图案：客户可以要求定制。 | 个 |

**后勤保障背囊详细配置及技术参数（每套配置如下）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品技术参数** | **单位** |
| 1 | 个人背囊 | 1、背囊款式：外观：背囊正面的部位，应有白底红十字中国卫生标志及背囊名称，外观协调美观，标识采用粘扣形式，可拆卸。背囊具有夜间警示功能及防雨结构设计。背囊具有姓名标识，进行人员区分；  2、背囊颜色：颜色为国旗红，不同部位含有银色反光条。  ▲3、背囊面料：采用 600D 牛津涂层布。  ▲4.断裂强力经向≥2500N、纬向≥2200N5、撕破强力经向≥420N、纬向≥360N。  ▲6、垂直燃烧续燃时间、阻燃时间均＜ 3s；垂直燃烧损毁长度≤10cm；缝纫损伤率≤5%；静水压初始≥30kPa。  ▲7、色牢度：干摩擦色牢度(4～5)级，湿摩擦色牢度(4～5)级；  8、背囊规格:尺寸37×21×53cm（长、宽、高可±3cm），背囊总容积≥60L；标识要求：标识符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》要求，竖版“中国卫生”及背囊名称，也可根据客户要求定制字样字体。  ▲9、性能：  （1）面料的缝合强度≥400N。  拉链在反复拉合≥2000次后，无掉牙、无错牙、无损坏；  （3）提把应能承受≥300N 拉力、背带抗拉力≥300N。  （4）可在-30℃～40℃下正常使用。  （5）淋雨：承受降雨强度 100mm/h，试验时间 ≥30min 测试，背囊内应无水渗入。  （6）振荡冲击：空囊内均匀盛装 ≥12.5kg 重物进行振荡冲击试验，分别检验背带和提把，双肩背带 ≥400 次，单提把 ≥250次，测试后囊体无开裂，各部件不变形、无断裂、损坏，不开线。能承受从 ≥180cm 高度跌落测试后，背囊无破损.  （7）外表面：应无断经、断纬，无跳丝、跳线，无印道、瑕点、污点和划痕；拉链缝制平直，边距一致。背带、腰带与插扣配合应紧固，不得自行松脱。  （8）色牢度：干摩擦色牢度(4～5)级，湿摩擦色牢度(4～5)级。  10、背负系统：①结构设计应符合人机功效，背负舒适：根据力学分布进行设计，科学分担肩部负重压力。  ②背带应具有适体性调节系统：肩带造型曲度贴合人体，背囊与肩带设置调节带，增加背带适体性。  ③形状记忆型背部衬垫：衬垫材料具有形状记忆功能，背负后可更好地适应人体腰背部曲度，复合人体工程学。  ④舒适型透气性衬垫分区设计：背部衬垫采用蜂窝网格结构，增加佩戴后人体与背囊间空隙，提高背部透气性，增加舒适感。  11、结构：①可提拿：可设计顶部双把手及侧面把手，方便背囊提拿。  ②背囊应具有外挂功能：可外挂帽子、工具、应急道具，手电筒，口哨等物品随时取用。 | 套 |
| 2 | 挎包 | 1.用途：为队员提供个人物品生活保障。 2.结构形式：单肩斜挎式；内部分区设计合理。 3.尺寸：（33±2）cm³（10±2）cm³（20±2）cm（长 ³宽³高）。 4.面料：应采用 600D 牛津涂层布，颜色应为国旗红。 5.标识：正面印有白底红十字中国卫生标志，外观协调美观，标识采用粘扣形式，可拆卸。具有夜间警示功能。 | 个 |
| 3 | 雨衣 | 1.雨衣分体式，分为上衣和裤子，颜色为专用“红色（哈佛红）”和“深藏蓝”两种颜色的组分式设计，无异味。  2.面料采用210T涤丝纺PU防水涂层；背部标识为银色反光字(中国卫生 CHINA HEALTH) ,以突出现场卫生应急救援的视角效果。  3.耐日晒牢度不小于4级；静水压不小于5kpa；拒油及易去污性能等级不小于4级。  4、车缝线处拼接均用防水压条，防水效果增加，抗撕裂耐用；袖口采用松紧设计防雨防风，防渗透。 | 件 |
| 4 | 防水鞋 | 1、材质：TPE/PVC大底，鞋身一体成型。  2、材质柔软，折叠占用空间小，便于携带。  3、采用纹路防滑鞋底，弹力足，耐扯不易破。 | 双 |
| 5 | 单人帐篷 | ▲1、材质：外帐采用涂银100%聚酯纤维或210D 高强防水涂层材料，内账为网纱式，适合夏季防蚊虫使用，耐日晒牢度≥4 级；静水压≥5kPa；拒油及易去污性能等级≥4 级。  2、支架：高强度铝合金或玻璃纤维杆（直径≥8mm）或可以达到同等强度的其它材料。  3、内部尺寸：≥200×100×100cm  4、前后双门拉链设计。  5、颜色：合同中约定颜色。  6、底布：应采210D PVC涂层。  7、帐篷侧面位置标识为“中国卫生”图案或采购人指定标识  8、包含地钉、固定绳、收纳袋等 | 顶 |
| 6 | 帐篷灯 | 1、锂电池供电，续航时间＞10小时，顶部含太阳能充电板，有效补充电能，亮度可多档调节，亮度不小于180lm,  2、≥防水外壳，雨天可使用。  3、可匹配多种电源的充电口，满足快速充电要求。  4、带磁吸或挂钩 | 个 |
| 7 | 睡袋（羽绒） | 1. 材质：≥200T以上防钻绒、防撕裂、防水且透气尼龙面料及春亚纺里料。 2. 内里填充：鸭绒，含绒量≥1.8kg,总重量≤2.5kg,适用环境温度≥-20℃。 3. 快捷式双头拉链结合魔术贴设计，使用便捷，密闭性好。 4. 信封式U型帽设计，可调节帽口，可当被子。 5. 展开尺寸：≥190cm×75cm。 6. 颜色：橙色、绿色或蓝色。 | 个 |
| 8 | 防潮垫 | 1、电动充气式防潮垫，贴合颈部，防水隔潮，无异味。  2、材质：40D尼龙TPU材料。  3、自动充气，双层气阀，可快速充放气。  展开尺寸：≥190×60cm，充气厚度≥10cm，收纳尺寸：≤30×15cm(±3)，重量：≤600g。 | 个 |
| 9 | 餐具 | 1、材质：304不锈钢便携式饭盒，耐高温、耐刮擦，盒盖使用活扣连接  2、折叠便携餐具（勺、叉、筷子）一套。 | 套 |
| 10 | 水壶 | 1、材质：内胆304不锈钢，容量：≥1000ml,双层真空结构，防摔耐磨；可拎可背，肩带可调节；可倒饮或直饮采用，一键出水设计，壶盖可做水杯；保温效果24h＞55℃，保温时间≥48h.  2、内胆材质及密封配件符合国标标准。 | 个 |
| 11 | 头灯 | 1、轻便携带，锂电池，双灯珠可聚光泛光，灯头0～90°调节；红外智能感应，多档亮度调节。  2、长效续航，充满电一次工作时间≥10小时；防水、防灰尘进入；可承受强烈喷水不受影响，符合GB4208标准。  3、Type-c快充口。  4、重量：200g±20g,外壳采用硬质铝合金材质。 | 个 |
| 12 | 手电筒 | 1、材质：轻质铝镁合金。  2、射程≥500m，流明值≥5000，泛光广角≥300m2；容量≥5500mAh（锂电）,续航时间≥10h；可多档调光(强光、弱光、爆闪)  3、Type-c快充口,带智能电显提示。  4、暴雨级防水。 | 个 |
| 13 | 医用口罩 | 1、符合国标 GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》，医用防护口罩，单个独立包装。  2、具有中华人民共和国二类医疗器械注册证。 | 10只 |
| 14 | 救生口哨 | 1、尺寸：≤10cm×3cm。  2、重量：≤70g，带挂绳。  3、产品功能：口哨、指南针、LED手电、求生信息仓、放大镜、反光镜、温度计。 | 个 |
| 15 | 净水器 | 1、尺寸：≤15×4cm;过滤寿命：≥5000L;流速：≥700ml/min;过滤精度：0.01um;滤芯：医用级中空纤维超滤膜,有通用直径28mm 螺纹接口，可直接连接到大多数一次性塑料瓶。能有效除去细菌、病原微生物如、悬浮物杂质等细菌去除率＞99.9999%。  2、适用水源：III类及以上地表水或地下水。  3、配件：延长水管、储水袋，反冲洗针筒；  4、重量：≤80g | 个 |
| 16 | 驱蚊虫剂 | 1、净含量：50～100ml。  2、有效成分：15%DEEP;户外长效防虫≥6h,温和、气味不刺鼻。  3、可倒喷喷头设计喷腿、脚更加便捷。  4、适用范围：露营、劳作、居家等。 | 2瓶 |
| 17 | 笔袋 | 耐磨、耐脏、水洗不掉色；多功能分区，超大容量；符合安全质检标准；可手提设计，使用便捷。 | 个 |
| 18 | 中性笔 | 1. 黑色中性笔，下笔稳固，书写顺滑，不易漏墨，可更换笔芯，笔头可伸缩，使用便捷。 2. 书写长度≥700m. | 3支 |
| 19 | 笔记本 | 1、双胶纸32k、72张笔记本，可180°平摊，双面书写舒适；加厚纸张，书写顺滑；胶装工艺不易掉页。内页行距8～10mm。 | 2本 |
| 20 | 移动充电宝（防水） | 1、PD快充≥20w,超级快充≥22.5w。  2、高清数显，三口快充，适用于lightning输入、Micro输入、Type-C×2插口，USB输出口×2。  3、LED数字电量显示，外壳防滑设计。  4、容量：≥20000mAh,同时输出功率5V-2～3A MAX；USB-A1/A2:5V-3A；Type-C:5V-3A。 | 个 |
| 21 | 防水（火）文件袋 | 1、材料：从外到内：第一层液体硅胶布、二层玻璃纤维布、三餐隔热防火铝箔,四周边缘。  2、尺寸：≥35×28cm，拉链设计，拉链处折叠。 | 个 |
| 22 | 急救包 | 包含：创可贴 10 片，医用纱布块 2 块，医用胶带 1 卷， 卫生湿巾 2 片，弹性绷带 1 卷，安全别针 2 个，急救毯 1 块，镊子 1 个，酒精棉片 4 片，一次性橡胶手套 1 双，碘  伏棉签 5 个，三角绷带 1 个，手术剪刀 1 把，急救手册 1 | 个 |
| 23 | 洗漱用品包 | 每套含洗发露（100ml）、免洗手液、毛巾、香皂、牙刷、牙膏、洗衣液、指甲刀、手包各1个。 | 套 |
| 24 | 折叠式脸盆 | 1、材质：涤纶布+PVC材质，三层复合面料，结实不漏水。  2、容量：≥5L | 个 |
| 25 | 对讲机 | 1、记忆频道大于32个，续航时间大于120小时，频率范围:400-520Mhz，连续使用≥48h.  2、配置：主机/天线/电池/背夹/充电器  3、有效使用距离≥15km,有效楼层-3～30层；  ▲4、IP67级以上防护，具有防水、防摔、防尘性能。 | 个 |
| 26 | 溺水救生手环 | 1. 尼龙伸缩长短臂带，可根据手臂粗细调节长度； 2. 手环内置TPU超强度气囊，耐压耐磨耐刮擦； 3. 每个手环配置2个二氧化碳压缩小气瓶，溺水时可迅速打开气瓶，气囊充满实现自救。 4. 手环配备金属哨子，增加被救机率。 | 个 |
| 27 | 扩音器 | 1.电池容量≥1000mAh，电池应具有充放保护功能，可 2.5h 快充。  2.功率为 5W，响频范围为 90Hz-12KHz,灵敏度为 600mV， 信噪比≥70dB。  3.具有防啸叫功放，智能降噪的功能，支持手机播放、TF 播放、U 盘播放，FM 收音，录音。 | 个 |
| 28 | GPS 定位器 | 1、定位精度小于1米、有北斗、GPS等两组以上定位模式  2、电源：锂电池，电池容量≥10000毫安  3、工作温度：≥-40℃～60℃  4、自动坡面测量。  5、历史轨迹回放功能大于90天。  6、智能语音播报、LED照明、万年历等附加功能丰富实用  ▲7、防水、防尘 | 个 |

**快检与流调背囊详细配置及技术参数（每套配置如下）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品技术参数** | **单位** |
| 1 | 快检与流调背囊 | 与后勤保障背囊中“个人背囊”参数相同。  背囊尺寸：不大于（43±5）cm³（27±5）cm³（55±5）cm（长³宽³高）。 | 套 |
| 2 | 一次性医用防护服 | 1、产品符合国标GB19082-2009医用一次性防护服技术要求；  2、具有医疗器械产品注册证；  3、白色，连体连帽型，缝线处有蓝色胶条加固，独立灭菌包装，产品剩余有效期≥2年 | 2套 |
| 3 | 一次性隔离衣 | 1、产品具有省级以上医疗器械产品备案凭证。  2、蓝色，SMS无纺布材质，单独无菌包装  3、产品剩余有效期≥2年。 | 2套 |
| 4 | 一次性医用外科口罩 | 1、提供医疗器械注册证号。独立灭菌包装，蓝色。 | 5只 |
| 5 | 医用N95防护口罩 | 1、符合国标 GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》，医用防护口罩，独立包装，套头式。  2、具有医疗器械注册证。 | 5只 |
| 6 | 碘伏 | 1、有效碘伏含量4.5～5.5g/L。100ml/瓶。  2、铝箔封口。 | 瓶 |
| 7 | 棉签 | 1、灭菌包装，≥20支/包。  2、竹棒长10cm，单头。  3、提供医疗器械注册证。 | 3袋 |
| 8 | 无菌采样管 | 1、1.5mL/支，含1拭子；  2、用于人鼻咽部、伤口、直肠等部位致病菌的采集。  3、提供医疗器械注册证 | 10支 |
| 9 | 病毒采样管 | 1、灭活型/非灭话各5只，含3ml液体，每支配1支采样拭子；  2、配专用病毒采样植绒拭子，独立包装。  3、具有医疗器械备案信息表。 | 10支 |
| 10 | 生理盐水采样管 | 1、生理盐水含量：0.85%，每只容量：10ml，规格：≥10支/盒；  2、用于采样样品稀释，维持渗透压。  3、细菌生长率45min 前后菌落数变化不超过±50%。提供器械注册证 | 盒 |
| 11 | 采血管 | 1、规格：10ml/只，≥10支/盒，抗凝和无添加剂管各5只。  2、采用PET材料。  3、可撕式标签管和条码标签管定制的标签。  4、提供器械注册证 | 盒 |
| 12 | 压脉带 | 1、卡扣式，规格40×2.5cm，非无菌提供。  2、由弹性带、扣盒、插件、手柄组成。  3、用于静脉输液或抽血时短暂阻隔静脉回流。  4、具有器械备案信息表。 | 根 |
| 13 | 采血针 | 符合国家医用采血针要求，每个小、中、大每个规格≥5个 ，提供医疗器械注册证 | 15个 |
| 14 | 粪便盒 | 1、采用聚丙烯（PP）材质，杯身透明带刻度。  2、螺旋盖，含取样勺。  3、无菌型，规格：40ml。1份≥10只 | 份 |
| 15 | 咽拭子采样管 | 1、红头长款：≥1.2×16cm， 10支/包；  2、有效期≥2年。  3、提供医疗器械注册证 | 包 |
| 16 | CB运送培养基 | 1. 用于采集、保存和转运食品、环境及临床标本至微生物实验室。 2. 不含生物灭杀剂，能有效收集生物样本并维持其生物活性。 3. 以30°斜角，约300克力量涂抹采样表面为佳。 4. 规格10ml，液态，非半固体。≥10支/份 | 份 |
| 17 | 鼻拭子 | 1、每支独立灭菌包装，有效期≥2年。≥20支/份  2、拭子总长度≥15cm，植绒头，不掉毛，3cm折断点。  3、具有第一类医疗器械备案信息表或凭证。 | 份 |
| 18 | 咽拭子 | 1、每支独立灭菌包装，有效期≥2年。  2、拭子总长度≥15cm，植绒头，不掉毛，3cm折断点。≥20支/份  3、具有第一类医疗器械备案信息表或凭证。 | 份 |
| 19 | 生理盐水 | 符合国家药品规范，10ml每只，≥20只/份 | 份 |
| 20 | 氧化酶试剂 | 1、主要成分为N ,N ,N',N'-四甲基对苯二胺盐酸盐。  2、2～8℃避光低温保存，  3、≥50测试/份。 | 份 |
| 21 | 无菌采样袋 | 1、透明PE材质，无菌，规格：14×20cm或其它符合要求规格。  2、预撕口设计，确保使用前袋内无菌，安全无污染。  3、铁丝折叠式封口，高透明度，密封性强。≥20只/份  4、带书写区域，方便信息标注及实验记录。 | 份 |
| 22 | 水样采集袋 | 1、用于水样的无菌采集（圆底立式）。袋子背面有书写位置，  2、产品耐热性良好，可进行热水的采样。  3、有效期≥2年。≥10只/份 | 份 |
| 23 | SS平板 | 1、用于沙门氏菌、志贺氏菌的选择性分离培养；  2、规格：≥9cm，≥10个/包，2～8℃保存，有效期≥3个月。 | 包 |
| 24 | TCBS 平板 | 1、用于致病性弧菌的选择性分离。  2、规格≥9cm，2～8℃冷藏，有效期≥3个月。  3、每包≥10个 | 包 |
| 25 | 肛拭棉签  (长棉签) | 1、长度≥15cm，环氧乙烷灭菌，10支/小袋。  2、棉签材质：竹棒+脱脂棉。  3、具有医疗器械注册证或备案凭证。 | 2袋 |
| 26 | 霍乱胶体金快检试剂 | 1、O139群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法）各1盒，规格：5人份/盒。  2、2～30℃避光保存，有效期不低于18个月。  3、产品具有中华人民共和国医疗器械注册证。 | 盒 |
| 27 | 流感快检试剂 | 1、甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法），10人份/盒。  2、用于定性检测人鼻咽拭子中甲型/乙型流感病毒蛋白抗原。  3、2～30℃避光保存，有效期≥18个月。  4、产品具有中华人民共和国医疗器械注册证。 | 盒 |
| 28 | 新冠快检试剂 | 1、用于定性检测人鼻咽拭子中新型冠状病毒抗原的存在。  2、胶体金法，规格：10人份/盒，有效期≥1年。  3、产品具有中华人民共和国医疗器械注册证。 | 盒 |
| 29 | 鼠疫胶体金试剂 | 1、用于定性检测人鼻咽拭子中鼠疫菌抗原的存在；  2、胶体金法，规格：10人份/盒，有效期≥1年。 | 盒 |
| 30 | 水银体温计 | 1、玻璃水银式体温计。  2、具有医疗器械注册证或备案凭证。 | 支 |
| 31 | 额温枪 | 1、语音款一键速测，三色背光，高温预警，50组记忆。  2、30S无操作自动关机，智能省电。  3、电源：2节7号电池。  4、具有中华人民共和国医疗器械注册证。 | 个 |
| **32** | 便携式水质检测仪（**理化检测类**） | 1.波长范围：340~800nm  2.测量方式：光电比色  3.重复性：<0.5%  4.稳定性：<0.5%  5.波长选择：自动  6.操作系统：安卓智能操作系统  7.显示屏幕：3.5寸彩色液晶触摸屏  8.灵敏度（吸光度）：0.001  9.使用环境：温度0～50℃，湿度0～90%  10.数据存储：80000条以上  11.通讯：Type-C、WIFI、热点、蓝牙  12.电池：不低于5000mAh锂电池  13.连续工作时间：≥8小时  14.供电电压：5V/DC直流  15.支持语言：简体中文或英文  16.可检测项目   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名称 | 检测量程 | 依据标准 | | 1 | 氨氮 | 0.05~5mg/L | HJ 535-2009 纳氏比色法 | | 2 | 亚硝酸盐 | 0.005~0.4mg/L | GB7493-87 盐酸萘乙二胺比色法 | | 3 | 余氯 | 0.04~15mg/L | HJ 586-2010 DPD比色法 | | 4 | 总氯 | 0.04~15mg/L | HJ 586-2010 DPD比色法 | | 5 | 二氧化氯 | 0.04~20mg/L | GB/T 5750.11-2006 DPD比色法 | | 6 | 臭氧 | 0.02~10mg/L | HJ 504-2009 靛蓝二磺酸钠褪色法 | | 7 | pH | 5.5~9.5 | GB/T 604-2002 酸碱指示剂显色 | | 8 | 溶解氧 | 1~12mg/L | GB7489-87 碘量法 | | 9 | 硫化氢 | 0.02~2mg/L | GB/T 16489-1996 亚甲基蓝比色法 | | 10 | 磷酸盐 | 0.05~5mg/L | GB/T 5750.5-2006 磷钼蓝比色法 | | 11 | 尿素 | 0.1~8mg/L | GB/T 18204.29-2000 二乙酰一肟比色法 | | 12 | 氰尿酸 | 3~250mg/L | CJ/T 244-2016 比浊法 | | 13 | 总硬度 | 4~1000mg/L | 文献 | | 14 | 总碱度 | 8~2000mg/L | 文献 | | 15 | 浊度 | 0.5~300NTU | GB13200-91比浊法 | | 16 | 悬浮物 | 1~600mg/L | GB13200-91比浊法 | | 17 | 水温 | -50-85℃ | 传感器 | | 18 | 盐度 | 1.00-1.060 | 比重法 | | 19 | 氯化物 | 1~500mg/L | 文献 | | 20 | 有效氯 | 0.5~300mg/L 0.1~60% | GB/T5750.11-2006 | | 21 | 色度 | 5~200度 | GB11903-89 | | 台 |
| **33** | 记号笔 | 黑色，双头，粗头线幅1.2mm,粗头线幅0.5mm，油性、防水 | 3支 |
| 34 | 中性笔 | 黑色，中性按动式，大容量出水流畅。 | 3支 |
| 35 | 平板电脑（防水） | 1、屏幕：≥尺寸11英寸；分辨率≥2200×1440。  2、CPU：八核；  3、存储：运行内容≥8G，硬盘存储容量≥256G。  4、4、摄像头：前置≥800万像素，后置≥1300万像素。  5、电池：锂离子聚合物电池，容量≥7700mAh。  6、充电器：支持10V/2.25A快充。 7、配平板电脑套、无线键盘、无线鼠标、屏幕保护模。 | 台 |
| **36** | 执法记录仪 | 1、清显示屏,最大亮度≥250cd/m2。  2、摄像角度≥120 °。  3、支持红外夜视功能，红外可手动/自动切换，夜视距离全黑环境下≥10米。  4、具有激光光束目标指示功能，可辅助拍摄定位。  5、拍照支持4000万以上像素，文件格式为JPEG格式。  6、执法记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间＜10秒。  7、具有LED白光灯，可在夜晚进行彩色摄录辅助。 | 台 |
| **37** | 随身wifi | 1、网络支持：支持5G/4G，不小于150Mbp高速上网，可连接5台以上设备，  2、电池，续航≥48小时。根据需要进行每月不同的套餐选择 | 个 |
| 38 | 垃圾袋 | 黑色；尺寸应为 90×100cm，厚度≥4 丝。 10个/包 | 包 |
| 39 | 医疗废品袋 | 手提式双层袋；具备收口抽绳，尺寸≥40×50(±5)cm，厚度≥5 丝。 10个/包 | 包 |
| 40 | 锐器盒 | 1、圆形，推拉款，分类标签。  2、规格：≤1L。 | 2个 |

**快检与流调背囊（未配水质分析仪）详细配置及技术参数（每套配置如下）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品技术参数** | **单位** |
| 1 | 快检与流调背囊 | 与后勤保障背囊中“个人背囊”参数相同。  背囊尺寸：不大于（43±5）cm³（27±5）cm³（55±5）cm（长³宽³高）。 | 套 |
| 2 | 一次性医用防护服 | 1、产品符合国标GB19082-2009医用一次性防护服技术要求；  2、具有医疗器械产品注册证；  3、白色，连体连帽型，缝线处有蓝色胶条加固，独立灭菌包装，产品剩余有效期≥2年 | 2套 |
| 3 | 一次性隔离衣 | 1、产品具有省级以上医疗器械产品备案凭证。  2、蓝色，SMS无纺布材质，单独无菌包装  3、产品剩余有效期≥2年。 | 2套 |
| 4 | 一次性医用外科口罩 | 1、提供医疗器械注册证号。独立灭菌包装，蓝色。 | 5只 |
| 5 | 医用N95防护口罩 | 1、符合国标 GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》，医用防护口罩，独立包装，套头式。  2、具有医疗器械注册证。 | 5只 |
| 6 | 碘伏 | 1、有效碘伏含量4.5～5.5g/L。100ml/瓶。  2、铝箔封口。 | 瓶 |
| 7 | 棉签 | 1、灭菌包装，≥20支/包。  2、竹棒长10cm，单头。  3、提供医疗器械注册证。 | 3袋 |
| 8 | 无菌采样管 | 1、1.5mL/支，含1拭子；  2、用于人鼻咽部、伤口、直肠等部位致病菌的采集。  3、提供医疗器械注册证 | 10支 |
| 9 | 病毒采样管 | 3、灭活型/非灭话各5只，含3ml液体，每支配1支采样拭子；  4、配专用病毒采样植绒拭子，独立包装。  3、具有医疗器械备案信息表。 | 10支 |
| 10 | 生理盐水采样管 | 1、生理盐水含量：0.85%，每只容量：10ml，规格：≥10支/盒；  2、用于采样样品稀释，维持渗透压。  3、细菌生长率45min 前后菌落数变化不超过±50%。提供器械注册证 | 盒 |
| 11 | 采血管 | 1、规格：10ml/只，≥10支/盒，抗凝和无添加剂管各5只。  2、采用PET材料。  3、可撕式标签管和条码标签管定制的标签。  4、提供器械注册证 | 盒 |
| 12 | 压脉带 | 5、卡扣式，规格40×2.5cm，非无菌提供。  6、由弹性带、扣盒、插件、手柄组成。  7、用于静脉输液或抽血时短暂阻隔静脉回流。  8、具有器械备案信息表。 | 根 |
| 13 | 采血针 | 1、5.5#静脉针，符合国家医用采血针要求，每个规格≥5个 ，提供医疗器械注册证 | 15个 |
| 14 | 粪便盒 | 1、采用聚丙烯（PP）材质，杯身透明带刻度。  2、螺旋盖，含取样勺。  3、无菌型，规格：40ml。1份≥10只 | 份 |
| 15 | 咽拭子采样管 | 4、红头长款：≥1.2×16cm， 10支/包；  5、有效期≥2年。  6、提供医疗器械注册证 | 包 |
| 16 | CB运送培养基 | 1. 用于采集、保存和转运食品、环境及临床标本至微生物实验室。 2. 不含生物灭杀剂，能有效收集生物样本并维持其生物活性。 3. 以30°斜角，约300克力量涂抹采样表面为佳。 4. 规格10ml，液态，非半固体。≥10支/份 | 份 |
| 17 | 鼻拭子 | 1、每支独立灭菌包装，有效期≥2年。≥20支/份  2、拭子总长度≥15cm，植绒头，不掉毛，3cm折断点。  3、具有第一类医疗器械备案信息表或凭证。 | 份 |
| 18 | 咽拭子 | 1、每支独立灭菌包装，有效期≥2年。  2、拭子总长度≥15cm，植绒头，不掉毛，3cm折断点。≥20支/份  3、具有第一类医疗器械备案信息表或凭证。 | 份 |
| 19 | 生理盐水 | 符合国家药品规范，10ml每只，≥20只/份 | 份 |
| 20 | 氧化酶试剂 | 2、主要成分为N ,N ,N',N'-四甲基对苯二胺盐酸盐。  2、2～8℃避光低温保存，  3、≥50测试/份。 | 份 |
| 21 | 无菌采样袋 | 1、透明PE材质，无菌，规格：14×20cm或其它符合要求规格。  2、预撕口设计，确保使用前袋内无菌，安全无污染。  3、铁丝折叠式封口，高透明度，密封性强。≥20只/份  4、带书写区域，方便信息标注及实验记录。 | 份 |
| 22 | 水样采集袋 | 1、用于水样的无菌采集（圆底立式）。袋子背面有书写位置，  2、产品耐热性良好，可进行热水的采样。  3、有效期≥2年。≥10只/份 | 份 |
| 23 | SS平板 | 1、用于沙门氏菌、志贺氏菌的选择性分离培养；  2、规格：≥9cm，≥10个/包，2～8℃保存，有效期≥3个月。 | 包 |
| 24 | TCBS 平板 | 1、用于致病性弧菌的选择性分离。  2、规格≥9cm，2～8℃冷藏，有效期≥3个月。  3、每包≥10个 | 包 |
| 25 | 肛拭棉签  (长棉签) | 1、长度≥15cm，环氧乙烷灭菌，10支/小袋。  2、棉签材质：竹棒+脱脂棉。  3、具有医疗器械注册证或备案凭证。 | 2袋 |
| 26 | 霍乱胶体金快检试剂 | 1、O139群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法）各1盒，规格：5人份/盒。  2、2～30℃避光保存，有效期不低于18个月。  3、产品具有中华人民共和国医疗器械注册证。 | 盒 |
| 27 | 流感快检试剂 | 1、甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法），10人份/盒。  2、用于定性检测人鼻咽拭子中甲型/乙型流感病毒蛋白抗原。  3、2～30℃避光保存，有效期≥18个月。  4、产品具有中华人民共和国医疗器械注册证。 | 盒 |
| 28 | 新冠快检试剂 | 1、用于定性检测人鼻咽拭子中新型冠状病毒抗原的存在。  2、胶体金法，规格：10人份/盒，有效期≥1年。  3、产品具有中华人民共和国医疗器械注册证。 | 盒 |
| 29 | 鼠疫胶体金试剂 | 1、用于定性检测人鼻咽拭子中鼠疫菌抗原的存在；  2、胶体金法，规格：10人份/盒，有效期≥1年。 | 盒 |
| 30 | 水银体温计 | 1、玻璃水银式体温计。  2、具有医疗器械注册证或备案凭证。 | 支 |
| 31 | 额温枪 | 1、语音款一键速测，三色背光，高温预警，50组记忆。  2、30S无操作自动关机，智能省电。  3、电源：2节7号电池。  4、具有中华人民共和国医疗器械注册证。 | 个 |
| **32** | 记号笔 | 黑色，双头，粗头线幅1.2mm,粗头线幅0.5mm，油性、防水 | 3支 |
| 33 | 中性笔 | 黑色，中性按动式，大容量出水流畅。 | 3支 |
| 34 | 平板电脑（防水） | 1、屏幕：≥尺寸11英寸；分辨率≥2200×1440。  2、CPU：八核；  3、存储：运行内容≥8G，硬盘存储容量≥256G。  4、摄像头：前置≥800万像素，后置≥1300万像素。  5、电池：锂离子聚合物电池，容量≥7700mAh。  6、充电器：支持10V/2.25A快充。 7、配平板电脑套、无线键盘、无线鼠标、屏幕保护模。 | 台 |
| **35** | 执法记录仪 | 1、清显示屏,最大亮度≥250cd/m2。  2、摄像角度≥120 °。  3、支持红外夜视功能，红外可手动/自动切换，夜视距离全黑环境下≥10米。  4、具有激光光束目标指示功能，可辅助拍摄定位。  5、拍照支持4000万以上像素，文件格式为JPEG格式。  6、执法记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间＜10秒。  7、具有LED白光灯，可在夜晚进行彩色摄录辅助。 | 台 |
| **36** | 随身wifi | 1、网络支持：支持5G/4G，不小于150Mbp高速上网，可连接5台以上设备，  2、电池，续航≥48小时。根据需要进行每月不同的套餐选择 | 个 |
| 37 | 垃圾袋 | 黑色；尺寸应为 90×100cm，厚度≥4 丝。 10个/包 | 包 |
| 38 | 医疗废品袋 | 手提式双层袋；具备收口抽绳，尺寸≥40×50(±5)cm，厚度≥5 丝。 10个/包 | 包 |
| 39 | 锐器盒 | 1、圆形，推拉款，分类标签。  2、规格：≤1L。 | 2个 |

**消杀背囊详细配置及技术参数（每套配置如下）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品技术参数** | **单位** |
| **1** | 消杀背囊 | 与快检与流调背囊第1项参数相同。 | 套 |
| **2** | 手动喷雾器 | 1、喷雾器容量：2L，规格：13×32cm。  2、手动按压式，金属压杆，不易生锈；壶体材质PE+PP材质。  3、金属喷头，轻松旋转切换雾状与水珠，水雾细腻喷洒均匀。 | 个 |
| 3 | 泡腾消毒片 | 1、有效含氯500±50mg/片，100片/瓶。  2、消毒片中铅含量未检出(<0.05mg/kg);砷含量未检出(<0.01mg/kg)。 | 2瓶 |
| 4 | 高效氯氰菊酯 | 1、高效氯氰菊酯质量分数≥5.0 ±0.5。  2、悬浮率＞90% 持久起泡性。  3、低温稳定性 热贮稳定性，低毒含量，滞留喷雾  4、规格：500g/瓶。 | 2瓶 |
| 5 | 密封盒 | 1、优选PP材质，容量1000ml。  2、食品级加厚款耐用，圆润边角加宽把手便携。 | 2个 |
| 6 | 折叠水盆 | 1、堆叠式。≥5L  2、加厚材质耐摔抗压，坚固耐用  3、挂钩设计可悬挂。  4、PP+TRP伸缩材质，方便收缩  5、安全无异味，可耐高温。 | 个 |
| 7 | 塑料量筒 | 1、透明聚丙乙烯材质（PP）,抗压耐摔。  2、加厚款耐高温，刻度精准，便于观察,500ml/个。 | 个 |
| 8 | 余氯试纸 | 1、指示范围50-2000mg/L，4米/盒  指示范围0-25mg/L，50条/瓶  指示范围10-250mg/L，100条/盒  2、操作简单检测准确，双层包装。  3、有效期≥1年。 | 盒 |
| 9 | 一次性医用防护服 | 1、产品符合国标GB19082-2009医用一次性防护服技术要求。  2、具有医疗器械产品注册证。  3、白色，连体连帽型，缝线处有蓝色胶条加固，独立灭菌包装。  4、产品剩余有效期≥2年。 | 2套 |
| 10 | 一次性隔离衣 | 1、产品具有省市级药监部分颁发的医疗器械产品备案凭证。  2、蓝色，SMS无纺布材质，单独无菌包装。  3、产品剩余有效期≥2年。 | 2套 |
| 11 | 一次性医用外科口罩 | 提供医疗器械注册证号。独立灭菌包装，蓝色。 | 5只 |
| 12 | 医用N95防护口罩 | 1、符合国标 GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》，医用防护口罩，独立包装，套头式。  2、具有医疗器械注册证。 | 5只 |
| 13 | 一次性帽子 | 1、材质：蓝色PP无纺，布加厚有弹性。  2、结构形式：弹性头箍，条形或者机制圆顶型。  3、包装规格：20只/包，环氧乙烷灭菌包装。  4、具有第一类医疗器械备案信息表或备案凭证。 | 包 |
| 14 | 橡胶手套（加厚） | 1、颜色：绿色，材质：丁腈橡胶材质。  2、产品特点：加厚，含绒里，防酸碱，韧性好，不变形。  3、每双独立包装。 | 5双 |
| 15 | 一次性乳胶手套 | 1. 材质：乳胶/橡胶，颜色：乳白色。   2、特点：无粉，麻面，弯曲手指，区分左右手。  3、包装规格：每双独立包装，灭菌，有效期≥2年。  4、具有中华人民共和国医疗器械注册证。 | 5双 |
| 16 | 防雨鞋套 | 1、蓝色或透明色，PE材质，筒高50cm，高位防水加厚耐磨。  2、高弹皮筋，不易掉落。 | 5双 |
| 17 | 防刺雨靴 | 1、黑色，PVC材质内含钢包头防撞、抗压，化纤易干内里，筒高≥380mm。  2、主要性能：耐油、耐酸碱、防砸、防刺穿、防静电。  ▲3、主要性能指标：  （1）防砸性能：至少200J能量冲击后，保护头内的间距≥14mm。  （2）防刺穿性能：穿透鞋底所需的力≥1100N。  （3）鞋帮耐折性能：至少连续曲挠150000次表面无裂痕。  （4）耐腐蚀性检验项目：硫酸、硝酸、氢氧化钠。 | 双 |
| 18 | 护目镜 | 1、头戴式，头箍大小可调节；弯曲镜片，防雾。  2、防化学，防冲击，阻隔≥99%紫外线，轻便高透光。  3、含有隐藏式透气孔。 | 5副 |
| 19 | 蚊虫趋避剂 | 1、净含量：100ml。  2、有效成分：15%DEEP;户外长效防虫≥6h,温和、气味不刺鼻。  3、可倒喷喷头设计，喷腿、脚更加便捷。  4、适用范围：露营、劳作、居家等。 | 2瓶 |
| 20 | 免洗手消毒液 | 1、含70%以上酒精，有效消毒杀菌；  2、特别添加玻尿酸，杀菌更护收。  3、可有效杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、绿脓杆菌。  4、包装规格：100ml/瓶，有效期≥2年。 | 瓶 |
| 21 | 消毒湿巾 | 1、材质：无纺布+75%酒精。  2、规格：15×18cm，单片独立包装，50片/盒。 | 2片 |
| 22 | 酒精棉球 | 1、有效成分：75%酒精+棉球。  2、采用大颗粒棉球，含液足量，亲肤不掉絮。  3、铝箔封口，双重密封，防止酒精挥发。  4、包装规格：≥100粒/瓶。  5、具有中华人民共和国医疗器械注册证。 | 瓶 |
| 23 | 医用垃圾袋 | 手提式双层袋；具备收口抽绳，尺寸≥40×50(±5)cm，厚度≥5 丝。 10个/包 | 包 |
| 24 | 密封袋 | 1、材质：透明加厚PE材质，厚度：双层16丝。  2、规格：11×16cm（5个），20×28cm（5个）。 | 5个 |
| 25 | 笔记本 | 1、A5牛皮无线装订本。  2、加厚纸张，书写顺滑；胶装工艺不易掉页。可180°平摊双面书写更方便。  3、规格：≥50页/本，10本/包。内页行距8mm. | 2本 |

**队旗（含队杆）详细配置及技术参数（每套配置如下）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品技术参数** | **单位** |
| 1 | 队旗（含队杆） | 1、队旗第⼀⾏为“卫⽣系统⼀标识（横向标准组合）”图案。  2、第⼆⾏为卫⽣应急队伍名称。  3、第三⾏为省市承建单位名称。  4、尺寸：1920×1280mm ,文字颜⾊为红⾊，3米伸缩杆。 | 面 |

**横幅详细配置及技术参数（每套配置如下）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品技术参数** | **单位** |
| 1 | 横幅 | 长度5米以内，宽度50cm，红布，印制白字或黄字，内容可定制。 | 面 |

**卫星通讯终端详细配置及技术参数（每套配置如下）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品技术参数** | **单位** |
| 1 | 卫星通讯终端 | 卫星通讯终端 1.高清屏幕不小于6.3寸，摄像头像素不小于4800W，内存不小于128G，支持不小于256G的TF拓展卡。  2.可支持北斗、GPS、GLONASS多模定位功能。  ▲3.防护等级：不低于IP68防护等级；防跌落不低于1.2米防跌落。  4.电池容量不小于6000mAh，续航时间不小于160小时，通话时长不小于10小时。  5.支持距离、重力、光感等多类型传感器；支持5G/LTE全网通，可优先接入地面运营商网络，天通卫星移动通信、网络话音、短信功能，5G全网通地面数字移动通信、网络话音、短信、数据传输功能。  6.工作温度：可支持-20℃到 + 55℃工作。  7.支持type-c充电接口 。  ▲8.需提供相关产品且国家认可的CCC认证、进网检测、型号核准的盖章测试报告。 | 台 |