	装备、被装技术参数

	序号
	类型
	品名
	单位
	技术参数
	执行标准
	备注

	1
	帽类
	大檐帽
	顶
	漂白色涤棉交织绸：经250dtex涤纶异形长丝，纬250dtex涤纶异形长丝与棉混纺.；纤维含量：经纱涤纶100%，纬纱涤80%棉20%；
	《GA317-2010 警帽 大檐帽》
	

	2
	
	大檐凉帽
	顶
	漂白色涤棉交织绸：经250dtex涤纶异形长丝，纬250dtex涤纶异形长丝与棉混纺.；纤维含量：经纱涤纶100%，纬纱涤80%棉20%；
	《GA321-2010 警帽 大檐凉帽》
	

	3
	
	礼宾帽
	顶
	主面料：精梳毛涤混纺单面哔叽，毛70%，涤26%（含导电纤维），氨纶4%1、，Nm80/2*Nm80/2；
	执行标准：GA1408-2017《警帽 大檐帽》标准
	

	4
	
	棉帽
	顶
	面料：毛涤缎背哔叽：毛70%、涤26%（含导电纤维）、氨纶4%,质量:236g/㎡,12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2）
	《GA318-2010 警帽 剪绒帽》
	

	5
	服装类
	夏执勤服
	件
	主面料：涤棉交织稠，经250dtex涤纶异形长丝，纬250dtex涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量：经纱涤100%，纬纱涤80%、棉20%，外观为浅蓝色
	《GA568-2009 警服 夏执勤服》
	

	6
	
	长袖制式衬衣
	件
	涤棉交织府绸,经250dtex涤纶异形丝,纬250dtex涤纶异形丝包缠棉,纤维含量:经纱涤100%,纬纱涤80%棉20%,密度280×205/10CM,质量136g/㎡
	《GA255-2009 警服 长袖制式衬衣》
	

	7
	
	内穿衬衣
	件
	精梳棉涤混纺染色斜纹布:5.9tex×2/5.9tex×2(100S/2×100S/2,棉60%,涤40%,密度:627×347根/10CM,质量110g/㎡
	《GA254-2009 警服 衬衣》
	

	8
	
	夏单裤
	条
	毛涤素花呢，毛50%，涤50%（含导电纤维）,质量：145g/㎡，9.1tex×2/16.7tex(Nm110/2×60)
	《GA258-2009 警服 单裤》
	

	9
	
	冬单裤
	条
	毛涤缎背哔叽：毛70%、涤26%（含导电纤维）、氨纶4%,质量:236g/㎡,12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2）
	《GA261-2009警服 男春秋、冬常服》
	

	10
	
	春秋执勤服
	套
	主面料：毛涤单面哔叽，毛70％，涤26％（含导电纤维），氨纶4％，纱支：Nm80/2×Nm 80/2
	《GA563-2009 警服 春秋执勤服》
	

	11
	
	春秋常服
	套
	毛涤单面哔叽：毛70%、涤26%（含导电纤维）、氨纶4%,质量:193g/㎡,12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2）
	《GA261-2009警服 男春秋、冬常服》
	

	12
	
	夏作训服
	套
	精梳涤棉混纺格子布：13tex×2/28tex（45S×2/21S），涤65%，棉35%，密度433×208根/10CM，格子密度21×10根/每格，质量185g/㎡
	《GA466-2009 警服 训练服》
	

	13
	
	冬季执勤服
	套
	毛涤单面哔叽：毛70%、涤26%（含导电纤维）、氨纶4%,质量:193g/㎡,12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2）
	《GA565-2009 警服 冬执勤服》
	

	14
	
	交巡警多功能服  （羊剪绒）
	套
	主面料采用防水透湿复合布，规格100D/72f×150D/144f热熔聚氨酯膜复合；产品外观颜色为藏蓝色。里料选用防静电涤纶平纹绸，规格：100%涤纶，68D×68D;密度：460×360。内胆袖子絮片采用规格为cs120g/m2新雪丽牌超细纤维絮片，大身絮片采用规格为羊剪绒。成衣选用以上面料、里料，结合热封胶带经缝道热封和缝制工艺制作而成。
	执行标准：GA260-2009《警服 多功 
能服》标准
	

	15
	鞋类
	单皮鞋
	双
	主材料：黑色黄牛鞋面革，厚度1.2mm-1.5mm；
鞋底材料：橡胶外底，后跟外侧设有减震橡胶片；
	男单皮鞋：执行标准：GA309-2010《警鞋 男单皮鞋》标准
	

	16
	
	作训鞋
	双
	作训鞋帮面为双层复合细纹帆布（防泼水）和超细纤维合成革。鞋帮复合帆布（防泼水）规格为黑色面布  涤60/维20/棉20,30s/3、2/2方平＋深灰389dtex涤丝皱组织里布。鞋里为三层复合网布。鞋垫为麻涤混纺蜂巢布与抗菌高弹聚氨酯发泡材料复合热压而成。
	执行标准《警鞋2018款作训鞋（试行稿）》技术标准。
	

	17
	
	棉鞋
	双
	主材料：黑色黄牛鞋面革，厚度1.6mm-2.0mm；
鞋底材料：天然橡胶外底；
鞋里保暖材料：厚度3.0mm【+0.5-0】、单位质量300g/m2±20g/m2， 0.08D超细纤维和6D中空三维纤维复合。
	执行标准：GA312-2010《警鞋 女棉皮鞋》标准；
	

	18
	
	雨靴
	双
	靴面材料：1号天然烟片胶，设辊筒花纹
鞋底材料：二次硫化橡胶大底
	执行标准：GA315-2001《警鞋 胶靴》标准
	

	19
	标志类
	金属大帽徽
	个
	主材料：锌合金，ZZnAl4Y；
分类结构：产品由镂空徽体、铆钉和螺母组成，螺钉和徽体之间采用铆合固定，徽体背面下方边沿铸有2个定位针；正面图案由国徽、长城、盾牌、松枝叶及带有“警察”和带有“POLICE”字样的飘带组成。
	执行标准：GA270-2009《警用服饰 帽徽》标准
	

	20
	
	金属小帽徽
	个
	主材料：锌合金，ZZnAl4Y；
分类结构：产品由镂空徽体、铆钉和螺母组成，螺钉和徽体之间采用铆合固定，徽体背面下方边沿铸有2个定位针；正面图案由国徽、长城、盾牌、松枝叶及带有“警察”和带有“POLICE”字样的飘带组成。
	执行标准：GA270-2009《警用服饰 帽徽》标准
	

	21
	
	领花
	个
	主材料：黄铜板，H62，δ0.8、M型
分类结构：由领花体、螺钉和螺母构成，领花体为镂空结构，正面图案由五角星、盾牌及橄榄枝组成
	执行标准：GA277-2001《警用服饰 领花》标准
	

	22
	
	金属胸徽
	个
	主材料：黄铜板，H62，δ0.8、M型
分类结构：产品由徽体、徽柄和衬革构成；正面图案由盾牌、地区名称字样、带“POLICE”字样飘带、三道杠及橄榄枝组成，地区名称由国内各省、直辖市、自治区名字构成）
	执行标准：GA272-2001《警用服饰 胸徽》标准
	

	23
	
	金属警号
	个
	主材料：纯铜板，T2-T4，δ2.2、M型
分类结构：由六位阿拉伯数字（0-9）和联接架构成
	执行标准：GA276-2001《警用服饰 警号》标准
	

	24
	
	丝织胸徽
	组
	分类结构：产品由丝织版面、无纺粘合衬、锦丝塔扣带A面（钩面）、锁边线构成；正面图案由盾牌、地区名称或部门名称字样、带“POLICE”字样飘带、三道杠及橄榄枝组成，地区名称由国内各省、直辖市、自治区名字构成；部门名称：“公安部、公直”等
	执行标准：GA674-2007《警用服饰 丝织胸徽》标准
	5个/组

	25
	
	丝织警号
	组
	主材料：涤纶低弹丝，经纱50D圆光、纬纱100D
分类结构：产品由丝织版面、无纺粘合衬、锦丝塔扣带A面（钩面）、锁边线构成；正面图案由六位阿拉伯数字组成（0-9）
	执行标准：GA675-2007《警用服饰 丝织警号》标准
	5个/组

	26
	标志类
	领带
	条
	主面料：涤纶低弹丝，经纱56dtex（50D），纬纱84dtex（75D）；桑蚕丝及徽标，纬纱规格23.3dtex×5
	执行标准：GA282-2009《警用服饰 领带》标准
	

	27
	
	男领带夹
	个
	主材料：黄铜板，H62，δ2.5、M型；黄铜带，H62，δ0.5、Y2型；
分类结构：由夹体、压柄、齿爪、压簧及小轴构成，正面图案由警徽图案及装饰花纹组成。
	执行标准：GA283-2001《警用服饰 领带夹》标准
	

	28
	
	硬警衔
	副
	主面料采用人造丝织带，质量符合《FJ217-1978粘胶人造丝》标准。
	执行标准：公安部《GA1409-2017警用服饰 硬式肩章》标准
	

	29
	
	软警衔
	副
	涤纶低弹丝，规格：提花、150D。
	执行标准：公安部《GA287-2017警用服饰 软式肩章》标准。
	

	30
	
	套式警衔
	副
	主面料采用涤纶低弹丝，规格：提花、150D。
	执行标准：公安部《GA286-2017警用服饰 套式肩章》标准
	

	31
	
	雨衣(黄色)
	件
	主面料：聚氨酯湿法涂层布
规格参数：面层为聚酯纤维布，聚酯低弹丝（75D/72F×100D/144F,DTY），经纬纱密度为675根/10cm×365根/10cm，织物组织为二上一下右斜纹（上衣面料为荧光黄色、裤子面料为藏蓝色）
膜层为：聚氨酯湿法涂层（聚氨酯微多孔涂层），藏蓝色雨衣布涂层颜色为灰色，荧光黄色雨衣布涂层颜色为白色
里层为：针织布，规格20D聚酯单面针织布,28g/m2
质量符合GA357《警服材料 聚氨酯湿法涂层布》报批稿
	执行标准：公安部 GA392《警服 风雨衣》报批稿
	

	32
	
	白手套
	双
	主面料：涤纶低弹布，TDY36F、外观为白色
	执行标准：《QB/T1617-92氨纶手套》标准
	

	33
	
	黑色皮手套
	双
	革面：优质绵羊皮（铬鞣黑色山羊真皮革），厚度≥0.5mm，外观为黑色
内衬：柔绒里衬；里料：人工复合植鞣羊羔毛绒
	执行公安部试行标准和《QB/T1584-2005 日用皮手套》行业标准。
	

	34
	装备类
	单警腰带
	套
	腰带由带体、腰带钎子、带箍、锦丝搭扣带组成。腰带钎子为对插式扣盖双保险结构，带箍采用搭扣式活动设计结构，可固定在带体任意位置。
颜色：腰带分为白色带反光条，腰带钎子外盖颜色为镀镍亚光银白色。白色多功能腰带的金属配件表面白色（喷塑）或亚光银白色（镀镍），塑料配件为白色。缝纫线颜色、辅料颜色与多功能腰带颜色相同。耐摩擦色牢度：干摩不低于4～5级、湿摩不低于4～5级。
耐刷洗色牢度：不低于5级。
耐汗渍色牢度：不低于4级。
耐光色牢度：不低于4～5级。
腰带钎子耐盐雾：48h主要表面无腐蚀斑点。
机织带起毛：无变化。
腰带钎子插拔性能：插拔6000次后，能正常使用。
腰带钎子温度适应性：-30℃～50℃能正常使用。
四件子母扣侧掀强力：15～30N。
	执行技术标准：《GA 890-2018公安单警装备 多功能腰带》
	四件套

	35
	
	指挥棒
	根
	1、光源：LED(20+3照明）
2、功率：0.66W
3、工作时间：25h
4、使用寿命：3-5年
5、工作温度：-40℃-70℃
6、可视距离：200m（黑暗环境）
7、功能：红闪、长亮、照明、关闭 、警笛
	依据Q/GT002-2018发光式道路交通指挥棒
	

	36
	
	肩灯
	个
	1、外形尺寸：74.5 mm×32.8mm×15.8 mm（长×宽×高）
2、工作模式：可通过按键依次在前排灯闪烁、后排灯闪烁、双排灯闪烁和白光照明四种模式之间进行切换。
3、闪烁频率： 8.1Hz
4、电源适应性：在电源电压DC3.6V～DC4.0V范围内变化时，肩灯能正常工作。
5、外壳防护等级：外壳防护符合GB4208-2008中IP54要求。
6、电池工作时间：电池充满电后，在单排灯闪烁模式下的连续工作时间18h，在双排灯闪烁模式下的连续工作时间9h。
工作电流：肩灯在DC3.7V供电时，工作电流≤89mA。
	检测依据：《GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法》
	

	37
	
	催泪喷射器
	支
	1催泪喷射器由罐体、袋阀组件、催泪剂溶液、喷射组件和保护帽组件构成
2、催泪剂：CS（辣椒素），其含量为3.8%～5%
3、外观：催泪喷射器外观洁净、无变形、各零部件表面无机械损伤、图层脱落、锈蚀现象。各零部件装配紧密，紧固件牢固。塑料件表面光滑无毛刺，表面印刷字样、图样清晰、完整、牢固
4、颜色：主体颜色为黑色，其上印刷字样和喷嘴颜色为白色
5、质量：102g
6、灌装量：49ml
7、罐体直径：35mm
8、罐体高度：149mm
9、囊袋尺寸：101mm×77mm
10、喷射距离：≥3m 
11、喷射时间：≥4s 
12、喷射速度：≥7.9g/s 
13、适用温度：-30～55摄氏度
14、防振性能：催泪喷射器带包装经加速度幅值2m/s²，频率5Hz～55 Hz振动后，不解体、不泄露、不爆裂，并满足喷射性能要求
15、保险安全性能：催泪喷射器配有安全可靠的防止误喷的保险装置。
16、承压安全性：催泪喷射器经980N承压试验后，不解体、不泄露、不爆裂，并满足喷射性能要求
17、跌落安全性：催泪喷射器经落高为1.2m跌落后，不解体、不泄露、不爆裂，并满足喷射性能要求
18、密封性能：催泪喷射器经振动、跌落试验后，置于0.5m深的水中，应无泄漏，并满足喷射性能要求
	执行GA884-2010《 公安单警装备 警用催泪喷射器》技术标准
	

	38
	
	反光背心
	件
	主面料：荧光网眼布，规格参数：300D/96f×2（FDY）聚酯长丝经编布，网眼密度（眼/5cm）：直向15±2、横向20±2，网眼形状为六角形
	执行标准：公安部《警服 反光背心》（报批稿）标准
	

	39
	
	发光灯带
	条
	1、主要材料：3M反光条；
2、外观：外观无破损、无瑕疵；
3、颜色：主体为荧光黄，连接线为黑色；
4、尺寸：5cm±0.5cm*125cm±1cm；
5、结构：由控制装置、黑色Micro USB充电线（需支持BType-C，可进行转接）、LED灯、电池口袋、腰带主体组成；
6、具有电池口袋，可装装控制装置及电源，口袋具有带盖，防止电池掉出；
7、具有充放电显示，可进行充电显示；
8、显示灯数量：14个，灯距8cm；
9、控制器及电池可拆卸，可另外单独配置；
10、充放电：2个小时内充满，长亮24h；
15、LED红蓝灯：
a）尺寸：5mm*5 mm *1.6mm；
b）工作电流：60Ma；
c）发光角度：120；
d）模式：具有常亮、快闪、慢闪三种模式；
e）使用寿命：5万次以上；
f）工作功率：0.02W；
g）工作电压：红灯1.9-2.2V，蓝灯3.0-3.4V；
h）流明值（LM）,20LM测试：红灯7-9，蓝灯2-4；
16、150mA充电锂电池；
17、腰带具有防淋雨，防泼水功能；
18、光亮度：≥30m；
19、重量：≤110g。
	
	

	40
	
	战训帽
	顶
	芳粘格子布,10.8tex×2/10.8tex×2,经向密度（地+筋）18+3根/格,纬向密度（地+筋）9+3根/格,质量：150g/㎡
	执行公安部《警帽 战训帽（试用稿）》
	

	41
	
	改进款冬执勤服内胆
	件
	改进款冬执勤内胆参 数，工艺：超声波压花菱形格边长5cm*5cm，衍缝时面料与P棉之间增加防钻 绒布。材料规格及要求：1、面料：300T聚酯低弹机织布 50D*50D，用于袖 子、后片、前片、挂面、里袋牙、里袋口垫布、挂面插袋垫布、挂面插袋牙、 下插袋垫布。2、里布：350T尼丝纺，用于大身里、袖里、里袋布。3、防绒 布：30g无纺布，用于（大身、袖子）一层。4、P棉：133g/㎡，用于前后身 绗棉、袖子。5、仿棉绒（涤纶超细纤维）：160g/㎡，用于面斜插袋布。6、 粘合衬：50D*50D粘合衬，用于挂面、里袋牙（男）、斜插袋垫。7、罗纹1： 30%毛70%抗起球腈纶，用于领子。8、罗纹2：30%毛70%抗起球腈纶，用 于底摆、袖口。9、缝纫线：11.8tex*3/40#，用于缝纫/明线。10、拉链： 5#单开尾拉链/ 3#尼龙单头闭尾/3#尼龙单头闭尾，用于门襟/斜插袋（男）/ 内袋拉链（男）。
	/
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	长袖圆领针织T恤
	件
	主材料：精梳纯毛针织绒线，210dtex×2（48N·m×2，经丝光整理），羊毛含量100％，左前胸绣银白色POLICE字样
	执行公安部GA764-2008《警服 圆领针织T恤衫》标准
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	短袖圆领针织T恤
	件
	主材料：精梳混纺针织绒线， 142dtex×3（70N·m×3，经丝光整理），80%莱赛尔（Lyocell）纤维+12%牛奶长丝+8%桑蚕丝<含1%涤纶长丝>），左前胸绣银白色POLICE字样
	执行公安部GA764-2008《警服 圆领针织T恤衫》标准
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	绒背心
	件
	主面料：采用藏蓝色超细舒面双刷绒，规格：150D/288F+150D/36F涤纶长丝交织+20D/4F导电丝（60路2根）100%涤纶，干燥重量：250g/㎡±10%；里料：采用藏蓝色防静电涤纶汗布，规格：150D涤纶低弹丝±20D，7%导电纤维，干燥重量：110g/㎡±10%。
	按公安部标准执行
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	夏袜
	双
	竹材粘胶短纤维纱线，18.5tex，纤维含量≥60%
	执行公安部《警服 特警战训袜》（生产检验稿）标准
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	冬袜
	双
	竹材粘胶短纤维纱线，18.5tex×3，纤维含量≥75%
	执行公安部《警服 特警战训袜》（生产检验稿）标准
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	防寒脖套
	个
	面料：摇粒绒；颜色：黑色
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	皮凉鞋
	双
	主材料：黑色黄牛鞋面革，厚度1.2mm-1.5mm；
鞋底材料：橡胶外底，后跟外侧设有减震橡胶片；
	男皮凉鞋：
执行标准：GA570-2010《警鞋 男皮凉鞋》标准；
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	内腰带
	条
	主材料：钎子体、带头压板、扳手自锁摩擦结构主体采用锌合金，材料规格为ZZnAl 4Y；固定轴采用不绣钢，材料规格为OCr25Ni20　φ2.0 mm；带体采用黑色黄牛皮，材料规格为单层，厚3.5 mm±0.3 mm。
	执行标准：《警用服饰   内腰带（试行稿）》技术标准。
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	合     计
	
	
	


