# 光网络弱电箱

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | 八爪型卡槽设计，宽度55mm； |
|  | 2 | 尺寸400\*300\*120mm； |
|  | 3 | 充足的空间设计，底部能放入电源线，顶部为光纤和网线预留空间； |
|  | 4 | 出厂自带插排，无需另外采购。 |