# **●面板AP（核心产品）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 802.11协议：支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；接入速率：支持2.4G 2\*2条流及 5G 2\*2条流；2.4G最大传输速率≥570Mbps，5G最大传输速率≥1200Mbps，整机最大传输速率≥1.7Gbps，业务端口：上联千兆以太网口≥1个，下联千兆以太网口≥4个，1\*pass through≥1对； |
|  | 2 | 天线类型：内置智能天线 |
|  | 3 | 设备规格：安装尺寸符合86盒国家标准 |
|  | 4 | 设备供电：支持802.3at标准的PoE供电；AP满负荷工作功耗≤14W |
|  | 5 | 部署与运维：支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制 |
|  | 6 | 安全特性：支持AES、TKIP等加密方式；支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制 |
| ▲ | 7 | 终端安全防护：面板AP需与昆区教育城域网无线网络管理平台实现安全联动支持策略下发。 |
|  | 8 | 支持对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况 |
|  | 9 | 高可靠性：支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断 |
| ▲ | 10 | **投标人需提供所投产品制造商出具的三年原厂质保证明材料。** |