# **8口交换机**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 交换容量≥256Gbps，包转发率≥30Mpps，端口类型：10/100/1000Base-T以太网口≥8；1 GE SFP≥1；10/100/1000Base-T 以太端口≥1 |
| ▲ | 2 | 机箱尺寸：为保证设备满足办公桌面摆放和教室摆放，机身需小于25\*15\*5(cm) |
| ▲ | 3 | 散热方式：为保证办公室和教室的无噪音，设备需要无风扇，支持自然散热 |
|  | 4 | 启动时间<30s |
|  | 5 | 为保证整网建设的兼容性和统一性，实现统一纳管，要求网管平台与交换机可以实现策略的统一下发与配置管理。 |
| ▲ | 6 | 投标人需提供所投产品制造商出具的三年原厂质保证明材料。 |