# **学校网关**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 业务端口：支持不少于5个千兆以太网口，1个千兆光接口，1个USB口 |
|  | 2 | 冗余备份：支持不少于2个WAN口做链路冗余备份 |
|  | 3 | 协议：支持802.11a/b/g/n/ac/ax等协议 |
| ▲ | 4 | 网络管理：支持查看实时流量收发状态、在线状态、认证类型、在线时长、VLAN信息、终端信息、接入位置等信息 |
|  | 5 | 支持针对不同流量内容设定保证通道，针对上/下行、IP地址端、时间、线路等维度进行进行通道带宽的保证，以便具有良好的使用体验。 |
|  | 6 | 支持针对不同流量内容设定限制通道，针对上/下行、IP地址端、时间、线路等维度进行进行通道带宽的限制，以避免带宽等网络资源的浪费。 |
| ▲ | 7 | 运维管理：支持WEB图形化界面管理，支持基于微信小程序开局。 |
|  | 8 | 路由功能：支持NAT、DHCP、DDNS动态域名；支持路由网关功能，支持静态IP、DHCP、PPPoE拨号三种上网方式 |
| ▲ | 9 | **投标人需提供所投产品制造商出具的三年原厂质保证明材料。** |