三道坎街道办事处富强社区建设方案

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用方案 | **室内收扩机+号角喇叭3个+支架：富强**社区办公室位于胡杨社区东南方向200米，周围大部分是平房住宅和部分楼房，居民居住较为分散，为保证覆盖效果，根据现场实际情况，拟将喇叭通过支架固定在办公楼楼顶，用一台300W收扩机、3个喇叭的组合方式进行覆盖。 | | | |
| 设  备 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数、需求 |
| 室内收扩机（数码视讯） | 台 | 1 | 集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB—C、FM—RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G回传模块(一年4G流量卡)、安全模块、室内DTMB天线、4G天线，需要和乌海市应急广播平台兼容、300W |
| 鹅颈座式话筒 | 个 | 1 | 适用范围：会议广播  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 |
| 材  料 | 号角喇叭 | 个 | 3 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |
| 机柜 | 个 | 1 | 19英寸 1200\*600\*600mm |
| 八木天线 | 根 | 1 |  |
| 八木天线支架 | 个 | 1 | 定制 |
| 同轴电缆 | 米 | 20 | 75-5 |
| 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛（三孔、带接地带开关） |
| 户外工程音响线 | 米 | 30 | 国标2\*2.5平方，防晒防冻抗氧化 |
| 喇叭支架 | 个 | 1 | 定制（加厚） |
| 其他辅材 | 套 | 1 | 线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 分线器 地线 |
| 施工费 | 设备安装调试费 |  |  | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |
| 安装地址 | 富强社区办公室2楼北侧（原乌海西铁路学校办公楼） 联系人：冀慧 电话：18247351946 | | | |