**富强社区应急广播草图**

机柜位于二楼，三楼楼顶走线。

红圈为喇叭位置，屋顶走线约需户外工程音响线30米，黄色线段为户外工程音响线。

蓝色标记为八目天线位置，约需同轴电缆20米，紫色线段为同轴电缆。

绿色标记为喇叭支架。

**材料清单：**

室内收扩机1台

鹅颈座式话筒1个

高音喇叭3个

机柜1个

八目天线1根

八目天线支架1个

同轴电缆20米

电源插板1个

户外工程音响线30米

喇叭支架1个

其他辅材1套

**富强社区基本情况：**

户数660户，人口1342人。

10米

20米

北

13米3米

7米

收扩机