**富民社区应急广播草图**

北

**富民社区基本情况：**

户数240户。

人口397人。

**材料清单：**

室内收扩机1台

鹅颈座式话筒1个

室外铝镁合金音柱2个

机柜1个

八木天线1根

八木天线支架1个

同轴电缆20米

电源插板1个

户外工程音响线50米

音柱支架2个

其他辅材1套

机柜位于平房，屋顶走线。

红色标记为音柱，屋顶走线约需户外工程音响线50米，黄色线段为户外工程音响线。

蓝色标记为八目天线位置，约需同轴电缆20米，紫色线段为同轴电缆。

绿色标记为音柱支架。

6米

22米

10米

10米

15+15米

20米

收扩机