**永昌佳苑社区应急广播草图**

南

**材料清单：**

室内收扩机1台

鹅颈座式话筒1个

室外铝镁合金音柱4个

机柜1个

八木天线1根

八木天线支架1个

同轴电缆25米

电源插板1个

户外工程音响线300米

音柱支架4个

其他辅材1套

**永昌佳苑社区基本情况：**

户数3100户。

人口7130人。

机柜位于一楼，楼顶走线。

红色标记为音柱，屋顶走线约需户外工程音响线300米，黄色线段为户外工程音响线。

蓝色标记为八木天线位置，约需同轴电缆25米，紫色线段为同轴电缆。

绿色标记为音柱支架。

全长300米

18米

58米

5米

20米

收扩机