**胜利社区应急广播草图**

机柜位于平房，屋顶走线。

红色标记为音柱位置，屋顶走线约需户外工程音响线70米，黄色线段为户外工程音响线。

蓝色标记为八目天线位置，约需同轴电缆10米，紫色线段为同轴电缆。

绿色标记为音柱支架。

胜利社区简介：

户数约2000户。

人口约5000人。

**材料清单：**

室内收扩机1台

鹅颈座式话筒1个

室外铝镁合金音柱2个

机柜1个

八目天线1根

八目天线支架1个

同轴电缆10米

电源插板1个

户外工程音响线70米

音柱支架2个

其他辅材1套

15米

50米

10米

收扩机

4.5米

10米

23米米3米

北