梁家沟街道办事处安居佳苑社区建设方案

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用方案 | **室内收扩机+音柱4个：**社区办公室位于住宅小区内，楼层较低，四周全部是六层住宅楼，为防止噪音扰民，根据现场实际情况，拟采用拟采用一台300W收扩机、4个音柱的组合方式进行覆盖。 | | | |
| 设  备 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数、需求 |
| 室内收扩机（数码视讯） | 台 | 1 | 集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB—C、FM—RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G回传模块(一年4G流量卡)、安全模块、室内DTMB天线、4G天线，需要和乌海市应急广播平台兼容、300W |
| 鹅颈座式话筒 | 个 | 1 | 适用范围：会议广播  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 |
|  | 室外铝镁合金音柱 | 个 | 4 | 1、外壳采用铝合金材，安装方便，专业的表面处理工艺，防水防锈；  2、额定功率：60W；  ★3、投标时提供生产产品质量及有害物质达到国家“有害物质限量”标准产品认证证书复印件，并加盖原厂公章 |
|  | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸 1200\*600\*600mm |
| 材  料 | 八木天线 | 根 | 1 |  |
| 八木天线支架 | 个 | 1 | 定制 |
| 同轴电缆 | 米 | 13 | 75-5 |
| 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛（三孔、带接地带开关） |
| 户外工程音响线 | 米 | 200 | 国标2\*2.5平方，防晒防冻抗氧化 |
| 音柱支架 | 个 | 4 | 定制（加厚） |
| 其他辅材 | 套 | 1 | 线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 分线器 地线 |
| 施工费 | 设备安装调试费 | 项 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |
| 安装地址 | 安居佳苑社区2楼会议室（乌达区新达西建兴小区内） 联系人：韩泽 电话：15854881612 | | | |