

## 海南区社区应急广播（华苑社区）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机500W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 大型室外防雨音柱 | 个 | 4 | 1、外壳采用铝合金材，安装方便，专业的表面处理工艺，防水防锈；  2、额定功率：105W； |  |
| **4** | 音柱支架 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 110 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 20 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **安装** | **12** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区社区应急广播（建设社区）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机500W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 大型室外防雨音柱 | 个 | 4 | 1、外壳采用铝合金材，安装方便，专业的表面处理工艺，防水防锈；  2、额定功率：105W； |  |
| **4** | 音柱支架 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 150 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 15 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **安装** | **12** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区社区应急广播（金海社区）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机500W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 大型室外防雨音柱 | 个 | 4 | 1、外壳采用铝合金材，安装方便，专业的表面处理工艺，防水防锈；  2、额定功率：105W； |  |
| **4** | 音柱支架 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 120 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 20 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **安装** | **12** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区社区应急广播（利民社区）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机500W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 大型室外防雨音柱 | 个 | 4 | 1、外壳采用铝合金材，安装方便，专业的表面处理工艺，防水防锈；  2、额定功率：105W； |  |
| **4** | 音柱支架 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 115 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 15 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **安装** | **12** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区社区应急广播（民乐社区）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机500W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 大型室外防雨音柱 | 个 | 4 | 1、外壳采用铝合金材，安装方便，专业的表面处理工艺，防水防锈；  2、额定功率：105W； |  |
| **4** | 音柱支架 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 105 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 15 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **安装** | **12** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区社区应急广播（祥苑社区）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机500W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 大型室外防雨音柱 | 个 | 4 | 1、外壳采用铝合金材，安装方便，专业的表面处理工艺，防水防锈；  2、额定功率：105W； |  |
| **4** | 音柱支架 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 130 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 20 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **安装** | **12** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区社区应急广播（小康社区）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机500W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 大型室外防雨音柱 | 个 | 4 | 1、外壳采用铝合金材，安装方便，专业的表面处理工艺，防水防锈；  2、额定功率：105W； |  |
| **4** | 音柱支架 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 145 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 15 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **安装** | **12** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区社区应急广播（新桥社区）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机500W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 大型室外防雨音柱 | 个 | 4 | 1、外壳采用铝合金材，安装方便，专业的表面处理工艺，防水防锈；  2、额定功率：105W； |  |
| **4** | 音柱支架 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 110 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 20 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **安装** | **12** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区社区应急广播（新世纪社区）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机500W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 大型室外防雨音柱 | 个 | 4 | 1、外壳采用铝合金材，安装方便，专业的表面处理工艺，防水防锈；  2、额定功率：105W； |  |
| **4** | 音柱支架 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 150 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 12 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **安装** | **12** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |



## 海南区社区应急广播（新苑社区）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机500W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 大型室外防雨音柱 | 个 | 4 | 1、外壳采用铝合金材，安装方便，专业的表面处理工艺，防水防锈；  2、额定功率：105W； |  |
| **4** | 音柱支架 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 170 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 30 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **安装** | **12** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |



## 海南区社区应急广播（泽苑社区）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机500W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 大型室外防雨音柱 | 个 | 4 | 1、外壳采用铝合金材，安装方便，专业的表面处理工艺，防水防锈；  2、额定功率：105W； |  |
| **4** | 音柱支架 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 160 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 20 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **安装** | **12** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |

