

## 海南区应急广播（86处村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 20 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 20 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（86处——三分场）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 20 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 20 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（大桥村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 30 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 20 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（东方红村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 81 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 15 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（东风村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 110 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 21 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（渡口村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 32 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 15 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 混凝土预埋底座 | 个 | 1 |  |  |
| **13** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **14** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播(河畔村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 40 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 40 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **13** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（红敦村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 58 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 15 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（机井村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 44 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 15 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |



## 海南区应急广播（绿化村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 31 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 15 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（前进农场村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 20 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 20 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（雀儿沟村民小组-北）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 20 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 20 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（雀儿沟村民小组-南）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 20 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 20 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（三河村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 26 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 15 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（四道泉村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 39 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 30 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（头道坎村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 20 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 20 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（瓦窑村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 20 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 20 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（万亩滩村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 48 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 15 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（五新村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 31 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 15 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（新丰村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 29 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 15 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（新建村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 26 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 15 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（新渠村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 166 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 15 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（新胜村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 37 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 23 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |




## 海南区应急广播（一棵树村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 56 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 15 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |



## 海南区应急广播（迎河村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 41 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 30 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 米 | 1 |  |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 |  |  |



## 海南区应急广播（永乐村民小组）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数、需求** | **备注** |
| **设备** | **1** | 应急广播室内收扩机、流量卡 | 台 | 1 | 收扩机300W。集本地插播、定时广播、上级联播等功能一体，可接收上级IP（4G）、DTMB、DVB-C、FM-RDS多通道应急广播信号，并根据通道信号优先级，优先转播高级别广播节目。内含4G 回传模块、安全模块、DTMB室内天线、4G天线。加一年4G流量卡，设备应与乌海市应急广播平台兼容。 | 广播专用 |
| **2** | 鹅颈座式话筒 | 套 | 1 | 鹅颈座式，适用范围：会议广播  频率响应：50Hz-13.5KHz  1、钟声提示音乐和话筒音量可手动调节；  ★2、投标时提供厂家入选中国广播音响行业十大知名品牌认证证书复印件 | 广播专用 |
| **辅材**  **辅 材** | **3** | 高音号角喇叭 | 个 | 4 | 1、优质户外号角，坚固轻便，防水性能符合国家标准；  2、附带有钢制架子，使号角的安装有准确的朝向；  3、额定功率：50W |  |
| **4** | 2线横担 | 个 | 4 | 定制（加厚） | 专用 |
| **5** | 户外工程音响线 | 米 | 36 | 国标2\*2.5平方，防老化、防晒、防冻 | 国标 |
| **6** | 八木天线 | 根 | 1 | 室外天线 |  |
| **7** | 八木天线支架 | 个 | 1 |  | 专用 |
| **8** | 同轴电缆 | 米 | 15 | 75-5 | 国标 |
| **9** | 收扩机电源插板 | 个 | 1 | 公牛三孔带接地带开关 |  |
| **10** | 机柜 | 个 | 1 | 19英寸、1200\*600\*600mm |  |
| **11** | 其他铺材（线卡子 螺丝 扎带 胶布 铁丝 F头 膨胀螺丝 地线 分线盒） | 套 | 1 |  |  |
| **12** | 电力普杆 | 根 | 1 | 8米以上 |  |
| **13** | 立杆坑位 | 次 | 1 |  |  |
| **14** | 避雷针 | 根 | 1 |  |  |
| **安装** | **15** | 安装、调试及技术服务费 | 套 | 1 | 包含人工费、设备材料运输费、设备安装、系统调试、技术服务 |  |