**仿古庭院灯配置表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 说明 |
| 1 | 灯杆 | 总共高度：4米，  壁厚：2.5mm | Q235国标钢材，上部100mm方管，下部120mm方管。 |
| 2 | 锂电池 | 100AH | 24V锂电池。 |
| 3 | 光源 | 80W | 高亮度LED。 |
| 4 | 太阳能板 | 100W | 多晶硅太阳能板组件，高效率发电，国家A级认证许可。 |
| 5 | 地埋件 |  | 法兰盘：280\*280\*10mm， 相邻眼距：200mm。 |
| 6 | 紧固件 |  | 不锈钢件或镀锌钢件。 |
| 7 | 保温材料 |  | 电池采用保温材料，大于北纬40°及高山高寒地带选配。 |