# 采购清单参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 项目名称 | 数量 | 具体技术参数要求 |
| \* | 1 | 指挥车 | 1 | 2.0T，汽油；手自一体，马力大于等于200，整车质保5年或15万公里，前置四驱，非承载式车身，2气囊以上，轴距2700以上，全方位被动安全体系，无钥匙进入，道路救援呼叫，防侧翻系统，多种驾驶模式，陡坡缓降，蠕行模式，蓝牙遥控钥匙，车侧固定脚踏。 |
|  | 2 | 指挥车 | 2 | 2.0T，汽油，手自一体，马力大于等于220，整车质保5年或15万公里，前置四驱，非承载式车身，全方位被动安全体系，中央差速锁，低速四驱，蓝牙遥控钥匙，车侧固定脚踏，车联网4G。 |
|  | 3 | 作业车 | 2 | 2.3T，马力大于等于220，,手动变速箱(MT) 国6B排放，前置四驱，整车质保3年或6万公里，分时四驱，非承载式车身， |
|  | 4 | 运兵车 | 1 | 2.0T，马力大于等于200，自动（at），整车质保3年或6万公里，承载式车身，测滑门，前置前驱，全方位被动安全防护。 |
|  | 5 | 运兵车 | 1 | 2.0T，马力大于等于200，手动（mt），整车质保3年或6万公里，承载式车身，测滑门，前置前驱，全方位被动安全防护。 |
|  | 6 | 洒水车 | 1 | 发动机排量：9000ML，发动机排放标准；GB1769—2018国6，驱动形式；6X6，手动变速箱，可乘3人，加装报警器，取力器控制开关及指示灯，附加电源开关。 |