数量清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 图克经一路 | 1、0.8米LED旋转亚力克灯笼2连串：：热镀锌管（30mm\*30mm方管）支架 ；灯笼颜色：中国红；LED七彩闪灯支架； 电机旋转、魔球LED七彩闪灯地投光、烫金标语红色年年有余吊坠、上盖中国红（边围LED七彩闪灯）、下盖中国红（边围LED七彩闪灯）、防雨抗晒（6个月不褪色）；  2、因太阳能路灯杆无法取电，需从别处协调接取220V专用电，特配备防火阻燃抗扯拉、防晒抗冻耐寒电线电缆及配电箱、漏电保护器、时控开关等相应设施、安全设备； | 组 | 150 |  |
| 2 | 图克纬三路 | 0.8米LED旋转亚力克灯笼2连串：：热镀锌管（30mm\*30mm方管）支架 ；灯笼颜色：中国红；LED七彩闪灯支架； 电机旋转、魔球LED七彩闪灯地投光、烫金标语红色年年有余吊坠、上盖中国红（边围LED七彩闪灯）、下盖中国红（边围LED七彩闪灯）、防雨抗晒（6个月不褪色）；  因太阳能路灯杆无法取电，需从别处协调接取220V专用电，特配备防火阻燃抗扯拉、防晒抗冻耐寒电线电缆及配电箱、漏电保护器、时控开关等相应设施、安全设备； | 组 | 102 |  |
| 3 | 图克十字路口 | 0.8米LED旋转亚力克灯笼2连串：：热镀锌管（30mm\*30mm方管）支架 ；灯笼颜色：中国红；LED七彩闪灯支架； 电机旋转、魔球LED七彩闪灯地投光、烫金标语红色年年有余吊坠、上盖中国红（边围LED七彩闪灯）、下盖中国红（边围LED七彩闪灯）、防雨抗晒（6个月不褪色）；  因太阳能路灯杆无法取电，需从别处协调接取220V专用电，特配备防火阻燃抗扯拉、防晒抗冻耐寒电线电缆及配电箱、漏电保护器、时控开关等相应设施、安全设备； | 组 | 108 |  |
| 4 | 乌审召经一路 | 80厘米亚克力灯笼3连串产品高度：270厘米，宽度:85厘米主 体材质:PIIA+PC支架材质:热镀锌管(20\*40MU方管) 支架工艺:喷塑、烤漆 灯笼颜色:中国红(6个月不褪色) 上盖颜色:米黄色(6个月不褪色) 下盖颜色:米黄色(6个月不褪色)支架颜色:黄色 药凝:2B5方防水楼组  因太阳能路灯杆无法取电，需从别处协调接取220V专用电，特配备防火阻燃抗扯拉、防晒抗冻耐寒电线电缆及配电箱、断电保护器、时控开关等相应设施、安全设备； | 组 | 120 |  |
| 5 | 纳林河区块生活区四周 | 80厘米亚克力2个灯笼+1个中国间，产品高度：270厘米，宽度:85厘米 主体材质:PIIA+PC支架材质:热镀锌管(20\*40MU方管) 支架工艺:喷塑、烤漆 灯笼颜色:中国红(6个月不褪色) 上盖颜色:米黄色(6个月不褪色) 下盖颜色:米黄色(6个月不褪色)支架颜色:黄色 中国结颜色：中国红 材质：亚克力 药凝:2B5方防水楼组  因太阳能路灯杆无法取电，需从别处协调接取220V专用电，特配备防火阻燃抗扯拉、防晒抗冻耐寒电线电缆及配电箱、漏电保护器、时控开关等相应设施、安全设备； | 组 | 86 |  |
| 6 | 纳林河区块办公楼门前 | 80厘米亚克力2个灯笼+1个中国间，产品高度：270厘米，宽度:85厘米主 体材质:PIIA+PC支架材质:热镀锌管(20\*40MU方管) 支架工艺:喷塑、烤漆 灯笼颜色:中国红(6个月不褪色) 上盖颜色:米黄色(6个月不褪色) 下盖颜色:米黄色(6个月不褪色)支架颜色:黄色 中国结颜色：中国红 材质：亚克力  药凝:2B5方防水楼组  因太阳能路灯杆无法取电，需从别处协调接取220V专用电，特配备防火阻燃抗扯拉、防晒抗冻耐寒电线电缆及配电箱、漏电保护器、时控开关等相应设施、安全设备； | 组 | 60 |  |
| 7 | 纳林河区块经一北路 | 80厘米亚克力2个灯笼+1个中国间，产品高度：270厘米，宽度:85厘米主 体材质:PIIA+PC支架材质:热镀锌管(20\*40MU方管) 支架工艺:喷塑、烤漆 灯笼颜色:中国红(6个月不褪色) 上盖颜色:米黄色(6个月不褪色) 下盖颜色:米黄色(6个月不褪色)支架颜色:黄色 中国结颜色：中国红 材质：亚克力 药凝:2B5方防水楼组  因太阳能路灯杆无法取电，需从别处协调接取220V专用电，特配备防火阻燃抗扯拉、防晒抗冻耐寒电线电缆及配电箱、漏电保护器、时控开关等相应设施、安全设备； | 组 | 22 |  |
| 8 | 纳林河区块旧办公楼（能源大道） | 80厘米亚克力2个灯笼+1个中国间，产品高度：270厘米，宽度：85厘米主 体材质：PIIA+PC支架材质:热镀锌管(20\*40MU方管) 支架工艺：喷塑、烤漆 灯笼颜色：中国红(6个月不褪色) 上盖颜色：米黄色(6个月不褪色) 下盖颜色:米黄色(6个月不褪色)支架颜色:黄色 中国结颜色：中国红 材质：亚克力 药凝：2B5方防水楼组  因太阳能路灯杆无法取电，需从别处协调接取220V专用电，特配备防火阻燃抗扯拉、防晒抗冻耐寒电线电缆及配电箱、漏电保护器、时控开关等相应设施、安全设备； | 组 | 92 |  |
| 9 | 图克经一路与313线丁字路口 | 通过在树干周围安装合适的灯光，突出树木的轮廓和特点，形成独特的景观效果。各类LED发光挂件的色彩、亮度和层次的搭配设计，创造出温馨而浪漫的氛围。  因太阳能路灯杆无法取电，需从别处协调接取220V专用电，特配备防火阻燃抗扯拉、防晒抗冻耐寒电线电缆及配电箱、漏电保护器、时控开关等相应设施、安全设备； | 项 | 1 |  |
| 春节氛围造型，产品长度800-1000厘米，高度300-400厘米，龙年春节主题元素、LED灯光装饰，红色为基础色调。  因太阳能路灯杆无法取电，需从别处协调接取220V专用电，特配备防火阻燃抗扯拉、防晒抗冻耐寒电线电缆及配电箱、漏电保护器、时控开关等相应设施、安全设备； | 项 | 1 |  |
| 10 | 乌审旗人才科创基地（图克专家公寓楼） | 通过在树干周围安装合适的灯光，突出树木的轮廓和特点，形成独特的景观效果。各类LED发光挂件的色彩、亮度和层次的搭配设计，创造出温馨而浪漫的氛围。  因太阳能路灯杆无法取电，需从别处协调接取220V专用电，特配备防火阻燃抗扯拉、防晒抗冻耐寒电线电缆及配电箱、漏电保护器、时控开关等相应设施、安全设备； | 项 | 1 |  |
| 11 | 乌兰陶勒盖镇镇政府办公楼周围 | 80厘米亚克力灯笼3连串产品高度：270厘米，宽度:85厘米主 体材质:PIIA+PC支架材质:热镀锌管(20\*40MU方管) 支架工艺:喷塑、烤漆 灯笼颜色:中国红(6个月不褪色) 上盖颜色:米黄色(6个月不褪色) 下盖颜色:米黄色(6个月不褪色)支架颜色:黄色 药凝:2B5方防水楼组 | 组 | 36 |  |
| 12 | 拆除回收旧灯笼 | 拆除旧灯笼、运输、场地租赁 | 组 | 776 |  |
|  |  |  |  |  |  |