参数性质	序号	服务内容	具体技术(参数)要求
1	车载数据采集服务	1.车载智能摄像机18套，参数要求如下：

（1）图像：≥200万高清像素

（2）支持电子防抖、背光补偿、3D降噪、强光抑制；

（3）传感器性能：不弱于1/2.7" Progressive Scan CMOS

（4）分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720）；60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 720）

（5）防护:≥IP66
2
2.工业计算器18套，参数要求如下：

（1）内存：DDR4 ≥16GB

▲（2）网络：4G/Wi-Fi

▲（3）处理器：主频≥2.2 GHz

（4）存储：≥512GB SSD

（5）电源：9~14VDC

（6）储存温度：-20℃ ~ 60℃

▲（7）防护：≥IP65
3
3.高精度定位设备18套，参数要求如下：

（1）卫星定位：内置高精度6轴陀螺仪和惯性导航模块；厘米级定位；支持GPS、北斗全频端卫星信号；自带惯性导航算法。

（2）姿态精度：≤0.1°

▲（3）GNSS信号：GPS L1，L2；BDS B1，B2；GLONASS G1, G2

▲（4）定位精度：单点L1/L2：≤1.2m；DGPS：≤0.4m；RTK：1cm+1ppm

▲（5）IMU陀螺类型: MEMS；量程: ±300 º/s；零偏稳定性: 2.5°/h；加速度计量程: ±6g

（6）组合导航性能:

中断时间0s，RTK、位置精度（m）：水平≤0.02，垂直≤0.03

中断时间10s，RTK、位置精度（m）：水平≤0.50，垂直≤0.20

中断时间60s，RTK、位置精度（m）：水平≤5.80，垂直≤2.00
4
4.车载可视化终端18套，参数要求如下：

（1）≥10.1英寸平板，1920*1200 IPS屏， 224 PPI
5	车载数据分析服务	1.算法调度服务：软件集成在工控机中，调用算法分析巡检图像。

2.数据存储服务：采集图像数据、定位数据，并写入库中。

3.对接平台服务：与平台对接，将分析结果，实时视频上传至平台中。
6	算法服务	▲1.路表病害识别算法服务：提供裂缝、网裂、坑槽三种路边病害类型、损伤程度的识别服务。（需提供系统功能截图）

▲2.路表修补病害识别算法服务：提供修补裂缝、修补网裂、修补坑槽三种修补路面病害类型、损伤程度识别服务。（需提供系统功能截图）

▲3.标牌识别算法服务：识别道路前方及两侧标牌，包括限行、限速、限停、警示牌及桩号牌，检测是否有倾斜或明显损坏，识别类型统称为标牌损坏。（需提供系统功能截图）

▲4.路侧设施识别算法服务：识别道路前方及两侧龙门架、警示杆。（需提供系统功能截图）

▲5.路面异物检测算法服务：检测前方路面是否有异常抛洒。（需提供系统功能截图）
7	道路数据服务	外业采集人员对桩号进行采集，基于车载激光雷达设备及北斗定位系统，准确获取道路及对应桩号和标牌的点云信息，结合现场全景照片辅助人工判断，输出桩号属性及位置信息。
8	智慧公路养护平台服务	1.视频查看

可实时查看、停车查看车辆拍摄的当前采集的视频流信息。
9
2.路面病害巡查

▲（1）基于地图展示路面病害信息，包括：病害类型、病害尺寸、采集时间、病害位置信息、病害图片，帮助管理人员查询当前路段的病害情况。（需提供系统功能截图）

▲（2）系统支持查询病害数量、病害总面积、病害总长度、各病害分类数量统计等功能，快速了解病害统计信息。（需提供系统功能截图）

▲（3）系统支持按照道路名称、桩号、病害类型、病害名称、病害等级的查询，帮助管理人员快速查询病害并实现病害的快速管理。（需提供系统功能截图）

▲（4）系统提供同一位置点不同巡查周期范围内的病害图片信息，掌握病害发展变化情况。（需提供系统功能截图）
5
3.路侧资产巡查

▲（1）标牌识别：实时识别道路前方及两侧标牌，包括限行、限速、限停、警示牌及桩号牌，检测是否有倾斜或明显损坏，识别类型统称为标牌损坏。（需提供系统功能截图）

▲（2）设施识别：实时识别道路前方及两侧设备，包括：龙门架、警示杆。（需提供系统功能截图）

▲（3）异物检测：支持路面异物检测，包括抛洒物、标志标牌遮挡。（需提供系统功能截图）

（4）资产统计：支持展示所辖区内路侧资产信息的统计数据，包括资产类型分布、日巡检资产统计、资产巡检信息统计。

（5）资产详情展示：支持展示路侧资产的详细信息，包括资产原始图片、资产类型、所在位置。

（6）资产地图展示：支持地图展示巡检数据信息，并且将巡检的资产图片投影到地图的对应位置。
6
4.统计分析

工单统计：系统提供已下发工单的统计功能，帮助管理人员快速对已下发工单进行追踪，跟踪病害养护情况以及养护及时率。

下载中心：所有系统下载任务的集中处理中心，管理人员可以下载历史下载记录。
7
5.工单管理

（1）工单派发：按照道路名称、上下行、桩号、病害名称、病害等级、工单状态查询病害。

（2）工单审核：支持多个工单一键派单给养护班组、工人，为病害管理节省时间。

（3）工单查询：支持所有工单的下载功能。

（4）工单统计：统计不同的道路所有的病害未派单数量、已接单数量、待审核数量、不派单数量。
8
6.派单管理

（1）班组配置：自定义增加、编辑班组。按需根据不同层级进行用户权限管理。

（2）人员配置：添加人员，并分配对应养护班组。

（3）养护区域配置：根据不同的养护配置对应的养护区域。

（4）派单配置：根据不同的班组处置病害类型不同实现自动化派单。
9
7.报告管理

定期输出路面养护分析报告。
10
8.手机端

（1）待接单：可查看当前班组所需要处置的工单信息，点击工单列表进入工单详情进行接单处置。

（2）待处置：查看当前已经接单未处置完成的工单信息。

（3）待整改：处置完成后的工单，通过养护管理系统审核不通过，可在此功能查看未通过工单的详细信息。

（4）已完成：展示当前人员所有处置已完成的工单信息。
11
9.支撑系统扩展

（1）系统设计预留多个扩展模块接口，方便未来功能的拓展和升级。

（2）系统提供多种数据开放接口。
12	云资源服务	网关云资源服务：提供CPU≥4核，内存≥8G，存储≥300G，出口带宽≥10M。

业务云资源服务：提供CPU≥8核，内存≥16G，存储≥500G，出口带宽≥50M。

文件云资源服务：提供CPU≥4核，内存≥8G，存储≥20T，出口带宽≥10M。

缓存云资源服务：提供CPU≥8核，内存≥16G，存储≥500G，出口带宽≥10M。

存储云资源服务：提供CPU≥8核，内存≥16G，存储≥500G，出口带宽≥10M。

数据云资源服务：提供CPU≥8核，内存≥32G，存储≥500G，出口带宽≥500M。

应用/中间件云资源服务：提供CPU≥8核，内存≥32G，存储≥200G，出口带宽≥100M。

应用/网关云资源服务：提供CPU≥8核，内存≥32G，存储≥200G，出口带宽≥100M。

（9）测试云资源服务：提供CPU≥4核，内存≥8G，存储≥40G，出口带宽≥100M。