**床头冲孔双摇床**

产品规格：2130\*960\*500mm（宽度含护栏）

床框采用40\*80mm矩形钢管焊接而成，管壁厚度1.2mm

床面采用1.2mm厚度冷轧钢板一次冲压而成

床腿采用50\*50mm矩形钢管焊接而成，管壁厚度1.2mm

床头床尾板采用ABS材料，一次注塑成型，头高脚低设计，强度高，装有锁紧装置，可快速拆卸，可兼做CPR板应急使用，满足临床急救需求。

床框四角带有输液架孔，方便病人输液。

背板升降角度：0-75°±5°（可调）

腿板升降角度：0-45°±5°（可调）

摇杆为ABS摇把，采用双向过盈保护装置，内有免维护轴承。

产品说明：

床体采用高频型钢焊接成型，结构合理、坚固耐用，床的整体便面经静电喷塑处理。适用于不能下床或不便下床的病人，为他们提供休养、治疗及日常生活必须的特护服务，提高护理水平，改善病人生活质量，特别适合家庭、社区医疗护理机构、养老院、老年病医院使用。

可选配置：

不锈钢输液架、塑包静音刹车轮，铝合金护栏、餐桌板、半棕半棉床垫，鞋盆架，防撞条