超声经颅多普勒血流分析仪

1、性能要求：具备颅内、锁骨下等颈部血管的常规检查及监测等。

2、硬件要求：便携一体式主机，高通滤波可多档调节。

3、操作键盘要求：配备遥控小键盘，具备自定义键。

4、FFT采样率要求：FFT采样率128、256、512、1024

5、具备动态M模、单通道检查支持同步显示八个深度的频谱图，双通道模式各通道参数可独立调节。

6、检测参数要求：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D

7、快照功能要求：快照频谱都可以进行栓子分析，并且可以手动添加栓子事件.

8、具备长程监护系统：TCD报告显示监护曲线和监护图谱。

9、具备微栓子监测系统：可手动添加栓子事件；自动识别栓子和伪差，自动计数，可进行发泡试验。

10、探头及配置要求：手持探头2个（分别为1.6KHZ和4HKZ ）、监护探头2个、监护头架1个。

11、TCD工作站要求：具备多种诊断模板、数据、图片可自动传输。

12、其他、配备外接端口PACS系统或心电系统和体检系统，配备检查相应的检查椅和可调控检查床一套。