**骨创伤治疗仪技术参数**

一、仪器功能：适用于骨折创伤的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进骨折愈合。

**二、电疗性能**

1、中频电疗输出强度0-140mA（峰值强度）可调；

2、中频电疗具有四种固定治疗模式，对骨折各期针对性治疗；

F1：促进骨折愈合，干扰电输出，

F2：减轻肿胀、缓解疼痛

F3：骨折创伤的辅助治疗Ⅰ，调制中频电输出

F4：骨折创伤的辅助治疗Ⅱ，调制中频电输出

**三、磁疗性能**

1、磁场脉冲频率:2Hz~Hz

2、磁感应强度: 最大磁场强度为50mT±15mT

3、治疗定时范围: 00-99分钟,可调，默认为20分钟

4、磁疗强度: 5-500MT、1-8档可调

5、磁疗具有四种治疗模式，对各种骨折进行针对性治疗

M1：促进骨折愈合，聚焦模式，方波磁场、

M2：消肿消炎镇痛（促进短骨愈合），聚焦模式，三角波磁场

M3：促进骨折愈合，顺磁模式，三角波磁场

M4：促进骨折愈合（有金属内固定），顺磁模式，方波、三角波磁场交替输出

**四、其他参数:**

1、电源: AC220V±22V; 50lz±lHz:

2、输入功率:≤150VA+10%,

3、操作方式:触摸操作

4、通道数：双通道,每个通道里面包含静电输出,电疗输出,磁疗输出:四组输出均可单独启停:

5、万向磁疗耦合器，可适用于全身各个部位的治疗；

6、8路输出,根据患者的病情不同,磁疗、电疗、高压静电既可同时治疗,也可分开单独进行治疗:

**五、售后服务**

1.安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年（包括仪器硬件维护，配套软件和数据库升级等，维修全免费）。2.接到客户通知后2小时响应，48小时到达场。3.质保期内提供每年两次技术培训（一次基础培训，一次高级培训）。4.终身免费维护软件更新。