**牙科X射线机**

1. **功能简介:**

▲1.管电压70kV，管电流3mA，可实现210W超大发射功率。

▲2.2.8英寸电容触摸显示屏，支持全触控操作。

3.适配设备选择模式：可选择传感器、胶片和扫描仪3种模式。

4.拍摄人群选择模式：可选择成人和儿童2种模式。

5.拍摄牙位选择模式：可选择磨牙、切牙、尖齿和咬翼片4种模式。

▲6.内置角度传感器，拍摄角度实时显示；具备角度校准功能，可实现一键角度校准。

▲7.配备15000mAh大容量动力锂电池，满电状态下可拍片1500余张。

▲8.80W快充，充电5分钟即可拍片110余张；1小时内可提升至满电状态。

9.曝光时间0.04~1s分档可调。

▲10.具备角度校准功能，可实现角度校准。

▲11.支持手持模式拍摄和有线模式拍摄（可适配有线曝光手闸）。

▲12.可配三角支架固定拍摄。

▲13.具备安全保护模式，开机需输入密码，避免误操作。

14.具备双语选择模式，中文、英文自如切换。

15.中国生产制造，具备医疗产品资质。

16.整机保修期1年。

1. **主要技术参数:**

1.管电压：70kV

2.管电流：3mA

3.射线焦点：0.4mm

4.发射角度：12.5°

5.显示屏：2.8英寸电容触摸显示屏

6.电池容量：15000mAh

7.恒定直流高频

8.铅衣铅帽防护