	派出所综合指挥室项目预算清单

	序号
	中文名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	视频图像综合管理平台
	1. 需支持提供平台功能统一门户，用户可定制客户端功能选项。
2. 系统需支持10000个前端设备接入，每个设备保活时间间隔30s，需支持在线外域数128个, 每个外域按照30s间隔保活。
3. 可视域反向控制：可以通过地图上可视域方位反向控制云台摄像机转动并定位到目标监控区域。
4. 需支持按防区实现的视频实时预览，录像回放及下载，视频巡逻等业务。  
5. 可以在地图上根据不同的图层显示不同的设备，图层可按摄像机、门禁、对讲、报警设备等分类，可显示、隐藏各图层。
6. 需支持AR实景地图，支持视频画面直接调用其他摄像头视频、支持画面内建筑物名称标注；支持添加摄像机标签，也支持增加自定义标签，可以查看标签绑定的摄像机实况; 支持实景界面调阅地图，可以展开/关闭二维地图，在地图上显示当前高点相机位置，并可以切换高点相机。
7. 需支持1080P/720P/D1/4CIF/2CIF/CIF等解码上墙，支持TCP/UDP解码上墙，支持onvif/GB28181解码上墙，支持H.265/H.264格式解码。
8. 支持实况、录像视频叠加水印，水印包含用户名、IP、时间等信息。
9. 支持切换解码器分屏 ；支持回放控制 ；支持上下摄像机切换。
10. 为了实现快速定位录像关键节点，可以将录像文件进行切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段。
11.满足与现有社会资源平台及分局大平台对接。
	台
	5

	2
	视频综合统一接入网关
	1. 为实现监控设备跨互联网注册、通信，产品应支持通过客户端拨号实现双私网间的NAT穿越。
2. 支持GT/T28181、onvif协议接入监控设备。
3. 支持实况、告警图片、过车图片、合成图片、URL传输。
4. ★支持不低于1000路的客户端拨号数（需提供检测报告证明）。
5. ★支持不低于600M的隧道流量转发（需提供检测报告证明）。
6. 支持多种隧道协议，l2tp协议和softvpn协议的客户端均支持拨入服务端。
7. ★通过web配置界面开启DHCP功能，能根据地址池范围为客户端分配IP地址（需提供检测报告证明）。
8. ★为了兼容并接入系统中不支持VPN拨号的设备，产品支持单台代理接入4台非拨号客户端（需提供检测报告证明）。
9. ★支持多服务器共享同一地址池，实现N×1000的客户端扩容接入同一平台，客户端可以实现互联互通（需提供检测报告证明）。
10.满足与现有社会资源平台及分局大平台对接。
	台
	5

	3
	500路接入授权
	500路视频接入授权
	套
	5

	4
	媒体服务器
	1. 单台媒体服务器支持1Gbps输入，单台媒体服务器支持2Gbps输出。
2. 支持音视频单播流的复制分发。
3. 支持音视频组播流转单播复制分发。
4. 支持对跨域媒体流进行复制分发。
5. 支持负载均衡和动态互备。
6. 单/组播抗丢包功能：UDP网络下单播和组播支持抗5%的丢包。
7. 支持VPN的部署方式。
8.满足与现有社会资源平台及分局大平台对接。
	台
	5

	5
	300W服务器交流电源模块
	
	个
	5

	6
	综合显示控制设备
	1. 具有2个RJ45网络接口、
4个HDMI输入接口，6个HDMI输出接口、2个音频输入接口、2个音频输出接口、2个USB3.0接口、1个RS485接口、1个RS232接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口
2. 单路端口可解码输出4路分辨率为4000×3000，帧率为20fps或4路分辨率为3840×2160，帧率为30fps或16路分辨率1920×1080，帧率为30fps或36路分辨率为1280×720，帧率为30fps或64路分辨率为720×576，帧率为30fps的图像。
3. 支持虚拟LED字幕条屏功能，虚拟LED字幕可跨拼接屏显示，并可设置滚动效果，可设置虚拟LED的对齐方式，滚动速度，滚动方向，数量不小于64条。
4. 支持走廊模式，可对画面90度旋转和宽高比调整。
5. 支持部分窗口轮巡，可在电视墙上选择指定多个窗口进行轮巡，其他窗口可正常播放实况。
6. ★解码器可接入具有视频内容保护的摄像机并解码输出显示（需提供检测报告证明）。
7. 具备网口备份功能，当前网口无法正常通信时，可启用另一网口。
8. 单物理输出口可支持36*6个窗口。
9. ★电视墙布局不会发生改变的情况下，从50路视频场景切换到另外50路视频场景的切换时间≤0.3S，切换过程中无明显黑屏现象（需提供检测报告证明）。
10. ★当电视墙场景布局发生改变时，从50路视频场景切换到另外50路视频场景的切换时间≤0.5S，切换过程中无明显黑屏现象（需提供检测报告证明）。
	台
	5

	7
	视频接入网关
	1. ★不低于4个千兆电口，最大支持接入管理4个NVR设备，最大支持 64个IPC（需提供检测报告证明）。
2. 支持100Mbps流量转发
3.★支持在互联网、专网上建立虚拟专用通道（需提供检测报告证明）。
4. 可支持服务端地址统一分配，可允许不同 NVR\DVR\IPC的私网IP相同。
5. 可支持大多数主流的NVR\DVR\IPC产品通过本产品接入，能够实现实况、录像回放、录像下载、云台等视频业务功能
	台
	100

	8
	55寸1.7mm拼接单元屏
	尺寸： 55”
物理拼缝：1.7mm
背光类型： LED
分辨率： 1920×1080
显示尺寸（mm）：
 1074.24 (H)×604.24(V)
像素点距（mm）：
 0.63(H) x 0.63(V)
响应时间： 8ms (typ.)
最大亮度 ：500nit
对比度： 1350:1
可视角度 178°（垂直，水平）
色彩： 1.07B/10Bit
色饱和度(x% NTSC) ：72% 
显示比例： 16:9
刷新频率： 60Hz
HDMI输入接口 *1
DVI -D输入接口 *1
VGA 输入接口 *1
AV输入接口 *1
RS232 (RJ45) RS232-IN x1; RS232-OUT x1
净重： 17KG
整机外形尺寸（W x H x D） 1079.1*609.1*67.4
外壳材料 钣金
电源输入电压 176 V ~ 240 V/AC，50/60 Hz

	套
	20

	9
	图像拼接处理器
	1、可扩展运动补偿技术：依据输入信号的帧频，通过一定的数字核心算法，利用插帧技术，在两个相邻的视频帧中再插入一帧或多帧，有效消除图像解码处理后出现停帧、锯齿及拖尾现象，从而使整个画面更加平滑、流畅。
2、图像处理芯片技术：数字引擎芯片，具备独特知识产权的数字图像处理软件技术,并提供相关配套专利技术。
3、3D高画质图像数字处理技术：3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。
4、宽动态技术：视频高清宽动态同步自使用双码流技术，能快速使用处理不同频率状态下的高清视频图像信号，彻底解决不同频率下产生的图像闪烁导致视觉疲劳现象。尤其是与前端特殊工控机系统之间的匹配，经过专业测试，彻底解决了主控机二次重复播放时的失真、衰弱等现象，消除了数据进行1/2信号取样后的缺失空间，完全能自动使用不同场频状态下的高速图像信号，实现图像的稳定、清晰、实时性。
5、智能自适应数字处理技术：DLC（动态场景控制）、WLE（白电平延伸）、BLE（黑电平延伸）自适应控制电路，特别适合在夜间监控时彩色转黑白的摄像头信号，能自动对图像的灰度等级、色温进行调整，保证图像的真实还原性，有效提升图像的景深层次感。
6、图像快速抓拍技术：在对所抓拍到的人的脸部细节上，能准确地分辨出脸部的皱纹、疤痕、黑痣等，无明显拖尾、重影等，肤色还原更加真实、逼真。
7、特殊勾边锐度图像提升处理技术：采用特殊图像勾边电路，消除图像边缘的串色、锯齿等，尤其是在处理夜间较弱的信号时，能有效提升图像的锐度，使得图像轮廓更分明，层次感更强。
8、智能自动消残影技术：智能消残影会自动识别输入图像在当前屏幕所显示画面的动与静的时间长短，自动发出指令使静态图像在水平方向上产生相应的相位位移，从而解决在静态画面时液晶分子容易被损伤的情况，有效延长液晶屏的使用寿命。
19、支持多媒体播放：用USB2.0接口接入移动存储设备的方式通过智能遥控器对移动存储设备里的文件进行读取并播放，OSD动感炫动屏幕菜单提示，实现客户的个性化要求。支持热插拨、支持音视频、图片、音乐。
10、智能温控散热功能：智能温控即利用嵌入在拼接模块内的智能自动感应温控器件，当环境温度未达到一定限制时，其散热风扇不会启动工作。
	台
	5

	10
	壁挂架
	前维护液压支架冷轧板
	套
	5

	11
	HDMI高清线缆
	4K/60Hz、2K/144Hz、1080P/240Hz，静态HDR（HDR静态数据），支持多音频流，自动音视频同步
	套
	20

	12
	多屏控制软件
	专用大屏控制软件，中控拼接屏软件（中文界面，兼容WIN/XP系统）
	套
	5

	13
	千兆交换机
	• 16个千兆电口
• 千兆无阻塞线速转发，保证网络应用的通畅
• 机架式设计，可直接安装于机架上，方便管理
• 平行/交叉线自动识别，简化网络的架设、维护工作
• 全双工流控和半双工背压控制，可以减少在高阻塞的环境下的丢帧率
	台
	5

	14
	专用机柜
	1200*600*1000mm
	台
	5

	15
	系统集成费
	
	项
	1

	16
	操作台
	1000*750*900mm
	套
	10

	17
	操作台
	1200*750*900mm
	套
	5

	18
	椅子
	五轮网面
	把
	15

	19
	合计
	
	
	



