|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **保教设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** |
| 1 | 钢琴 | √1.规格：长：150CM\*宽60CM\*高：123CM（±10CM） √2.88键纳米抗菌琴键，三踏板, √3.音板：音板设计符合钢琴共鸣系统的发声规律,选用多年自然风干的优质云杉木精制而成不等的厚音板，木材年轮均匀，音色更加纯正;在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色。 √4.弦轴板：由十九层坚硬的色木热压成型，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 √5.铁板：采用传统顶级工艺，成型的铁板尺寸性质稳定，耐高强度、高抗压力性强，音色更加纯正 √6.制音毡：平板毡采用高级毛毡，三角毡和坑毡采用进口毛毡,制音效果好。 √7.弦槌：精选优质纯羊毛毡制造，采用先进技术、严格的工艺、先进的设备制造而成，具有优良的弹性和适当的硬度，音色优美 √8.琴键：亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然 √9.键盘：采用砝码平衡加铅技术，多层叠压设计防止变形 √10.击弦机木制件：采用优质的枫木板材。 √11.击弦机用皮革：采用优质人造皮。 √12.弦码：采用高级枫木,音频振动响应精确、迅速。 √13配琴凳、琴罩、擦琴布、说明书。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 电钢琴 | ▲达到具有相应检测资质的质量监督检测单位依据QB/T 1477-2023《电子钢琴》标准的要求。声学品质：音准误差，基准音组误差范围应在-2.7～+1音分之间（含）；音准稳定性，连续通电2小时，同一音名前后两次所测音高变化应为0音分；相邻两键音准误差不大于3音分(提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件核查“检测结果”) ▲演奏性能1：白键中心距在164～165mm之间（含）；黑键上表面宽度为9.0～9.6mm之间（含）；琴键间隙为0.6～1.6mm之间（含）；白键下沉深度应在9.6～11.5mm之间（含）；同一台琴上白键下沉偏差应不大于1.0mm；白键面距地面高度应不大于740mm;黑键高度，前端距白键面应在11.0～13.4mm之间(提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件核查“检测结果”) ▲演奏性能2：琴键负荷，琴键下降负荷范围应在0.74 ～ 1.04N之间（含）；琴键负荷，同一台琴上偏差应不大于0.28N；白键表面高度差，全键盘表面最大高度差应不大于1.2mm；踏板，踩下弱音踏板，以同等力度弹奏琴键，声压级降低6 ～8dB(含)；琴键力度，单键轻弹与重弹声压级变化应在35～37dB之间（含）(提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件核查“检测结果”) √1.键盘：88键 钢琴力度键盘 √2.力度：不少于5级力度 √3.显示：多功能背光LCD显示屏 √4.面板语言：中文 √5.预置音色：不少于1298种音色 √6.音色层：左手，右手1,右手2；演奏功能：钢琴模式，双音色，下音色，双钢琴模式 √7.预置节奏：600种节奏 √8.节奏控制：启动/停止，同步启动，和弦模式，伴奏音量，前奏/尾奏 √9.单触设置：有，每种节奏4个；和弦：32种和弦类型，单多指和弦模式，全键盘和弦模式； √10.演奏增强：16种和声效果类型；数码效果：12种混响类型，128深度；合唱：12种类型，128深度；声学效果：数码效果开/关，动态声学效果 √11.预置歌曲：120首；歌曲录音：10用户歌曲(5旋律音轨+1伴奏音轨)；示范曲：3 首 √12.音高调节：移调、音调、八度(双钢琴模式) √13.古典音律：6种类型，基准音设置 √14.演奏记忆：8预置库×4演奏记忆，参数锁定 √15.连接：具有USB MIDI接口，音频输入接口，音频输出接口，2标准立体声耳机接口 具有自动关机功能：可设置30分钟，60分钟，关 √16.参考尺寸长宽高(mm)：1360(L)×435(W)×867(H)mm，尺寸允许偏差范围在正负10mm以内。 | 27 | 台 |  |  |
| 3 | 饮水机 | √1.热胆：10L，两个龙头，一开一温开水（温度可调节），长580mm宽420mm高1200mm（±5%)，触摸按键出水，220V / 50Hz， 2KW， 温开水40L/H， √2.材质：侧板、面板及涉水管路、部件采用相当于或优于304不锈钢材质， 防溅水设计。前面板和门板可选采用3D纳米打印技术，具有高亮度，防腐蚀，防指纹，永不退色，可个性定制图案等特点。 √3.出水：龙头采用304不锈钢波纹管连接，能有效防重金属超标饮用水产:生二次污染。 √4.排水：采用热熔连接技术连接PP-R管，确保排水系统耐高温， 不易损坏。内置反渗透过滤模块：PP棉+活性炭+压缩活性炭+RO200配3G，采用PP棉+活性炭+活性碳+RO400配3G过滤技术，净水流量≥63L/H，额定总净水量≥10000L。 | 8 | 台 |  |  |
| 4 | 直饮机 | √1.走廊用两龙头直饮机，热胆：10L，两个龙头，一开一温开水（温度可调节），长530mm宽420mm高1280mmm（±5%)，触摸按键出水，220V / 50Hz，2KW，开水：20L/H ，温开水70L/H(或直饮水70L/H)， √2.材质：侧板、面板及涉水管路、部件采用相当于或优于304不锈钢材质， 防溅水设计。前面板和门板可选采用3D纳米打印技术，具有高亮度，防腐蚀，防指纹，永不退色，可个性定制图案等特点。 √3.出水：龙头采用304不锈钢波纹管连接，能有效防重金属超标饮用水产生二次污染。 √4.排水：采用热熔连接技术连接PP-R管，确保排水系统耐高温， 不易损坏。内置反渗透过滤模块：PP棉+活性炭+压缩活性炭+RO400配3G，采用PP棉+活性炭+活性碳+RO400配4G过滤技术，净水流量≥63L/H，额定总净水量≥10000L具有滤芯防伪查询系统，保证产品溯源，具有滤芯寿命管理系统，能有效去除水中余氯、细小颗粒确保水质安全卫生、甘甜。 | 6 | 台 |  |  |
| 5 | 毛巾口杯消毒柜 | √1.尺寸720\*280\*1100mm（±10mm)，功率720W，电压220V/50Hz，机械可调时开关，臭氧加红外线加紫外线消毒，时间可调0-60分钟，温度左室75°±5°，右室45°，±5°，左边7层，右边3层，容量左室可消毒42个口杯，右室可消毒毛巾42条。 | 7 | 台 |  |  |
| 6 | 大型音响 | √1.室外远程音响2台，功放机1台，调音台1台，远距离手持话筒3套，电源时序器1台，三开大门航空机柜1台。 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 蓝牙音箱（带话筒） | √1.采用6.5寸塑料锂电池电瓶箱 √2.2200毫安大容量锂电池 √3.录音，蓝牙（bluetooth) √4.收音功能，无损格式解码播放 √5.带MP3遥控 √6.带单只手持话筒， √7.防水防刮花效果 √8.电量显示，炫彩灯光效果 √9.9伏1.5A充电器  √10.尺寸：260\*160\*365mm（±10mm) | 11 | 套 |  |  |
| 8 | 儿童脚踏三轮车带斗 | √1.规格：96\*63\*63cm（±10mm)  √2.材质：车架为镀锌钢管，表面经酸洗、除油、淋化、抛光后，表面用塑粉经双层喷涂处理，经过电脑烤房高温固化后，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，保证产品的超强抗锈能力， √3.把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易。 √4.轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面； √5.轮轴：优质轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑，锻炼小朋友的肢体协作能力。 | 5 | 辆 |  |  |
| 9 | 户外幼儿三轮车 | √1.规格：85\*56\*63cm（±10mm) √2.材质：车架为镀锌钢管，表面经酸洗、除油、淋化、抛光后，表面用塑粉经双层喷涂处理，经过电脑烤房高温固化后，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，保证产品的超强抗锈能力。 √3.把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易。 √4.轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面； √5.轮轴：优质轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑，锻炼小朋友的肢体协作能力。 | 9 | 辆 |  |  |
| 10 | 户外幼儿三轮车 | √1.规格：长宽高115\*56\*63cm（±10mm） √2.把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易。 √3.轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面； √4.轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑锻炼小朋友的肢体协作能力。 | 9 | 辆 |  |  |
| 11 | 四人团队滑行车 | √1.规格：210\*28\*70cm（±10mm），采用进口优质工程塑料一次性滚塑；工艺，抗静电，色彩鲜艳，安全环保。 | 6 | 辆 |  |  |
| 12 | 三轮脚踏车可带人 | √1.规格：98\*60\*63cm（±10mm） √2.材质：车架为镀锌钢管，表面经酸洗、除油、淋化、抛光后，表面用塑粉经双层喷涂处理，经过电脑烤房高温固化后，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，保证产品的超强抗锈能力。 √3.把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易。 √4.轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面； √5.轮轴：优质轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑，锻炼小朋友的肢体协作能力。 | 16 | 辆 |  |  |
| 13 | 儿童平衡脚踏车 | √1.规格：82\*45\*63cm（±10mm）， √2.材质：车架为镀锌钢管，表面经酸洗、除油、淋化、抛光后，表面用塑粉经双层喷涂处理，经过电脑烤房高温固化后，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，保证产品的超强抗锈能力。 √3.把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易。 √4.轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面； √5.轮轴：优质轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑，锻炼小朋友的肢体协作能力。 | 15 | 辆 |  |  |
| 14 | 多人旋转脚踏车 | √1.规格：旋转脚踏车（四座），直径 120cm（±10mm）， √2.材质：车架为镀锌钢管，表面经酸洗、除油、淋化、抛光后，表面用塑粉经双层喷涂处理，经过电脑烤房高温固化后，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，保证产品的超强抗锈能力。 √3.把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易。 √4.轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面； √5.轮轴：优质轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑，锻炼小朋友的肢体协作能力。 | 13 | 辆 |  |  |
| 15 | 多人踩滚筒协力车 | √1.规格：193\*64\*67cm（±10mm），支架采用高强 PVC 管道，滚轮采用优质塑料材质，锻炼小孩团队配合能力。 | 4 | 辆 |  |  |
| 16 | 扭扭车 | √1.规格：79.5\*30\*38.5cm（±10mm）；浪花造型，采用进口优质工程塑料一次性滚塑工艺，抗静电，色彩鲜艳，安全环保。 ▲塑料片通过检测依据为 GB/T 2423.24－2022 标准的检测报告（提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测（或检验）机构出具的符合或优于该项参数的检测（或检验）报告扫描件）。 | 18 | 辆 |  |  |
| 17 | 幼儿园大型秋千架 | √1.规格：650\*300\*220cm（±10mm）， √2.材质：主立柱:采用Ø114mm，壁厚为 2mm 热镀锌钢管，表面经酸洗、除油、淋化、抛光后，表面用塑粉经双层喷涂处理，经过电脑烤房高温固化后，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，保证产品的超强抗锈能力； ▲镀锌管立柱通过 GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008 相关检测；检测内容为中性盐雾测试≥240小时后，耐腐蚀综合等级不低于 4 级的检测报告。（提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测（或检验）机构出具的符合或优于该项参数的检测（或检验）报告扫描件）。 √3.链条为不锈钢链条再包塑工艺，pu 座板。 ▲不锈钢链条通过检测依据为 GB/T 2423.24－2022 标准的检测报告（提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测（或检验）机构出具的符合或优于该项参数的检测（或检验）报告扫描件）。 √4.单滑梯：采用优质环保塑粉经滚塑成型，成型后工程塑料壁厚6mm 以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保、耐候性好，抗紫外线能力达到 8级； ▲塑粉通过 GB/T 1766-2008 相关检测；（检测报告需带有 CMA 和CNAS 标识） | 2 | 套 |  |  |
| 18 | 幼儿园专用攀爬架 | √1.规格：310\*150\*200cm（±10mm）， √2.材质：框架选用优质黄花梨木，全部经切、刨、铣、冲等处理，表面进行防腐、防火、防蛀处理，柱子规格：95\*95mm。采用原子灰二次刮灰抹平、并打磨光滑，产品边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角、毛刺，产品表面优质漆喷涂； ▲黄花梨通过检测依据为 GB/T 2423.24－2022 标准的检测报告（提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测（或检验）机构出具的符合或优于该项参数的检测（或检验）报告扫描件）； √3.绳网为单股钢芯缆绳全部采用内置单股钢丝缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，保证孩子在攀爬时不割手； ▲钢芯缆绳（单股）通过检测依据为 GB/T 2423.24－2022 标准的检测报告（提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测（或检验）机构出具的符合或优于该项参数的检测（或检验）报告扫描件）。 √4.轮胎采用优质橡胶，弹性大。 √5.所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 ▲螺丝、五金件通过检测依据为GB/T 2423.24－2022 标准的检测报告（提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测（或检验）机构出具的符合或优于该项参数的检测（或检验）报告） √6.整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。 | 4 | 套 |  |  |
| 19 | 收纳架 | √1.规格85.5\*40.5\*70cm材质塑料 层数4层 | 5 | 个 |  |  |
| 20 | 自主游戏 | √1.采用进口橡胶木 。 ▲橡胶木通过检测依据为GB/T 2423.24－2022 标准的检测报告（提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测（或检验）机构出具的符合或优于该项参数的检测（或检验）报告扫描件）。 √2.工艺：原木无油漆，磨圆角、光滑无毛刺。 √3.200片，一共22种形状，尺寸（±10mm）如下： 基本块积木：7\*7\*3.5cm、32个； 小方块积木：7\*14\*3.5cm、36个； 双倍块积木：7\*28\*3.5cm、12个； 四倍块积木：7\*56\*3.5cm、12个； 长板条Ⅰ积木：7\*28\*1.75cm、6个； 长板条Ⅱ积木：7\*56\*1.75cm、2个； 长方体积木：3.5\*3.5\*28cm、16个； 圆柱体Ⅰ积木：Φ3.5\*7cm、12个； 圆柱体Ⅱ积木：Φ7\*14cm、12个； 等腰直角三角形积木：7\*7\*3.5cm、12个； 直角三角形积木：7\*14\*3.5cm、6个； 大直角三角形积木：7\*28\*3.5cm、2个； 拱形桥积木：7\*14\*3.5cm、4个； 小半圆积木：Φ7\*3.5cm、4个； 半拱门积木：7\*14\*3.5cm、4个； 小拱壁积木：3.5\*10.5\*3.5cm、4个； 大半圆积木：Φ14\*3.5cm、4个； 圆环积木：Φ28\*3.5cm、4个； 1/4圆环积木：Φ42\*3.5cm、4个； 扇形积木：Φ21\*3.5cm、4个； 大岔路积木：21\*28\*3.5cm、4个； 歌德门积木：7\*17\*3.5cm、4个。 | 8 | 套 |  |  |
| √1.采用优质橡胶木  √2.工艺：原木色水性油漆，激光印刷图案，磨圆角、光滑无毛刺。  √3.配置592片：尺寸（±10mm） 长方体六倍块无图案 4\*4\*24cm 6个 长方体六倍块铁轨图案 4\*4\*24cm 4个 长方体四倍块无图案 4\*4\*16cm 24个 长方体四倍块铁轨图案 4\*4\*16cm 12个 长方体双倍块无图案 4\*4\*8cm 16个 长方体双倍块铁轨图案 4\*4\*8cm 12个 长方体Ⅰ无图案 4\*4\*2cm 6个 长方体Ⅰ玻璃图案 4\*4\*2cm 4个 长方体Ⅰ铁轨图案 4\*4\*2cm 4个 正方体无图案 4\*4\*4cm 16个 正方体铁轨图案 4\*4\*4cm 16个 直角三棱柱Ⅰ铁轨图案 4\*4\*24cm 4个 直角三棱柱Ⅰ铁轨图案 4\*4\*24cm 4个 直角三棱柱Ⅱ铁轨图案 4\*4\*16cm 4个 直角三棱柱Ⅱ铁轨图案 4\*4\*16cm 4个 直角三棱柱Ⅲ铁轨图案 4\*4\*8cm 6个 直角三棱柱Ⅲ铁轨图案 窗户图案 4\*4\*8cm 4个 直角三棱柱Ⅳ无图案 4\*4\*4cm 8个 长方体Ⅱ无图案 2\*4\*24cm 30个 长方体Ⅱ铁轨图案 2\*4\*24cm 6个 长条Ⅰ无图案 2\*4\*16cm 17个 长条Ⅱ铁轨图案 2\*4\*16cm 20个 长条Ⅲ栏杆图案 2\*4\*16cm 12个 小方块Ⅰ无图案 2\*4\*8cm 6个 小方块Ⅱ铁轨图案 2\*4\*8cm 6个 小方块Ⅲ栏杆图案 2\*4\*8cm 6个 小方块Ⅳ方形窗户2\*4\*8cm 6个 大方块无图案 2\*8\*16cm 12个 圆柱Ⅳ无图案 4\*4\*16cm 4个 圆柱Ⅳ时钟图案 4\*4\*16cm 6个 圆柱Ⅲ无图案 4\*4\*8cm 2个 圆柱Ⅲ圆形窗户4\*4\*8cm 6个 圆柱Ⅱ无图案 4\*4\*4cm 2个 圆柱Ⅱ圆形窗户4\*4\*4cm 6个 圆柱Ⅰ无图案 4\*4\*2cm 2个 圆柱Ⅰ圆形窗户4\*4\*2cm 8个 圆棍Ⅲ无图案 2\*2\*16cm 12个 圆棍Ⅱ无图案 2\*2\*12cm 10个 圆棍Ⅰ无图案 2\*2\*8cm 8个 小1/2圆圆形窗户8\*4\*2cm 12个 小1/4圆圆形窗户8\*4\*2cm 12个 小等腰直角三角形方形窗户8\*4\*2cm 12个 直角三角形无图案 2\*4\*8cm 10个 空心等腰直角三角形无图案 16\*8\*2cm 4个 1/2圆弧无图案 32\*16\*2cm 2个 1/4圆弧无图案 16\*16\*2cm 4个 1/4圆弧铁轨图案 16\*16\*2cm 10个 1/2圆弧铁轨图案 24\*12\*2cm 4个 梯形Ⅰ铁轨图案 4\*8\*16cm 8个 梯形Ⅱ铁轨图案 4\*6\*16cm 8个 梯形Ⅲ铁轨图案 4\*4\*16cm 10个 拱门无图案 16\*8\*4cm 4个 圆形拱门上开槽无图案 16\*16\*2cm 4个 锥形拱门上开槽无图案 16\*16\*2cm 4个 圆形拱门下开槽无图案 16\*16\*2cm 8个 小拱门无图案 8\*8\*2cm 10个 圆形孔拱门无图案 8\*12\*2cm 6个 方块孔拱门无图案 8\*12\*2cm 6个 H形门Ⅲ无图案 8\*18\*4cm 12个 H形门Ⅱ无图案 8\*14\*4cm 8个 H形门Ⅰ无图案 8\*10\*4cm 6个 大半圆上开槽无图案 24\*12\*2cm 1个 大半圆下开槽无图案 24\*12\*2cm 1个 小半圆下开槽无图案 16\*8\*2cm 2个 小半圆上开槽无图案 16\*8\*2cm 2个 15个交通标志 6个职业人偶 20个小树 20个小车  主题卡片20张 | 1 | 套 |  |  |
| √1.进口新西兰松木 √2.工艺：原木上清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 √3.配置：共220块，10个形状，尺寸（±10mm）； 十四面正方体；尺寸4\*4\*4cm；数量：42块； 十四面正方体；尺寸5\*5\*5cm；数量：40块； 十四面正方体；尺寸6\*6\*6cm；数量：40块； 十四面正方体；尺寸10\*10\*10cm；数量：20块； 十四面正方体；尺寸10\*10\*5cm；数量：20块； 十四面长方体；尺寸20\*10\*5cm；数量：20块； 十四面长方体；尺寸30\*10\*5cm；数量：12块； 十四面长方体；尺寸40\*10\*5cm；数量：8块； 十四面长方体；尺寸10\*5\*5cm；数量：10块； 十四面长方体；尺寸20\*5\*5cm；数量：8块；共计220件。 | 1 | 套 |  |  |
| √1.采用优质榉木 √2.工艺：原木无油漆，磨圆角、光滑无毛刺。 √3.348片，产品形状29个尺寸（±10mm），产品最大尺寸6\*48\*3cm，最小尺6\*6\*3cm， 具体如下： 小方块：6\*6\*3cm,24块； 基本块：6\*12\*3cm,24块； 双倍块：6\*24\*3cm,24块； 四倍块：6\*48\*3cm,24块； 小三角：6\*6\*3cm,12块； 三角块：6\*12\*3cm,12块； 大三角：6\*24\*2cm,24块； 扁小方块：3\*6\*3cm,24块； 扁基本块：3\*12\*3cm,24块； 扁双倍块：3\*24\*3cm,24块； 宽扁双倍块：6\*24\*1.5cm,12块； 宽扁四倍块：6\*48\*1.5cm,12块； 小圆柱：Φ3\*6cm,12块； 二倍圆柱：Φ3\*12cm,12块； 大圆柱：Φ6\*12cm,12块； 斜坡：3\*12\*6cm,12块； 大半圆环：Φ12\*3cm,4块； 圆拱块：Φ6\*3cm,4块； 小弯曲：Φ12\*3cm,4块； 扇形：Φ6\*3cm,4块； 桥形块：6\*12\*3cm,8块； 小半圆形：Φ3\*3cm,8块； 半拱门：6\*12\*3cm,4块； 小拱壁：9\*3\*3cm,4块； 大弯曲：R18\*3cm,4块； Y形：18\*18\*3cm，4块； 十字形：18\*18\*3cm,4块； 大叉路：16\*24\*3cm，4块； 歌德门：4\*11\*3cm,4块。 | 1 | 套 |  |  |
| √1.材质：采用优质防腐新西兰松木。 √2.工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 。 √3.积木完全符合国家环保标准。 尺寸：共410件/套。 尺寸（±10mm）：正方形1：10\*10\*4cm 50个， 正方形2：10\*10\*2cm 40个， 长方形1：20\*10\*4cm 90个， 长方形2：20\*10\*2cm 70个， 长板条1：40\*10\*2cm 40个，  长板条2：60\*10\*2cm 10个， 长板条3：80\*10\*2cm 15个， 长板条4：120\*10\*2cm 15个， 屋顶版：120\*10\*2cm 15个， 半圆环：30\*15\*4cm 4个， 半圆1：15\*7.5\*4cm 4个， 扇形：15\*15\*4cm 4个， 半圆2：30\*15\*4cm 4个， 三角形1：40\*20\*4cm 3个， 直角三角形：20\*10\*4cm 5个， 等腰直角角形：10\*10\*4cm 5个， 圆柱体1：Φ5\*20cm 3个； 圆柱体2：Φ5\*40cm 3个； 圆柱体3：Φ10\*20cm 2个； 圆柱体4：Φ10\*40cm 2个； 圆锥体：10\*10\*15cm 2个； 梯形：20\*10\*4cm 5个， 拱桥：30\*20\*4cm 3个， 小半圆：10\*5\*4cm 3个， 立方体：8\*8\*8cm 10个， 大岔路：60\*30\*3cm 1个； 歌德门：15\*20\*3cm 1个， Y形：42\*30\*3cm 1个， 共28种形状 410件/套。 | 1 | 套 |  |  |
| 运动组合豪华套装-20件套 √1.材质；采用优质防腐新西兰松木，进口多层板，PP √2.工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构  √3.攀爬箱：4个角采用环保橡胶护角+12条边全部采用环保橡胶护角包边+8个金属铰链加固。 √4.规格：（±10mm） 双梯 高120cm，2个； 双梯 高66cm，2个； 直梯 长190cm，2个； 直梯 长135cm，2个； 直梯 长80cm，2个； 平衡板120\*20\*2.5cm，4个； 平衡板150\*20\*2.5cm，2个； 攀爬箱 60\*60\*60cm，1个； 攀爬箱 80\*80\*80cm，1个； 滚筒 直径50，高60cm，1个。 滚筒 直径56，高60cm，1个。 一共20件 | 1 | 套 |  |  |
| 探索游戏706件  √1.材质；采用优质松木木，多层板，PP  √2.工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 √3.内含PP滚筒1尺寸：直径500\*长度600，管壁厚度12mm，数量2根； PP滚筒2尺寸：直径500\*长度900，管壁厚度12mm，数量2根； 积木规格（±10mm）： 正方形积木块尺寸：100\*100\*50mm，数量40块； 正方形积木块尺寸：100\*100\*100mm，数量40块； 长方形积木块尺寸：200\*100\*100mm，数量60块； 长方形积木块尺寸：200\*100\*50mm，数量70块； 长方形积木块尺寸：400\*100\*50mm，数量20块； 长方形积木块尺寸：600\*100\*50mm，数量20块； 三角形积木块尺寸：140\*140\*50mm，数量30块； 三角形积木块尺寸：210\*210\*50mm，数量40块； 半圆形积木块尺寸：200\*100\*50mm，数量20块； 半圆环积木块尺寸：400\*200\*50mm，数量10块； 圆形积木块尺寸：200\*100\*50mm，数量30块； 建构木板尺寸：400\*100\*25mm，数量40块； 建构木板尺寸：600\*100\*25mm，数量40块； 建构木板尺寸：800\*100\*25mm，数量20块； 建构木板尺寸：1000\*100\*25mm，数量10块； 圆柱形积木块尺寸：直径100\*高度50mm，数量80块 圆柱形积木块尺寸：直径100\*高度100mm，数量50块； 圆柱形积木块尺寸：直径100\*高度200mm，数量30块； 圆柱形积木块尺寸：直径100\*高度400mm，数量10块； 平板推车尺寸：400\*400mm，数量1辆， ，厚度15mm，表面小圆孔直径40mm，大圆孔直径60mm，EO级环保标准免漆多层板 平板推车尺寸：600\*600mm，数量1辆；厚度15mm，表面小圆孔直径40mm，大圆孔直径60mm，2个半圆直径100mm，半径50mm，EO级环保标准免漆多层板 平板推车尺寸：800\*800mm，数量1辆；厚度15mm，表面小圆孔直径40mm，大圆孔直径60mm，2个半圆直径100mm，半径50mm，EO级环保标准免漆多层板 箱型推车尺寸：600\*430\*333mm，数量1辆； 箱型推车尺寸：800×600×400mm，数量1辆； 箱型推车尺寸：1000\*600\*400mm，数量1辆； 箱型推车开孔尺寸：1000\*600\*400mm，数量1辆； 长条木板尺寸：1000\*230\*25mm，数量5块； 长条木板尺寸：1200\*230\*25mm，数量5块； 长条木板尺寸：1400\*230\*25mm，数量5块； 长条木板尺寸：2000\*230\*25mm，数量5块； 攀爬箱：4个角采用环保橡胶护角+12条边全部采用环保橡胶护角包边+8个金属铰链加固。 攀爬箱尺寸：边长600mm,板材厚度15mm，数量1个； 攀爬箱尺寸：边长800mm,板材厚度15mm，数量1个； 攀爬箱尺寸：边长1000mm,板材厚度15mm，数量1个； 单梯尺寸：高度600mm，数量1个； 单梯尺寸：高度1000mm，数量1个； 单梯尺寸：高度1200mm，数量1个； 单梯尺寸：高度1500mm，数量1个； 双梯尺寸：高度600mm，数量2个； 双梯尺寸：高度1000mm，数量2个； 双梯尺寸：高度1200mm，数量2个； 双梯尺寸：高度1500mm，数量2个。 总计706件产品均采用优质木材 | 1 | 套 |  |  |
| 探索游戏1213件 ：  √1.材质；采用优质新西兰松木，进口多层板，PP  √2.工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构  √3.规格尺寸(±10mm）： PP滚筒500\*900mm，厚度12mm：1根； PP滚筒500\*900mm，厚度12mm：2根； PP滚筒560\*600mm，厚度12mm：1根； PP滚筒560\*900mm，厚度12mm：2根； PP滚筒630\*600mm，厚度13mm：1根； PP滚筒630\*900mm，厚度13mm：2根； 正方形积木块尺寸：100\*100\*50mm，数量100块； 正方形积木块尺寸：100\*100\*100mm，数量100块； 长方形积木块尺寸：200\*100\*50mm，数量120块； 长方形积木块尺寸：200\*100\*50mm，数量150块； 长方形积木块尺寸：400\*100\*50mm，数量55块； 长方形积木块尺寸：600\*100\*50mm，数量55块； 三角形积木块尺寸：140\*140\*50mm，数量100块； 三角形积木块尺寸：210\*210\*50mm，数量100块； 半圆形积木块尺寸：200\*100\*50mm，数量50块； 半圆环积木块尺寸：400\*200\*50mm，数量20块； 圆形积木块尺寸：200\*100\*50mm，数量50块； 建构木板尺寸：400\*100\*25mm，数量80块； 建构木板尺寸：600\*100\*25mm，数量80块； 建构木板尺寸：800\*100\*25mm，数量40块； 建构木板尺寸：1000\*100\*25mm，数量30块； 平板推车尺寸：400\*400mm，数量1辆；厚度15mm，表面小圆孔直径40mm，大圆孔直径60mm，2个半圆直径100mm，半径50mm，EO级环保标准免漆多层板 平板推车尺寸：600\*600mm，数量1辆；厚度15mm，表面小圆孔直径40mm，大圆孔直径60mm，2个半圆直径100mm，半径50mm，EO级环保标准免漆多层板 平板推1尺寸：800\*800mm，数量1辆；厚度15mm，表面小圆孔直径40mm，大圆孔直径60mm，2个半圆直径100mm，半径50mm，EO级环保标准免漆多层板 箱型推车尺寸：600\*430\*333mm，数量1辆； 箱型推车尺寸：800\*600\*400mm，数量1辆； 箱型推车尺寸：1000\*600\*400mm，数量1辆； 箱型推车开孔尺寸：1000\*600\*400mm，数量1辆； 长条木板尺寸：1000\*230\*25mm，数量10块； 长条木板尺寸：1200\*230\*25mm，数量10块； 长条木板尺寸：1400\*230\*25mm，数量10块； 长条木板尺寸：2000\*230\*25mm，数量10块； 攀爬箱：4个角采用环保橡胶护角+12条边全部采用环保橡胶护角包边+8个金属铰链加固。 攀爬箱尺寸：边长600mm,板材厚度15mm，数量1个； 攀爬箱尺寸：边长800mm,板材厚度15mm，数量1个； 攀爬箱尺寸：边长1000mm,板材厚度15mm，数量1个； 单梯尺寸：高度600mm，数量2个； 单梯尺寸：高度1000mm，数量2个； 单梯尺寸：高度1200mm，数量2个； 单梯尺寸：高度1500mm，数量2个； 双梯尺寸：高度600mm，数量4个； 双梯尺寸：高度1000mm，数量4个； 双梯尺寸：高度1200mm，数量4个； 双梯尺寸：高度1500mm，数量4个。 | 1 | 套 |  |  |
| √1.材质；采用优质防腐新西兰松木，进口多层板，PP； ▲多层板通过检测依据为GB/T 2423.24－2022 标准的检测报告（提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测（或检验）机构出具的符合或优于该项参数的检测（或检验）报告扫描件）。 √2.工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 √3.产品名称：三步单梯。材质：松木。产品规格810\*346\*72mm（含脚垫），原木色。脚垫72\*37\*30mm，壁厚3mm，浅咖色，搪胶材质。数量：2个 产品名称：五步单梯。材质：松木。产品规格1350\*346\*72mm（含脚垫），原木色。脚垫72\*37\*30mm，壁厚3mm，浅咖色，搪胶材质。数量：2个 产品名称：七步单梯。材质：松木。产品规格1890\*346\*72mm（含脚垫），原木色。脚垫72\*37\*30mm，壁厚3mm，浅咖色，搪胶材质。数量：2个 产品名称：圆弧架。材质：松木。产品规格1171\*337\*266mm（含脚垫），原木色。脚垫72\*37\*30mm，壁厚3mm，浅咖色，搪胶材质。数量：2个 产品名称：绳网架。材质：松木+尼龙绳。产品规格1890\*346\*72mm（含脚垫），原木色。脚垫72\*37\*30mm，壁厚3mm，浅咖色，，搪胶材质，绳子为黑色。数量：2个 产品名称：两步双梯。材质：松木。产品规格476\*154\*680mm（含脚垫），梯子顶部为绿色，其余为原木色。脚垫85\*42\*30mm，壁厚3mm，浅咖色，搪胶材质。底部织带为黑色。数量：2个 产品名称：四步双梯。材质：松木。产品规格476\*154\*1220mm（含脚垫），梯子顶部为绿色，其余为原木色。脚垫85\*42\*30mm，壁厚3mm，浅咖色，搪胶材质。底部织带为黑色。数量：2个 产品名称：短平衡板。材质：多层板+榉木条。产品规格1000\*260\*65mm（含卡扣），卡扣为绿色，用不锈钢对锁螺丝固定加防松胶水，底部采用榉木底条固定尺寸：81.5x4x2cm。数量：2个 产品名称：中平衡板。材质：多层板+榉木条。产品规格1500\*260\*65mm（含卡扣），卡扣为绿色，用不锈钢对锁螺丝固定加防松胶水，底部采用榉木底条固定尺寸：131.7x4x2cm。数量：2个 产品名称：长平衡板。材质：多层板+榉木条。产品规格2000\*260\*65mm（含卡扣），卡扣为绿色，用不锈钢对锁螺丝（中间用M6x50mm,两侧M6X30MM）固定加防松胶水，底部采用榉木底条固定尺寸：181.6x4x4cm。数量：2个 产品名称：扶手。材质：榉木。产品规格长260mm，宽50mm，高175mm，侧板为绿色，。数量：4个 产品名称：小方架。材质：松木+夹板。产品规格总尺寸770\*770\*785mm（含底脚）。数量：1个 产品名称：小顶板。材质：多层板。产品规格770\*770\*15mm，绿色。数量：1个 产品名称：小孔板。材质：多层板。产品规格770\*770\*15mm。数量：2个 产品名称：小绳网。材质：尼龙绳。产品规格700\*700\*12mm，浅咖色。数量：1个 产品名称：七孔长条片。材质：免漆多层板。产品规格840\*120\*15mm。数量：6个 产品名称：大方架。材质：松木+夹板。产品规格总尺寸1010\*1010\*1025mm（含底脚），三角片为绿色。数量：1个 产品名称：大顶板。材质：多层板。产品规格1010\*1010\*15mm，绿色。数量：1个 产品名称：大孔板。材质：多层板。产品规格1010\*1010\*15mm。数量：2个 产品名称：大绳网。材质：尼龙绳。产品规格900\*900\*12mm，浅咖色。数量：1个 产品名称：九孔长条片。材质：免漆多层板。产品规格1080\*120\*15mm，原木色。数量：6个 产品名称：螺丝。材质：ABS工程塑料。产品规格79\*103mm，绿色，顶部尺寸79mm\*31mm\*7mm，两侧圆孔直径为27mm，中间圆孔直径为13mm，螺杆尺寸95mm\*14mm。数量：100个 产品名称：螺帽。材质：ABS工程塑料。产品规格72\*16mm，绿色，边圆宽度为：27mm，边圆间距分别为：66mm、72mm，边圆圆孔直径为：13mm，中间外圆孔直径为：29mm，内圆孔为15mm。数量：100个 产品名称：三角箱。材质：多层板。产品规格752\*615\*404mm，三角侧板及连接棒为原木色，矩形侧板为绿色。数量：2个 产品名称：滚筒。材质：pvc。产品规格直径500mm，长度600mm。数量：2个 产品名称：箱型拖车。材质：多层板+五金金属。产品规格1050\*650\*685mm（含轮子）。数量：1个 产品名称：平板拖车。材质：多层板+五金金属。产品规格1155\*1090\*209mm（含轮子和拉环）。数量：2个。  总计253件 | 1 | 套 |  |  |