残疾人就业、创业、辅助性就业基地购买设备产品参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 机床设备（1包） |
| 1 | 铺布机 | 伺服控制系统配备≥6个电机最大铺布宽带≥1.9米面料：针梭两用（卷、匹布都可）卷边直径：≤45cm；重量：≤50KG铺布方式：单拉和双拉标准铺布高度≥22cm功率：≥1.1KW装载配置：切刀、一级拨边铺布精确度：±1cm以内设备重量：≤340KG 最大行走速度:≥94米/min供电电力要求：两相电AC 230V气浮案板：三相电尺寸长宽高：≥2630\*1900\*1000mm不少于以下零配件：除静电装置、10m快气浮案板、11m电轨、1套滑车端盖铺布机主要不少于以下功能：松紧度记忆、拉索启停、自动磨刀、自动高度升降、自动调松紧度功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 高层裁床 | 自动裁剪（可移动）有效裁剪区：≥2.5m\*2.0m总设备尺寸长宽高：≥5860\*3175\*2700mm收料台尺寸长宽：≥2200\*2240mm供电电力要求：三相电AC 400V 50Hz裁剪高度：真空压缩后≥8cm裁剪精确度：≤1mm数据连接方式：U盘拷贝、网络传输CAD对接:cut、nc、gbr、tac等主流格式最大裁剪速度：≥60米/min裁剪方式：刀具重复上下裁剪气源规格：≥0.6MPa额定刀频：≥3800Hz 功率：≥22KW裁床主要不少于以下功能：记忆断点续裁功能、刀宽记录功能、多种过窗方式功能、裁剪过程参数修改功能、真空度自动调节功能等结构要求：裁头一体式结构床体材质：铝合金，轻便且坚固，有效保证裁床质量电机：采用≥10千瓦直驱变频电机，吸力大，省电、声音轻。 | 1 | 台 |
| 3 | 裁床辅助智能吊挂 | 外形尺寸：长（站间距）X宽X高（最高点） ≤1700mmX3000mmX2050mm主轨高度：≥1850mm工作位衣架到地面垂直距离：≥1030mm主马达功率：≥0.75KW，速比100：1提升臂电机功率：≥25W，速比18：1衣架指夹数：≥5指主电机电压：交流3相380V提升臂电机电压：交流单相220V控制气缸用电磁阀电压：12VRFID身频频率：≥13.56M主电机功率：≥0.75KW推杆线速度：≥237.6 mm/s主链线速：≥12~15米/分钟射频频率：≥13.56M通讯速度：≥10M-100M/s主要机械材质：不锈钢管；6061-T6合金铝；链条不锈钢材质，滚珠尼龙材质 | 1 | 台 |
| 洗车设备（2包） |
| 1 | 洗车设备 | 设备尺寸：≥10.9 米 X3.8 米 X3.2 米（长宽高）输送机长度 ：≥10.86 米，占地≥11 米安装尺寸：≥ 11 米 X 3.8 米 X 3.2 米（长宽高），两侧保留 不小于50CM 检查通道电源要求：电压支持AC380V 50Hz 容量 30KW水源要求：管径 DN40 流量≥80L/min气源要求：0.75-0.9Mpa 流量≥0.1m3/min地面平整度：误差≥20mm可洗车型：轿车、吉普车、10 座以下面包车等车型洗车尺寸：长度不计 X 宽 2 米 X 高 2 米内洗车时间：≤105 秒，可支持连续洗耗水量：75-120/辆 冲泡沫喷洒： 泡沫计量泵水蜡喷淋: 水蜡计量泵冲洗方式：要求支持高压喷淋系统自动风干： 顶部 4 Q 型风机 远离式固定风干故障自查： 简易故障检测洗车方式： 连续进入付款方式：要求支持无人值守 扫码支付监控系统：洗车过程监控洗车计数：日洗车数(自动清零)累计洗车数自动显示：可显示洗车状态、车辆位置等等 | 1 | 台 |
| 直播设备（3包） |
| 1 | 高清摄影机 | 传感器尺寸：≥1/2英寸；光学变焦：≥17倍；摄像性能：≥4K+HD，4K+HD代理；对焦方式：面部检测自动对焦；存储介质；双SD卡槽 | 1 | 套 |
| 2 | 三脚架 | 最大承重：≥7kg；云台重量：≥2.09kg；俯仰阻尼：1-4；水平阻尼；1-4；动态平衡：1-4；温度范围：-40摄氏度/+60摄氏度；俯仰角度：+90度/-66度；球碗直径：≥75mm；水平泡：玻璃；套装重量：6.01kg；脚架材质：碳纤维；脚架管径：16mm；脚架级数：一键双级三节；最大高度：1760mm；最小高度：665mm；内置工具钥匙：有 | 1 | 套 |
| 3 | 补光灯 | 工作电流：≤3.5A；功耗：≤350W;工作电压：≤AC100-240V 50/60Hz；散热方式：主动散热；TLCI：≥96；CQS：≥95；CRI≥96；色温：2700K-6500K；工作频率：2.4GHz；频道：1/2/3；群组：A/B/C/D；控制距离：≤100m；锂电池要求：12V-16.8V ≥15A；APP控制方式：可支持蓝牙 | 2 | 个 |
| 4 | 电商工作站 | CPU：≥英特尔酷睿TMi9-12900K/12900KF 处理器；系统：Windows 11 家庭中文版；显卡：≥NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB 显卡(LHR)；硬盘：≥1TB PCIe 4.0 SSD；内存：≥32GB(2\*16GB) DDR5 内存；主板：≥ATX Z690 主板；网卡：2.5G 有线网卡+Wi-Fi6 无线网卡+蓝牙 5；软件：预装正版 office 家庭和学生版；电源：≥850W  | 2 | 台 |
| 5 | 互动大屏 | 色数：≥16.7M；亮度：≥300cd/㎡；壁挂规格：≥100x100mm；支架底座：支持升降；可支持壁挂；音箱：內置音箱；电源：外接电源适配器；产品尺寸：≥长1203mm\*宽381.6mm\*高525.5mm；屏幕比例：支持32:9；类型：曲面屏；响应时间：≤5ms；屏幕刷新率：≥144Hz；接口：Type-C，DP，HDMI，USB扩展/充电，音频/耳机输出；分辨率：≥3840\*1080；屏幕尺寸：≥48.8英寸；售后服务：要求3年质保； | 1 | 台 |
| 6 | 互动小屏 | 壁挂规格：100x100mm；电源：内置电源；支架底座：支持旋转升降；产品尺寸：≥长716mm\*宽580mm\*高211mm；壁挂：要求支持壁挂；屏幕比例：支持16:9；屏幕刷新率：60Hz；售后服务：要求1年质保；分辨率：≥3840\*2160屏幕尺寸：≥31.5英寸； | 1 | 台 |
| 7 | 背景绿布 | 颜色：绿色、蓝色等；材质：进口牛津布，铝合金框架；适用机型：摄像头单反直播，视频录制等； | 2 | 块 |
| 8 | 4K智能横竖屏 | 类型：直播设备；适用机型：安卓、IOS通用；颜色；黑色 | 1 | 台 |
| 9 | 防抖照相机 | 像素：3000-4000万；类型：机身；RAW照片输出：≥16bit；功能：8K视频，5轴防抖，Wi-Fi；颜色：黑色；适用场景：人物摄影，风光摄影，运动抓拍等；滤镜直径：其他；传感器尺寸：全画幅；视频采样：4:2:2；电池：锂离子电池；电源：支持外接电源；存储介质：支持CFexpress存储卡；SD卡；SDHC卡；SDXC卡；连拍速度：≤10张每秒；高清摄像：4K超高清视频；接口：支持HDMI；NFC；Wi-Fi；蓝牙；产品尺寸：≥长128mm\*宽96.4mm\*高77.5mm有效像素：≥1210万；焦点数量：≥759个；对焦系统：混合式自动对焦；传感器：CMOS；取景器像素数：≥944万；液晶屏尺寸：≥3英寸；液晶屏像素：≥144万；取景器类型：电子取景器 | 1 | 台 |
| 10 | 内存卡 | 类型：SD卡满足客户需要支持五年质保适用对象：相机 | 2 | 张 |
| 11 | 稳定器 | 特征特质：要求专业防抖，超长续航材质：碳纤维适用机型：单反，微单等；云台类型：三轴云台最长待机时间：≥9小时 | 1 | 台 |
| 12 | 镜头 | 最大光圈：≥F2.8适用机身类型：微单滤镜直径：82mm画幅：全画幅镜头类型：标准变焦对焦锁定按钮：支持自动对焦焦距：24-70mm | 1 | 个 |
| 13 | 直播采集卡 | 机身内存：其他存储方式：闪存式使用类型：高端专业，婚庆摄像机，直播摄像机等 清晰度：≥4K像素：≥601万以上功能：取景器，超长续航音效模式内置麦克风存储方式：闪存高清 | 1 | 张 |
| 14 | 话筒 | 使用方式：悬挂式；类型：专业录音麦克风；连接主体：相机/摄像机；适用场景：专业录音，单反录音 | 2 | 个 |
| 15 | 声卡 | 类型：直播声卡套装使用方式：桌面式连接主体：手机，台式电脑，笔记本适用场景：直播，电脑K歌，专业录音 | 1 | 套 |
| 16 | 声卡组件 | 满足产品需要 | 1 | 套 |
| 17 | 话筒支架 | 落地话筒支架 | 2 | 个 |
| 18 | 话筒线 | 国产 | 2 | 组 |