技术参数明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **国产或进****口** | **项目特征描述** | **单位** | **数量** | **单** **价****（元）** | **合** **价****（元）** | **备注** |
| 1 | 直径20米蒙古包 | 国产 | 1.哈纳墙（1）数量：24片（2）颜色：原木色（3）材质：松木 亮油底漆（4）尺寸：厚18厘米 高3.79×宽18厘米2.木门（1）数量：1个（2）颜色：原木色（3）材质：松木（4）尺寸：高2.91米×宽2.7米×厚5厘米3.陶瑙（1）数量：1个（2）颜色：原木色（3）材质：松木（4）尺寸：直径5.41米 厚18厘米×宽24厘米4.上陶瑙（1）数量：1个（2）颜色：原木色（3）材质：松木（4）尺寸：直径5.41米×高度80厘米×厚5厘米5.乌尼杆（1）数量：120根（2）颜色：原木色（3）材质：松木（4）尺寸：长7.18米6.捆带（1）数量：1000米（2）颜色：黑色（3）材质：尼龙 | 个 | 1 |  |  | 单价包含税金、运费、装卸费、安装费等一切费用的总和 |

项目明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **国产或进****口** | **项目特征描述** | **单位** | **数量** | **单** **价****（元）** | **合** **价****（元）** | **备注** |
|  |  |  | （4）尺寸：4厘米宽×400米×厚0.2厘米1厘米宽×600米×厚0.2厘米7.毡子（1）数量：35捆（2）颜色： 白色 驼色（3）材质：60%纯毛40%尼龙（4）尺寸： 白色1200密度宽2米×长25米×厚1厘 米驼色1000密度宽2米×长30米×厚1厘米 8.内衬（1）数量：240米（2）材质：丝缎（3）尺寸：长45米×宽3米9.塑料布（1）数量：55米（2）颜色：透明（3）材质：防水塑料（4）尺寸：宽12米×长12米10.马甲（1）数量：1捆（2）颜色： 白色（3）材质：1200密度毡子11.装饰压条（1）颜色：金色 银色 铜色（2）材质：雪弗板11.底座：方钢骨架，防腐木地板12.蒙古包外直径20米，蒙古包总高度9.65米，哈 纳高不底于3.79米，陶瑙直径5.41米，蒙古包陶瑙 采用透明亚克力板，蒙古包主体原料用樟子松实木，带精雕刻，蒙古包保温措施采用双层羊毛毡子 带图案，单层防水塑料，民族风格绸缎内衬，保温 交界高。 |  |  |  |  |  |

项目明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **国产或进****口** | **项目特征描述** | **单位** | **数量** | **单** **价****（元）** | **合** **价****（元）** | **备注** |
| 2 | 直径10米蒙古包 | 国产 | 1.陶纳：直经3⽶2.铁椽：长度4⽶ ，100根铁椽3.哈纳：高2⽶ ，宽3.14⽶ ，10片哈纳4.蒙古包门：宽2⽶ ，高2⽶5.蒙古包总高：4⽶6.直经10米蒙古包外用毡：87平米7.直经10米蒙古包内用毡：87平米8.直经10米蒙古包外用帆布：104平米9.直经10米蒙古包内装饰绸布：112平米10直经10米蒙古包外装饰布： (兰、黄、紫⾊) 21 平米11.底座：方钢骨架，防腐木地板12.框架用料尺寸：立柱80×80方钢、横梁50×50 方钢、乌尼50×50方钢、陶瑙40×60方钢+50×50 方钢、天窗40×60方钢+30×30方钢 | 个 | 2 |  |  | 单价包含税金、运费、装卸费、安装费等一切费用的总和 |
| 3 | 直径6米蒙古包 | 国产 | 1.陶纳：直经1.8米2.铁椽：长度2.4米，60根3.哈纳：⾼1.5米，宽2.8米，6⽚哈纳4.蒙古包门：宽1.6米，⾼1.5米5.蒙古包总⾼：2.9米6.直经6平⽶蒙古包外用毡：36平米7.直经6⽶蒙古包内用毡：36平米8.直经6⽶蒙古包外用帆布：44平米9.直经6⽶蒙古包内装饰绸布：47平米10.直经6⽶蒙古包外装饰布：（兰、黄、紫⾊）10 平米11.底座：方钢骨架，防腐木地板12.框架用料尺寸：立柱60×60方钢+50×50角钢、 陶瑙40×60方钢、乌尼40×60方钢 | 个 | 30 |  |  | 单价包含税金、运费、装卸费、安装费等一切费用的总和 |

项目明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **国产或进****口** | **项目特征描述** | **单位** | **数量** | **单** **价****（元）** | **合** **价****（元）** | **备注** |
| 4 | 防腐木栈道 | 国产 | ⽊栈道：1.材质：柳树⽊板 钢柱2.规格及间距（1）1⽶宽，280米长（2）⽊板为1⽶长，15公分宽，4公分厚、⽊板相 互间距为0.1公分。3.防腐和油漆要求（1）防腐：把⽊板用铆钉定在⼆角钢板上，⼆角 钢板为—⼨钢板（2）把⽊板用黄⾊油漆油两遍 | 平米 | 280 |  |  | 单价包含税金、运费、装卸费、安装费等一切费用的总和 |
|  | 合计 |  |  |