**换热站设施设备项目配置清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 要求 | 设备技术参数 |
| 1 | 箱式换热机组 | 1套 | 6 万平米单位热负荷70W/m含与主网碰接距离50米内；含补水给水管网接入：PE管 DN100，1.6MPa距离100米计量井检查井各设一座 | 含安装，具体详见技术参数及要求 |
| 2 | 地下阀室 | 1套 | 安装方式:设备支架上安装厂家综合考虑满足使用功能要求报价 |
| 3 | 箱式变压器 | 1台 | 含基础砼井及围护围栏基础型钢形式、规格:基础槽钢制作安装 |
| 4 | 电缆 | 520米 | 与电网线路碰接距离510米考虑过路顶管镀锌钢套管DN125长度100米 |
| 5 | 电缆 | 30米 |  |
| 6 | 视频监控 | 1套 |  |