**2025年度雪亮工程补网项目(校园视频监控项目)清单编制说明**

**一、工程概况**

2025年度雪亮工程补网项目(校园视频监控项目)位于康巴什区，包括平台扩容升级、校园安保多模态分析预警系统、云存储扩容，前端摄像头、杆件、配套管线施工等内容。

**二、工程量清单编制依据**

1、本项目招标文件、2025年6月的设计施工图、技术参数等。

2、2013届《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规范》、《园林绿化工程工程量计算规范》。

3、规费执行内建标函〔2019〕468号文件，费率为19%。

4、税金执行内建标[2019]113号文件，税率为9%。

**三、工程量清单编制说明**

1、工程量清单中项目特征只作重点描述，具体做法见施工图、技术参数，清单中相关的内容均已考虑在报价中。

2、土方、垃圾外运运距自行考虑（含垃圾消纳费），结算时不调整。

3、商品混凝土、预拌砂浆的运距自行考虑，含在报价中，结算时不调整。

4、施工管道建设部分（开挖、管道布放、恢复、手井）本清单仅计算新建杆至最近一个手井一段的距离，其余管道建设部分不属于本次清单编制范围。

5、暂列金为234350元（含税金），不得竞争性报价。

6、材料、设备及垃圾等倒运，施工单位在投标报价中安排合理的施工组织，相应费用应考虑在投标报价中，结算时不做调整。

7、施工过程中做好与周边区域的安全隔离措施，以及对已有成品的保护措施等，相关费用包含在投标报价中，结算时不予调整。凡因施工单位方案措施不当造成原有设施损坏的，自行修复，结算时费用不与计取。

8、本工程未计取建筑工程实名制费。

9、由于本工程设计范围广，无法提供管理人员、工人办公及生活用房临时设施搭设用地,需投标单位自行考虑租赁房屋等相关费用。

10、所有材料设备必须满足国家相关标准和技术规范要求。

11、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

|  |
| --- |
| **投标报价汇总表** |
| 工程名称：2025年度雪亮工程补网项目(校园视频监控项目) |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 合计 | 备注 |
| **1** | **校园视频监控项目** |  |  |
| 1.1 | 硬件设施工程 |  |  |
| 1.2 | 土方工程 |  |  |
| 1.3 | 拆除硬化工程 |  |  |
| 1.4 | 硬化恢复工程 |  |  |
| 1.5 | 平台建设工程 |  |  |
| 1.6 | 暂列金 | 234350 | 不允许竞争性报价（已含税） |
| **合计** |  |  |