**阿尔本格勒中心学校2025校舍维修及消防改造项目**

**校舍维修工程：**

铲除涂料面1909.21m2，墙面乳胶漆1115.62m2，天棚乳胶漆795.64m2。

**消防改造工程：**

DN150消火栓镀锌钢管860.7m，钢管管件35个，挖沟槽土方24m3，回填土20.4m3，回填砂3.6m3，余方弃置3.6m3，砌筑阀门井1座，垫层2.02，混凝土楼地面20.16m2，独立基础2.25m3，预埋铁件0.056t，钢管柱0.154t，钢梁0.146t，钢檩条0.594

t，钢板墙板38.28，保温隔热屋面20.16m2，塑钢窗4m2，防盗门2.52m2，暖气管21m，铸铁散热器18片，室外消火栓（水鹤）1套，水泵1台，11kw变频器1台，拆除路面85m2，恢复路面85m2，阀门48个，电力电缆5\*6m2 120m，配管（PVC）20m，BV2.5m2铜线40m，BV4m2铜线35m，打井30m，独立基础模板18m2。天棚面龙骨及饰面拆除124.6m2，轻钢龙骨铝扣吊顶124.6m2，

拆除陶瓷地面144.56m2，拆除陶瓷墙面259.23m2，陶瓷地面144.56m2，陶瓷墙面262.83m2，砖地沟4m，拆除排烟罩2套，拆除灶台3套，安装排烟罩，2套，安装大灶台2套，排烟管道拆除4.95m，不锈钢管道安装4.95m，开孔1个，金属窗拆除19.19m2，窗台板拆除2.1m，安装断桥铝窗19.19m2，轻钢龙骨石膏板墙面，21.05m2，石材窗台板1.26m2，电力电缆4\*35+1\*25mm2 110m，De32ppr给水管14m， De75PVC排水管15m，240mm红砖堵洞口0.43m3，两侧抹灰3.6m2，沟槽水箅子1.6m2，白钢窗10.07m2，金属窗台板1.2m2，铲除涂料面36m2，白钢玻璃隔断拆除70.5m2，砖砌体拆除1.6m3，换玻璃53.96m2，拆除金属门5.05m2，安装白钢地弹门5.05m2，吊顶板灯8套，单控开关4个，三孔开关1个，插座11个，配电箱1个，DN25pvc管80m，BV2.5m2铜线175m，BV4m2铜线188m，散热器拆除4组，散热器安装120片，室内消火栓向下移动2项，余方弃置35.72m3，