|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **数量** | **单位** | **需求参数** |
| **1** | 热水器 | 20 | 台 | 1、产品类型：储水式电热水器。额定电压：220v，适用于常用的电源电压。  2、安装方式：横式安装，需适配常见的室内墙面安装环境。3、容积：≥80L。  4、能效等级：一级能效。  5、内胆：要求内胆具有良好的耐腐蚀性与保温性能。需采用高品质耐腐蚀加热管。确保在正常使用及水压波动情况下无渗漏、破裂等安全隐患。  6、温度控制：温度调节范围30℃ - 75℃，可精准调节水温。 7、安全防护：具备完善的漏电保护系统，如漏电断电保护插头，当检测到漏电电流超过安全阈值时，能在 ≤0.1 秒内迅速切断电源。 |
| **2** | 洗衣机 | 5 | 台 | 1.产品类型：波轮洗衣机。  2.洗涤容量：≥10 公斤。  3.脱水容量：≥10 公斤。  4.额定电压：220v，适用于常用的电源电压。  5.能效等级：一级能效。  6.电机类型：变频电机。  7.排水方式：要求下排水。  8.洗净比：≥0.9。  9.性能与功能：具备多种洗涤程序，如棉麻、快洗、羊毛洗、桶自洁等，满足不同材质衣物的洗涤需求。  10.电机：可变频电机，工作时洗涤噪音≤55分贝，确保使用环境安静。  11.智能功能：要求支持智能称重，根据衣物重量自动调节水位和洗涤时间；模糊控制，自动识别衣物材质并选择最佳洗涤方案等功能，操作便捷且节能。  12.安全防护：配备多重安全保护装置，如童锁功能、自动断电保护、漏水保护、不平衡自动调整等，保障使用安全。 |
| **3** | 耳机 | 80 | 副 | 1、耳机尺寸：约31mm×21mm×24mm。  2、充电盒尺寸：约48mm×62mm×27mm。  3、耳机重量：＜ 5.5g。  4、音频技术：发声单元：≥11mm 四磁铁动圈单元。  5、频响范围：14Hz - 40kHz。  6、音质认证：支持 10 段均衡器自定义音效。 7、降噪功能：动态降噪 3.0，每3 微秒内可检测一次噪音，约一秒内可自动调整参数。拥有 A + 级 CAIA 无线耳机降噪能力认证，有共振消音腔可减弱嘈杂人声。  8、透传功能：支持。通话降噪：支持，每只耳机配备 3 个硅麦克风，可自行区分声音和噪音，在通话期间消除噪音。  9、蓝牙版本：蓝牙 5.3。连接方式：支持双设备连接（不限系统）。  10、设备控制：通过敲击滑动可实现对设备的控制。  11、电池容量：耳机 ＞55mAh，充电盒＞ 500mAh。  12、充电方式：有线充电（USB - C）。  13、传感器：红外传感器、霍尔传感器、触摸传感器。  14、防水防尘等级：耳机支持≥IP54 防尘抗水。  15、语音助手：支持，敲击两下唤醒语音助手。  16、佩戴检测：支持。 |
| **4** | 智能手表 | 86 | 支 | 1、外观需求：1.表体尺寸：约43mm×36mm×10mm。2.重量：约 26g（不含表带）。3.表壳材质：铝合金，银色表壳。4.表带：灰色尼龙表带，适配腕围 130mm - 210mm，表带宽度≥20mm。  2、屏幕需求：1.屏幕：＞1.8 英寸，彩色屏幕。2.屏幕分辨率：≥480×408，PPI ＞340。3.屏幕特性：峰值亮度≥1500尼特，屏占比≥77%，具有≥60Hz刷新率和自动亮度调节功能。 3、系统与连接：1.匹配系统：Android 8.0、iOS 13.0、HarmonyOS 2 及以上手机。2.连接方式：蓝牙连接，支持 NFC。 4、传感器：1.惯性传感器（加速度传感器、陀螺仪传感器、磁力计传感器）。2.光学心率传感器。3.环境光传感器。 5、其他参数：1.充电接口类型：磁吸顶针充电口。2.防护功能：防尘、防水 。3.工作环境：-10℃至 + 45℃。4.电池容量：≥400mAh。5.麦克风：支持。6.扬声器：支持。 |
| **5** | 行李箱 | 84 | 支 | 1、箱体材质：铝镁合金。  2、拉杆种类：双杆，铝镁合金拉杆，可多档位调节。  3、产品尺寸：约56\*36\*22cm。重量：≥3.8KG。容量：≥39L。4、轮子种类：静音万向轮，双排八轮 360°，不锈钢轴心。锁具类型：密码锁。尺寸：20英寸。  5、里布：婴童级环保亲肤面料多功能分隔区域,封闭内饰固定不洒落双层可拆卸便携隔板。  6、功能需求：箱体可承重≥100KG重量（可坐成年人），箱体带防撞包角，带挂钩，带自动回弹把手。 |
| **6** | 全自动滚筒洗衣机 | 20 | 台 | 1、全自动滚筒洗衣机：开门方式要求前开式。  2、额定电压：220v，适用于常用的电源电压。  3、能效等级要求一级能效。  4、洗涤容量≥10kg。  5、洗净比≥1.1 。要求能精准投放洗衣液，减少人工操作，避免浪费。要求两股水流冲刷筒门和窗垫（自带垫圈）；洗衣程序丰富：具备混合、速洗、衬衣、大物、羽绒、羊毛、超柔、童装、巴氏除菌、顽渍洗、内衣、新衣洗、运动服、单脱水、漂 + 脱、筒自洁等多种洗衣程序，满足不同材质衣物的洗涤需求。要求支持智能 APP，可远程操控洗衣机，实现远程启动、暂停、调整程序等功能，方便用户随时随地操作 。要求有断电记忆，具备断电记忆功能，在突发断电后恢复来电时，可继续执行未完成的洗衣程序 。 |
| **7** | 电视机 | 1 | 台 | 1、屏幕尺寸：75 英寸。  2、屏幕分辨率：≥3840×2160（4K 超高清）。  3、屏幕刷新率：≥240Hz。  4、额定电压：220v，适用于常用的电源电压。  5、能效等级：一级能效。  6、背光技术：Mini LED 直下式。  7、控光分区：≥700 个。  8、峰值亮度：≥2000nits。  9、内存容量：≥4GB。  10、存储空间：≥64GB。  11、CPU：四核 A73。  12、性能与功能画质表现采用 Mini LED 技术，HDR 显示技术，色显＞10 亿 。 13、音效系统：要求搭载 2.1 声道 Hi - Fi 级音响系统，配备超潜重低音炮，支持杜比全景声技术，具备 AI 调音功能，可根据内容自动优化音效，带来沉浸式听觉体验 。  14、智能功能：基于 Android 系统开发的智能电视操作系统，支持语音控制，可通过语音实现换台、搜索内容、调节音量等操作；支持多屏互动，方便与手机、平板等设备进行投屏；丰富的应用商店，可下载各类影视、教育、游戏等应用程序 。 15、接口配置：配备 4 个 HDMI 2.1 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 USB2.0 接口、1 个网络接口、1 个 AV 输入接口、1 个同轴接口、1 个有线电视接口，满足多种设备连接需求 。 |
| **8** | 洗洁精 | 800 | 瓶 | 1、要求≥1L，生产日期要求2025年生产。  2、要求为A类食品级标准，母婴可用。安全去农残，除菌率需达到99.99% |
| **9** | 沐浴露 | 80 | 瓶 | 1、毫升数：≥800ML。  2、功效：滋润，保湿，舒缓，清洁。  3、生产日期要求2025年生产。  4、要求温和的表面活性剂，如非离子表面活性剂，不含刺激类清洁成分，如皂基、SLS/SLES 等。含有一定的护肤成分，如角鲨烷、霍霍巴油、乳油木果脂、神经酰胺、透明质酸等。 |
| **10** | 洗发水 | 100 | 瓶 | 1、毫升数：≥500ML。  2、功效：滋养，修护，控油，清洁，可有效去除附着在头皮和头发上的人体分泌的油脂，汗垢，头皮上脱落的细胞以及外来的灰尘、微生物。  3、日期要求为2025年生产。  4、成分要有无硅油，表面活性剂要求氨基酸类表面活性剂。 |
| **11** | 卫生纸 | 125 | 提 | 单卷克重≥140g（每提不少于10卷)，层数不少于4层， 超韧不易破，原料成分要求为原生木浆，不含可迁移性荧光增白剂。 |
| **12** | 保温水杯 | 200 | 个 | 1、不锈钢保温杯，内胆要求食品级316不锈钢，容量≥800ml。杯子整体为黑色。  2、保温时间≥30小时。要求有一键开盖功能，圆润杯口，无毛刺，带防滑杯垫，杯盖可一盖两用。 |
| **14** | 舰帽（蓝色，黑色，白色） | 1950 | 个 | 1、材质：涤纶/精梳棉，头围尺寸：51-65CM 。  2、帽檐款式：弯檐。  3、帽檐长≥7CM，弧形帽深≥17CM 带可调节铜扣，所有图案采用刺绣工艺，刺绣图案可定制。帽身硬挺不易变形，颜色不易掉色。 |
| **15** | 电冰柜 | 4 | 台 | 产品参数：外形尺寸约2500\*900\*900mm ；功率约450W ；门体数量：2个 ；容积≥1000L；制冷方式：单温智控； 电压：220V。 |
| **16** | 大容量冰箱 | 4 | 台 | 1、产品尺寸约1200\*700\*1950mm。  2、制冷方式：直冷。  3、控温范围：冷藏：10～-5℃，冷冻：-6～-18℃。控温类型要求电子数字温控。  4、有效容积≥850L。  5、电压：220V，功率：约340W。 |
| **17** | 蔬菜保鲜柜 | 2 | 台 | 1、产品尺寸约1800\*700\*1900mm。  2、总容积≥1300L。  3、机身材质要求采用高强度不锈钢打造柜体。  4、额定功率：230W。  5、额定电压：220v。  6、制冷方式要求直冷。  7、柜门要求三开门设计，柜门要求采用优质玻璃材质，内部要求设有多层可调节搁板。要求配备可靠的温控系统，能够精准感知柜内温度变化，并可自动调节制冷系统的运行，确保温度恒定。 |
| **18** | 食品留验柜 | 2 | 台 | 1、产品尺寸：约600\*600\*1960mm。  2、容量≥230L 。  3、额定电压：220v，适用于常用的电源电压。  4、可放留样盒数约200-420个。  5、控温范围：冷藏：4～-5℃。  6、控温类型：电子数字温控。  7、持续保鲜≥48小时。  8、五层大容量，高度可调节。 |
| **19** | 洗碗池 | 3 | 台 | 1、产品尺寸约1000\*500\*800mm  2、双水槽设计，下方要求带储物功能。  3、材质：食品级不锈钢。 |
| **20** | 电烤箱 | 1 | 台 | 1、三层六盘烤箱。  2、产品尺寸约1220\*820\*1400（mm)。  3、额定电压：220v，适用于常用的电源电压。  4、适用人数约200-250人。  5、机身材质：不锈钢。温度范围约20℃-400℃。产品要求可定时定温双控，要求有双层钢化玻璃可视窗口。 |
| **21** | 热水器 | 4 | 台 | 1、产品类型：储水式电热水器。  2、产品尺寸：≤1035\*520\*475mm。  3、产品重量：≤30kg。  4、安装方式：横式。  5、控制方式：满足APP智能操作、触摸操作，可远程调节水温。  6、产品容量：≥100L。 7、额定压力：≥0.8Mpa。  8、水温调节：最高温度≥ 75℃。  9、能效等级:一级能效，能效系数≥0.6。  10、安全配置：可主动监测电路，且配备防漏电功能。  11、额定电压：220v，适用于常用的电源电压。  12、防水等级：≥IPx4（防溅型）。  13、外形设计：圆筒型。  14、内胆：≥3层内胆，具备抗腐蚀，扛高压，不易结垢性能。15、加热体：钼晶加热体。  16产品颜色：香槟金。  17、智能显示：显示字体清晰方便用户查看相关信息。 |
| **22** | 货架 | 6 | 台 | 1、尺寸需求：约2000\*600\*2000mm。  2、材质：304不锈钢。 3、层数:标准四层。  4、立柱:C型钢≥7.5cm \*3.5cm\*0.9mm、横梁：p型梁≥ 6cm \*4cm\*0.9mm。  5、单层承重＞300kg，蝴蝶卡扣设计，与横梁上的卡扣随意插接.层板底部有竖向板筋加强，立柱采用斜撑和横撑三角力学设计，可与地面螺丝固定。 |
| **23** | 前置过滤器 | 1 | 台 | 1、产品尺寸约1170\*220mm  2、过滤精度:0.01 微米 3、过滤原理:物理过滤  4、适用水压 :0.1-0.4Mpa  5、出水量≥15000L/H  6、外壳材质:304 不锈钢  7、适用水温:5°C-45°C  8、安装模式要求立式/挂壁式  9、滤芯要求可拆卸 |
| **24** | 冷藏工作台 | 3 | 台 | 1、产品尺寸约2000\*700\*800mm  2、制冷管材质要求全铜管 3、功率：201-400W  4、功能要求冷藏和冷冻双温，冷藏温度在0～10℃，冷冻温度在-10～8℃。  5、整体材质要求≥201不锈钢包裹高密度全聚酯发泡层  6、额定电压：220V  7、台面承重≥承重300Kg  8、控温方式要求智能温控  9、容量≥450L |
| **25** | 餐具消毒柜 | 2 | 台 | 1、产品尺寸约1100\*50\*1700mm  2、消毒方式要求臭氧紫外线+中温消毒 3、总容量≥880L 适用人数约100-400人 4、内胆材质要求不锈钢，面板材质要求钢化玻璃  5、额定功率：1200W  6、电压 / 频率：220V/50Hz |
| **26** | 蒸车 | 1 | 台 | 1、尺寸约680\*550\*1550mm  2、额定电压：220v，适用于常用的电源电压。 3、蒸饭量：60kg；  4、盆数要求≥12个304整盘  5、适用人数≥160人  6、断电后要求保温≥6小时  7、加热方式为：不锈钢发热管  8、外壳要求采用全不锈钢拉丝板制作 |
| **27** | 饮水机 | 1 | 台 | 1、产 水 量：开水≥20L/h温水不少于60L/h。  2、额定电压：220v，适用于常用的电源电压。 3、出水方式：一开一温，温水水温30-80℃随心调。  4、内胆容量：≥18L。  5、过滤级别：RO反渗透。  6、适用人数60-80人。  7、五层深度过滤：1.PP棉滤芯2.颗粒活性炭3.碳棒滤芯4.RO反渗透，过滤直径大于0.0001微米病菌/有害物5.后置活性炭。 |
| **28** | 饮水机，反渗透滤芯 | 1 | 台 | 1、适配商用饮水机，五级RO反渗透滤芯1套  2、五层深度过滤：1.PP棉滤芯；2.颗粒活性炭；3.碳棒滤芯；4.RO反渗透，过滤直径大于0.0001微米病菌/有害物；5.后置活性炭。 |
| **29** | 前置过滤器 | 1 | 台 | 1、净水流量要求≥7L/min，环境温度要求5-38°C都可使用 过滤精度为0.01微米  2、额定总净水量≥10000L 3、要求至少四重深度过滤，有效滤除铁锈、细菌、重金属、余氯等杂质及异味，0废水，免插电。需保留天然矿物质如钙、镁、钠等。 |
| **30** | 云台相机 | 1 | 台 | 1.机身尺寸:约长 140 毫米，宽 40 毫米，高35 毫米  2.重量:约180 克  3、麦克风:≥3 个  4.触控屏：≥2.0 英寸  5.分辨率：约315×550  6.亮度：≥700 尼特  7.支持存储卡类型：microSD 卡（≥1TB）  8.云台  可控转动范围：平移：-235°至 58°、俯仰：-120°至 70°横滚：-45°至 45°  结构转动范围：平移：-240°至 63°、俯仰：-180°至 98°、横滚：-220°至 63°  9.控制转速：180.0°/秒  10.抖动抑制量：±0.005°  相机  11.影像传感器：≥1 英寸 CMOS  12.镜头：等效焦距：≥20 mm  13.光圈：≤f/2.0  14.焦点范围：≥0.2 米至无穷远  15.ISO 范围：拍照：50 至 6400、录像：50 至 6400、低光视频：50 至 16000、慢动作：50 至 6400  16.电子快门速度：拍照：≤1/8000 秒至 1 秒、录像：≤1/8000 秒至帧率限制快门  17.照片分辨率：16:9，3840×2160、1:1，3072×3072  18.变焦方式：数码变焦  19.照片拍摄模式：单张照片：约 940 万像素  20.全景模式：180°  21.电池：  类型：锂离子电池、容量：≥1300 毫安时、能量：≥10 瓦时、工作时间：≥165 分钟。充电时间：约30分钟充满 100%。  22.配件要求有发射器、增广镜、续航手柄、迷你三脚架、保护壳、 快充线、螺纹手柄、防风毛套、背夹磁铁、收纳包等配件。并配备一个不少于64G的内存卡。 |
| **31** | 修理车 | 1 | 台 | 名称：小斗皮卡车 1、车身：钢结构车架 + 铁壳一体冲压乘客仓全封闭车身  2、车辆功能：数字显示液晶仪表（含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号），灯光具备组合前灯、组合后尾灯、LED 高效爆闪警用灯，多媒体功能包括但不限于：车载 MP5 多媒体一体机、倒车影像、专业扬声器，空调：冷暖空调，软质座椅：客车发泡海绵 + 高回弹面料。  3、规格：约4400\*1650\*1900  4、整备质量：≤900Kg 5、额定最大成员：≥8人 6、轴距：＞2850mm  7、轮距：＞1500mm  8、最大爬坡角度：≥ 20% 9、最小转弯半径：＜7m  10、制动距离：≤6m  11、续航里程：≥ 120Km  12、最高时速：≥30Km/h  13、系统电压：72v  14、电池：≥160A锂电瓶  15、电机：≥5KW交流电机  16、线束：国标防水阻燃线束 + 汽车保险盒系统  17、转向系统：具备电子或液压方向助力  18、动力传动系统：自动变速有爬坡功能  19、底盘：前独立悬挂 + 后整体桥式  20、轮毂：铝 |
| **32** | 油液车 | 1 | 台 | 1、车身：钢结构车架 + 铁壳一体冲压乘客仓全封闭车身 车辆功能：数字显示液晶仪表（含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号），灯光具备组合前灯、组合后尾灯、LED 高效爆闪警用灯，多媒体功能包括但不限于：车载 MP5 多媒体一体机、倒车影像、专业扬声器，空调：冷暖空调，软质座椅：客车发泡海绵 + 高回弹面料。  2、规格：约4400\*1650\*1900  4、整备质量：≤900Kg  4、额定最大成员：5人 5、轴距：＞2850mm  6、轮距：＞1500mm  7、最大爬坡角度：≥ 20%  8、最小转弯半径：＜7m  9、制动距离：≤6m  10、续航里程：≥ 120Km  11、最高时速：≥30Km/h  12、系统电压：72v  13、电池：≥160A锂电瓶  14、电机：≥5KW 15、线束：国标防水阻燃线束 + 汽车保险盒系统  16、转向系统：具备电子或液压方向助力  17、动力传动系统：自动变速有爬坡功能  18、底盘：前独立悬挂 + 后整体桥式  19、轮毂：铝 |
| **33** | 新闻采访车 | 1 | 台 | 1、车身：钢结构车架 + 铁壳一体冲压车身  2、车辆功能：数字显示液晶仪表，灯光具备组合前灯、组合后尾灯、LED 高效爆闪警用灯，多媒体功能包括但不限于：车载 MP3多媒体一体机、倒车影像、专业扬声器. 空调：冷暖空调，软质座椅：客车发泡海绵 + 高回弹面料。 3、规格：约4000\*1650\*1900  4、整备质量：≤900Kg  5、额定最大成员：≥8人  6、轴距：＞2850mm  7、轮距：＞1500mm  8、最大爬坡角度：≥ 20%  9、最小转弯半径：＜7m  10、制动距离：≤6m  11、续航里程：≥ 80Km  12、最高时速：≥30Km/h  13、系统电压：72v  14、电池：≥120A锂电瓶  15、电机：交流电机  16、线束：国标防水阻燃线束 + 汽车保险盒系统  17、转向系统：齿轮齿条式方向机  18、动力传动系统：无级变速爬坡系统  19、前后桥及悬挂：前独立悬挂 + 整体式后桥  20、轮胎：公路专用轮胎、铝轮毂 |
| **34** | 电动巡逻车 | 1 | 台 | ▲1、车身：钢结构车架 + 铁壳一体冲压车身（需提供相关检测报告佐证）。  2、车辆功能：数字显示液晶仪表（含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号），灯光具备组合前灯、组合后尾灯、LED 高效爆闪警用灯，多媒体功能包括但不限于：车载 MP5多媒体一体机、倒车影像、专业扬声器。 3、空调：冷暖空调  4、座椅：客车发泡海绵 + 高回弹面料  5、规格：约4400\*1650\*1900  6、整备质量：≤900Kg  7、额定最大成员：≥8人  8、轴距：＞2850mm  9、轮距：＞1500mm  10、最大爬坡角度：≥ 20%  11、最小转弯半径：＜7m  12、制动距离：≤6m  13、续航里程：≥ 150Km  14、最高时速：≥30Km/h  15、系统电压：72v  16、电池：≥200A锂电瓶  17、电机：交流电机  18、线束：国标防水阻燃线束 + 汽车保险盒系统  19、转向系统：齿轮齿条式方向机，电子方向助力  20、动力传动系统：无级变速爬坡系统  21、前后桥及悬挂：前独立悬挂 + 整体式后桥  22、轮胎：公路专用轮胎、铝轮毂 |
| **35** | 手提包 | 75 | 个 | 1、材质：防水耐磨尼龙布。  2、规格：约（长宽高）58\*20\*36。  3、颜色：军绿色。  4、功能需求：包身自带原毛面魔术贴，可手提、可斜挎，跨带连接处采用高强度合金（可拆卸），拉链开启方式，可收纳≥16英寸的笔记本电脑。 |
| **36** | 低空侦察机 | 3 | 套 | 飞行器  1、起飞重量约720克  2、尺寸：折叠（不带桨）：长 约210毫米，宽 100 毫米，高 90毫米  3、展开（不带桨）：长 约270 毫米，宽 320毫米，高 105毫米  4、上升速度：≥10 米/秒  下降速度：≥10 米/秒  水平飞行速度：海平面高度，无风环境：≥20米/秒、海平面高度，6 米/秒顺风环境，无人机飞行方向与风向一致≥27 米/秒\*  起飞海拔高度:≥6000 米  5、飞行时间:≥45 分钟  6、悬停时间：≥40 分钟  7、续航里程：≥30 公里  8、影像系统：要求配备一英寸主相机和 1/1.3 英寸中长焦相机，动态范围≥14 挡。主相机采用≥ 5000 万像素一英寸图像传感器，支持 4K/60fps HDR 及 4K/120fps 视频录制，以及 10-bit D-Log M 色彩模式。中长焦相机采用 不少于4800 万像素 1/1.3 英寸 CMOS，支持与主相机相同的视频规格及色彩模式，且具备 70mm 等效焦距，3 倍光学变焦 要求采用 DJI O4 图传技术，最高不低于 20 公里 1080p/60fps 10-bit 图像传输，画面流畅稳定，传输稳定性强，操控响应灵敏。​  9、智能功能：要求具备夜景级全向主动避障功能，在无人机的上、下、左、右、前、后方均配备避障传感器，包括前视激光雷达，可有效避免碰撞，保障飞行安全，即使在复杂环境和夜景拍摄中也能安全飞行。要求支持新一代智能返航，返航更加精准，确保无人机在电量不足或信号丢失等情况下能安全返回起飞点。要求支持航点飞行、定速巡航等进阶功能，可提前规划航线及拍摄动作，为创意拍摄和专业作业提供便利。  11、其他功能​：≥42GB 存储空间  云台：  12、稳定系统  三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）  结构设计范围  俯仰：-135° 至 70°  横滚：-50° 至 50°  偏航：-27° 至 27°  可控转动范围  俯仰：-90° 至 60°  偏航：-5° 至 5°  控制转速（俯仰）:100°/秒  角度抖动量:±0.0037°  电池;  13、容量：约4000毫安时  充电耗时：约 80 分钟  14、产品配件要求：​遥控器 1 个、飞行电池 3 块、充电管家 1 个、备用降噪螺旋桨 3 对、滤镜一组、单肩包 1 个、云台保护罩 1 个、快充线 1 根、容量≥ 128GB 的高速 SD 存储卡 1 张、65W 充电器 1 个 |
| **37** | 低空侦察机随心换 | 3 | 套 | 1、适用于低空侦察。保障时长：2 年。  2、置换次数：4 次，含 2 次飞丢置换。 官方保修：2 年。 其它保障：第三者责任险、极速换新、专线专享 |
| **38** | 夜间侦察 | 2 | 套 | 1、飞行性能：上升速度：≥10m/s 、下降速度：≥8m/s 、水平飞行速度（无风）：前飞＞ 20m/s，侧飞≥18m/s，后飞≥19m/s（运动挡） 。起飞海拔高度：≥6000m 、飞行时间（无风环境）：≥45分钟 。续航里程（无风环境）：≥32km 。抗风能力：抗风速度≥12m/s 。 定位系统：兼容但不限于Galileo + BeiDou + GLONASS（仅在 RTK 模块开启时支持 GLONASS）组合定位，悬停精度（无风或微风环境）：垂直方向 ±0.1m（视觉定位正常工作时）、±0.5m（GNSS 正常工作时）。水平方向 ±0.3m（视觉定位正常工作时）、±0.5m（GNSS 正常工作时）、±0.1m（RTK 正常工作时）。 相机系统： 2、广角相机：有效像素≥4800 万像素 。  3、ISO 范围：普通模式 ISO 100 至 ISO 25600；夜景模式 ISO 100 至 ISO 409600 。快门速度：2 秒至 1/8000 秒 。  4、最大照片尺寸：8064×6048 。 中长焦相机：  5、有效像素≥4800 万像素 。  6、ISO 范围：普通模式 ISO 100 至 ISO 25600；夜景模式 ISO 100 至 ISO 409600 。  7、快门速度：2 秒至 1/8000 秒 。  8、最大照片尺寸：8064×6048 。 长焦相机：  9、有效像素≥4800 万像素 。  10、ISO 范围：普通模式 ISO 100 至 ISO 25600；夜景模式 ISO 100 至 ISO 819200 。  11、快门速度：2 秒至 1/8000 秒 。  12、最大照片尺寸：8192×6144 。 激光测距模块：  13、正入射量程：1800 米（1Hz）；  14、斜入射量程（1:5 斜距）：600 米（1Hz） ；盲区：1 米；测距精度：±（0.2 + 0.0015×D）米（D 代表测量距离） 。15、要求带有热成像相机：分辨率约为640 × 512  16、像元间距：12um  17、帧率：30Hz  镜头  18、DFOV：45°  19、等效焦距：53 毫米  20、光圈：f/1.0  21、对焦距离：5 米至无穷远  22、灵敏度：≤50mk@F1.0  23、测温方式：点测温、区域测温  24、测温范围：-20℃ 至 150℃（高增益模式）、0℃ 至 550℃（低增益模式）  25、调色盘：白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹 1/彩虹 2  云台  26、稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、平移）  27、结构设计范围：  机械限位：俯仰：-140° 至 113°、横滚：-52° 至 52°、平移：-65° 至 65°  软限位：俯仰：-90° 至 35°、横滚：-47° 至 47°、平移：-60° 至 60°  28、可控转动范围：俯仰：-90° 至 35°  29、角度抖动量：±0.007°  30、感知：感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器  在无人机的上、下、左、右、前、后方均配备避障传感器  图传方案：O4 图传行业版  电池  31、容量约6700 毫安时  循环次数：≥200  32、配件：要求有遥控器、电池及充电设备、电池容量≥6700 毫安、100W充电器、充电管家、提供配套的运输箱、常规桨叶和静音桨叶各1套、提供 ND 镜套装。 |
| **39** | 夜间侦察机随心换 | 2 | 套 | 额外一年保险，包含1.意外保障、2.免费维修、3.额度共享、4.优先服务、5.双向免邮、6.电池换新、7.飞丢保障、8.免费保养、9.专属顾问、10.低价置换、11.极速换新、12.官方保修 |
| **40** | 无人机电池 | 4 | 套 | 适配于夜间侦察无人机  1、电池容量≥6740mA时，能量≥99 W 2、重量约400g  3、充电环境温度要求5℃ 至 40℃都可充电 循环次数≥200 |
| **41** | 无人机探照灯 | 2 | 套 | 适配夜间侦察机  1、重量：＜100 克（含连接件）  2、尺寸：长≤95mm，宽＜165mm，高≤30 毫米（含连接件） 3、功率：≥32 瓦  4、照度：@100米4.3±0.2 lux ，@50米17±0.2 lux  有效照明角度：≥23° 有效照明面积：≥1300 平方米@100 米  5、工作方式：常亮、爆闪  6、云台结构设计范围：俯仰：-140° 至 50° 7、云台可控转动范围：俯仰：-90° 至 35°  8、云台控制转速（俯仰）：≥120°/s  9、云台对齐精度：误差±0.1°  10、工作环境温度-20℃ 至 50℃  11、安装方式：快拆手拧螺丝 |
| **42** | 中高空侦察+投弹机 | 1 | 套 | 飞行器  1、起飞重量：＞960 克  2、尺寸：折叠（不带桨）：约长 230mm，宽 98mm，高 95mm 、展开（不带桨）：约长 350mm，宽 290mm，高 110mm 3、上升速度：≥8m/s 下降速度：≥6m/s 水平飞行速度（无风）：＞20m/s最大起飞海拔高度：≥6000m  4、飞行时间：＞40 分钟  5、悬停时间：≥37 分钟  6、续航里程：≥28 公里  7、抗风速度：≥12m/s  8、可倾斜角度：≥35°  9、工作环境温度：-10℃ 至 40℃  10、卫星导航系统：GPS + Galileo + BeiDou  11、悬停精度不得低于已下参数： 垂直：±0.1 米（视觉定位正常工作时）、±0.5 米（卫星定位正常工作时） 水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）、±0.5 米（卫星定位正常工作时）  12、机载内存：≥1TB **相机**  13、特定相机：4/3 CMOS，有效像素≥ 2000 万,视角（FOV）：84°，等效焦距：24 mm  14、光圈：f/2.8 至 f/11，对焦点：1 米至无穷远，数字变焦：1 倍至 3 倍  15、中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 ≥4800 万，视角（FOV）：35°，等效焦距：70 mm，光圈：f/2.8，对焦点：3 米至无穷远，数字变焦：3 倍至 7 倍  16、长焦相机：1/2 英寸 CMOS，有效像素 ≥1200 万，视角（FOV）：15°，等效焦距：166 mm  光圈：f/3.4，对焦点：3 米至无穷远，数字变焦：7 倍至 28 倍  云台  17、稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）  18、结构设计范围  俯仰：-140° 至 50°  横滚：-50° 至 50°  偏航：-23° 至 23°  19、可控转动范围：俯仰：-90° 至 35°、偏航：-5° 至 5°  控制转速（俯仰）：100°/秒  20、角度抖动量：无风悬停：±0.001°、普通挡：±0.003°、运动挡：±0.005°  21、感知：感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器  22、在无人机的上、下、左、右、前、后方均配备避障传感器  图传  23、图传方案：O3+  24、电池不少于三块  25、容量：≥5000 毫安时  26、配件要求:带充电管家，屏遥控器，单肩包，桌面充电器 |
| **43** | 中高空侦察+投弹  随心换 | 1 | 套 | 适用于中高空侦察+投弹。  1、保障时长：2 年。  2、置换次数：4 次，含 2 次飞丢置换。 3、官方保修：2 年。 其它保障：第三者责任险、极速换新、专线专享 |
| **44** | 配套器材眼镜 | 6 | 套 | 1、飞行眼镜：1080p 超广大屏  2、O4 高清图传，虚拟激光笔。  3、续航要求≥2.7 小时续航。 |
| **45** | 配套器材遥控器 | 6 | 套 | 1、重量：约 240 克  2、尺寸：约长165mm，宽120mm，高60mm 3、续航：≥10h  4、适配04图传 |
| **46** | 床上四件套1.5M | 15 | 套 | 1、双面面料支数≥100支 印染工艺要求活性环保印染工艺 2、尺寸规格适用于1.5m床  3、材质要求201S新疆长绒棉  4、安全类别要求为A类  ▲5、断裂强力,游离和水解的甲醛含量,pH值,异味,耐汗渍色牢度,耐水色牢度,耐唾液色牢度满足国家相应检测标准（需提供相关检测报告佐证） |
| **47** | 荞麦枕头 | 10 | 只 | 产品尺寸约60\*40cm，高度约5cm。填充物要求天然荞麦壳 |
| **48** | 乳胶枕头 | 10 | 只 | 1、产品尺寸约60\*40，高度不小于8m，面料材质要求纯棉。▲2、要求天然乳胶，乳胶含量不低于85％（需提供相关检测报告佐证）。 |
| **49** | 抱枕 | 20 | 只 | 正方形抱枕 产品尺寸:约 长450mm；宽450mm；厚度不小于40mm 填充物要求聚酯纤维或PP棉，外套材质要求聚酯纤维 |
| **50** | 秋冬被 | 10 | 套 | 1、规格:150\*200cm  2、等级:一等品 3、面料:100%全棉  ▲4、填充:蚕丝100%，秋冬被≥3500g（需提供相关检测报告佐证）  ▲5、安全类别:GB18401-2010 A类（需提供相关检测报告佐证） |
| **51** | 夏凉被 | 10 | 套 | 1、规格:150\*200cm  2、等级:一等品 3、面料:100%全棉  ▲4、填充:蚕丝100%，夏凉被≥750g（需提供相关检测报告佐证）  5、安全类别:GB18401-2010 A类 |
| **52** | 洗漱套装 | 300 | 套 | 洗漱套装10件套内含: ①洗发水80g②沐浴露100ml(③洗衣液80g牙膏 40g⑤ 旅行洗漱包 ⑥直柄牙刷(带刷头套)⑦竹纤维毛巾或压缩毛巾25\*50cm ⑧ PP收纳洗漱杯 ⑨浴花 ⑩直柄梳子 |
| **53** | 舰帽 | 3605 | 个 | 1、材质：纯棉，头围尺寸：51-65CM 。  2、帽檐款式：弯檐。  3、帽檐长≥7CM，弧形帽深≥17.5CM 带可调节铜扣，带有刺绣工艺且刺绣图案可定制。 |
| **54** | 客房冰箱 | 9 | 台 | 1、产品要求：十字对开门冰箱，总容积：≥650L，其中冷藏室≥430升、冷冻室≥105 升、变温室≥ 105 升。  2、额定电压：220v，适用于常用的电源电压。  3、能效等级：1 级能效。  4、制冷方式：风冷无霜。 5、o智控三循环系统，冷藏室、冷冻室、变温室独立制冷、独立控温，防止不同区域间食物串味。全变温空间，具备 - 20°C～5°C 超宽幅变温，可根据食材特性自由切换冷冻、冷藏模式，且支持 26 档温度每度精细调节，精准满足不同食材的最佳存储温度需求。内部搁板、抽屉设计合理，便于分类存储，提高空间利用率；配备婴爱空间，设置四种模式，满足母婴食品的特殊存储需求。  6、运行噪音不超过 38dB (A)。冷冻能力不小于6Kg/12h。 |
| **55** | 客房热水器 | 7 | 台 | 1、容量：≥60 升。  2、尺寸：＜430\*800mm 3、净重量：≤23Kg  4、能效等级：一级能效。  5、内胆材质：金圭内胆。 6、水温调节：支持水温调节。  7、节能：支持峰谷节能功能，可利用低谷电价时段加热水。8、预约功能：支持预约功能，可提前预约加热时间。  9、产品功率：2000/3000W，可根据实际情况选择不同的加热功率，满足不同的加热需求。  10、额定电压：220v，适用于常用的电源电压。  11、适用水压范围：0.08-0.6 兆帕。 |
| **56** | 洗漱套装 13件套 | 996 | 套 | ▲13件旅行洗漱套装内含:（1）洗发水80ml（2）沐浴露100g （3）折叠梳子（4）牙膏 40g（5）PVC袋 （6）折叠牙刷（7）洗衣片（8） 棉签+棉花+指甲锉（9）PP收纳洗漱杯（10） 一次性马桶垫(11)压缩毛巾30X70cm(12)压缩浴巾70X140cm(13)沐浴球。（需提供相关检测报告佐证） |
| **57** | 桑蚕丝被子2+4斤子母被 | 20 | 套 | 1、规格:220\*240cm,等级要求优等品(长丝)  2、面料要求100%全棉精纺斜纹  ▲3、填充必须为桑蚕丝100% 净重1kg+2kg的子母被（需提供相关检测报告佐证）  ▲4、执行标准:GB/T24252-2019安全类别为A类（需提供相关检测报告佐证） |
| **58** | 桑蚕丝被1+3斤子母被 | 32 | 套 | 1、规格:220\*240cm,等级要求优等品(长丝)  2、面料要求100%全棉精纺斜纹  ▲3、填充必须为桑蚕丝100%，净重0.5kg+1.5kg的子母被（需提供相关检测报告佐证）  ▲4、执行标准:GB/T24252-2019安全类别为A类（需提供相关检测报告佐证） |
| **59** | 床上四件套 | 50 | 套 | ▲1、面料要求≥100支新疆长绒棉A类；尺寸适用于2m床，配备床单被罩以及两个枕套。（需提供相关检测报告佐证）  2、要求可机洗，不易起球褪色。 |
| **60** | 被套单件 | 50 | 套 | 1、面料要求≥120支100%新疆长绒棉被套 适用季节为四季  2、通用尺寸为150\*200cm  3、织造工艺要求精纺斜纹  ▲4、游离和水解的甲醛含量,pH值,异味,耐汗渍色牢度,耐水色牢度满足国家相应检测标准（需提供相关检测报告佐证）  5、颜色要求灰色 |
| **61** | 暖风机 | 4 | 台 | 产品名称：工业暖风机。  1、额定功率：≥3000W。  2、额定电压：220V。  3、适用面积：25㎡以上。  4、防水等级：IPX4。  5、档位：3档。  6、操控方式：遥控器控制。 7、加热方式：陶瓷加热供暖大角度：≥120。  8、智能温控：支持定时开关机多档位调节，远距离一键温控9、质保：≥三年。  10、安全机制：机器运行异常可自动断电，超过温控设定温度自动报警切断电源。 |
| **62** | 增压泵 | 3 | 台 | 1、功率(KW):1.5  2、电机输入电流(A):≥6.5 3、控制器输入电流(A):＞10  4、额定流量(m3/h):≥3.0  5、流量(m³/h):≥5.5  6、额定扬程(m):≥45  7、扬程(m):＞55  8、转速(rpm):4000  9、吸程(m):＞8  10、电压(V):220  11、进口口径(mm):40 出口口径(mm):40  11、功能需求： 1.有屏目操控面板能调整参数。配备 wifi 功能，可与手机绑定操控水泵。 2.拥有缺水保护、防冻保护、电机缺相保护等多重自动保护功能。 |
| **63** | 毛巾 | 300 | 块 | 1、加厚毛巾，产品尺寸要求≥35×75cm  2、克重≥150g,成分含量要求100%棉 |
| **64** | 床垫 | 8 | 套 | 1、厚度≥5cm  2、尺寸要求180\*200CM，面料要求100%全棉，填充物为聚酯纤维。整体要求可折叠，方便收纳。 |
| **65** | 床上4件套2M\*2.3M | 12 | 套 | 1、产品面料要求100%全棉，适用季节：四季通用  2、尺寸要求适用于1.8米床。颜色：深灰、卡其等  ▲3、符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范A类（需提供相关检测报告佐证） |
| **66** | 五孔插座 | 50 | 个 | 1、尺寸86mm×86mm。  2、电气参数：额定电流 10A，额定电压 250V。 3、要求无框大面板设计，厚度约 0.8cm。  4、要求外壳采用 PC 阻燃材质，具备过载保护功能；要求斜五孔设计。 |
| **67** | 空开 | 20 | 个 | 1、额定工作电压：AC230V。  2、额定绝缘电压：250V（相对地）/500V（相对相）。  3、额定电流：40A。  4、额定频率：50/60Hz。 5、额定短路能力：4.5KA。  6、额定冲击耐受电压：4KV。  7、介电测试电压：2KV（50/60Hz，1 分钟） 8、脱扣特性： 1.脱扣形式：热磁脱扣。 2.脱扣曲线：C 型曲线，适用于保护常规负载和配电线路，通常在 5 倍 - 10 倍额定电流下脱扣。  9、机械特性： 1.机械寿命：≥2 万次。 2.电气寿命：≥1 万次。 10、防护等级：直接安装≥IP20，安装于配电箱内≥IP40。11、使用环境温度：-35℃-+70℃。 12、适配导轨：标准 35 毫米导轨。  13、进线方式：上进下出。 |
| **68** | 灯条 | 80 | 个 | 1、供电方式:单边供电  2、安装方式:接线式 3、显色指数:Ra80-85(含)  4、最大瓦数:40w  5、色温：自然光4500K左右  6、主体长度:1-1.2米(含) |
| **69** | 圆灯 | 30 | 个 | 1、规格：30cm  2、色温:冷光(5000K以上) 3、调光能力:单色  4、光源类型:LED  5、功率：≥24W  6、操控方式:开关式  7、防眩指数UGR:中等眩光16-19(含)  8、防蓝光指数:RG0  9、显色指数:Ra80-85(含)  10、最大照射面积≥20㎡ 11、灯身材质:PVC(聚氯乙烯)  12、额定电压:220v  13、安装方式：吸顶 |
| **70** | 热水器 | 29 | 台 | 产品类型：储水式  1、安装方式：横式  2、控制方式：智能触控 / APP 控制 3、加热方式：双管变频加热  4、产品容量：≥80L  5、额定电压：220v，适用于常用的电源电压。 6、能效等级：一级能效  7、性能与功能：内胆材质：要求采用优质搪瓷内胆具备良好的防腐、抗爆、抗压性能，有效延长产品使用寿命。  8、加热性能：具备快速加热功能，能在短时间内将水温加热至设定温度；支持半胆 / 全胆加热模式切换，满足不同用水场景需求。  9、安全防护：配备多重安全防护系统，确保使用安全；达到 IPX4 级防水标准，防止因溅水引发安全隐患。 |
| **71** | 洗衣机 | 30 | 台 | 产品类型：波轮洗衣机 1、洗涤容量：≥10 公斤  2、脱水容量：≥10 公斤  3、额定电压：220v，适用于常用的电源电压。  4、能效等级：一级能效 5、电机类型：变频电机  6、控制方式：电脑控制（具备 LED 数码屏显示，操作便捷直观）  7、排水方式：下排水  8、洗净比：≥0.93  9、性能与功能 洗涤技术：要求采用防缠绕技术，有效减少衣物缠绕，提升洗净效果；具备纳米银离子除菌功能，双重抗菌防污染，呵护家人健康。 洗衣程序：支持多种常用洗衣程序，如棉麻、混合洗、单脱水、快洗、柔洗、童装洗、桶自洁等，满足不同材质衣物及洗涤场景的需求。 智能功能：要求具备模糊称重功能，可自动识别衣物重量，精准匹配水位和洗涤时间，实现节能高效洗涤；支持 WiFi 智控，用户能通过手机 APP 远程操控洗衣机，方便随时启动、暂停、调整洗涤程序等 。 耐用与静音：要求采用优质钢板材质箱体，结实耐用；运行过程中噪音低，洗涤噪音不超过 55分贝，脱水噪音不超过 70 分贝，确保使用环境安静舒适。 |
| **72** | 照相机 | 3 | 台 | 相机需求：  1.类型：具有内置闪光灯的自动对焦 / 自动曝光单镜头反光式数码相机。 2.传感器类型：CMOS，尺寸约 22.3×14.8 毫米。 3.有效像素：＞3200 万像素。 4.图像长宽比：3:2、4:3、16:9、1:1。 5.记录媒体：SD、SDHC、SDXC 存储卡，兼容 UHS-I、UHS-II 存储卡。 6.取景器：眼平五棱镜，视野率垂直 / 水平方向约为 100%，放大倍率约 0.95 倍。 7.显示屏：≥3 英寸，≥100 万像素，支持高清屏、翻转屏、触摸屏。 8.自动对焦：TTL 辅助影像重合，使用专用自动对焦感应器的相差检测。自动对焦点≥45 点，全像素双核 CMOS AF 下＞5400 个可选择对焦位置。 9.快门速度：取景器模式下 30 - 1/8000 秒，B 门；实时取景模式下 30 - 1/16000 秒，B 门。 10.连拍速度：取景器模式下≥ 10 张 / 秒（单次自动对焦和人工智能伺服自动对焦）；实时取景模式下单次自动对焦大于 10 张 / 秒，伺服自动对焦 ≥7 张 / 秒。 11.感光度：ISO 100 - 25600，扩展 H：51200。 12.拍摄模式：场景智能自动、特殊场景模式、创意滤镜、程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B 门等。 13.机身尺寸：约 140×105×77 毫米。 14.重量：约 700 克（仅相机机身）。  镜头需求： 1.镜头类型：标准变焦。 2.焦距：18 - 135mm，35mm 换算焦距为 28.8 - 216.0mm。 3.光圈：f/3.5 - 5.6。 4.光学防抖：支持。 5.最近对焦距离：＜40 厘米。 电池类型：锂电池。 容量：＞2100mAh。 |
| 73 | 空气净化器 | 32 | 台 | 产品类型：空气净化器（具备消毒功能更佳） 1、控制方式：支持 APP 操控及机身按键操作，操作界面简洁易懂。额定电压：220v，适用于常用的电源电压。  ▲2、噪音：最大运行噪音＜70dB (A)，确保在不同工作模式下对使用环境干扰小。（需提供相关检测报告佐证） 3、适用面积：＞70㎡。  4、电机类型：直流无刷电机。 5、HEPA 滤网等级：＜H13 级，对微小颗粒物过滤效率高  ▲6、性能与功能：净化效率：颗粒物 CADR 值≥1000m³/h，气态污染物（如甲醛）CADR 值≥700m³/h，能快速有效净化空气；颗粒物 CCM 值达到 P4 级别,气态污染物 CCM 值达到 F4 级别，滤网使用寿命长 。（需提供相关检测报告佐证）  ▲7、净化方式：要求采用多重过滤系统，包括初效滤网、H13 级 HEPA 滤网、活性炭滤网等，有效过滤灰尘、花粉、烟雾、甲醛、TVOC 等多种污染物；具备 UVC 紫外灯杀菌功能，可杀灭常见细菌、病毒等微生物 。（需提供相关检测报告佐证）  8、智能功能：配备空气质量传感器，实时监测 PM2.5、甲醛、TVOC 等污染物浓度，并通过显示屏或 APP 直观显示；能根据空气质量自动调节风机风速，实现智能运行；支持定时功能、睡眠模式、自动模式、夜间模式等多种工作模式切换，满足不同场景使用需求 。  9、要求带UVC 紫外消杀技术：配备 16w 医用级 UVC 紫外消杀系统，能够有效靶向病毒的 DNA，从而消灭不少于 7 种细菌和病毒，1 小时除菌率高于 99.9% 要求设备配备便于移动的万向滚轮，方便在不同区域使用。 |
| **74** | 悬浮地垫 | 280 | ㎡ | ▲1、材质：软塑，符合GB/T 18204.2-2014标准，符合GB 4806.6-2016标准。（需提供相关检测报告佐证） 2、规格：约25cm\*25cm\*2cm 3、参数需求：通过国际篮联认证，达到国际赛事级标准。球反弹率≥95%以上，抗滑值干测≥95BPN,湿测＞55BPN。热涨冷缩率＜3%。使用环境：-40℃~70℃。橡胶含量＞30%，防滑系数＞105BPN， 4、质量需求：耐光色牢度依据GB/T8427-2019检测暴晒60小时＞3级。紫外线老化检测标准依据GB/T 16422.3-2014检测无明显龟裂、无明显色差、无局部粉化、无明显变形、无明显鼓包，紫外线老化后拉伸强度＞27Mpa，紫外线老化后弯曲强度＞43Mpa，紫外线老化后耐磨系数＞98。 5、环保需求：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC浓度通过GB/T 18204.2-2014【公共场所卫生检验方法】检测为合格，不含碳酸钙（-CaCO3）。 |
| **75** | 照相机 | 1 | 部 | 相机需求：  1、镜头：最大光圈F4.0  2、电源:支持外接电源 3、电池类型：锂离子电池  4、存储参数:存储介质支持SD卡；CF卡  5、传感器尺寸:全画幅。传感器类型:,CMOS。接口：支持HDMI与蓝牙。  6、有效像素：≥3000万  7、取景器类型:光学取景器。液晶屏类型:触摸屏。  8、对焦方式：支持触控对焦。内置WiFi/NFC功能，可连接智能手机。双核结构，可拍摄全像素双核RAW图像，后期可对图像进行多维度的处理。最大光圈F8，具备稳定追踪激烈运动的被摄体。可拍摄4096x2160的影院级4K分辨率短片，最高码率≥500Mbps。具备DIGIC 6数字影像处理器。支持EOSITRAF(智能追踪与识别自动对焦)。 ≥7种自动对焦区域选择模式。具备自动对焦区域选择按钮  9、外配镜头：镜头结构：12组17片  10、对焦方式：全时手动对焦 11、驱动马达：USM  12、镜头重量：＜800克  13、滤镜尺寸：＞75毫米 |
| **76** | 保温杯 | 1293 | 个 | 1、尺寸：约712\*65mm。  2、颜色：藏蓝色。 3、容量：≥500mL。  4、杯盖：pp材质，内置 360°硅胶密封圈。  5、饮水口：PP材质。  6、产品净重：约 215g。  7、功能：防滑，多层隔热，6小时保温＞65℃。  8、杯盖样式：旋盖。 9、杯身主体材质：304不锈钢。  10、杯身样式：直身杯。  11、内胆材质：食品级316不锈钢，厚度≥0.12mm。 |
| **77** | 饮水机 | 17 | 台 | 1、出水形式：一开二温  2、额定电压：220v，适用于常用的电源电压。 3、发热管材质：316不锈钢  4、热水产水量≥30L/h  5、过滤等级≥五级 6、温水产水量≥60L/h  7、滤芯材质：RO反渗透膜  8、内胆材质：304不锈钢  9、热储水桶容量为≥27L，能持续供应饮用水， 需满足≥150人的日常饮水需求  10、材质要求采用食品级材质，确保水的安全和卫生。  11、安全防护：具备过热保护、漏电保护 |