**技术参数需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 物品 名称 | 型号/参数 |
| 1 | 运动鞋 | 1、材质：织物+TPU+爆米花+橡胶 2、颜色：黑色/乳白 3、尺码：39-46码 4、剥离强度：底墙与帮面剥离强度≥70% 5、成鞋耐折性能：试验后割口裂口长度≤20.0mm，折后出现新裂纹≤5.0mm，并且不应超过 3 处，折后不应出现帮面裂浆、裂面，底墙、帮底或鞋底开胶长度≤5.0mm。鞋底不应出现涂色脱落。沿条处不应出现裂纹。气（液）垫不应出现漏气（液）、瘪塌现象。 6、耐磨性能：磨痕长度≤7.0mm 7、衬里和内垫摩擦色牢度（湿擦50次）：≥3-4级 ▲8、符合GB/T 15107-2013《旅游鞋》（优等品）及GB 25038-2024《鞋类通用安全要求》检测要求。  ▲9、以上4-8项需提供省级或以上的检测机构出具的2024年以来的合格检验报告扫描件，且提供本报告在国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn）查询截图。 |
| 2 | 春秋运动服（上衣+裤子） | ▲1、纤维含量：棉96.5%，氨纶3.5%，不起球、不掉色； 2、款式为运动套装（外衣+长裤），立领开衫(带拉链)，拉头为树脂。拉链在拉合和拉开时，不得有卡上止、下止或插口现象，拉头回骨行应平稳、灵活、无跳动感。 ▲3、内在质量性能应符合 GB/T 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类、GB/T 22853-2019《针织运动服》要求并且符合其他现行相关对应产品标准中规定的合格品要求。 4、单位面积质量：≥320g/㎡。 5、甲醛含量≤75 mg/kg。pH 值：4.0～8.5。无异味，禁用可分解致癌芳香胺染料 。 6、耐皂洗色牢度(变色、沾色)： ≥4-5 级。 7、耐水色牢度(变色、沾色)： ≥4-5 级。 8、耐酸汗渍色牢度(变色、沾色)： ≥4-5 级。 9、耐碱汗渍色牢度(变色、沾色)： ≥4-5 级。 10、耐摩擦色牢度（干摩）： ≥4-5 级。 11、耐光色牢度：＞4 级。 12、起球等级：≥3-4 级。  ▲13、以上3-12项需提供省级或以上检测机构出具的2024年来合格检验报告扫描件，且提供本报告在国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn）查询截图。 |
| 短袖短裤 | 1. 纤维含量：粘纤51%（±5.0）、锦纶41%（±5.0）、氨纶8%（±5.0）； 2、纱线密度：60S（±5%） 3、单位面积质量：≥210g/㎡。 4、甲醛含量≤20mg/kg。pH 值：4.0～8.5。 5、耐皂洗色牢度(变色、沾色)： ≥4-5 级。 6、耐酸汗渍色牢度(变色、沾色)： ≥4-5 级。 7、耐碱汗渍色牢度(变色、沾色)： ≥4-5 级。 8、耐摩擦色牢度（干摩、湿摩）： ≥4-5 级。   ▲9、内在质量性能应符合 GB/T 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类、GB/T 22853-2019《针织运动服》要求，并且符合对应产品标准中优等品或以上要求，提供2024年以来省级以上质检机构出具的合格检测证明。 |
| 3 | 运动套装 | ▲1、纤维含量：棉96.5%，氨纶3.5%，不起球、不掉色； 2、款式为运动套装（外衣+长裤），立领开衫(带拉链)，拉头为树脂。拉链在拉合和拉开时，不得有卡上止、下止或插口现象，拉头回骨行 应平稳、灵活、无跳动感。 ▲3、内在质量性能应符合 GB/T 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类、GB/T 22853-2019《针织运动服》要求并且符合其他现行相关对应产品标准中规定的合格品要求。 4、单位面积质量：≥320g/㎡。 5、甲醛含量≤75 mg/kg。pH 值：4.0～8.5。无异味，禁用可分解致癌芳香胺染料 。 6、耐皂洗色牢度(变色、沾色)： ≥4-5 级。 7、耐水色牢度(变色、沾色)： ≥4-5 级。 8、耐酸汗渍色牢度(变色、沾色)： ≥4-5 级。 9、耐碱汗渍色牢度(变色、沾色)： ≥4-5 级。 10、耐摩擦色牢度（干摩）： ≥4-5 级。 11、耐光色牢度：＞4 级。 12、起球等级：≥3-4 级。 13、安全类别：面料为母婴级A类标准。  ▲14、以上3-13项需提供省级或以上检测机构出具2024年以来的合格检验报告扫描件，且提供本报告在国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn）查询截图。 |
| 运动帽 | 1、面料：棉≥96%； 2、功能：防晒,透气,防风,遮阳 3、款式：圆顶、短檐、弯檐 4、尺寸：56-58cm |
| 4 | 体能训练服 | 1、纤维含量：上衣：聚酯纤维 100 ；  ▲2、裤子：聚酯纤维 88（±5%） 氨纶 12（±5%） ▲3、内在质量性能应符合GB/T 22853-2019 《针织运动服》、GB/T 18830-2009 《纺织品 防紫外线性能的评定》、GB/T 21655.1-2023 《纺织品 吸湿速干性的评定 第 1 部分：单项组合试验法》 、GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》、GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 3921-2008 《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》、GB/T 3920-2008 《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》、FZ/T 81007-2022 《单、夹服装》标准要求。  4、甲醛含量≤75 mg/kg。pH 值：4.0～8.5。无异味，禁用可分解致癌芳香胺染料 。 5、耐水色牢度(变色、沾色)： ≥4-5 级。 6、耐酸汗渍色牢度(变色、沾色)： ≥4-5 级。 7、耐碱汗渍色牢度(变色、沾色)： ≥4-5 级。 8、耐摩擦色牢度（干摩、湿摩）： ≥4-5 级。 9、起球等级：≥4-5 级。 10、防紫外线性能：UPF＞50，T（UVA）AV＜5% 11、吸水率：≥150% 12、滴水扩散时间： 13、芯吸高度：≥110mm 14、干燥速率：≥0.4 g/h  ▲15、以上2-15项需提供省级或以上的检测机构出具2024年以来的合格检验报告扫描件，且提供本报告在国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn）查询截图。 |
| 5 | 鞋 | 布鞋、麻拖鞋、棉拖鞋、拖鞋各50双  布鞋： 1、鞋底材料：橡胶加厚鞋底，防滑耐磨； 2、鞋面材料：布。 3、颜色:黑色。 4、尺码：35-46码。 麻拖鞋 1、材质：棉麻混纺+PVC防滑鞋底 2、颜色：多色可选 3、尺码：35-46码 4、功能：透气,除臭,防滑,耐磨,吸汗 棉拖鞋 1、材质：EVA防滑鞋底+毛绒面料 2、颜色：多色可选 3、尺码：35-46码 4、功能：防滑，保暖，耐磨 拖鞋 1、材质：EVA 2、颜色：多色可选 3、尺码：35-46码 4、功能：防滑，耐磨。  ▲5、上述四款鞋子需提供省级或以上的检测机构出具2024年以来的合格检验报告扫描件，且提供本报告在国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn）查询截图。 |
| 6 | 运动背包 | 1、颜色：黑色休闲双肩包  2、适用性别：中性/男女均可  3、适用场景：休闲旅行  4、材质：聚酯纤维  5、风格：青春时尚  6、容量：20-35L  7、功能：防水,耐磨  8、容纳电脑尺寸：10英寸  9、图案：字母  10、里料质地：涤纶  11、流行元素：撞色,马卡龙色  12、背负系统：弧形肩带  13、大容量背包，均衡受力 没有压迫感，电脑储物分仓，大空间、好背负、多隔层、多用途、采用防水面料，舒适耐磨。  14、多隔层口袋设计，休闲实用更具时尚感经典包型时尚大方、多层分隔大容量分区收纳；  15、独立电脑仓，独立软包保护收纳电脑、防丢防磕碰，  16、精细分区，加深侧袋可放大容水杯、雨伞  17、舒适蜂窝透气科学分压蜂窝大透气孔，科学分压 呵护脊椎  18、3D防泼水面料结实耐用，采用轻量化材料轻巧贴心，轻巧耐磨的同时保证书包坚固耐用  19、实用人群：身高155-185cm者可用  20、减压肩带：加宽加厚肩带，可调节固定减轻肩部压力  21、侧面口袋：收紧书包侧面，收纳方便充分利用每一寸空间  22、小小前口袋：常用物品方便收纳拿取小小口袋能帮大忙  23、LOGO：加印LOGO  24、顺滑拉链：双向拉链，顺滑方便，往那边拉都自由。  ▲25、以上4-24项需提供省级或以上的检测机构出具的2024年以来的合格检验报告扫描件，且提供本报告在国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn）查询截图。 |