|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 水处理设备（核心产品） | 1.设备尺寸（长\*宽\*高）：≥3m\*1.5m\*2m； 2.设备流量：≥2t/h； 3.设备电压：≥380V； 4.设备总功率：≥7KW； 5.设备性能要求：远程管理、人机交互界面、在线检测、原水恒压供水系统、水箱体积≥12m³、包含高分子过滤系统、活性炭过滤系统、消毒系统、出水恒压供水系统、出水水箱体积≥6m³/3台、所有材质采用304食品级不锈钢； ★6.满足食药局对水厂的SC验收要求；要求设备生产企业有安全生产许可证，安装验收完达到生产企业标准 ★7. 包括安装管道附件及3年免费售后及3名技术人员住厂3年、技术人员操作机器保证设备出来合格的产品。（注：投标文件中提供承诺书即可）  ★8.提供本设备安全产品卫生许可批件。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 泡豆池 | ★1.设备尺寸：9M\*1.2M\*2.5M  ★2.设备性能：3吨  ★3.设备电压：380V 50/60Hz  ★4.设备功率：≥2KW； 5.设备性能要求：全自动操控304全不锈钢材质  6.配套设备大于每小时500斤干豆子生产  ★7.包括安装管道附件及3年免费售后及3名技术人员住厂3年、技术人员操作机器保证设备出来合格的产品。（注：投标文件中提供承诺书即可） | 套 | 1 | 提供彩页 |
| 3 | 磨浆机组 | ★1.设备尺寸：4M\*1.5M\*2.8M  ★2.设备电压：380V 50/60Hz  3.设备性能要求：全自动磨浆出浆，自动调节浆水浓度自动甩渣，豆浆自动过滤。  ★4.每小时磨浆大于500斤干豆  5.设备和链接管道是304不锈钢材质  ★6. 包括安装管道附件及3年免费售后及3名技术人员住厂3年、技术人员操作机器保证设备出来合格的产品。（注：投标文件中提供承诺书即可） | 套 | 1 | 提供彩页 |
| 4 | 微压煮浆机 | ★1.设备尺寸：0.95M\*1.8M\*1.8M  ★2.设备电压：380V 50/60Hz  3.设备性能要求：自动进浆，自动控温自动出浆，自动过滤  4.配套设备为不锈钢材质，每小时出浆大于500斤干豆 ★5. 包括安装管道附件及3年免费售后及3名技术人员住厂3年、技术人员操作机器保证设备出来合格的产品。（注：投标文件中提供承诺书即可） | 套 | 1 | 提供彩页 |
| 5 | 干豆腐机 | ★1.设备尺寸：9.5M\*1.8M\*1.8M  ★2.设备电压：380V 50/60Hz  3.设备性能要求：自动上脑自动压制豆皮 4.配套设备满足豆腐厂每小时大于500干豆生产标准  ★5.包括安装管道附件及3年免费售后及3名技术人员住厂3年、技术人员操作机器保证设备出来合格的产品。（注：投标文件中提供承诺书即可） | 条 | 1 | 提供彩页 |
| 6 | 揭皮机 | ★1.设备尺寸：2.7M\*0.9\*1.4  ★2.设备电压：380V 50/60Hz  ★3.电机功率：0.75KW  4.设备性能要求：自动豆腐皮和包布分离 5.配套设备满足每小时大于500斤干豆生产标准  ★6.包括安装管道附件及3年免费售后及3名技术人员住厂3年、技术人员操作机器保证设备出来合格的产品。（注：投标文件中提供承诺书即可） | 套 | 1 | 提供彩页 |
| 7 | 风凉机 | ★1.设备尺寸：10M\*1M\*2.4M  ★2.设备电压：380V 50/60Hz  3.电机功率：0.75KW  4.设备性能要求：自动上豆腐皮 5.配套设备满足每小时大于500斤干豆生产  6★.包括安装管道附件及3年免费售后及3名技术人员住厂3年、技术人员操作机器保证设备出来合格的产品。（注：投标文件中提供承诺书即可） | 套 | 1 | 提供彩页 |
| 8 | 洗布机 | 1. 设备尺寸：0.9M\*2.2M\*1.1M 2. 设备电压：380V 50/60Hz   3、设备电机功率：0.75KW \*2台 | 套 | 1 |  |
| 9 | 智能豆干机 | ★1.设备尺寸：6M\*1.4M\*2.5M  ★2.设备电压：380V 50/60Hz  ★3.设备电机功率：3KW  4.设备性能要求：自动上豆腐脑  5.配套设备满足每小时大于200斤干豆生产  ★6.包括安装管道附件及3年免费售后及3名技术人员住厂3年、技术人员操作机器保证设备出来合格的产品。（注：投标文件中提供承诺书即可） | 套 | 1 | 提供彩页 |
| 10 | 素鸡机 | 1. 设备尺寸：3.5M\*1.4M\*0.8M 2. 设备电压：380V 50/60Hz   3、设备电机功率：3KW  4.设备性能要求：自动豆腐皮和包布分离  5.配套设备满足每小时大于500斤干豆生产标准  6.包括安装管道附件及3年免费售后及3名技术人员住厂3年、技术人员操作机器保证设备出来合格的产品。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 熏炉 | 1. 设备尺寸：1.6M\*0.8M\*1.8M 2. 设备电机功率：3KW 3. 设备性能要求：自动豆腐皮和包布分离 4. 配套设备满足每小时大于500斤豆干生产标准 5. 包括安装管道附件及3年免费售后及3名技术人员住厂3年、技术人员操作机器保证设备出来合格的产品。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 燃气锅炉 | 尺寸4111\*1950\*2199，锅炉水容积3.93m3，最大件运输重量7.2t，受热面积1002，热效率94.8%，额定蒸汽压力为1.25mpa，给水温度20摄氏度，出口蒸汽温度为194摄氏度。额定蒸汽蒸发量为2t/h，每小时满负荷运行时耗气量为160立方天然气。排烟温度为140℃。燃烧室采用了波形炉胆、回火室，湿背时结构，避免旅客喉管办受热高温烟气冲刷烧坏的特点，确保锅炉安全运行。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 不锈钢操作平台 | 1、长100mm\*400mm\*80mm/  2、304不锈钢  3、称重500斤 | 组 | 10 |  |
| 14 | 消毒设备 | 1. 紫外线灯\*50支 2. 臭氧发生器 3. 自动开启自动消杀 | 套 | 1 |  |
| 15 | 制冷机组 | 1. 长4米宽3米高2米 2. 品牌空压机组 3. 达到自动恒温 4. 保证制冷恒温 5. 能存储5吨货物 | 套 | 1 |  |
| 16 | 换风系统 | 1. 自动换气 2. 防水防高温、防漏电 | 台 | 2 |  |
| 17 | 洗车机 | 1. 电压：220v 2. 功率：2.5w 3. 工作压力：100bar 4. 流量：16L/MIN | 台 | 3 |  |
| 18 | 包装机 | 1. 真空包装机：双室真空包装 2. 材质：304不锈钢 3. 尺寸：外形1435\*710\*980mm 4. 功率;2700瓦 5. 电压：380 6. 配置：真空泵\*3（20立方/小时） | 台 | 2 |  |
| 19 | 数字打码机 | 1. 喷码点阵：最大25点阵 2. 喷印速度：60DPI最大速度300米/分钟 3. 喷嘴规格：标准是60UM 4. 字符点阵：5\*5 5\*7 7\*9 9\*12 5. 功率：1000W 6. 材质;304不锈钢 7. 机器规格;511.5\*386.5\*349 8. 电源参数：220V 9. 传送带和分页机配套 | 套 | 1 |  |

**注：打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。所有需要提供承诺书的可以提供一份即可，也可单独提供。**