**编 制 说 明**

**一、工程概况**

本工程为银号镇大庙村委大地区村护路坝项目工程，包含更换原有水泥混凝土路面 86 米；护坡长度总计 261 米， 其中新建 C25 混凝土护坡 202 米，新建过水路面下游护坡隔水墙 59 米等。

**二、编制依据**

1、依据蓝创工程设计有限公司

2、中华人民共和国国家标准GB50587-2013《市政工程工程量计算规范》。

3、中华人民共和国国家标准GB50854-2013《房屋建筑与装修工程工程量计算规范》。

4、中华人民共和国国家标准GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》。

5、与本工程相关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

二零二五年玖月二十二日