第20项不锈钢签：

长\*直径：32cm\*0.4cm，采用304不锈钢材质。



第21项不锈钢烤车：

规格尺寸：长\*宽\*高（单层）：1800mm\*1500mm\*750mm；


不锈钢方管：30mm\*30mm不锈钢方管2.0mm厚；

车轮：4个（万向轮）；

隔层材料：20mm\*10mm扁管1.2mm及20mm（直径）圆管；

烤车需分10层放托盘（不锈钢角钢2.0mm），

材质：304不锈钢。



第22项不锈钢漏网烤盘：


烤盘尺寸：750mm\*750mm\*20mm；

主体材质：1.0mm厚度304不锈钢钢板；

托盘上激光打5mm直径的孔，孔距5mm，满孔；

托盘边用20mm\*10mm扁管，0.9mm厚；

30个不带漏网。



第23项不锈钢网格盘：

网格孔径1.5cm\*1.5cm；

尺寸与架车配套；

主体材质：1.0mm厚度304不锈钢。



第36项不锈钢料笼：

底面直径\*高度：900mm\*650mm，底部出料，采用304不锈钢材质。



第54项感应式洗手槽：

长\*宽\*高：180cm\*48cm\*80cm；

洗手槽长172cm，宽23cm，高18cm；

浸泡池长172cm，宽12cm，高12cm；

主体材质：304不锈钢；

仪容仪表镜：长250cm，宽125cm，厚8mm。






第63项不锈钢平板推车：

面：110.5cm\*70cm，厚度4cm，离地高度：12.5cm；

轮：直径13cm，厚度3cm，轮子为万向轮；

材质：304不锈钢；

把手距离地面高度80cm。



第64项不锈钢桌：

桌面：150cm\*110cm\*80cm，厚度4cm；

材质：304不锈钢；

长宽面横撑：4cm\*3.5cm不锈钢方钢，桌腿为4cm\*4cm不锈钢方钢。



**第68项修割桌：**

规格：长\*宽\*高：1200mm\*1200mm\*800mm，中间不锈钢平面，两侧放案板；

材质：每张桌带面板：P.E板，厚度20mm；案板尺寸1200\*398\*20mm

漏斗：1.5mm不锈钢板；

不锈钢方管：38\*38\*2mm厚不锈钢管；

包括：工作台支撑、工作台固定装置、放筐装置。




第69项解冻架车：

尺寸：长\*宽\*高（整体）：1500mm\*600mm\*1815mm；

主体材质：304不锈钢；

离地高度：16.5cm，层高：25cm，方管厚度4cm，每层高25cm，方管间距18cm 可放7层；

轮子直径不低于16cm，轮子为万向轮。



第70项平板架车：

整体高度：长\*宽\*高（整体）：1120mm\*1120mm\*1900mm；

材质：304不锈钢，方管厚4cm；


离地高度：15.5cm，底部配万向静音轮；

层高16cm，护栏高度8cm，可放9层。

单层平板车：轮子直径不低于16cm，四周有护板，防止溅水，全不锈钢。



第89项输送线：



一套9条线+人工挑拣平台

输送线长度：9米；

高度：60厘米，可调节高度5-10厘米；

含安装调试要求主架采用2.0mm不锈钢板折弯制作，304材质；

支撑腿采用40x40x1.5mm不锈钢方管制作，304材质；

输送带采用平板链板带，宽度600mm，白色，POM食品级材质；

驱动采用铝合金减速电机，功率1.1kw；

支撑腿底部安装调整脚，高度上、下可调50mm；

带变频调速，输送速度可调；

带提升输送线，将产品输送到分拣平台；

带分拣平台4个，每个长2.5米，宽1.5米，高0.8米。

分拣平台参考图：

