|  |  |
| --- | --- |
| 警示牌（标识牌，含土建基础安装） | 采用3mm厚铝合金板双面铝合金板、双柱式支持方式，立柱为3m高DN100壁厚4mm镀锌钢管。 面板尺寸：1500\*600mm |
| 界标（标识牌，含土建基础安装） | 采用3mm厚双面铝合金板、双柱式支持方式，立柱为3m高DN100壁厚4mm镀锌钢管。面板尺寸：1200\*1600mm |
| 井房标识牌（标识牌，含土建基础安装） | 井房标识牌不锈钢材质，500\*700mm |
| 宣传牌（标识牌，含土建基础安装） | 采用3mm厚双面铝合金板、双柱式支持方式，立柱为3m高D N100壁厚4mm镀锌钢管。面板尺寸：1200\*1600mm |
| 围栏（含土建基础安装） | 规格：铁艺围栏 颜色：墨绿色 参数：2.4m高，单侧网面，立柱100 \*100\*2mm国标镀锌钢管（Q235B），每3m一个，横梁40\*60\*2国标镀锌钢管两道 |
| 围栏门（含土建基础安装） | 单开门 规格：2.0m\*1.2m，2.0m\*1.2m，单扇门由一根100\*100\*26.0mm国标镀锌钢管（Q235B）做门柱 |