东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流工程-答疑

1. 雨水检查井是用于有地下水还是无地下水？

答复：有地下水

1. 消能井盖板是250mm还是200mm？

答复：250mm

1. 消能井尺寸是3600\*2300还是3600\*1900？

答复：3600\*2300

1. 消能井盖板处标高是0.8还是-0.8？

答复：-0.8

1. 铸铁井盖是重型还是球墨铸铁？

答复：球墨铸铁

1. 钢制井筒φ630\*9是什么钢材？高度是多少

答复：Q235碳钢井筒，高度200mm

1. M24螺栓长度是多少

答复：100mm

1. 余土外运运距多少km？

答复：就地利用了

1. 明确土方类别？

答复：一二类土，因现场无法进入机械，采用人工挖方并回填




1. 钢筋混凝土管是预应力混凝土管吗？是Ⅰ级还是Ⅱ级管？

答复：承插式混凝土管，采用Ⅲ级管



1. 明确下图填方具体工程量，土方来源



答复：15000m3，现场取土运距按5km