排痰仪

功能用途：用于呼吸道分泌物增多，促进分泌物排出

1、 屏幕规格大于等于 6寸显示屏，全中文导航，真彩触摸，图文并茂，让护理人员直观 便捷的使用；

2、性能参数：频率为 1-25Hz,连续可调，压力范围1- 35mmHg，连续可调；

3、 模式：具备多种儿童模式满足不同年龄儿童使用，同时具备成人模式、老人模式等（手动、自动、自定义模式）；

4、自定义模式：具备存储功能，当设备供电短时中断后又恢复时自定义模式的参 数不应改变；

5、导气软管连接得可靠性：设备连接软管应连接可靠牢固。连接力不小于 20N 管路与设备和充气气囊不分离。

6、设备具备泄压功能：在泄压启动后，充气气囊压力在 10s 内从最大压力下降 到 0.2kPa；

7、双重电源保护功能；

8、设备运行过程中频率和压力实时监控，动态显示；

9、工作噪音：噪声不超过 小于等于65dB ；

10、设备具有专利证书和操作系统的软件证书；

11、具备设备累计工作时间查询功能；

16、设备的有效期大于等于10年。