2025年乌审旗养老服务设施改造项目 （设备采购）附件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数与性能指标 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1.半自动体外除颤器(AED) | 设备防尘防水等级： IP55  尺寸（含把手） 232±1mm(H)× 209±1mm(W)× 59±0.5mm(D)  重量（含电池和除颤电极）：≤1.5kg  工作条件 温度：-10℃～+50℃(从室温环境下进入-20摄氏度环境后，至少能工作60分钟)  相对湿度：5%～95% （无冷凝）  气压：59.4KPa～106KPa  波形 双相截断指数波  能量水平 成人50Ω阻抗释放能量：150J；儿童50Ω阻抗释放能量：50J  输出控制 手动操作（除颤时需要手动按下电击按键）  能量补偿范围 20Ω～180Ω  在20±2℃环境中，从开始分析心律到可以进行电击的时间：≤18s；  在20±2℃环境中，从初次开机到可以进行电击的时间：≤22s。  在20±2℃环境中，从发出“建议电击”提示到可以进行电击的时间：  g) 新电池，满电量：充电至150J小于7s。  心电分析系统：分析决策时间 无干扰情况下，≤11s  停搏阈值 <0.2mV  伪像侦测 支持  除颤电极规格 由电极插头、电极线缆和一次性除颤电极片（自粘式）组成。  线缆长度 1.1±0.1m  电池类型 二氧化锰锂电池，12V/3000mAH   电击次数 新电池在20℃±2℃环境中，能量为150J的放电次数为200±10次  电池待机工作时间 5年  电池使用期限 10年  ECG数据 8小时  开机运行时间 8小时  自检数据 3650条 | 3台 | 18200元 | 54600元 |
| 2.护理床 | 1.规格:长2000mm（床头床尾外径）\*宽996mm（床邦外径）；床面高度：450mm（地面至床面高度）  2.床头床尾框架采用优质橡胶木喷漆制作，无死节，无腐朽.裂纹.虫眼.夹皮.变色等缺陷。主要用料与结构：床邦18mm厚，床头床尾板：25mm厚，并配有pu软包。  3.油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。漆饰工艺达到国家相关标准。  4.五金件：五档推倒式木纹铝合金护栏，加厚优质五金连接件，护栏壁厚不小于1.2mm。  5.床架床面采用直径5mm厚优质成型网片焊接，焊缝均匀满焊，床架距地45cm。背部折起角度≥75±5°，腿部上曲0—25±5°，腿部下曲85°±5°， 左右翻身0-35°±5°。  6.床体骨架：床框采用成型方管焊接而成，床体采用先进的自动焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥250kg; 床体预留输液架孔。  7.床架采用优质方管。床体连接件均采用厚壁2.5mm型材。床面连接件全部使用钢件；床帮外包实木板条，观感宜居型。  8.两侧床邦配有铝合金护栏，安装结构为上按方式，采用专用铝型材料，厚达1.2mm，护栏自锁机构隐藏式枪把，D型铝合金扶手，表面硬化处理；五支铝合金支柱，木纹色 ，耐磨，不易变形，可收缩平放，单触点式手柄操作，升降灵活安全；  9.脚轮采用直径125mm全包双面万向静音轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，定向好，操作灵活方便。  10.整床经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。  11.产品要求：边角处均采用倒圆工艺，床尾设计镂空扶手，方便长者起身走路有支撑作用，整体美观。  12.配有餐桌、洗头盆、便盆 | 3台 | 6580元 | 19740元 |
| 3.护理床 | 1.规格:长2050mm（床头床尾外径）\*宽1020mm（床邦外径）；  2.床头床尾框架采用橡胶木制作，无死节，无腐朽.裂纹.虫眼.夹皮.变色等缺陷。主要用料与结构：单片床邦≥25mm厚，床头床尾E1级三聚氰胺板芯板：≥18mm厚，床头床尾实木料≥35mm\*40mm。  3.油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。漆饰工艺达到国家相关标准，保证木皮天然纹路感，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级。有害物质限量达到国家现行行业标准技术要求。  4.护栏：全封闭三片滑动式护栏，加厚优质橡胶木，护栏厚不小于25mm，两端带阻尼，避免护栏前后缝隙，减少碰撞。  5.床面：床框均采用2.0mm优质冷轧钢板折弯焊接成型，床面采用3.0mm的优质冷板经激光切割折弯成直角和直径为5mm钢丝焊接的网片焊接成型，透气性好。床面连接件全部使用4mm厚的钢件；床面活动部位承重轴厚度3mm，连接件厚度6mm。背部折起角度≥75±5°，腿部折起0—40±5°  6.背段升降采用双支撑，牢固可靠、背段最顶端可承载≥100kg。  7.背部减压：背部减压式设计，减小背部升高时床面对背部的挤压床面网状设计，增强透气性  8.脚轮：脚轮采用直径125mm全包双片万向静音轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，定向好，操作灵活方便。  9.整床经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。  10.产品要求：边角处均采用倒圆工艺，床尾设计镂空扶手，方便长者起身走路有支撑作用，整体美观；考虑老人起坐方便，整体稳定性需达到GB/T 21051-2007人-系统交互功效学。整体美观、牢固、安全、环保，符合国家现行行业技术要求。 | 57台 | 3290元 | 187530元 |
| 4.手提式吸痰器 | 1、极限负压值：不低于 0.08MPa(600mmHg)，标准大气压下测定；  2、负压调节范围：0.01MPa（75mmHg）～极限负压值  3、抽气速率：≥20L/min  4、噪声：≤60dB(A)  5、贮液瓶：1000ml（PC）  6、电源：～220V，50Hz  7、输入功率：150VA  8、净重约：4.3kg  9、外型尺寸：38.4cm×15.5cm×31.6CM | 3台 | 3350元 | 10050元 |
| 5.医用分子筛制氧机 | 规格：8升，适合人群：成人，制氧方式：变压吸附式，运行噪音：≤38dB,输入功率：≤410VA，产品净重：19.85KG，氧气浓度：93%±3%，氧气流量：0.5-5L/min，电源电压：AC220V±22V,出氧口压力：≤60kpa，可远程遥控，高效锂分子筛，无油压缩机，雾化功能，高清触屏，智能报警，高氧浓度，语音播报，静音制氧，蜂窝散热，定时计时， | 7台 | 875元 | 61250元 |
| 6.波动喷气气垫床 | 1、通过微孔喷出的干燥空气能降低被褥中的湿度，置换污浊空气，抑制细菌生长，结合气床垫柔软的支撑，共同构成防治褥疮的有效机理；  2、波动气床垫是由22个独立的管状气囊组成，按间隔的气垫（1、3、5…；2、4、6…）组成两组交替充气  3、气床垫面料为尼龙PVC   4、高品质的电磁驱动的气泵，气泵额定电压：～220V 50Hz；气泵功率： 11VA；保险丝：RF1-20 F500MAL ø5\*20  5、最大允许工作压力：15kPa～20kPa（～220V时）；  6、输出最大流量：≥7L/min；  7、输出最小流量：≥3L/min；  8、气床垫波动循环时间12min±10%；  9、气密性：当气床垫充气至最大气压时，承载≥135kg  10、气泵外形尺寸：295mm×190mm×175 mm；  11、气垫尺寸：1900mm×900 mm；  12、整机净重：6Kg ； | 10台 | 2680元 | 26800元 |
| 7.洗澡床 | 床体材质：不锈钢；床垫材质：PVC防水材质床垫；承重≥300斤，升降高度：45-80cm；倾斜角度：0-30度，产品尺寸：220\*198\*45-80CM，折叠摇柄，自带排水口，静音脚轮，折叠护栏。合理设计倾斜角度，更方便老人使用，减轻护理员负担。PVC床垫尺寸：围边高度22CM，适用尺寸：198\*70CM | 5台 | 490元 | 24500元 |
| 8.防痴呆器具 | 产品名称：穿衣板，产品规格：一套8块，每块尺寸： 30\*25\*2cm,产品材质：优质木材：优质木材（光滑无毛刺） | 25台 | 660元 | 16500元 |
| 9.防痴呆器具 | 产品规格：50\*40\*3cm（参照或者相当于），产品材质：优质木材：优质木材（光滑无毛刺） | 40台 | 420元 | 16800元 |
| 10.训练用阶梯（双向） | 1.产品规格：外形尺寸/cm：335\*83\*125-153  2.相邻台阶的距离分别为/cm：10、11、12  3.扶手杠调节范围/cm：0～31  4.扶手杠侧向额定承载：750N  5.阶梯踏板额定承载：2000N  6.特点和功能：用于上下楼梯功能的训练。  7.材质：优质型钢、静电喷塑、不锈钢扶手、木质底板表层为地毯防滑材质 | 3台 | 4480元 | 13440元 |
| 11.辅助步行训练器 | 1.主架材质：高碳钢电镀，产品承重：≥400斤，腋下宽度：30-40CM，左右轮距：60CM,前后最宽：100CM，整车高度：115-143CM，功能：带有侧轮手刹（单手刹车左右可调），整车底部有8个万向放侧翻轮 | 3台 | 3679元 | 11037元 |
| 12.手指功能训练器 | 电压：5V，额定电流：1，5A，力度调节：15档，速度调节：15档，热敷调节：3档，ESM脉冲：3档，具备语音播报功能，分指训练功能，镜像功能，LED操控显示屏，主机尺寸：24\*17\*6.5CM，设定时间：10/20/30/分钟 | 20台 | 166元 | 33200元 |
| 13.下肢关节康复器（上下肢主被动数码款） | 1.固定功率：80W-180W可调，可自主调节；  2.额定电压：AC220-240V  3.额定频率：50Hz  4.产品净重：16-18Kg  5.产品尺寸：60\*42\*98cm（±5cm）、LED屏尺寸:5X9CM、触屏尺寸:8X14CM。  6.机器高度：110CM，曲柄半径12CM  7.设备配有超大LED显示屏,显示屏上具有主动/被动/无极/自动四种训练模式选择；  8.产品有语音播报功能  9.产品有防痉挛/正反转功能，主动阻力是8个档位可调，每档阻力为0.1KG左右，被动速度是15-65转/分钟；  10.产品有无极调速功能，速度切换以1转为单位递增或递减；  11.可同时对上下肢<四肢连动>进行康复训练；  12.产品有前后及上下调节功能;  13.设备具有防痉挛功能，在痉挛发生时可自动反转，快速减慢至停止；  14.采用三孔曲柄设计；  15.具有定时功能选择设定5、10、15.20.25.30进行训练； | 8台 | 36500元 | 292000元 |
| 14.糖尿病康复系统 | 外形：立式推车  产品尺寸：52cm X 49cm X 116cm  按键：高档PVC薄膜按键  屏幕指示：数码LCD显示   外部断熔器：250V/2A  环境温度：-22°C至+42°C   相对湿度：30%至80%  大气压力：700hpa至1050hpa  使用频率：50Hz  使用电压：AC220V   输入功率：小于等于30VA  复合磁场强度：6-20mT  定时功能：倒计时控制。  部位选择：6种病症任意可选  治疗强度：分为I档和II档任意可选  能量指示：能量正常和能量不足，实时显示。  2组输出：两组复合磁场输出。  语音提示:治疗按键全称有操作蜂鸣提示。 | 1台 | 28530元 | 28530元 |
| 15.移位机 | 主轴: 2.0 医用镀铬钢柱  轮子: 医用静音轮  轮子尺寸:前轮:5英寸   后轮:3 英寸"  框架:2.0 电泳钢管  靠背: 医用环保PE /可回收吹塑成型材料  座板: ABS /2.0 医用电泳钢板  握手:环保橡胶  整机：电泳防水材料  后背可打开角度：360°  产品尺寸：700\*470\*940(mm)  包装尺寸：730\*585\*355(mm)  最小通过宽度：60cm  可调幅度：20cm  制动类型：四轮脚刹  最大承重：120KG  净重约：18KG | 7台 | 6600元 | 46200元 |
| 16.上肢综合训练器（绑式沙袋款） | 1.规格：69×35×80cm（参照或者相当于）。  2.沙袋重量（kg）及个数：0.5、（2个）、1（2个）、1.5（2个）、2（2个）、2.5（2个）、共10个。  3.说明：肌力训练，关节活动度训练，关节屈伸训练。 | 3台 | 1418元 | 4254元 |
| 17.站立架 | 1.产品规格：78×86×104~124cm（参照或者相当于）。  2.臀部垫和绑带最大负载质量135kg，脚踏板负载质量135kg  3.台面高度调节范围94～114cm  4. 胸托架前后调节范围8cm，背托架前后调节范围20cm，膝部托架前后调节范围：前后8cm，上下25cm。 | 8台 | 2730元 | 21840元 |
| 18.肘关节康复训练器 | 材质：PA.铝合金.OK布.EVA，重量：1.3公斤，智能定时功能，速度可调快慢两档，360度旋转前臂托架，弯曲110º伸展0º，臂托3档长度可调，带无线遥控，具备A/M两种锻炼模式， | 16台 | 1630元 | 26080元 |
| 19.颈部按摩仪 | 挡位调节：三档调节，额定电压：5伏，额定功率：10W，功能：多部位按摩.分区按摩.多模式按摩.多档散热，按摩手法：仿人手揉捻，供电方式：Type-c， | 10台 | 1199元 | 11990元 |
| 20.16头按摩器 | 挡位调节：五档调节，额定电压：15伏，额定功率：35W，适用部位：全身，16驱传动系统，红光按摩，矢量电机，按摩手法：仿人手揉捻，供电方式：Type-c， | 10台 | 299元 | 2990元 |
| 21.按摩椅 | 材质：高级PU皮质，适合身高：145CM-195CM，额定电压：220V,额定功率：120W，净重约：58KG，产品尺寸：141\*74\*107CM（参照或者相当于）,按摩头数：20个，加热区域：腰部小腿，最大承重：150KG，气囊个数：28组，工作定时：15/20/25/30MIN，液晶触控大屏（扶手处另配有快捷操控旋钮），灵动机械手，智能语音控制，3D按摩功能，全身气囊包裹（肩部手臂小腿足底气囊均为2\*2），颈部重点护理，睡眠舱摇摆，体能恢复模式，足底滚轮按摩，HIFI蓝牙音响，分段按摩：可定点定区按摩 | 20台 | 14800元 | 296000元 |
| 22.适老化餐桌餐椅 | 餐桌实木框架：采用优质橡胶木，木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力；台面：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，桌面五层喷漆工艺厚度30mm左右，配有导餐桌实木框架：采用优质橡胶木，木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力；台面：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，桌面五层喷漆工艺厚度30mm左右，配有导水槽，助起抓手，拐杖卡放口 油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮  餐椅尺寸:505\*500\*920mm   1、框架:采用35MM厚度橡胶木为基材, 经防潮、防腐、防虫化学处理。具有较良好的强度性能，良好的抗震力。  2、扶手:边框打磨系弧设计，圆角木 设计, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺  3、坐垫、靠背: 均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包,高密度海绵,防止褥疮。  4、采用优质双面软包PU, 具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性;  5、采用国内一线品牌油漆,成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。水槽，助起抓手 油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮 | 50台 | 3380 | 169000元 |
| 23.169000元 | 餐桌实木框架：采用优质橡胶木，木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力；台面：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，桌面五层喷漆工艺厚度30mm左右，配有导水槽，助起抓手 油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮餐椅尺寸:505\*500\*920mm   1、框架:采用35MM厚度橡胶木为基材, 经防潮、防腐、防虫化学处理。具有较良好的强度性能，良好的抗震力。  2、扶手:边框打磨系弧设计，圆角木 设计, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺  3、坐垫、靠背: 均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包,高密度海绵,防止褥疮。  4、采用优质双面软包PU, 具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性;  5、采用国内一线品牌油漆,成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 10台 | 2900元 | 29000元 |
| 24.棋牌桌 | 纯实木橡胶木材质，配有实木桌面，四个抽屉  五道喷漆工序，弧形设计无锋利感，  打磨后边框圆润光滑。  油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮  配有实木盖板可两用 | 6台 | 1260元 | 7560元 |
| 25.棋牌椅 | 常规：55\*55\*113CM，坐高：47CM，坐深55CM,座椅带高弹力头枕,材料：饰面为天然橡胶织带，框架为碳素钢架 | 34把 | 340元 | 11560元 |
| 26.麻将桌椅 | 种类：一麻将机四椅，产品尺寸：989\*989\*760MM（参照或者相当于），功率：180W，麻将牌：一套两副，适配牌型：38-60号，底座类型：四腿含餐桌盖板，噪音值：50-60分贝，材质：全桌钢琴烤漆面顶部采用波峰吸音棉，内部采用ABS材料双层隔音罩及高弹EVA大盘布 | 5台 | 3899元 | 19495元 |
| 27.异型桌椅 | 包含：一桌16椅，材料种类：橡木，板面厚度:45MM,环保等级：E1级，桌面总长：4.5米，宽度：1.5米，外形：桌面整体呈椭圆型，两侧圆形半径为75CM,整体桌面分为四块（两块方形桌板，两块半圆桌板），底座结构：钢木结构，颜色：原木色，椅子尺寸:505\*500\*920mm ，框架:采用35MM厚度橡胶木为基材，扶手:边框打磨系弧设计，圆角木 设计, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺，坐垫、靠背:采用达到阻燃等级优质双面软包PU材质 | 3套 | 31300元 | 93900元 |
| 28.异型桌椅 | 包含：一桌10椅，材料种类：橡木，板面厚度:45MM,环保等级：E1级，桌面总长：3米，宽度：1.5米，外形：桌面整体呈椭圆型，两侧圆形半径为75CM,整体桌面分为三块（一块方形桌板，两块半圆桌板），底座结构：钢木结构，颜色：原木色，椅子尺寸:505\*500\*920mm ，框架:采用35MM厚度橡胶木为基材，扶手:边框打磨系弧设计，圆角木 设计, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺，坐垫、靠背:采用达到阻燃等级优质双面软包PU材质 | 2台 | 17500元 | 35000元 |
| 29.社工站活动室沙发桌椅 | 标准：沙发1+1+3+橡木，异型形茶几全实木（橡胶木）适老沙发，尺寸（长\*高）：215\*89CM，沙发坐深：77CM，沙发做高：40CM，沙发扶手为橡木板面均配有拐杖孔设计，沙发坐垫及靠背均采用亲肤面料内置3D公仔棉，茶几台面：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，茶几尺寸：120\*60\*50CM，五道喷漆工序，弧形设计无锋利感，打磨后边框圆润光滑。 | 2台 | 8200元 | 16400元 |
| 30.办公室沙发 | ：；限价  标准：黑色皮质沙发1+1+3+钢木条形茶几，材质：沙发内部为实木框架及S型弹簧和高弹海绵，外侧为优质西皮，沙发地脚为碳素钢承重脚，三人位尺沙发寸：170\*70\*78CM，单人位沙发尺寸：70\*70\*78CM，茶几尺寸：120\*60\*45CM | 5套 | 5940 | 29700元 |
| 31.吸烟室桌椅 | 标准：一桌四椅，桌面直径：80CM，桌面厚度：3CM，材质：钢木结构，椅高：73.5CM，椅宽：55CM，坐高：45CM，椅子材质：为A3碳素钢支架，椅面和靠背材质：高弹海绵及亲肤面料 | 10套 | 4140元 | 41400元 |
| 32.鞋柜 | 产品尺寸：1200mm\*400mm\*800mm，三门鞋柜，倒圆角处理，18MM厚实木板 纯实木材质 五道喷漆工序 弧形设计， | 140套 | 1900元 | 266000元 |
| 33.衣架 | 材质：橡木，形状：异性，衣架底座尺寸：38CM，高度：176CM,主杆直径：58MM，挂钩采用圆润橡木挂钩 | 140套 | 380元 | 53200元 |
| 34.衣柜 | 尺寸：1000\*550\*2000MM，18厚实木板 纯实木材质 五道喷漆工序 弧形设计无锋利感 | 40套 | 3550元 | 142000元 |
| 35.手提式吸痰器 | 1、极限负压值：不低于 0.08MPa(600mmHg)，标准大气压下测定；  2、负压调节范围：0.01MPa（75mmHg）～极限负压值  3、抽气速率：≥20L/min  4、噪声：≤60dB(A)  5、贮液瓶：1000ml（PC）  6、电源：～220V，50Hz  7、输入功率：150VA  8、净重约：4.3kg  9、外型尺寸：38.4cm×15.5cm×31.6CM（参照或者相当于）。 | 8台 | 335元 | 26800元 |
| 36.下肢关节康复器（上下肢主被动数码款） | 1.固定功率：80W-180W可调，可自主调节；  2.额定电压：AC220-240V  3.额定频率：50Hz  4.产品净重：16-18Kg  5.产品尺寸：60\*42\*98cm（±5cm）、LED屏尺寸:5X9CM、触屏尺寸:8X14CM。  6.机器高度：110CM，曲柄半径12CM  7.设备配有超大LED显示屏,显示屏上具有主动/被动/无极/自动四种训练模式选择；  8.产品有语音播报功能  9.产品有防痉挛/正反转功能，主动阻力是8个档位可调，每档阻力为0.1KG左右，被动速度是15-65转/分钟；  10.产品有无极调速功能，速度切换以1转为单位递增或递减；  11.可同时对上下肢<四肢连动>进行康复训练；  12.产品有前后及上下调节功能;  13.设备具有防痉挛功能，在痉挛发生时可自动反转，快速减慢至停止；  14.采用三孔曲柄设计；  15.具有定时功能选择设定5、10、15.20.25.30进行训练； | 8台 | 36500元 | 292000元 |
| 37.液压式踏步器 | 1.产品规格：88x76x125cm（参照或者相当于），扶手杆宽50cm,扶手杆高100cm  2.额定负载135kg  3.油缸阻力12档可调  4.线速度位5cm/s  5.力值调节范围位：200～1500N。  6.说明：下肢关节活动度及肌力训练。 | 8台 | 2770元 | 22160元 |
| 38.股四头肌训练椅 | 1.产品规格：101X108X120cm（参照或者相当于）,座位高62cm,座面高度60cm，扶手宽度65cm,伸缩杆调节范围0～15cm，小腿垫调节范围0～41cm，助力手柄调节范围0～30cm，座位额定负载质量135kg, 靠背额定负载质量70kg，靠背平放时额定负载质70g，配重块6块) | 8台 | 5250元 | 42000元 |
| 39.肘关节训练器 | 1.产品规格：外形尺寸/cm：101x120x116（参照或者相当于）  2.座垫高度调节范围/cm ：55～65  3.前臂垫调节范围/cm ：0～15   4.角度调节支架角度调节范围：0°～－20°  5.靠背垫角度调节范围：90°～100°  6.前臂支架角度调节范围/cm ：0°～150°  7.升降支架调节范围/cm：0～10   8.配重块：6块  9.座垫额定承载 ：2000N  10.材质：优质型钢，静电喷塑、高密度泡沫海绵，外包优质PU革 | 8台 | 5460元 | 43680元 |
| 40.电视机55寸 | 屏幕分辨率：3840\*2160，上市时间：2025后，能效等级：一级，语音控制：支持，网络链接方式：有线+无线，整机功率：120W，待机功率：0.5W，电源电压：220伏特，智能电视：智能电视,操作系统：Android,RAM内存：≥2G，ROM存储：≥32G,CPU核数：四核，CPU:G52\*2,USB端口：2个，HDMI端口：2个，电视对角线尺寸：约1400毫米，光源类型：LED背光，护眼功能：一键防蓝光 | 72台 | 2799元 | 201528元 |
| 41.电视机100寸 | 屏幕分辨率：3840\*2160，能效等级：一级，语音控制：支持，网络链接方式：有线+无线（双频WIFI6），整机功率：450W，待机功率：0.5W，电源电压：220伏特，屏幕尺寸：2540mm，智能电视：智能电视,操作系统：Android,RAM内存：≥4G，ROM存储：≥128G,CPU核数：四核A73,USB端口：2个，HDMI端口：2个，光源类型：LED背光，扬声器功率：≥86W，最大刷频率：≥288HZ | 6台 | 15399元 | 92394元 |
| 42.空调5匹 | 空调类型：柜式空调，冷暖类型：冷暖，电辅加热：支持，制冷量约：12000瓦，制冷功率约：4700瓦，制热量约：13700瓦，制热功率约：8500瓦，电辅加热功率约3500瓦，循环风量约：2100m³/h，室内噪音：39-52分贝，室外噪音：≤58分贝，扫风方式：左右扫风，高温制冷：支持，低温启动：支持，内机重量约：46千克，外机重量约：62千克，变频/定频：变频，国家能效等级：二级，能效比：3.35，制冷剂：R32，自动清洁：支持，独立除湿：支持，精准控温：支持，智能风区送风：支持，睡眠模式：支持 | 1台 | 9800元 | 9800元 |
| 43.空调3匹 | 空调类型：挂壁式空调，冷暖类型：冷暖，电辅加热：支持，制冷量约：7200瓦，制冷功率约：2050瓦，制热量约：9760瓦，制热功率约：3180瓦，电辅加热功率约2500瓦，循环风量约：1200m³/h，室内噪音：22-47分贝，室外噪音：≤56分贝，扫风方式：左右扫风，高温制冷：支持，低温启动：支持，内机重量约：27千克，外机重量约：38千克，变频/定频：变频，国家能效等级：新一级，能效比：4.43，制冷剂：R32，自动清洁：支持，独立除湿：支持，精准控温：支持，智能风区送风：支持，睡眠模式：支持 | 8台 | 6399 | 51192元 |
| 44.空调1.5匹 | 空调类型：挂壁式空调，冷暖类型：冷暖，电辅加热：支持，制冷量约：3500瓦，制冷功率约：850瓦，制热量约：5100瓦，制热功率约：1300瓦，电辅加热功率约1000瓦，循环风量约：660m³/h，室内噪音：20-38-42分贝，室外噪音：≤52分贝，扫风方式：上下扫风，高温制冷：支持，低温启动：支持，内机重量约：9.5千克，外机重量约：23千克，变频/定频：变频，国家能效等级：新一级，能效比：5.2，制冷剂：R32，自动清洁：支持，独立除湿：支持，精准控温：支持，智能风区送风：支持，睡眠模式：支持 | 136台 | 2640元 | 359040元 |
| 45.12公斤全自动洗衣机 | 预约：支持，变频洗衣机，自动化程序：全自动，控制方式：电脑式，显示屏：LED数码屏显示，内筒材质：不锈钢，排水方式：下排水，开门方式：顶开门，洗净比：0.9，水位选择：多段，洗衣机容量：12公斤，洗涤功率：≥480瓦，脱水容量：12千克，脱水功率：≥480瓦，标准程序耗水量约：144升，标准程序耗电量：0.119度（参照或者相当于），国家能效等级：一级，洗涤噪音：≤55分贝，产品重量约：41公斤，电压/频率：220V/50hz | 60台 | 1999元 | 119940元 |
| 46.按摩椅 | 材质：高级PU皮质，适合身高：145CM-195CM，额定电压：220V,额定功率：120W，净重约：58KG，产品尺寸：141\*74\*107CM（参照或者相当于）,按摩头数：20个，加热区域：腰部小腿，最大承重：150KG，气囊个数：28组，工作定时：15/20/25/30MIN，液晶触控大屏（扶手处另配有快捷操控旋钮），灵动机械手，智能语音控制，3D按摩功能，全身气囊包裹（肩部手臂小腿足底气囊均为2\*2），颈部重点护理，睡眠舱摇摆，体能恢复模式，足底滚轮按摩，HIFI蓝牙音响，分段按摩：可定点定区按摩 | 16台 | 14800元 | 236800元 |
| 47.微型消防站（含器材） | 其内包含：灭火防护服两套，消防头盔两个，消防手套两对，安全腰带两套，灭火防护靴两双，消防水带两根，消防水枪两只，防毒面罩两副，强光手电两个，消防扳手一个，破拆斧一个，柜子一个 | 29套 | 5200元 | 150800元 |
| 48.水基型灭火器（3升） | 检验报告证件齐全，一罐一码，使用温度：0ºC-+55ºC,驱动气体：氮气（N2），灭火剂：水系灭火剂，瓶装材质：碳钢 | 410个 | 70元 | 28700元 |
| 49.灭火毯 | ：；限价  尺寸：2.0m\*2.0m，材质：优质玻璃纤维：性能：绝缘隔热阻燃 | 28套 | 110元 | 3080元 |
| 50.空气能设备（30匹） | 压缩机形式 ：EVI增焓直流变频压缩机  防水等级/防触电保护类型 IPX4/1类  额定电源 380V~3PH/50Hz  制热量 kW :≥58.5  制热功率 kW :≥24.07  制热COP W/W :2.43  制热噪声 dB(A) 38-69  冷媒类型: R410A，压缩机数量：2台，风机电机4个，风机电机功率：20-85W/\*4,出风方式：侧出风，型式：亲水金色铝箔式换热器，水压降（KPA）：<50，水流量（M3/H）:14.8,接管：DN65，节流方式：电子膨胀阀，外形尺寸（宽MM\*深MM\*高MM）：1730\*805\*2375（参照或者相当于） | 2台 | 96100元 | 192200元 |
| 51.空气能设备（100匹（两台50匹为一组）） | 压缩机形式 ：EVI增焓直流变频压缩机  防水等级/防触电保护类型 IPX4/1类  额定电源 380V~3PH/50Hz  制热量 kW ≥:95.5  制热功率 kW :≥38.98  制热COP W/W :2.45  制热噪声 dB(A) ：<73  冷媒类型: R410A，压缩机数量：2台，风机电机数量：2个，风机电机功率：500-2200W/\*2,出风方式：顶出风，型式：AC电机/EC（直流）电机，换热器型式：壳管式换热器/高效罐式换热器，水压降（KPA）：<38，水流量（M3/H）:24.6,接管：DN65，节流方式：电子膨胀阀，外形尺寸（宽MM\*深MM\*高MM）：2250\*1180\*2300（参照或者相当于） | 1组 | 284000元 | 284000元 |
| 52.后厨留样柜（留样保鲜柜） | 容量：300L,工作方式：内壁直冷，电压220V,外部尺寸：60\*58\*190CM（参照或者相当于），内部尺寸;≥50\*42\*142CM,可用层数：5层空间，箱体材料：整体发泡，温度范围：0-10℃，门体带锁，7挡位调节 | 21套 | 1590元 | 33390元 |
| 53.篮球架 | 压重平箱尺寸：2M\*1M，立柱：30CM\*10CM，双加固弯梁：16CM\*10CM，钢化防爆玻璃厚度：12MM，篮板包边材质：铝合金，蓝框挂网：金属铁链，结构：双层弯梁钢架设计，篮板尺寸：180CM\*105CM,篮板离地高度：305CM | 1对 | 7850元 | 7850元 |
| 54.厨房用品（成套） | ：；限价  参数详见附件 | 7套 | 121625元 | 851375元 |