伊金霍洛旗第四中学体育塑胶场地及足球场草坪维修工程工程量及做法说明

由于此工程无设计图纸，关于工程做法及工程量做以下补充说明，其中工程量及工程做法只作为控制价编制依据，结算时根据现场据实调整。

1. 拆除原塑胶跑道面层7181.16㎡，新做13mm厚EPDM塑胶地面7181.16㎡。

2.人工破除50mm厚砼垫层60㎡，新做50mm厚C20砼垫层60㎡。

3.拆除、新做排水沟预制盖板（80cm×60cm）4.8㎡。

4.垃圾外运装载机装车，自卸汽车外运，运距:12km。

伊金霍洛旗第四中学