清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计  （元） | 备注 |
| 1 | 除磷剂 | 有效成分含量(%, ≥)99，比重  (g/cm3, ≥,20℃)1.7  pH 值(1%水溶液)3~6  含水率(%, ≤1.0)  水不溶物(%, ≤1.0) | 吨 | 135 |  |  |  |
| 2 | 除氮剂 | CODcr 当量≥40 万 mg/i  BOD5≥32 万 mg/  lB/C₀ .7-0.85  TN<500mg/l  TP<100mg/l  PH 6-9  密度 1.1-1.3g/cm2  红褐色液体，无闪点，无杂  质。  氯化物(C)≤0.025  无腐蚀管路，低温流动性好。  100%可溶挥发性≤0.01 凝 结点≤-30℃  非危险化学品，无毒无害 | 吨 | 380 |  |  |  |
| 3 | 絮凝剂 | 外观；白色颗粒或粉末  粒 径 (mm) < 4  固含量(%)≥88  溶速(min)≤1.5  不溶物(%)≤2  分子量(万)1200 万-1500 万  水解度(%)20-25  离子度≥6 0 | 吨 | 1 |  |  |  |
| 4 | PAC | 氧化铝的质量分数： ≥28/%  盐基度：40.0-110.0/%  密度(20℃)≥1.12-1.10  (g/cm3)  不溶物的质量分数：≤1.5% pH 值(10g/L 水溶液): ≤  3.5-5.0 | 吨 | 35 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 铁盐 | 三氯化铁  外观：红棕色溶液  水不溶物： ≤0.4%  FeCl3 含量≥32-40 FeCl2 含量≤2.0-4.0 | 吨 | 60 |  |  |  |
| 6 | 石灰 | 工业级， 目数 200 目 | 吨 | 80 |  |  |  |
| 总计： | | | | | |  |  |