|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备参数 |
| 1 | 智能艾灸仪（可移动） | 8 | 台 | 1. 输入功率：330VA。  2. 工作条件：220V±10%，50Hz±2%。  3. 柜式机，2个温和灸通道。  4. 艾灸仪通过触摸屏控制，有治疗时间设定、消烟功能开关以及启动和治疗功能。  5. 灸筒具有消烟功能，可单独开启或关闭。  6. 治疗时间:1min～59min可调，步进1min，误差±10%。  7. 定时时间结束后有声音提示功能。  8. 支架可旋转（0～360°），支臂角度（0-150°）可调节。  9. 连续工作时间不小于4h。  10. 工作噪声：正常运行时，最大噪声应不大于65dB |