**企业级路由器**

**基本参数**

**路由器类型 [企业级路由器](https://detail.zol.com.cn/router/s7682/)**

**传输速率 [10/100/1000Mbps](https://detail.zol.com.cn/router/p11528/)，[10000Mbps](https://detail.zol.com.cn/router/p11529/)**

**端口结构 [模块化](https://detail.zol.com.cn/router/p11525/)**

**广域网接口 1个GE电口，1个10GE光口（兼容GE光口）**

**局域网接口 8\*GE电口（可切换为WAN口）**

**其它端口 1个RJ45 Console串口，1个USB3.0(兼容USB2.0）+1个USB2.0**

**扩展模块 槽位：2×SIC**

**包转发率 9-25Mpps**

**功能参数**

**防火墙 [内置防火墙](https://detail.zol.com.cn/router/p6890/)**

**Qos支持 Diffserv 模式，MPLS QoS，优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免，拥塞管理，HQoS，MQC（流分类，流行为，流策略），端口三级调度和三级整形（Hierarchical QoS），智能应用控制（SAC）**

**VPN支持 IPSec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN**

**网络安全 ACLv4/v6，基于域的状态防火墙，802.1x 认证，MAC 认证，Portal 认证，AAA，RADIUS，HWTACACS，PKI，广播风暴抑制，ARP 安全，ICMP 防攻击，URPF，CPCAR，黑名单，国密算法，上网行为管理，IPS，URL 过滤**

**网络管理 升级管理，设备管理，Web 网管，GTL，SNMP（v1/v2c/v3），RMON，NTP，CWMP，Auto-Config，邮件/U 盘/DHCP 开局，NetConf/YANG，CLI，NetStream，TWAMP, IP FPM、TCP FPM，IP Accounting，NQA**

**其他参数**

**处理器 ARM64 4核 产品内存 内存：2GB，Flash：1GB 用户数量 400**

**电源电压 额定输入电压：100-240V，50/60Hz  
电源功率 最大输入电压范围：90-264V 最大输出功率：60W 典型功耗：18W**

**最大功耗：20W  
产品尺寸 ：不带外型尺寸：≤44.5×390×232.5mm带外型尺寸：≤44.5×482.6×232.5mm**

**装运箱尺寸：≤125×373×510mm  
产品重量 约2.9kg 其它特点 整机交换容量：20Gbps-80Gbps 其它性能 支持管理的AP数：12（12AP全免费）**

**保修信息包括：全国联保、三包服务**

**质保时间 一年**