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	序号
	分类
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	物理吊装实验室
	间
	2
	
	
	

	2
	化学吊装实验室
	间
	2
	
	
	

	3
	生物吊装实验室
	间
	2
	
	
	

	4
	物理准备室
	间
	1
	
	
	

	5
	物理仪器室
	间
	1
	
	
	

	6
	化学准备室
	间
	1
	
	
	

	7
	化学仪器室
	间
	1
	
	
	

	8
	危险药品室
	间
	1
	
	
	

	9
	生物准备室
	间
	1
	
	
	

	10
	生物仪器室
	间
	1
	
	
	

	11
	生物标本室
	间
	1
	
	
	

	12
	初中物理实验箱
	套
	1
	
	
	

	13
	初中化学实验箱
	套
	1
	
	
	

	14
	初中生物实验箱
	套
	1
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	物理吊装实验室

	序号
	名称
	产品参数
	数量
	单位
	单价
	金额

	一、教师控制演示区
	
	
	
	

	1
	教师展示设备
	规格：≥2400mm×700mm×850mm
▲台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水性能。(1)-(4)项功能检测须达到如下要求，为确保产品质量，需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章：
（1）化学性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、四氯化碳、1%硝酸银等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
（2）物理性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。
（3）环保性能检测：台面参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铅(Pb)≤15mg/kg、镉（Cd）≤12mg/kg、铬（Cr）≤10mg/kg、汞（Hg）≤12mg/kg。
（4）抗菌性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
（5）防霉性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
（6）燃烧性能检测：台面参照GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
（7）下方结构：全钢结构。
（8）采用一级冷轧钢板，环氧树脂静电粉末涂装处理。
（9）设置电源专用抽屉位及电管孔
（10）侧边空位，配有专门装饰网板加固。
（11）固定脚：ABS注塑专用垫。
▲参照GB/T 13452.2-2008漆膜/涂层厚度：≥60μm；参照GB/T 23989-2009擦拭后无变化；参照GB/T 10125-2021中性盐雾试验（48h):外观无明显变化。（备注：为确保产品质量，需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章。）
	2
	张
	
	

	2
	教师专用吊装
	主体采用标准模块化组成,整体采用冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。外部保护罩使用铝合金型材，搭配ABS板。
智能摇臂：摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用注塑模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络模块。
	2
	套
	
	

	二、智能控制系统
	
	
	
	

	1
	智能系统控制箱
	整体尺寸不大于：420mm×220mm×920㎜(±5㎜)。箱体厚度为不小于1.2㎜冷轧钢板，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高；
控制系统内置：控制器及功能扩展模块≥1套，保护模块≥1个,急停控制系统≥1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。摇臂分组控制系统≥1套、照明分组控制系统≥1套
搭配不小于10英寸高分辨率平板电脑，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）
A、摇臂控制系统：教师通过控制系统或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）
B、电源控制系统：教师通过控制系统或移动设备对全室220V高压及0～30V低压进行单独或分组控制；
C、照明控制系统：教师通过控制系统或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；
	2
	个
	 
	

	2
	智能控制终端
	1、APP登录，网络注册后进入系统，方便用户找回忘记的密码，给系统升级也提供方便。2、APP可控制总电源的开关；可控制学生实验用低压直流电源（0～30V），学生也可自己调节；可显示当前温度、相对湿度及当前时间；同时还可控制水、电、灯的开启与关闭等。3、APP移动设备与智能控制屏可以同步操作。
	2
	套
	
	

	三、学生实验学习区
	
	
	
	

	1
	学生实验端
	规格：≥1200mm×600mm×780mm 
▲采用板厚为≥12mm双面膜实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。板材(1)-(6)项功能必须达到如下要求，为确保产品质量，需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件：
（1）化学性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、四氯化碳、1%硝酸银等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
（2）物理性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。
（3）环保性能检测：台面参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铅(Pb)≤15mg/kg、镉（Cd）≤12mg/kg、铬（Cr）≤10mg/kg、汞（Hg）≤12mg/kg。
（4）抗菌性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
（5）防霉性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
（6）燃烧性能检测：台面参照GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
结构：工字型，铝塑钢混合结构，学生位镂空式。
采用塑铝结构，规格≥L580mm×W60mm×H770mm由上脚、下脚、立柱、装饰盖组成，整体呈“工”字型。
前横梁：截面规格≥L30mm×W25mm，铝合金壁厚≥1.0mm，截面应为扇形，弧面朝向学生位，整体模具一体成型。
中横梁：截面规格≥L30mm×W28mm，铝合金壁厚≥1.0mm。整体模具一体成型。
后横梁：截面规格≥L30mm×W80mm，铝合金壁厚≥1.0mm。在前横梁基础上，设置防跌落阻拦边，高度≥50mm，阻拦边和后横梁模具一体成型，阻拦边上部圆弧设计。
大横梁：采用≥L60mm×W30mm椭圆管件，壁厚≥2mm。
书包斗：规格≥L490mm×W300mm×H170mm，壁厚≥3.0mm，边缘拉筋设计，可视厚度≥7.0mm，拉筋壁厚≥4.0mm。
▲整体参照GB/T 21747-2008力学性能要求，理化性能要求，甲醛释放量。测试结果符合指标要求。（备注：为确保产品质量，需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。）
▲铝合金参照GB/T 6892-2023抗拉强度符合检测要求；中性盐雾试验24h符合检测要求。（备注：为确保产品质量，需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。）
	48
	张
	
	

	四、顶部集成供给系统
	
	
	
	

	1
	主体框架
	尺寸：≥1200mm*500mm*200mm，采用标准模块化组成,整体采用冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
	24
	套
	
	

	2
	主体封闭端头
	尺寸：≥500mm*600mm*250mm，整体采用ABS材料，一体成型。
▲主体封闭端头参照GB/T 32487-2016：理化性能：塑料件耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱。塑料件硬度：邵氏D硬度≥HD63；有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%。（备注：为确保产品质量，需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章。）
	8
	个
	
	

	3
	智能摇臂模块
	尺寸：≥70mm*50mm*600mm，摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，助力升降推杆动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用一体成型，功能模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，预留网络模块。系统自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，具有过流保护功能。
	24
	组
	
	

	4
	实验电源
	1、高压实验电源模块内含新国标插座，2个220V五孔插座
2、低压实验电源模块采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。
3、学生低压实验电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定标识显示后，学生接收教师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制。
4、电源配置OLED屏，显示电压，电流，温度，湿度等信息。
5、直流稳压输出：交直流电源具有过载保护智能检测功能，显示“OVER”过载短路保护提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。
6、搭配485网络模块接口，即插即用。
	24
	组
	
	

	5
	保护模块
	保护模块在系统出现异常时，自动切断电源，确保安全性。
急停装置采用铝合金材质，在系统出现故障时可手动紧急自动，确保安全性。
	24
	组
	
	

	6
	智能照明
	接收智能化控制系统控制，配置LED日光灯不低于1根，每根不低于15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板。
	24
	组
	
	

	五、安装附件部分
	
	
	
	

	1
	吊装安装辅件
	1、 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节；
2、主要辅件有：①三角构件：定制吊装专用三角承重构件，60mm×60mm×80mm（直角边×斜边），板材厚度≥6mm，带Φ12mm吊孔+Φ9mm安装孔，满焊成型后打磨无毛刺；数量：48个；
②直角座：L型加厚直角固定座，80mm×80mm×10mm（边长×厚度），四角带Φ10mm沉头安装孔，模具一体冲压成型；数量：96个。
③龙骨架连接件：T型龙骨架专用连接件，适配实验室30mm×40mm主龙骨，板材厚度≥5mm，带快装卡扣+Φ8mm螺栓孔；数量：48个
④吊装挂件：C型槽钢专用吊装挂件，适配10#主承重槽钢，开口宽度50mm，板材厚度≥5mm，带防滑卡齿+Φ10mm紧固孔；数量：48个
⑤安装连接板：平板式通用安装连接板，150mm×80mm×5mm（长×宽×厚），两侧各3个Φ9mm对称安装孔，边缘倒角处理；数量：60个（含施工冗余）
	2
	套
	
	

	2
	电源布线耗材
	预埋耗材：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用不低于2.5mm²电线进行系统布线，数量：200米
	2
	套
	
	

	3
	形象设计与实施
	一、顶部及地面设施设备（实验室86㎡）
1. 竹木纤维板86㎡
 规格：厚度≥8mm，宽度≤30cm，环保等级E1级（甲醛释放量≤0.124mg/m³），防火等级B1级。
 安装：用自攻螺丝固定于支架，接缝留1-2mm，填缝剂处理；表面平整无划痕，收边条与墙面贴合紧密。
2. 支架
 材质：热镀锌轻钢支架，主支架厚度≥0.8mm，副支架厚度≥0.6mm，吊杆直径≥8mm，符合GB/T 11981标准。
 安装：间距主支架≤100cm，副支架≤60cm，吊杆间距≤120cm；整体调平，平整度误差≤3mm，牢固无晃动，预留灯具位置。
3. 地面
 开槽：深度≥管线直径+2cm，宽度适配管线数量，避免破坏基层；开槽后清理杂物。
 布线：强电用BV铜芯线不低于（2.5/4平方）、PVC穿线管（直径≥20mm）；弱电穿管隔离，强弱电管间距≥30cm；管线固定牢固。
 回填：用1:3水泥砂浆分层压实，与原地面平齐，养护至少3天防裂。
4. 自流平+地胶86㎡
 自流平：水泥基材料，厚度≥3mm，平整度误差≤2mm，干燥后无起砂、空鼓。
 地胶：PVC材质，厚度≥2mm，环保等级E1级，耐磨系数≥T级，防火等级B1级；接缝热熔焊接，与墙面留不大于5mm伸缩缝，表面防滑、易清洁。
二、墙面设施设备
1. 找平刮白114㎡
 基层处理：铲除空鼓、浮灰，裂缝用腻子修补，墙面垂直度误差≤3mm。
 刮白：环保腻子（E1级）批刮3遍，每遍干透后用240目砂纸打磨，最后刷白色环保乳胶漆（哑光，耐擦洗≥3000次），表面均匀无刷痕。
2. 文化建设
 内容：理化生学科相关标语、公式、实验安全规范（文字+图标）。
 形式：UV喷绘（覆耐磨膜），粘贴于指定墙面（高度1.5-2.2m），平整无气泡，与墙面贴合牢固，色彩持久。
	2
	间
	
	

	合计
	
	



	化学吊装实验室

	序号
	名称
	产品参数
	数量
	单位
	单价
	金额

	一、教师控制演示区
	
	
	
	

	1
	教师展示设备
	规格：≥2400mm×700mm×850mm
台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水性能。
结构：全钢结构。
采用一级冷轧钢板，环氧树脂静电粉末涂装处理。
设置电源专用抽屉位和水槽空位及水电通风管孔。
侧边空位，配有专门装饰网板加固。
固定脚：ABS注塑专用垫。
	2
	张
	
	

	2
	水槽
	1、采用耐腐蚀PP材质，模具一次注塑成型，规格：外径≥440mm×330mm×200mm内径≥380mm×270mm×180mm，水槽厚度≥5 mm。
2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。
3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。
4、水槽配备的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管防臭。
5、给排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。
▲水槽参照GB/T 11547-2008：耐液体化学试剂性能24h：乙醇（10%）、油、盐水（10%），检测结果：外观无明显变化。（备注：为确保产品质量，需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章。）
	2
	个
	
	


	3
	三联水嘴
	1.主体：铜质
2.涂层：环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射
3.陶瓷阀芯90°旋转。
4.鹅颈管可360°旋转
5.开关旋钮：PP材质
	2
	个
	

	


	4
	洗眼器
	主体：加厚铜质；涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热；喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。防尘盖：PP材质使用时自动被水冲开；防尘盖：PP材质使用时自动被水冲开防尘盖：PP材质使用时自动被水冲开；开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用；控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；
	2
	个
	

	


	5
	教师专用吊装
	主体采用标准模块化组成,整体采用冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。外部保护罩使用铝合金型材，搭配ABS板。
智能摇臂：摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用注塑模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关、给排水及排风模块，可选配网络模块。
	2
	套
	
 
	


	6
	智能系统控制箱
	整体尺寸不大于：420mm×220mm×920mm(±5mm)。箱体厚度为不小于1.2mm冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高；
控制系统内置：控制器及功能扩展模块≥1套，保护模块≥1个,风机控制系统≥1套，急停控制系统≥1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。摇臂分组控制系统≥1套、照明分组控制系统≥1套、供排水分组控制系统≥1套。
搭配≥10英寸高分辨率平板电脑，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）
A、摇臂控制系统：教师通过控制系统或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）
B、电源控制系统：教师通过控制系统或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制；
C、照明控制系统：教师通过控制系统或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；
D、通风控制系统：高性能矢量控制变频器，变频器采用模块化设计，双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠及高效节能等优点。主要参数指标有：1、 LED显示：频率指示、转速指示、状态指示、异常指示等；2、额定输入电压：三相380V，±15%；3、额定输入频率：50/60 HZ；4、控制方式：空间电压矢量控制；5、输出频率：1.00～50 HZ；6、过载能力：150%额定电流；7、完善的保护功能：输入缺相、短路、欠压、过流、过压、过载、过热等。
E、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。
	2
	台
	

	



	7
	智能控制终端
	1、APP登录，网络注册后进入系统，方便用户找回忘记的密码，给系统升级也提供方便。2、APP可控制总电源的开关；可控制学生实验用低压直流电源（0～30V），学生也可自己调节；可显示当前温度、相对湿度及当前时间；同时还可控制水、电、风、灯的开启与关闭等。3、APP移动设备与智能控制屏可以同步操作。
	2
	套
	

	


	二、学生实验学习区
	
	
	
	

	1
	学生实验端
	规格：≥1200mm×600mm×780mm 
采用板厚为≥12mm双面膜实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。板材(1)-(6)项功能必须达到如下要求：
（1）化学性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、四氯化碳、1%硝酸银等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
（2）物理性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。
（3）环保性能检测：台面参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铅(Pb)≤15mg/kg、镉（Cd）≤12mg/kg、铬（Cr）≤10mg/kg、汞（Hg）≤12mg/kg。
（4）抗菌性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
（5）防霉性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
（6）燃烧性能检测：台面参照GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
结构：工字型，铝塑钢混合结构，学生位镂空式。
采用塑铝结构，规格≥L580mm×W60mm×H770mm由上脚、下脚、立柱、装饰盖组成，整体呈“工”字型。
前横梁：截面规格≥L30mm×W25mm，铝合金壁厚≥1.0mm，截面应为扇形，弧面朝向学生位，整体模具一体成型。
中横梁：截面规格≥L30mm×W28mm，铝合金壁厚≥1.0mm。整体模具一体成型。
后横梁：截面规格≥L30mm×W80mm，铝合金壁厚≥1.0mm。在前横梁基础上，设置防跌落阻拦边，高度≥50mm，阻拦边和后横梁模具一体成型，阻拦边上部圆弧设计。
大横梁：采用≥L60mm×W30mm椭圆管件，壁厚≥2mm。
书包斗：规格≥L490mm×W300mm×H170mm，壁厚≥3.0mm，边缘拉筋设计，可视厚度≥7.0mm，拉筋壁厚≥4.0mm。
	48
	张
	

	


	2
	学生端水处理设备
	规格：≥450mm*600mm*810mm/1200mm
下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。                            
上部采用专用阻尼转轴搭配翻盖，翻盖打开为实验室专用水嘴和滴水板，方便学生在实验时放置烧杯、量筒等工具。
翻盖后方配有多功能平台，可按需加装学生专用电源、吊装式上下水接口等。
门板：前部密闭设计，梯形结构搭配装饰条，后门配有可打开式检修门，隐藏式一体扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。
水槽采用塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。
	24
	个
	

	


	三、吊装集成系统
	
	
	
	

	1
	主体框架
	尺寸：≥1200mm*500mm*200mm，采用标准模块化组成,整体采用冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
	24
	套
	

	


	2
	主体封闭端头
	尺寸：≥500mm*600mm*250mm，整体采用ABS材料，一体成型。
主体封闭端头参照GB/T 32487-2016：理化性能：塑料件耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱。塑料件硬度：邵氏D硬度≥HD63；有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%。
	8
	个
	

	


	3
	智能摇臂模块
	尺寸：≥70mm*50mm*600mm，摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，助力升降推杆动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用一体成型，功能模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，预留网络模块。系统自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，具有过流保护功能。
	24
	套
	

	


	4
	实验电源
	1、高压实验电源模块内含新国标插座，2个220V五孔插座
2、低压实验电源模块采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。
3、学生低压实验电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定标识显示后，学生接收教师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制。
4、电源配置OLED屏，显示电压，电流，温度，湿度等信息。
5、直流稳压输出：交直流电源具有过载保护智能检测功能，显示“OVER”过载短路保护提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。
6、搭配485网络模块接口，即插即用。
	24
	组
	

	


	5
	保护模块
	保护模块在系统出现异常时，自动切断电源，确保安全性。
急停装置采用铝合金材质，在系统出现故障时可手动紧急自动，确保安全性。
	24
	组
	

	


	6
	智能照明
	接收智能化控制系统控制，配置LED日光灯不低于1根，每根不低于15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板。
	24
	套
	

	 

	7
	吊装进排水系统
	自动排水模块≥1组、水模拟量控制器≥1组、电源控制器≥1套、自动保护系统≥1组。
所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出。
▲吊装给排水系统参照GB/T32487-2016：理化性能：塑料件耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱。塑料件硬度：邵氏D硬度≥HD63；有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%。（备注：为确保产品质量，需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章。）
	24
	套
	
	

	8
	给排水接口
	PVC材质，给排水接头具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。
	24
	套
	
	

	四、通风设备
	
	
	
	

	1
	万向吸风罩
	1、结构：万向吸风罩通过三个关节与伸缩导管，两端分别连接底座和集气罩组成，底座藏于吊装舱体内与室内通风管连接，在活动范围内可拉扯集气罩至需要位置，不使用时收起，老师授课时不挡学生视线；
2、关节：采用PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。
3、关节密封圈：采用不易老化的橡胶。
4、关节连接杆/支撑弹簧：304不锈钢材质。
5、关节松紧旋钮：PP/PV材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
6、气流调节阀：方便的手动调节外部阀门旋钮，控制进入的气体流量。
7、拱形/杯型集气罩：PP/PC材质
8、伸缩导管：≥∅65mm，合金管
9、标配固定底座：PP/PC材质，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。
	48
	个
	
	

	2
	离心风机
	通风风机采用蜗牛式塑料离心风机，pp材质，变频调速，具有噪声低，吸力强等优点。防腐塑料离心风机，电机转数为0～1450转/min，风量0～16500m³/H，风压116～80mmHg，最大风速下实现换气次数不低于10次/小时以上，毒气排污率≥97%，电机功率不小于5.5KW，通风消声器采用一体成型内置隔音棉等隔音装置，确保室外通负噪声小于50分贝，风机和消声器连接处采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对通风的影响。
	2
	套
	
	

	五、安装附件部分
	
	
	
	

	1
	吊装电源布线耗材
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修；采用≥4mm²电线进行系统布线200米。
	2
	室
	
	

	2
	风机布线耗材
	风机专用线电源主线需采用≥6mm²国标BV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机50米。
	2
	室
	
	

	3
	室内风管及配件
	1、主通风管规格：采用≥φ200mm的PVC成品管道；30米
2、支管道规格：采用≥φ110mm的PVC成品管道（实际管径视现场情况需适当调整）10米；
3、管道配件：管道三通14个、弯头4个、变径2个、直接6个；
	2
	套
	
	

	4
	室外风管及配件
	1、主通风管规格：采用φ200mm～φ400mm的PVC成品管道（根据现场情况选择）25米；
2、管道配件：管道三通1个、弯头3个、变径2个、直接5个；
3、安装附件：固定铁卡，每4米风管用一个铁卡固定。
	2
	套
	 
	 

	5
	给/排水设备
	1、给水：上水管和进水管为国标≥Ф25的PPR材质水管35米；
2、排水：采用≥Ф50的国标UPVC专用排水管45米；
2、配件：开关阀门14个，外丝连接件25个、PVC胶水3桶等。
	2
	套
	 
	 

	6
	吊装安装辅件
	2、 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节；
2、主要辅件有：①三角构件：定制吊装专用三角承重构件，60mm×60mm×80mm（直角边×斜边），板材厚度≥6mm，带Φ12mm吊孔+Φ9mm安装孔，满焊成型后打磨无毛刺；数量：48个；
②直角座：L型加厚直角固定座，80mm×80mm×10mm（边长×厚度），四角带Φ10mm沉头安装孔，模具一体冲压成型；数量：96个。
③龙骨架连接件：T型龙骨架专用连接件，适配实验室30mm×40mm主龙骨，板材厚度≥5mm，带快装卡扣+Φ8mm螺栓孔；数量：48个
④吊装挂件：C型槽钢专用吊装挂件，适配10#主承重槽钢，开口宽度50mm，板材厚度≥5mm，带防滑卡齿+Φ10mm紧固孔；数量：48个
⑤安装连接板：平板式通用安装连接板，150mm×80mm×5mm（长×宽×厚），两侧各3个Φ9mm对称安装孔，边缘倒角处理；数量：60个（含施工冗余）
	2
	套
	 
	 

	7
	形象设计与实施
	一、顶部及地面设施设备（实验室86㎡）
1. 竹木纤维板86㎡
 规格：厚度≥8mm，宽度≤30cm，环保等级E1级（甲醛释放量≤0.124mg/m³），防火等级B1级。
 安装：用自攻螺丝固定于支架，接缝留1-2mm，填缝剂处理；表面平整无划痕，收边条与墙面贴合紧密。
2. 支架
 材质：热镀锌轻钢支架，主支架厚度≥0.8mm，副支架厚度≥0.6mm，吊杆直径≥8mm，符合GB/T 11981标准。
 安装：间距主支架≤100cm，副支架≤60cm，吊杆间距≤120cm；整体调平，平整度误差≤3mm，牢固无晃动，预留灯具位置。
3. 地面
 开槽：深度≥管线直径+2cm，宽度适配管线数量，避免破坏基层；开槽后清理杂物。
 布线：强电用BV铜芯线不低于（2.5/4平方）、PVC穿线管（直径≥20mm）；弱电穿管隔离，强弱电管间距≥30cm；管线固定牢固。
 回填：用1:3水泥砂浆分层压实，与原地面平齐，养护至少3天防裂。
4. 自流平+地胶86㎡
 自流平：水泥基材料，厚度≥3mm，平整度误差≤2mm，干燥后无起砂、空鼓。
 地胶：PVC材质，厚度≥2mm，环保等级E1级，耐磨系数≥T级，防火等级B1级；接缝热熔焊接，与墙面留不大于5mm伸缩缝，表面防滑、易清洁。
二、墙面设施设备
1. 找平刮白114㎡
 基层处理：铲除空鼓、浮灰，裂缝用腻子修补，墙面垂直度误差≤3mm。
 刮白：环保腻子（E1级）批刮3遍，每遍干透后用240目砂纸打磨，最后刷白色环保乳胶漆（哑光，耐擦洗≥3000次），表面均匀无刷痕。
2. 文化建设
 内容：理化生学科相关标语、公式、实验安全规范（文字+图标）。
 形式：UV喷绘（覆耐磨膜），粘贴于指定墙面（高度1.5-2.2m），平整无气泡，与墙面贴合牢固，色彩持久。
	2
	间
	 
	 

	合计
	
	
	 










	生物吊装实验室

	序号
	名称
	产品参数
	数量
	单位
	单价
	金额

	一、教师控制演示区
	
	
	
	

	1
	教师展示设备
	规格：≥2400mm×700mm×850mm
台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水性能。结构：全钢结构。
采用一级冷轧钢板，环氧树脂静电粉末涂装处理。
设置电源专用抽屉位和水槽空位及水电通风管孔。
侧边空位，配有专门装饰网板加固。
固定脚：ABS注塑专用垫。
	2
	张
	 
	

	2
	水槽
	1、采用耐腐蚀PP材质，模具一次注塑成型，规格：外径≥440mm×330mm×200mm内径≥380mm×270mm×180mm，水槽厚度≥5 mm。
2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。
3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。
4、水槽配备的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管防臭。
5、给排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。
	2
	个
	 
	

	3
	三联水嘴
	1.主体：铜质
2.涂层：环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射
3.陶瓷阀芯90°旋转。
4.鹅颈管可360°旋转
5.开关旋钮：PP材质
	2
	个
	 
	

	4
	教师专用吊装
	主体采用标准模块化组成,整体采用冷轧钢板，经激光雕刻机雕刻，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。外部保护罩使用铝合金型材，搭配ABS板，保护主体框架内的供应系统的安全。
智能摇臂：摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用注塑模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关、给排水模块，可选配网络模块。
	2
	套
	 
	

	5
	智能系统控制箱
	控制箱内置：3P总电源开关≥1组，学生总控2P漏电保护器≥一组，交流电源开关≥1组，单片机控制器及功能扩展模块≥1套，单片机保护模块≥1个,急停控制系统≥1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统≥1套、照明分组控制系统≥1套、供排水分组控制系统≥1套。
搭配≥10寸高分辨率平板电脑，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）
A、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）
B、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0～30V低压进行单独或分组控制；
C、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；
D、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。
	2
	台
	 
	

	6
	智能控制终端
	1、APP登录，网络注册后进入系统，方便用户找回忘记的密码，给系统升级也提供方便。2、APP可控制总电源的开关；可控制学生实验用低压直流电源（0～30V），学生也可自己调节；可显示当前温度、相对湿度及当前时间；同时还可控制水、电、风、灯的开启与关闭等。3、APP移动设备与智能控制屏可以同步操作。
	2
	套
	 
	

	二、学生实验学习区
	
	
	
	

	1
	学生实验端
	规格：≥1200mm×600mm×780mm 
采用板厚为≥12mm双面膜实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。板材(1)-(6)项功能必须达到如下要求：
（1）化学性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、四氯化碳、1%硝酸银等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
（2）物理性能检测：台面参照GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。
（3）环保性能检测：台面参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铅(Pb)≤15mg/kg、镉（Cd）≤12mg/kg、铬（Cr）≤10mg/kg、汞（Hg）≤12mg/kg。
（4）抗菌性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
（5）防霉性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
（6）燃烧性能检测：台面参照GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
结构：工字型，铝塑钢混合结构，学生位镂空式。
采用塑铝结构，规格≥L580mm×W60mm×H770mm由上脚、下脚、立柱、装饰盖组成，整体呈“工”字型。
前横梁：截面规格≥L30mm×W25mm，铝合金壁厚≥1.0mm，截面应为扇形，弧面朝向学生位，整体模具一体成型。
中横梁：截面规格≥L30mm×W28mm，铝合金壁厚≥1.0mm。整体模具一体成型。
后横梁：截面规格≥L30mm×W80mm，铝合金壁厚≥1.0mm。在前横梁基础上，设置防跌落阻拦边，高度≥50mm，阻拦边和后横梁模具一体成型，阻拦边上部圆弧设计。
大横梁：采用≥L60mm×W30mm椭圆管件，壁厚≥2mm。
书包斗：规格≥L490mm×W300mm×H170mm，壁厚≥3.0mm，边缘拉筋设计，可视厚度≥7.0mm，拉筋壁厚≥4.0mm。
	48
	张
	 
	

	2
	学生端水处理设备
	规格：≥450mm*600mm*810mm/1200mm
下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。                            
上部采用专用阻尼转轴搭配翻盖，翻盖打开为实验室专用水嘴和滴水板，方便学生在实验时放置烧杯、量筒等工具。
翻盖后方配有多功能平台，可按需加装学生专用电源、吊装式上下水接口等。
门板：前部密闭设计，梯形结构搭配装饰条，后门配有可打开式检修门，隐藏式一体扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。
水槽采用塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。
	24
	个
	 
	

	三、吊装集成系统
	
	
	
	

	1
	主体框架
	尺寸：≥1200mm*500mm*200mm，采用标准模块化组成,整体采用冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
	24
	套
	 
	

	2
	主体封闭端头
	尺寸：≥500mm*600mm*250mm，整体采用ABS材料，一体成型。
主体封闭端头参照GB/T 32487-2016：理化性能：塑料件耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱。塑料件硬度：邵氏D硬度≥HD63；有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%。
	8
	个
	 
	

	3
	智能摇臂模块
	尺寸：≥70mm*50mm*600mm，摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，助力升降推杆动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用一体成型，功能模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，预留网络模块。系统自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，具有过流保护功能。
	24
	套
	 
	

	4
	实验电源
	1、高压实验电源模块内含新国标插座，2个220V五孔插座
2、低压实验电源模块采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。
3、学生低压实验电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定标识显示后，学生接收教师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制。
4、电源配置OLED屏，显示电压，电流，温度，湿度等信息。
5、直流稳压输出：交直流电源具有过载保护智能检测功能，显示“OVER”过载短路保护提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。
6、搭配485网络模块接口，即插即用。
	24
	组
	 
	

	5
	保护模块
	保护模块在系统出现异常时，自动切断电源，确保安全性。
急停装置采用铝合金材质，在系统出现故障时可手动紧急自动，确保安全性。
	24
	组
	 
	

	6
	智能照明
	接收智能化控制系统控制，配置LED日光灯不低于1根，每根不低于15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	24
	套
	 
	

	7
	吊装进排水系统
	自动排水模块≥1组、水模拟量控制器≥1组、电源控制器≥1套、自动保护系统≥1组。
所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出。
	24
	套
	 
	

	8
	给排水接口
	PVC材质，给排水接头具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。
	24
	套
	 
	

	四、安装附件部分
	
	
	
	

	1
	吊装电源布线耗材
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修；采用≥2.5mm²电线进行系统布线200米。
	2
	室
	 
	

	2
	给/排水设备
	1、给水：上水管和进水管为国标≥Ф25的PPR材质水管；
2、排水：采用≥Ф50的国标UPVC专用排水管；
2、配件：开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。
	2
	套
	 
	

	3
	吊装安装辅件
	3、 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节；
2、主要辅件有：①三角构件：定制吊装专用三角承重构件，60mm×60mm×80mm（直角边×斜边），板材厚度≥6mm，带Φ12mm吊孔+Φ9mm安装孔，满焊成型后打磨无毛刺；数量：48个；
②直角座：L型加厚直角固定座，80mm×80mm×10mm（边长×厚度），四角带Φ10mm沉头安装孔，模具一体冲压成型；数量：96个。
③龙骨架连接件：T型龙骨架专用连接件，适配实验室30mm×40mm主龙骨，板材厚度≥5mm，带快装卡扣+Φ8mm螺栓孔；数量：48个
④吊装挂件：C型槽钢专用吊装挂件，适配10#主承重槽钢，开口宽度50mm，板材厚度≥5mm，带防滑卡齿+Φ10mm紧固孔；数量：48个
⑤安装连接板：平板式通用安装连接板，150mm×80mm×5mm（长×宽×厚），两侧各3个Φ9mm对称安装孔，边缘倒角处理；数量：60个（含施工冗余）
	2
	套
	 
	

	4
	形象设计与实施
	一、顶部及地面设施设备（实验室86㎡）
1. 竹木纤维板86㎡
 规格：厚度≥8mm，宽度≤30cm，环保等级E1级（甲醛释放量≤0.124mg/m³），防火等级B1级。
 安装：用自攻螺丝固定于支架，接缝留1-2mm，填缝剂处理；表面平整无划痕，收边条与墙面贴合紧密。
2. 支架
 材质：热镀锌轻钢支架，主支架厚度≥0.8mm，副支架厚度≥0.6mm，吊杆直径≥8mm，符合GB/T 11981标准。
 安装：间距主支架≤100cm，副支架≤60cm，吊杆间距≤120cm；整体调平，平整度误差≤3mm，牢固无晃动，预留灯具位置。
3. 地面
 开槽：深度≥管线直径+2cm，宽度适配管线数量，避免破坏基层；开槽后清理杂物。
 布线：强电用BV铜芯线不低于（2.5/4平方）、PVC穿线管（直径≥20mm）；弱电穿管隔离，强弱电管间距≥30cm；管线固定牢固。
 回填：用1:3水泥砂浆分层压实，与原地面平齐，养护至少3天防裂。
4. 自流平+地胶86㎡
 自流平：水泥基材料，厚度≥3mm，平整度误差≤2mm，干燥后无起砂、空鼓。
 地胶：PVC材质，厚度≥2mm，环保等级E1级，耐磨系数≥T级，防火等级B1级；接缝热熔焊接，与墙面留不大于5mm伸缩缝，表面防滑、易清洁。
二、墙面设施设备
1. 找平刮白114㎡
 基层处理：铲除空鼓、浮灰，裂缝用腻子修补，墙面垂直度误差≤3mm。
 刮白：环保腻子（E1级）批刮3遍，每遍干透后用240目砂纸打磨，最后刷白色环保乳胶漆（哑光，耐擦洗≥3000次），表面均匀无刷痕。
2. 文化建设
 内容：理化生学科相关标语、公式、实验安全规范（文字+图标）。
 形式：UV喷绘（覆耐磨膜），粘贴于指定墙面（高度1.5-2.2m），平整无气泡，与墙面贴合牢固，色彩持久。
	2
	间
	 
	

	合计
	
	
	 





















	物理准备室

	序号
	名称
	产品参数
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	实验操作设备
	规格：≥2400mm×1200mm×780mm；采用≥12mm厚双面膜实芯理化板；结构：工字型，铝塑钢混合结构。
采用塑铝结构，规格≥L580mm×W60mm×H770mm由上脚、下脚、立柱、装饰盖组成，整体呈“工”字型，耐酸碱，耐腐蚀。
前横梁：截面规格≥L30mm×W80mm，铝合金壁厚≥1.0mm，截面应为扇形，弧面朝向学生位，能有效降低发生磕碰时的人身伤害，横梁内部设有螺母柱，整体模具一体成型。
中横梁：截面规格≥L30mm×W28mm，铝合金壁厚≥1.0mm。整体模具一体成型。
后横梁：截面规格≥L30mm×W80mm，铝合金壁厚≥1.0mm。
大横梁：采用≥L60mm×W30mm椭圆管件，壁厚≥2mm。
操作斗：规格≥L490mm×W305mm×H170mm，壁厚≥3.0mm，边缘拉筋设计，可视厚度≥7.0mm，拉筋壁厚≥4.0mm，使得开放口静态水平承载力大大提高。
	1
	张
	 
	

	2
	仪器收纳端
	规格：≥1000mm×500mm×2000mm
侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证产品之坚固及密封性，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm×30mm厚度≥1.2mm钢制横梁。
下方门体：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上方收纳体：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化玻璃，中间镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上方配置两块活动层板，下方配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，四周有阻水边，底部镶嵌不低于两根≥15mm×30mm厚度≥1.2mm钢制横梁。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与门体平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。
▲参照GB/T 32487-2016塑料件外观，理化性能，有害物质限量。测试结果符合指标要求。（备注：为确保产品质量，需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章。）
	5
	个
	 
	

	合计
	
	
	
	 



	物理仪器室

	序号
	名称
	产品参数
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	仪器收纳端
	规格：≥1000mm×500mm×2000mm
侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证产品之坚固及密封性，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15×30mm厚度≥1.2mm钢制横梁。
下方门体：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上方收纳体：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化玻璃，中间镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上方配置两块活动层板，下方配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，四周有阻水边，底部镶嵌不低于两根≥15×30mm厚度≥1.2mm钢制横梁。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与门体平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。
	30
	个
	 
	

	合计
	
	
	 














	化学准备室
	

	序号
	名称
	产品参数
	数量
	单位
	单价
	金额

	一、准备室设备
	
	
	
	
	

	1
	实验操作设备
	规格：≥2400mm×1200mm×780mm；采用≥12mm厚双面膜实芯理化板；结构：工字型，铝塑钢混合结构。
采用塑铝结构，规格≥L580mm×W60mm×H770mm由上脚、下脚、立柱、装饰盖组成，整体呈“工”字型，耐酸碱，耐腐蚀。
前横梁：截面规格≥L30mm×W80mm，铝合金壁厚≥1.0mm，截面应为扇形，弧面朝向学生位，能有效降低发生磕碰时的人身伤害，横梁内部设有螺母柱，整体模具一体成型。
中横梁：截面规格≥L30mm×W28mm，铝合金壁厚≥1.0mm。整体模具一体成型。
后横梁：截面规格≥L30mm×W80mm，铝合金壁厚≥1.0mm。
大横梁：采用≥L60mm×W30mm椭圆管件，壁厚≥2mm。
操作斗：规格≥L490mm×W305mm×H170mm，壁厚≥3.0mm，边缘拉筋设计，可视厚度≥7.0mm，拉筋壁厚≥4.0mm，使得开放口静态水平承载力大大提高。
	1
	张
	 
	

	2
	水处理设备
	规格：≥450mm*600mm*810mm/1200mm
下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。                            
上部采用专用阻尼转轴搭配翻盖，翻盖打开为实验室专用水嘴和滴水板，方便学生在实验时放置烧杯、量筒等工具。
翻盖后方配有多功能平台，可按需加装学生专用电源、吊装式上下水接口等。
门板：前部密闭设计，梯形结构搭配装饰条，后门配有可打开式检修门，隐藏式一体扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。
水槽采用塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。
	1
	个
	 
	

	3
	药品收纳端
	规格：≥1000mm×500mm×2000mm
侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证产品之坚固及密封性，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15×30mm厚度≥1.2mm钢制横梁。
下方门体：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上方收纳体：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化玻璃，中间镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上方配置两块活动层板，下方配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，四周有阻水边，底部镶嵌不低于两根≥15×30mm厚度≥1.2mm钢制横梁。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与门体平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。
备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。
	5
	个
	 
	

	4
	仪器收纳端
	规格：≥1000mm×500mm×2000mm
侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证产品之坚固及密封性，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15×30mm厚度≥1.2mm钢制横梁。
下方门体：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上方收纳体：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化玻璃，中间镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上方配置两块活动层板，下方配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，四周有阻水边，底部镶嵌不低于两根≥15×30mm厚度≥1.2mm钢制横梁。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与门体平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。
	5
	个
	 
	

	二、安装附件部分
	
	
	
	
	

	1
	给/排水设备
	1、给水：上水管和进水管为国标≥Ф25的PPR材质水管；
2、排水：采用≥Ф50的国标UPVC专用排水管；
2、配件：开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。（不包含场地开槽、开孔及开槽开孔后的恢复等土建施工）
	1
	套
	 
	

	
	合计
	
	
	
	 




	化学仪器室

	序号
	名称
	产品参数
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	仪器收纳端
	规格：≥1000mm×500mm×2000mm
侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证产品之坚固及密封性，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15×30mm厚度≥1.2mm钢制横梁。
下方门体：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上方收纳体：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化玻璃，中间镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上方配置两块活动层板，下方配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，四周有阻水边，底部镶嵌不低于两根≥15×30mm厚度≥1.2mm钢制横梁。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与门体平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。
	20
	个
	 
	

	合计
	
	
	  
















	危险药品室

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	综合控制端
	规格：≥500mmx550mmx2000mm，由仪器收纳端、柔性托盘模块、显示交互模块、信息采集模块、数据采集模块、信息指示模块、综合控制模块组成
一、仪器收纳端：
1、面板采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；内装有功能板，支持层板平放，调节孔孔距≥65mm；
2、门主体采用双层冷轧钢板焊接成型，表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀接缝处无焊点，表面平整光滑；门内嵌蜂窝状瓦楞纸辅助开关门消音，门内侧装有防撞贴，门采用可调节转轴设计，支持门快速拆装；配备内嵌式塑料拉手；
3、抽屉：配备1个≥390mmx400mmx50mm的抽屉，4个≥390mmx400mmx160mm的抽屉。≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺折弯、焊接加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，三节静音导轨，抽屉面板内嵌塑料拉手；
4、可调脚：底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚。
二、柔性托盘模块：配有≥2个柔性平放托盘和≥2个柔性斜放托盘；
1、柔性平放托盘：规格：≥435mmx435mmx100mm，由托盘、识别牌、滑轨、托盘封割器、托盘滑动分格器组成；
1.1、托盘：采用ABS塑料一体注塑成型；框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计；框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止；框边四周配有通道节点，每面分别设有≥17个通道节点，间距≥9mm；
1.2、识别牌：规格：≥60mmx40mmx10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型，支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理；
1.3、滑轨：规格：≥465mmx25mmx50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型，两端分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘划出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥115度停靠；
1.4、托盘封割器：配有≥2对规格≥395mmx20mmx100mm托盘封割器，由横、纵封割器组成。采用ABS塑料一体化注塑成型。采用横、纵叠加形式封割通道。横、纵封割器分别设置≥17个封割点，两端采用“钩锁结构”及按压式卡扣设计，卡扣挂在托盘边缘，便于与托盘固定连接。通过按压卡扣下部按钮，便于封割器的拆卸和调整；
1.5、托盘滑动分格器：配有≥2个规格≥35mmx180mmx100mm托盘滑动分格器，ABS塑料一体化注塑成型。采用卡扣式固定结构，能够在托盘封割器上自由滑动调整位置。如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。
2、柔性斜放托盘：规格：≥435mmx435mmx100mm，由托盘（常规型）、识别牌、滑轨、斜放固定装置、托盘封割器、托盘滑动分格器组成：
2.1、托盘：采用ABS塑料一体注塑成型；框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计；框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止；框边四周配有通道节点，每面分别设有≥17个通道节点，间距≥9mm；
2.2、识别牌：规格：≥60mmx40mmx10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型，支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理；
2.3、滑轨：规格：≥465mmx25mmx50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型，两端分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘划出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥115度停靠；
2.4、斜放固定装置：采用增强尼龙一体化注塑成型，配合滑轨实现托盘的斜放功能。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥125度位置停靠；
2.5、托盘封割器：配有≥2对规格≥395mmx20mmx100mm托盘封割器，由横、纵封割器组成。采用ABS塑料一体化注塑成型。采用横、纵叠加形式封割通道。横、纵封割器分别设置≥17个封割点，两端采用“钩锁结构”及按压式卡扣设计，卡扣挂在托盘边缘，便于与托盘固定连接。通过按压卡扣下部按钮，便于封割器的拆卸和调整；
2.6、托盘滑动分格器：配有≥2个规格≥35mmx180mmx100mm托盘滑动分格器，ABS塑料一体化注塑成型。采用卡扣式固定结构，能够在托盘封割器上自由滑动调整位置。如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。
三、显示交互模块：
1、采用≥10英寸电容触摸屏，分辨率≥1280×800；
2、CPU：≥4核64位，主频≥2.0GHz；
3、内存：≥4G；存储：≥32G；
4、接口：配置≥1个10/100M 自适应以太网接口；≥2xUSB 2.0和≥2xUSB 3.0接口。
四、信息采集模块：由二维码识别单元、人脸采集单元、环境感应单元、称重单元组成：
1、二维码识别单元：配备二维码识读器，主流二维码格式至少包含但不限于：QR、Code、DataBAR 等，满足不同光照与角度条件下的稳定识读需求；
2、人脸采集单元：支持人脸图像采集与识别功能，具备人员身份验证能力。配合管理系统能够实现用户权限核验与操作行为绑定；
3、环境感应单元：内置温湿度传感器，实时监测设备内部环境状态。温度传感器应覆盖范围：≥-40°~125℃，湿度传感器应覆盖范围：≥0~100%RH；
4、称重单元：由RFID近场天线、嵌入式电子秤组成：
4.1、RFID近场天线：工作频率：支持频段射频识别，满足标签非接触式识别需求；
4.2、嵌入式电子秤：电子秤精度为0.1g，置于抽屉内部，配合电子秤内衬实现定位安装。规格：秤盘直径≥140mm，由ABS塑料一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性。承重性能：量程：≥10kg；结合RFID近场天线实现重量变动监测与物品出入校验。
五、数据采集模块：
1、天线规格：≥220mmx220mmx25mm；外壳工艺材质：由ABS塑料一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性；
2、工作频率：支持频段射频识别，满足标签非接触式识别需求；
3、增益(dBi)：≥8dBi；
4、接口：应配置通用射频同轴接口，兼容SMA-Female或等效连接方式。
六、信息指示模块：全彩交互LED指示灯，外壳采用ABS注塑一体化成型，前置亚克力遮光面板，指示灯可通过常亮、熄灭与动态显示方式，直观呈现操作状态与物品位置，提供明确的视觉引导指示。蓝色灯亮起指示门关闭、红灯亮起指示门超10min未关闭、绿色箭头滚动指示所取物品所在位置。
七、综合控制模块：由控制执行单元、电源单元、网络单元、RFID读写器单元组成：
1、控制执行单元：采用≥32位MCU控制芯片，集成CAN通讯、电源管理、标定触发选择、指示灯控制、开关门触发。用于实现操作状态的智能化识别与响应；
2、电源单元：采用输出电压≥12V，额定电流≥12.5A，功率≥150W的开关电源。电源具备过压、过流、短路等保护功能；
3、网络单元：集成5口网络交换机，支持至少5个以太网接口连接，传输速率不低于100Mbps；
4、RFID读写器单元：
4.1、工作频率：支持频段射频识别，满足标签非接触式识别需求；
4.2、端口输出功率：可调；
4.3、识别距离：≥6m；
4.4、识别性能：读卡速率不低于300次/秒，支持多标签并发识别，可在3秒内准确识别不少于400张标签，具备防冲突机制；
4.5、功耗：≥8W @ +33dBm。
八、功能：
1、智能身份认证：支持人脸识别登录，结合管理系统自动完成权限核验与操作行为绑定，确保操作人员身份可追溯；
2、扫码物体识别：结合二维码识别单元，支持对器材、试剂、危化品进行快速扫描识别；
3、自动出入库识别：结合柔性托盘及数据采集模块，支持对设备内实验器材种类与数量的自动识别，取放动作无需人工登记，系统即可自动生成借还记录；
4、实时数据记录：通过数据采集模块，设备可实时记录并显示各位置器材存取数据；
5、精细库存管理：支持按位置查看库存数据，显示器材名称、规格型号、数量等详细信息。结合柔性托盘的分格管理能力，实现库存精细化、动态化管理；
▲6、一键库存盘点：支持执行库存盘点，系统自动调用识别设备扫描全量器材，实时生成盘盈/盘亏结果，并支持一键更新库存，实现账实相符的动态化库存管理；(提供符合参数的产品的实物照片或截图，并加盖公章。照片或视频应清晰展示产品及关键参数特征。涉及尺寸、规格、性能等数值的，须在照片中使用计量工具标示，以佐证参数真实、准确。)
7、精准称重管理：通过嵌入式称重单元实现试剂/危化品的精准定量管理，支持去皮入库、称重出库、整瓶出库等多种操作方式，自动生成完整的出入库记录，满足危险化学品精细化监管要求；
▲8、器材领取指引：支持按管理系统生成的实验预约单领取器材，设备绿色LED箭头灯滚动闪烁，直观指引目标器材存放位置。(提供符合参数的产品的实物照片或截图，并加盖公章。照片或视频应清晰展示产品及关键参数特征。涉及尺寸、规格、性能等数值的，须在照片中使用计量工具标示，以佐证参数真实、准确。)
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	射频储物端
	整体规格：≥500mmx550mmx2000mm，由仪器收纳端、柔性托盘模块、数据采集模块、信息指示模块、综合控制模块组成：
一、仪器收纳端：规格：≥500mm×550mm×2000mm
1、面板采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等，耐酸碱，防腐蚀；内装有功能板，支持层板或托盘的斜放或平放，调节孔孔距≥65mm；
2、门：门主体采用双层冷轧钢板焊接成型，表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀接缝处无焊点，表面平整光滑；门内嵌蜂窝状瓦楞纸辅助开关门消音，门内侧装有防撞贴，门采用可调节转轴设计，支持门快速拆装；配备内嵌式塑料拉手；
3、可调脚：底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。
二、柔性托盘模块：配有≥2个柔性平放托盘和≥2个柔性斜放托盘；
1、柔性平放托盘：规格：≥435mmx435mmx100mm，由托盘、识别牌、滑轨、托盘封割器、托盘滑动分格器组成：
1.1、托盘：规格：采用ABS塑料一体注塑成型；框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计；框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止；框边四周配有通道节点，每面分别设有≥17个通道节点，间距≥9mm；
1.2、识别牌：规格：≥60mmx40mmx10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型，支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理；
1.3、滑轨：规格：≥465mmx25mmx50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型，两端分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘划出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥115度停靠；
1.4、托盘封割器：配有≥2对规格≥395mmx20mmx100mm托盘封割器，由横、纵封割器组成。采用ABS塑料一体化注塑成型。采用横、纵叠加形式封割通道。横、纵封割器分别设置≥17个封割点，两端采用“钩锁结构”及按压式卡扣设计，卡扣挂在托盘边缘，便于与托盘固定连接。通过按压卡扣下部按钮，便于封割器的拆卸和调整；
1.5、托盘滑动分格器：配有≥2个规格≥35mmx180mmx100mm托盘滑动分格器，ABS塑料一体化注塑成型。采用卡扣式固定结构，能够在托盘封割器上自由滑动调整位置。如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。
2、柔性斜放托盘：规格：≥435mmx435mmx100mm，由托盘（常规型）、识别牌、滑轨、斜放固定装置、托盘封割器、托盘滑动分格器组成：
2.1、托盘：采用ABS塑料一体注塑成型；框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计；框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止；框边四周配有通道节点，每面分别设有≥17个通道节点，间距≥9mm；
2.2、识别牌：规格：≥60mmx40mmx10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型，支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理；
2.3、滑轨：规格：≥465mmx25mmx50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型，两端分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘划出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥115度停靠；
2.4、斜放固定装置：采用增强尼龙一体化注塑成型，配合滑轨实现托盘的斜放功能。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥125度位置停靠。
2.5、托盘封割器：配有≥2对规格≥395mmx20mmx100mm托盘封割器，由横、纵封割器组成。采用ABS塑料一体化注塑成型。采用横、纵叠加形式封割通道。横、纵封割器分别设置≥17个封割点，两端采用“钩锁结构”及按压式卡扣设计，卡扣挂在托盘边缘，便于与托盘固定连接。通过按压卡扣下部按钮，便于封割器的拆卸和调整；
2.6、托盘滑动分格器：配有≥2个规格≥35mmx180mmx100mm托盘滑动分格器，ABS塑料一体化注塑成型。采用卡扣式固定结构，能够在托盘封割器上自由滑动调整位置。如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。
三、数据采集模块：
1、规格：≥220mmx220mmx25mm；外壳工艺材质：由ABS塑料一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性；
2、工作频率：支持频段射频识别，满足标签非接触式识别需求；
3、增益(dBi)：≥8dBi；
四、信息指示模块：全彩交互LED指示灯，外壳采用ABS注塑一体化成型，前置亚克力遮光面板，指示灯可通过常亮、熄灭与动态显示方式，直观呈现操作状态与物品位置，提供明确的视觉引导指示。蓝色灯亮起指示门关闭、红灯亮起指示门超10min未关闭、绿色箭头滚动指示所取物品所在位置。
五、综合控制模块：采用≥32位MCU控制芯片，集成CAN通讯、电源管理单元、标定触发选择单元、指示灯控制单元、开关门触发单元。用于实现操作状态的智能化识别与响应。
六、功能：
1、自动出入库识别：结合柔性托盘及数据采集模块，支持对产品内实验器材种类与数量的自动识别，取放动作无需人工登记，系统即可自动生成借还记录；
2、一键盘点响应：支持响应综合控制发起的库存盘点指令，系统自动调用数据采集模块对托盘进行快速扫描核算，实时生成盘盈/盘亏结果，并支持一键更新库存，实现账实相符的动态化库存管理；
3、器材领取指引：支持按管理系统生成的 实验预约单领取器材，设备绿色LED箭头灯滚动闪烁，直观指引目标器材存放位置。
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	智能储物端
	整体规格：≥1025x480x2020mm：上下两层设计，整体由设备框架、重力识别模块、信息指示模块、综合控制模块组成：
一、框架：由主体框架、顶板、侧板、背板、门组成：
1、主体框架：规格：≥1020mmx480mmx2020mm，由立柱、连接梁、可调脚构成；
1.1、立柱：主体承重结构，由≥2根前立柱和≥2根后立柱组成；前立柱：≥30mmx35mmx1940mm；后立柱：≥30mmx30mmx1940mm；采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀；
1.2、连接梁：主体连接结构，由前横梁、后横梁、纵梁组成；
1.2.1、前横梁：≥20mmx50mmx935mm，采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。前横梁通过增强尼龙连接件插接固定于立柱上，连接件通过螺钉固定于立柱内侧，确保直角稳固连接，具备防磨损、抗晃动、便于拆装的特点；
1.2.2、后横梁：≥20mmx50mmx945mm，采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。后横梁通过增强尼龙连接件插接固定于纵梁上，连接件通过螺钉固定于纵梁内侧，确保直角稳固连接，具备防磨损、抗晃动、便于拆装的特点；
1.2.3、纵梁：≥20mmx50mmx460mm，采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。纵梁与立柱连接采用插入式螺钉紧固方式，实现直角稳固连接。
1.3、可调脚：采用PP材质，可调高度≥5mm，防滑耐磨。
2、顶板规格：≥1000mmx470mmx50mm。侧板规格：≥1750mmx400mmx30mm，支持隐蔽式布线。背板规格：≥1000mmx1900mm。以上部件采用≥1.0mm厚冷轧钢板折弯焊接成型，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；
3、门：配置上下两扇独立卷帘门，规格：≥1300mmx950mm。PVC材质。采用F型轨道，支持垂直滑动收纳。每扇配置不少于两个内嵌式拉手；
二、重力识别模块：规格：≥940mmx370mmx120mm，配置≥5层模块，由托盘单元、重力感应单元、底部支撑单元组成：
1、托盘单元：规格：≥930mmx370mmx80mm，采用ABS塑料注塑成型，由≥4个独立托盘组成，规格≥230mmx370mmx80mm。每个托盘由托盘底座、后挡板、限位隔板构成：
1.1、托盘底座：规格：≥230mmx370mmx40mm，前端设置前档沿，配有≥3个嵌入式标识卡槽，支持插放识别卡，便于对物料进行定位；底部表面采用凹凸纹理设计，防止器材滑动。底部背面安装壁厚≥3mm承重板，防止托盘形变；
1.2、后挡板：规格：≥220mmx20mmx80mm，可折叠；
1.3、限位隔板：规格：≥370mmx70mmx3mm，插装式，便于安装/拆卸，支持通过安装/拆卸限位隔板实现栏位拆分/合并。
2、重力感应单元：
2.1、每个托盘底部配备至少1个重力传感器，实时采集每个栏位对应区域的物品重量变化。传感器配有抗干扰，能够有效抑制机械振动对称重信号的影响；
2.2、量程：≥20kg；安全载荷：≥120%FS；
2.3、采用≥24位芯片，支持≥1000次/秒高速采样，有效提升称重灵敏度、精度及稳定性；
2.4、支持通过通信将传感器的采集数据经叠加运算处理，完成托盘栏位合并/拆分后栏位内物体的精确称重。
3、底部支撑单元：规格：≥940mmx170mmx30mm，铝合金材质。传感器通过单端固定方式连接支撑结构，以确保受力集中、力传导路径明确，有效提升称重精度。
三、信息指示模块：全彩交互LED指示灯，外壳采用ABS一体化注塑成型，前置亚克力遮光面板，指示灯可通过常亮、熄灭与动态显示方式，直观呈现操作状态与物品位置，提供明确的视觉引导指示。蓝色灯亮起指示门关闭、红灯亮起指示门超10min未关闭、绿色箭头滚动指示所取物品所在位置。
四、综合控制模块：采用≥32位MCU控制芯片，集成CAN通讯、电源管理单元、标定触发选择单元、指示灯控制单元、开关门触发单元。用于实现操作状态的智能化识别与响应。
五、功能：
1、栏位空间管理：支持对栏位进行合并与拆分操作，每个栏位可按需绑定单类实验器材。可根据器材大小、形态灵活调整栏位布局，确保存放有序，便于后续精细化管理；
2、自动出入库识别：支持对单个或批量存入/取出的器材进行自动识别与实时数量统计，取放动作无需人工登记，系统即可自动生成借还记录；
3、一键盘点响应：支持响应综合控制端发起的库存盘点指令，系统自动调用重力识别模块对各栏位进行快速扫描与重量核算，实时生成盘盈/盘亏结果，并支持一键更新库存，实现账实相符的动态化库存管理；
4、器材领取指引：支持按管理系统生成的 实验预约单领取器材，设备绿色LED箭头灯滚动闪烁，直观指引目标器材存放位置。
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	智能收纳端
	整体规格：≥550mmx470mmx2020mm；整体由储物架、重力识别模块、柔性托盘模块、信息指示模块、综合控制模块组成：
一、储物架：规格：≥550mmx470mmx2020mm；由顶板、立柱、连接梁、可调脚构成；
1、顶板：规格：≥530mmx470mmx50mm，厚度≥0.8mm，钣金喷塑处理；
2、立柱：主体承重结构，由≥2根前立柱和≥2根后立柱组成；前立柱：≥30mmx35mmx1940mm；后立柱：≥30mmx30mmx1940mm；采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀；立柱侧面设置≥25个定位孔，孔径φ≥10mm，孔距≥60mm，便于柔性托盘模块的安装与固定；
3、连接梁：主体连接结构，由前横梁、后横梁、纵梁组成；
3.1、前横梁：≥20mmx50mmx450mm，采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。前横梁通过增强尼龙连接件插接固定于立柱上，连接件通过螺钉固定于立柱内侧，确保直角稳固连接，具备防磨损、抗晃动、便于拆装的特点；
3.2、后横梁：≥20mmx50mmx460mm，采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。后横梁通过增强尼龙连接件插接固定于纵梁上，连接件通过螺钉固定于纵梁内侧，确保直角稳固连接，具备防磨损、抗晃动、便于拆装的特点；
3.3、纵梁：≥20mmx50mmx460mm，采用铝合金挤出成形，表面本色氧化处理，防酸碱耐腐蚀。纵梁与立柱连接采用插入式螺钉紧固方式，实现直角稳固连接。
4、可调脚：采用PP材质，可调高度≥5mm，防滑耐磨。
二、重力识别模块：由斜放重力感应轨道和平放重力感应轨道组成；斜放重力感应轨道规格：≥550mmx40mmx120mm，配置≥2对；平放重力感应轨道规格：≥465mmx40mmx120mm，配置≥8对，均由轨道、重力感应单元、底部支撑单元组成：
1、轨道：≥460mmx30mmx60mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型。固定于底部支撑单元上。两端分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘划出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥115度停靠；
2、重力感应单元：
2.1、每个轨道底部配备1个重力传感器，实时采集对应区域的物品重量变化。传感器配有抗干扰设计，能够有效抑制机械振动对称重信号的影响。
2.2、量程：≥20kg；安全载荷：≥120%FS；极限载荷：≥150%FS。
2.3、系统采用≥24位AD芯片，支持≥1000次/秒高速采样，有效提升称重灵敏度、精度及稳定性；
3、底部支撑单元：斜放规格：≥555mmx30mmx30mm，平放规格：460mmx30mmx30mm。铝合金材质。传感器通过单端固定方式连接支撑结构，以确保受力集中、力传导路径明确，有效提升称重精度，避免因多点安装引起的应力干扰或结构变形对识别结果的影响。
三、柔性托盘模块：配有≥10个柔性托盘单元；规格：≥435mmx435mmx100mm，由托盘（常规型）、识别牌、托盘封割器、托盘滑动分格器组成：
1、托盘：规格：≥435mmx435mmx100mm，采用ABS塑料一体注塑成型；框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计；框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止；框边四周配有通道节点，每面分别设有≥17个通道节点，间距≥9mm；
2、识别牌：规格：≥60mmx40mmx10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型，支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理；
3、托盘封割器：配有≥2对规格≥395mmx20mmx100mm托盘封割器，由横、纵封割器组成。采用ABS塑料一体化注塑成型。采用横、纵叠加形式封割通道。横、纵封割器分别设置≥17个封割点，两端采用“钩锁结构”及按压式卡扣设计，卡扣挂在托盘边缘，便于与托盘固定连接。通过按压卡扣下部按钮，便于封割器的拆卸和调整；
4、托盘滑动分格器：配有≥2个规格≥35mmx180mmx100mm托盘滑动分格器，ABS塑料一体化注塑成型。采用卡扣式固定结构，能够在托盘封割器上自由滑动调整位置。如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。
四、信息指示模块：全彩交互LED指示灯，外壳采用ABS注塑一体化成型，前置亚克力遮光面板，指示灯可通过常亮、熄灭与动态显示方式，直观呈现操作状态与物品位置，提供明确的视觉引导指示。蓝色灯亮起指示门关闭、红灯亮起指示门超10min未关闭、绿色箭头滚动指示所取物品所在位置。
五、综合控制模块：采用≥32位MCU控制芯片，集成CAN通讯、电源管理单元、标定触发选择单元、指示灯控制单元、开关门触发单元。用于实现操作状态的智能化识别与响应。
六、功能：
1、器材定位绑定：支持对单个托盘进行同类实验器材绑定，结合托盘的分格与限位结构，可根据器材大小、形态灵活调整托盘布局，确保存放有序，便于后续精细化管理；
2、自动出入库识别：支持对单个或批量存入/取出的器材进行自动识别与实时数量统计，取放动作无需人工登记，系统即可自动生成借还记录；
3、一键盘点响应：支持响应综合控制端发起的库存盘点指令，系统自动调用重力识别模块对各托盘进行快速扫描与重量核算，实时生成盘盈/盘亏结果，并支持一键更新库存，实现账实相符的动态化库存管理；
4、器材领取指引：支持按管理系统生成的实验预约单领取器材，设备绿色LED箭头灯滚动闪烁，直观指引目标器材存
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	核心交换机
	1.交换容量：598Gbps/5.98Tbps及以上 ；
2.包转发率：222Mpps及以上；
3.固定端口：≥24 个10/100/1000BASE-T 端口(含 8 Combo 口)、≥4个1G/10GBASE-XSFP Plus 端口、≥1个 Slot。
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	路由器
	1.不低于双核64位网络专用处理器，不低于256MB DDRIII高速内存；
2.具有≥5个千兆网口，≥1WAN+3WAN/LAN+1LAN；
3.Web认证、短信认证、PPPoE服务器；
4.内置AC功能，统一管理TP-LINK企业AP；
5.具备负载均衡及线路备份功能；
6.具备内外网ARP防护及常见攻击防护功能；
7.具备智能IP带宽管理及连接数限制功能。
	1
	个
	 
	

	7
	无线AP（带适配器）
	1.无线速率：不低于2.4GHz ：300Mbps；不低于5GHz ：1201Mbps；
2.端口：≥1个10/100M/1000M RJ45端口；
3.天线：内置天线，支持一键易展功能；
4.最大可关联客户端数量： 64（2.4G）+119（5G）及以上
5.电源：IEEE 802.3af/at标准PoE供电；≥12V DC供电（支持12VDC 1A/1.5A/2A电源）；
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	RFID标签编码一体机
	打印模式：热敏 / 热转印 规格值：200dpi及以上
最大打印宽度：≥105.6mm
最大打印长度：≥2540mm
纸张厚度：≥0.058-2.0mm
RFID 协议：EPCglobal Gen 2 (ISO 18000-6C)
RFID 写入方式：先打印后读写 RFID
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	管理系统-管理端
	支持本地化部署、云部署两种部署方式；系统支持管理端、移动端、控制端多端联动，通过统一数据中台实现跨终端信息实时同步与指令无缝流转。
管理端由首页单元、实验室管理单元、实验教学管理单元、大数据中心单元、系统管理单元构成；
一、首页由今日课程、审批任务、快捷入口组成；
1、今日课程支持显示全部/未开始/进行中/已结束课程；
2、审批任务支持显示全部待审批任务；可通过更多选项跳转预约管理新建实验通知单；
3、快捷入口支持实验室信息、实验通知单、实验巡课、库存清单、借还记录、大数据中心快捷跳转。
二、实验室管理单元由实验室信息管理、器材管理、库存管理组成；
1、实验信息管理包括：实验室信息、借还记录、栏位管理；
1.1、实验室信息：可通过输入实验室名称及选择学科进行实验室信息查询；实验室信息可查看对应实验室仪器柜数量及器材数量，点击对应实验室可查看实验室详情：
▲1.2、借还记录：系统根据识别设备扫描结果结合设备登录账号自动生成器材借还记录。界面显示借还记录信息，包含器材分类编码、器材名称、规格型号、条形编码、领取人、领取时间、借用人、借用时间、归还时间、状态等相关信息；支持通过器材名称、领取人、使用人及状态进行借还记录查询；支持打印及导出借还记录；支持对“已领取”状态的器材做下架、调拨、出库操作；(提供符合参数的产品的实物照片或截图，并加盖公章。照片或视频应清晰展示产品及关键参数特征。涉及尺寸、规格、性能等数值的，须在照片中使用计量工具标示，以佐证参数真实、准确。)
1.3、栏位管理：支持通过实验室名称及仪器柜名称进行栏位信息筛选；支持栏位调整；仪器栏位显示器材名称及重量；显示仪器清单，支持输入器材名称筛选；
2、器材管理包括：实验教学配备标准、仪器管理、试剂管理及危化品管理；
▲2.1、实验教学配备标准：包含教育主管部门发布的初高中物理、化学、 生物教学装备配备标准要求的1000+实验器材基础数据；支持对内置实验教学配备标准目录按学段、学科、器材名称进行查询；支持打印及导出实验教学配备标准；实验教学配备标准信息包含分类编码、器材名称、规格型号、图片、类型、计量单位、最小数量、最大数量、配备要求、参考数据、学段、学科等相关信息；(提供符合参数的产品的实物照片或截图，并加盖公章。照片或视频应清晰展示产品及关键参数特征。涉及尺寸、规格、性能等数值的，须在照片中使用计量工具标示，以佐证参数真实、准确。)
2.2、仪器管理：界面显示仪器清单；支持按照仪器名称进行仪器查询；支持单个/批量添加仪器；支持对相关仪器进行编辑/删除/打印条码；
2.3、试剂管理：界面显示试剂清单；支持按照试剂名称进行试剂查询；支持单个/批量添加试剂；支持对相关试剂进行编辑/删除/打印条码；
2.4、危化品管理：界面显示危化品清单；支持按照危化品名称进行危化品查询；支持单个/批量添加危化品；支持对相关危化品进行编辑/删除/打印条码；
3、库存管理包含：库房管理、库存调拨、库存清单及库存盘点；
3.1、库房管理：界面显示库房管理器材数据；支持按照器材名称、类型进行查询；支持批量入库、查看出入库记录、打印及导出库房管理器材数据；支持对应实验器材做出库/入库操作；
3.2、库存调拨：支持选择调出实验室及调入实验室，添加器材后显示该器材闲置数量，支持自定义调整调拨数量；支持查看调拨记录；
▲3.3、库存清单：支持选择实验室、选择类型及器材名称进行查询；支持打印及导出库存清单；界面显示库存清单，库存清单信息包含分类编码、器材名称、规格型号、计量单位、类型、库存总量、上架数量、未上架数量及存放位置等相关信息；(提供符合参数的产品的实物照片或截图，并加盖公章。照片或视频应清晰展示产品及关键参数特征。涉及尺寸、规格、性能等数值的，须在照片中使用计量工具标示，以佐证参数真实、准确。)
3.4、库存盘点：支持按照全量、实验室、仪器柜不同维度一键盘点库存数据；
三、实验教学管理单元由实验管理、计划管理、预约管理、实验巡课、教学统计组成；
1、实验管理界面支持按照实验名称、学科进行查询对应实验；支持新增实验，支持对已录入实验进行编辑/删除；
1.1、新增实验支持编辑实验名称、所属学科、实验器材、实验目的、实验步骤等信息；
1.2、编辑实验支持编辑实验名称、所属学科、实验器材、实验目的、实验步骤等信息；
2、计划管理包括：课程目录管理、周次管理、课节管理；
2.1、课程目录管理：支持按照学年、学科、年级查看学校实验课程目录；支持打印、导出课程目录；支持对学校实验课程目录进行编辑；
2.2、周次管理：支持按照学年、学期设置周次时间表；支持选择开始时间和结束时间，系统自动排列周次时间计划；
2.3、课节管理：界面显示冬季和夏季学校课程时间表；支持一键启用冬季/夏季学校课程时间表；支持自定义设置课节时长和课节间隔，支持增删课节。
3、预约管理：支持新建实验通知单、审核实验通知单、查看历史实验通知单；
3.1、新建实验通知单支持编辑实验名称、实验类型、器材清单、课时安排、使用时间、使用人及备注等信息；
3.2、支持具备审核权限的实验员审核实验通知单；
3.3、支持实验员查看历史实验通知单；
▲3.4、课时安排支持通过周次及实验室进行筛选，筛选结果显示该周次内，所选实验室的所有课节安排状态，包含已过期、已预约、空闲等状态；(提供符合参数的产品的实物照片或截图，并加盖公章。照片或视频应清晰展示产品及关键参数特征。涉及尺寸、规格、性能等数值的，须在照片中使用计量工具标示，以佐证参数真实、准确。)
4、实验巡课：支持查看排课计划和巡课；
4.1、排课计划支持按周次和实验室进行搜索
4.2、支持实时查看正在进行课程的实验室视频画面。
5、教学统计包括：实验开课详情、实验开出率统计；
5.1、支持查看实验开课详情；
5.2、支持查看实验开出率统计，包含计划开出实验数量、实际开出实验数量、实验开出率，并支持以圆环图显示实验开出率情况；
▲5.2.1、支持按照学科、学级、班级搜索对应条件的实验开出率统计情况；(提供符合参数的产品的实物照片或截图，并加盖公章。照片或视频应清晰展示产品及关键参数特征。涉及尺寸、规格、性能等数值的，须在照片中使用计量工具标示，以佐证参数真实、准确。)
四、大数据中心由实验室概况、实验开课情况、器材库存数据、危化品情况、器材入库情况、器材损耗情况、库存预警组成；
1、实验室概况包含对应实验室、准备室、仪器室、药品室及库房的数量和对应的学科室的间数信息；
2、实验开课情况包含理化生学科的计划开出实验、实际开出实验和实验开出率的信息；可查看正在进行的实验课程视频及对应课程的实验室、任课教师、实验名称、授课班级信息；
2.1、可查看各科目、学级的计划开出实验详情；
2.2、可查看实际开出实验详情，支持输入教师姓名、学科、学级、班级进行查询，实验详情包含实验名称、学科、授课班级、授课地点、任课老师、授课时间等相关信息；
3、器材库存数据包含仪器、试剂、危化品的种类及数量；支持点击查看详情，包含全量、实验室、仪器柜不同维度库存数据；
3.1、全量库存数据包含所有系统内仪器室详情，包括各实验室内仪器、试剂、危化品种类数量；
3.2、实验室库存数据包含实验室内仪器柜详情，包括各仪器柜内仪器、试剂、危化品种类数量；
3.3、仪器柜库存数据包含该仪器柜内的器材名称、规格型号、学科、类型、计量单位、库存总量等信息；
4、危化品情况包含易制毒化学品、易制爆化学品、腐蚀性化学品、毒害品及其他危化品的总量及各自占比；
4.1、支持查看各类危化品的具体内容，包含危化品名称、形态、剩余库存数量、存放位置；
4.2、支持查看危化品的操作时间、操作记录及操作人；
5、器材入库情况包含入库时间、名称及入库数量；
6、器材损耗情况支持查看损耗率、仪器/试剂/危化品损耗数量、维修数量、维修率、报废数量、报废率等相关信息；
五、功能：
1、借还记录：登录控制端，从仪器柜中存入/取出器材，登录管理端查看“借还记录”，借还数据与实际存取情况相符。
2、射频条码使用：进入管理端仪器/试剂/危化品页面，选择打印条码。确认管理类型和打印数量后，系统调用射频打印机打印射频条码，使用登录移动端使用“查询”功能扫描射频条码显示器材信息，将张贴射频条码的器材放入仪器柜，识别设备能正确识别器材种类和数量。
3、管理端盘点：退出管理端后从仪器柜中存入或取出器材，进入管理端“库存盘点”页面，选择一键盘点，系统自动扫描并统计盘亏/盘盈数据。
	1
	套
	 
	

	10
	管理系统-移动端
	移动端由扫码查询单元、器材领取单元、器材归还单元构成
一、支持人脸识别登录系统
二、扫码查询单元：支持扫描器材射频条码查看器材信息，扫码结果查询显示：器材名称、规格型号、射频条码编号、存放位置、状态、领取人、使用人等相关信息。
三、器材领取单元：支持按照管理端创建的实验预约单领取实验器材；
1、支持查看所有实验预约单；
1.1、预约单信息包含：借用人、使用时间、实验名称、实验类型、器材清单相关信息；
1.2、预约单信息支持展开收起，展开后显示器材规格型号、数量、计量单位、存放位置；
2、支持领取器材；
▲2.1、领取器材界面显示借用人姓名、实验名称、实验类型、器材清单（器材名称、规格型号、存放位置、计量单位、剩余库存、预借数量、实借数量）；实借数量为识别设备自动扫描识别数量。(提供符合参数的产品的实物照片或截图，并加盖公章。照片或视频应清晰展示产品及关键参数特征。涉及尺寸、规格、性能等数值的，须在照片中使用计量工具标示，以佐证参数真实、准确。)
2.2、待领取器材所在仪器柜绿色指示灯滚动闪烁示意器材存放位置；
2.3、领取过程支持‘暂停’操作；
三、器材归还单元由实验单归还、整合归还组成；
1、实验单归还：支持器材归还数据自动更新；支持查看未归还实验通知单；支持查看未归还实验通知单内器材信息，包括器材名称、规格型号、条形编码、存放位置及归还状态；
2、整合归还：支持多个预约单整合归还器材；
2.1、归还器材界面支持显示已归还器材图标、器材名称、规格型号、借出数量、归还数量；
▲2.2、当同一实验器材归还多个时，系统支持对器材自动做归还人归属，自动分配归还数量并支持调整。(提供符合参数的产品的实物照片或截图，并加盖公章。照片或视频应清晰展示产品及关键参数特征。涉及尺寸、规格、性能等数值的，须在照片中使用计量工具标示，以佐证参数真实、准确。)
	1
	套
	 
	

	11
	管理系统-设备端
	设备端由信息管理单元、自动识别单元、称重单元、库存盘点单元构成
一、支持人脸识别登录系统。
二、信息管理单元由实验室信息管理和仪器柜信息管理组成
1、支持查看仪器、试剂、危化品的库存种类数据和所管理仪器柜状态；
2、支持查看所管理仪器柜信息
2.1、支持查看每个射频储物柜内的器材、试剂及危化品清单，清单包含器材名称、规格型号、学科、类型、计量单位及库存总量等；界面显示仪器、试剂、危化品的库存种类数量；
2.2、支持以列表显示/图片显示查看每个智能储物柜内的器材清单，清单包含栏位、器材名称、规格型号、计量单位及数量等；界面上显示该柜体的温度值及湿度百分比；
▲三、自动识别单元：支持自动识别存入/取出柜体内实验器材种类、数量；(提供符合参数的产品的实物照片或截图，并加盖公章。照片或视频应清晰展示产品及关键参数特征。涉及尺寸、规格、性能等数值的，须在照片中使用计量工具标示，以佐证参数真实、准确。)
四、称重单元：支持通过称重台对试剂/危化品进行精准定量（精确到0.1g）管理，进行入库操作和出库操作；
1、入库操作支持去皮入库及带皮入库；
▲2、出库操作支持选择整瓶出库或称重出库，结算时支持去皮结算。(提供符合参数的产品的实物照片或截图，并加盖公章。照片或视频应清晰展示产品及关键参数特征。涉及尺寸、规格、性能等数值的，须在照片中使用计量工具标示，以佐证参数真实、准确。)
五、库存盘点单元：支持一键库存盘点；
1、确认盘点后系统调用识别设备自动扫描器材，计算实时库存种类数量。
2、盘点结果显示分柜名称、器材名称、规格型号、计量单位、盘亏/盘盈及数量；
3、支持对盘点结果进行“移除”操作，移除后该器材不计入盘点范围；
4、支持一键更新库存；
五、功能：
1、自动识别：在设备端操作，将实验器材随意存入或取出，系统实时显示存入/取出数量。
2、设备端盘点：退出管理端后再次进行存取操作，重新登录设备端并选择“一键盘点”。系统自动扫描柜体内容，生成盘点结果，显示器材名称、规格型号、计量单位、盘盈/盘亏数据，并支持一键更新库存。
	1
	套
	 
	

	12
	易燃品毒害品储存端
	1.尺寸：≥900mm（L）×510mm（W）×1840mm（H）；门类型：双开门。
2.外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。
3.内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；右侧下部设置≥120×110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；底板中部有≥Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；底部设H≥160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。
4.底装有四个静音防静电滚轮，便于移动；设4个调节螺母，既可用于定位，也可作调整脚使用。
5.内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。
6.顶部中间开有≥φ160mm蜂窝口，内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入设备内。顶风口内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。
7.密封件：门与设备之间应安装防火膨胀密封件；当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。
8.陶瓷纤维棉：应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，密度≥130㎏/m³。                                                                                                                 
9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。                                                                                                                                                                    10.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。                                                                                                                                       11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg/m3;苯含量不得超过0.09mg/m3。
12.配备接地装置实现完全接地。
	2
	个
	 
	

	13
	强酸碱管理端
	1.尺寸：≥900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）门类型：四开门。
2.采用手动四开门设计，门缝不大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度一致。
3.材质：≥8mm厚PP聚丙烯树脂板，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，经同色焊条无缝焊接处理，保证设备之坚固及密封性。
4.层板：采用白色PP（聚丙烯）板材，一次注塑成型，四边有不小于20mm立边，可有效盛接漏液，底部波纹状设计，避免泄漏时瓶底粘结层板，从而减少存取的安全隐患和造成二次污染的可能性，层板底部包钢处理（预留查验小口），承重能力强，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的位置。
5.门板：采用同质PP材料制作，门厚20mm，视窗采用5mm钢化玻璃，防腐蚀，可视性强。
6.绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。
7.把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳，备有安全双门锁，加强管制。                                                                                                                                                                                              8.螺丝：不锈钢材质，防止因腐蚀而引起螺丝断裂，造成产品垮塌。                                                                                      
9.锁具：双锁设计，双人双锁管理，配有PP材质一体成型（易更换）的锁扣。
10.反光警告标签。
	2
	台
	 
	

	14
	斜流式管道风机
	220V，功率≥120w，风量：≥1200m³/h，噪音≤50db，接管≥φ200mm。
	1
	台
	 
	

	15
	通风管道
	1.主通风管规格：≥φ160mm/200mm，PVC成品管道；
2.支管道规格：≥φ110mm，PVC成品管道；
3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。  
（实际管径视现场情况可适当调整）
	1
	套
	 
	

	16
	电源布线耗材
	1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。
2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用≥2.5平方铜芯线60米。
	1
	室
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	生物准备室

	序号
	名称
	产品参数
	数量
	单位
	单价
	金额

	一、准备室设备
	
	
	
	
	

	1
	实验操作设备
	规格：≥2400mm×1200mm×780mm；采用≥12mm厚双面膜实芯理化板；结构：工字型，铝塑钢混合结构。
采用塑铝结构，规格≥L580mm×W60mm×H770mm由上脚、下脚、立柱、装饰盖组成，整体呈“工”字型，耐酸碱，耐腐蚀。
前横梁：截面规格≥L30mm×W80mm，铝合金壁厚≥1.0mm，截面应为扇形，弧面朝向学生位，能有效降低发生磕碰时的人身伤害，横梁内部设有螺母柱，整体模具一体成型。
中横梁：截面规格≥L30mm×W28mm，铝合金壁厚≥1.0mm。整体模具一体成型。
后横梁：截面规格≥L30mm×W80mm，铝合金壁厚≥1.0mm。
大横梁：采用≥L60mm×W30mm椭圆管件，壁厚≥2mm。
操作斗：规格≥L490mm×W305mm×H170mm，壁厚≥3.0mm，边缘拉筋设计，可视厚度≥7.0mm，拉筋壁厚≥4.0mm，使得开放口静态水平承载力大大提高。
	1
	张
	 
	

	2
	水处理设备
	规格：≥450mm*600mm*810mm/1200mm
下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。                            
上部采用专用阻尼转轴搭配翻盖，翻盖打开为实验室专用水嘴和滴水板，方便学生在实验时放置烧杯、量筒等工具。
翻盖后方配有多功能平台，可按需加装学生专用电源、吊装式上下水接口等。
门板：前部密闭设计，梯形结构搭配装饰条，后门配有可打开式检修门，隐藏式一体扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。
水槽采用塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。
	1
	个
	 
	

	3
	标本收纳端
	规格：≥1000mm×500mm×2000mm材质：四周采用A级≥18mm厚防潮三聚氰胺双贴面板。
框架：采用铝合金框架结构，主支柱为≥30mm×30mm的方形铝管，壁厚不小于1.0mm，壁厚允许误差±0.15mm。
结构：上部四周采用≥5mm厚玻璃，二层玻璃托板，托板厚度为≥8mm厚玻璃，上门用≥5mm厚的推拉式玻璃门，边沿磨边。下部对开门。内设一层隔板，隔板采用A级≥25mm三聚氰胺双贴面密度中纤板。
拉手：不锈钢拉手。
	5
	个
	 
	

	4
	仪器收纳端
	规格：≥1000mm×500mm×2000mm
侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证产品之坚固及密封性，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15×30mm厚度≥1.2mm钢制横梁。
下方门体：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上方收纳体：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化玻璃，中间镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上方配置两块活动层板，下方配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，四周有阻水边，底部镶嵌不低于两根≥15×30mm厚度≥1.2mm钢制横梁。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与门体平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。
	5
	个
	 
	

	二、安装附件部分
	
	
	
	
	

	1
	给/排水设备
	1、给水：上水管和进水管为国标≥Ф25的PPR材质水管；
2、排水：采用≥Ф50的国标UPVC专用排水管；
2、配件：开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。（不包含场地开槽、开孔及开槽开孔后的恢复等土建施工）
	1
	套
	 
	

	合计
	
	
	
	
	  


















	生物仪器室

	序号
	名称
	产品参数
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	仪器收纳端
	规格：≥1000mm×500mm×2000mm
侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证产品之坚固及密封性，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15×30mm厚度≥1.2mm钢制横梁。
下方门体：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上方收纳体：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化玻璃，中间镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上方配置两块活动层板，下方配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，四周有阻水边，底部镶嵌不低于两根≥15×30mm厚度≥1.2mm钢制横梁。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与门体平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。
	30
	个
	 
	

	合计
	
	
	
	
	 















	生物标本室

	序号
	名称
	产品参数
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	标本收纳端
	规格：≥1000mm×500mm×2000mm材质：四周采用A级≥18mm厚防潮三聚氰胺双贴面板。
框架：采用铝合金框架结构，主支柱为≥30mm×30mm的方形铝管，壁厚不小于1.0mm，壁厚允许误差±0.15mm。
结构：上部四周采用≥5mm厚玻璃，二层玻璃托板，托板厚度为≥8mm厚玻璃，上门用≥5mm厚的推拉式玻璃门，边沿磨边。下部对开门。内设一层隔板，隔板采用A级≥25mm三聚氰胺双贴面密度中纤板。
拉手：不锈钢拉手。
	10
	个
	 
	

	
	合计
	
	
	
	
	 























	初中物理实验箱

	序号
	产品名称
	产品技术参数
	基本实验活动
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	物质的形态和变化
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置。
X型支座（可拼接）1套、双向转接头（铝合金，≥30mm×3mm×65mm）2个、≥250mm支撑杆1根、≥600mm支撑杆（2根/套，单根杆长 ≥300mm，杆与杆可以螺纹对接）1套、多功能卡夹（可多种形式夹支撑杆及温度计）1个、酒精灯1盏、电子点火器（≥230mm×45mm）1个、大号铁三环（≥φ100mm，带M6×25螺丝）1个、陶土网（≥150mm×150mm）1片、大试管（高硼硅，≥φ30mm×200mm）1个、万用夹具（黑色长尾 L≥270mm）1个、海波1瓶不小于100g、石蜡1瓶不小于100g、红水温度计（-10～110度）1个、玻璃烧杯（高硼硅(3)3，≥250ml）2个、碘升华凝华管（≥110mm×25mm）1个、隔热板（≥10mm×10cm）1个、秒表1个、玻璃板（≥50mm×50mm×2mm）2块、胶头滴管（D≥10mm，L≥90mm）1个、木试管夹1个等。
4、产品技术指标：
X型支座：
材质：尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌处理；产品结构：90度角双臂，半轴长16(5)≥5mm，底座高度≥24mm，匍氏耦合对接挂钩、凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部配重盖采用超声波焊接技术；功能描述：对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
双向转接头：
规格：≥30mm×30mm×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑；功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带≥2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验.
	1.用常见温度计测量温度
2.探究晶体熔化和凝固的过程及特点
3.观察升华和凝华现象
4.探究水在沸腾前后温度变化的特点
5.探究蒸发快慢的影响因素
	箱
	11
	 
	

	2
	物质的属性
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
条形盒测力计2.5N（可双面显示，≥170mm×45mm×20mm）1个、圆筒测力计(2)5N 1个、橡皮筋5个、橡皮泥1个、椭圆形玻璃瓶（≥82mm×145mm）1个、单孔红色硅胶塞（≥20.9mm×15mm×25mm）1个、玻璃直导管（≥200mm）1个、条形磁铁（≥180mm×10mm×20mm）1块、铁粉1盒不小于50g、1号电池盒（可磁吸）2个、1号电池2个、灯座（≥110mm×50mm×31mm，可磁吸）1个、(3)8V小灯泡2个、单刀单掷开关（≥110mm×50mm×31mm，可磁吸）1个、导体验证器（≥110mm×50mm×30mm，可磁吸）1个、物质导电性实验材料（铜、铁、铝、橡胶、塑料、木）1套、物质导热性实验材料（铜棒、铝棒、陶瓷棒、铁棒、木棒）1套、4mm红黑香蕉导线各2根、实验用托盘天平（≥200g）1台、砝码1盒、实验用电子天平（≥1000g，0.1g）1套、长方体组（3种规格，≥50\40\30mm×20mm×10mm）1套、钓鱼线1盒不小于1m 、剪刀1个、钢直尺（不锈钢，≥15cm）1个、玻璃烧杯（高硼硅，≥250ml）1个、塑料烧杯（≥100ml）1个、小石块1袋不小于100g、氯化钠1瓶不小于100g、玻璃量筒（高硼硅，≥100ml）1个等。
4、产品技术指标：
条形盒测力计：塑料壳体、挂钩、调零螺丝、弹簧、铝管等。塑料壳体：尺寸规格：≥170mm×45mm×20mm；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型，尺寸精准，品质扎实；功能描述：为整个仪器提供安装固定的结构。
调零螺丝：尺寸规格：≥25mm×∅5mm，材质工艺：铁镀镍，防锈防氧化；功能描述：连接弹簧和标线，用于测力计调零作用。
弹簧：尺寸规格：≥134mm×∅6mm，材质工艺：弹簧钢，高精度，不易变形；功能描述：是作为测力计的重要测量部件。
导体验证器（可磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、两端验证接口、香蕉插头接线柱等组成；规格：香蕉插座，底座尺寸：≥110mm×50mm×30mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：≥110mm×50mm×30mm（±5mm），材质工艺：ABS塑料+透明PC精密注塑成型；功能描述：磁吸式，检验导体与绝缘体，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
1号电池盒（磁吸）：
产品组成：由壳体、弹簧、弹片、香蕉插头接线柱等组成；壳体材质工艺：ABS塑料；功能描述：有串联接插口，配合1号电池及其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要提供直流电源的实验。内嵌磁铁，也可以吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行相关实验。
灯座（磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、灯座、香蕉插头接线柱等组成；规格：香蕉插座，底座尺寸：≥110mm×50mm×30mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：≥110mm×50mm×30mm（±5mm），材质工艺：ABS塑料+透明PC精密注塑成型；功能描述：磁吸式，配合小灯泡作为用电器与其他相关器材进行电学、电磁学及其它需要灯泡的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
单刀单掷开关（磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、开关闸刀、香蕉插头接线柱等组成。规格：香蕉插座，底座尺寸：≥110mm×50mm×30mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：≥110mm×50mm×30mm（±5mm），材质工艺：ABS塑料+透明PC精密注塑成型；功能描述：作为控制电路的开关与其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要控制电路通断的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
红色硅胶塞：
规格：单孔；横截面尺寸：≥20mm×15mm×25mm；材质：红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。
	1.体验不同物质的弹性
2.观察磁现象
3.比较物质的导电性
4.比较物质的导热性
5.用托盘天平测量物体的质量
6.探究物体的质量与体积之间的关系
7.测量固体和液体的密度
	箱
	11
	 
	

	3
	多种多样的运动形式
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
集气瓶（≥125ml）2个、毛玻璃板（≥50mm×50mm×3mm）1片、玻璃烧杯（高硼硅(3)3，≥100ml）2个、玻璃量筒（高硼硅，≥50ml）1个、玻璃量筒（高硼硅，100ml）1个、长颈漏斗（尺寸≥280mm×40mm，细管直径，d≥8mm）1个、大试管（≥φ30mm×200mm）1个、胶头滴管（D≥10mm，L≥90mm）1个、无孔红色硅胶塞（≥30mm×22mm×30mm）1个、聚碳酸酯板（≥10cm×10cm）1片、吸盘挂钩（≥φ35mm）1个、不锈钢水槽（≥φ18cm）1个、条形盒测力计5N（≥170mm×48mm×21mm，可双面显示）1个、钩码组（≥10g×l，≥20g×2，≥50g×2，≥200g×2）1盒、铅柱2个、刮刀1个等。
4、产品技术指标：
条形盒测力计：塑料壳体、挂钩、调零螺丝、弹簧、铝管等。塑料壳体：尺寸规格：≥170mm×45mm×20mm；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型，尺寸精准，品质扎实；功能描述：为整个仪器提供安装固定的结构。
调零螺丝：材质工艺：铁镀镍，防锈防氧化；功能描述：连接弹簧和标线，用于测力计调零作用。
弹簧：尺寸规格：≥130mm×∅6mm，材质工艺：弹簧钢，高精度，不易变形；功能描述：是作为测力计的重要测量部件。
红色硅胶塞：
规格：无孔；横截面尺寸：30号胶塞：≥30mm×22mm×30mm；材质：红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。
	1.观察扩散现象（1、气体扩散2、液体扩散）
2.观察分子之间存在间隙的现象
3.观察分子之间存在引力的现象（1、液体分子之间存在引力2、固体分子之间存在引力）
	箱
	11
	 
	

	4
	轨道小车
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
运动学导轨组件1套、小车1个、铸铝底座支撑杆组件（总高≥220mm，铝型材杆≥20mm×20mm×200mm，铸铝底座≥100mm×80mm×20mm）1套、导轨升降板1个、导轨支架（≥50mm×120mm）2个、打点计时器托板（≥80mm×45mm）1个、导轨前挡板组件2套、滑轮架组件1套、铅封螺丝2个、S形小钩2个、钓鱼线1盒不小于1m 、手紧螺丝M6×10若干、手紧螺丝M6×25若干、手紧螺丝M4×30 1个、透明圆头手紧螺丝M4若干等。
4、产品技术指标：
小车：
规格：车尾自带纸带夹，上部M4固定螺丝孔2个，槽码槽5个，槽码槽扣盖1件，前端M4牵引固定螺丝孔1个，包胶车轮4个；材质：尼龙车身，PC槽码及槽扣盖，尼龙+TPU车轮；工艺：塑料注塑成型，包胶以及精密机加工；功能描述：①、兼容传统打点计时器模式和数字化实验模式；②、车尾自带的纸带夹，可夹住纸带前端，通过小车的运动牵动纸带进行运动学实验；③增强型ABS工程塑料材质和优化设计的结构确保小车具有强固的车体；④、车体上内置5个横向槽码槽，槽码槽扣盖采用墨色半透明PC材质，扣紧扣盖保护槽码不因意外跌落散乱；⑤、小车车轮采用高档TPU材质具有高硬度高弹性的特质，与精加工车轴与精密微型轴承的组装配合，能够使小车整体运行更加平稳安静！
运动学导轨组件：
产品组成：导轨端盖、导轨、不锈钢圆头螺丝、T型不锈钢M6螺母。
规格：左右底部三面滑槽，长度公差≤1mm，滑槽内置专用螺母M6，配不锈钢圆头滑轨螺丝M4；材质：铝型材导轨，尼龙端盖，不锈钢螺母；工艺：拉模铝型材成型，细喷砂黑色阳极化处理，端盖塑料注塑成型；功能描述：为动力学系统提供运动平台，可完成教学实验中对动力学实验的所有实验需求以及拓展需要！
铸铝底座支撑杆组件：
产品组成：支撑杆端盖、铝型材支撑杆、支撑杆滑套、M6 T型螺母、铸铝底座、M6圆头内六角螺丝、M6手紧螺丝。
规格：铝型材杆≥20×20×200mm，铸铝底座≥100×80×20mm；材质：铝合金，尼龙等；工艺：塑料注塑成型，精密压铸，电泳发黑处理；功能描述：连接导轨，调节导轨斜面角度。
铸铝底座：
规格：≥100mm×80mm×20mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸，电泳发黑处理；功能描述：可作为独立的支架底座，连接导轨，调节导轨斜面角度，也可卡坐到X型支架的支撑杆上，拓展为实验器底座使用。
导轨前挡板组件：
产品组成：前挡板、缓冲弹片、不锈钢带介子螺丝、橡胶自粘缓冲垫。
材质：尼龙、锰钢、橡胶；工艺：塑料注塑成型，冲压成型、电泳发黑处理；功能描述：安装到导轨前端，用来抱紧小车起缓冲作用，中间凹槽内置扩展螺丝座，背面设计有燕尾式滑轨，方便与滑轮架配合安装。
	1.测量物体运动的速度
2.观察二力平衡现象
3.观察惯性现象
4.探究阻力对运动的影响
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	机械运动和力
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
钢直尺（不锈钢，≥15cm）1个、塑料直尺（≥30cm）1个、卷尺（≥2m）1卷、三角尺1个、铅笔1根、记号笔1个、硬币1个、停表1个、条形盒测力计5N（≥170mm×48mm×21mm，双面显示）1个、圆筒测力计5N 1个、钩码组（≥50g×10）1盒、摩擦块（≥100mm×80mm×40mm）1个、长木板（≥800mm×90mm×25mm，光面和粗糙面）1个、杠杆尺组件1套、杠杆角度盘（铝，≥70mm×70mm×2mm）1个、杠杆轴（≥88mm×6mm）1个、指针（≥74mm*1mm）1个、X型支座（可拼接）1套、双向转接头（铝合金，≥30mm×30mm×65mm）1个、≥250mm支撑杆1根、≥600mm支撑杆（2根/套，单根杆长≥ 300mm，杆与杆可以螺纹对接）1套、棉布1条、条形磁铁（≥180mm×10mm×20mm）1块、镀镍钢球（≥φ20mm）1个等。
4、产品技术指标：
条形盒测力计：
塑料壳体、挂钩、调零螺丝、弹簧、铝管等。塑料壳体：尺寸规格：≥170×40×20mm；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型，尺寸精准，品质扎实；功能描述：为整个仪器提供安装固定的结构。
调零螺丝：材质工艺：铁镀镍，防锈防氧化；功能描述：连接弹簧和标线，用于测力计调零作用。
弹簧：尺寸规格：≥130mm×∅6mm，材质工艺：弹簧钢，高精度，不易变形；功能描述：是作为测力计的重要测量部件。
杠杆尺组件：
产品组成：铝板杠杆尺、端盖、挂钩、调节螺丝。
材质工艺：铝，挤压拉模成型；表面处理工艺：黑色阳极氧化处理；功能描述：为器材提供安装固定的平台；表面刻度丝印，具有快速准确的测量长度的功能。
挂钩：
材质工艺：ABS塑料，精密注塑成型；功能描述：快捷方便的挂上钩码，并且能够在标尺上连续移动。
杠杆角度盘：
规格：≥70mm×70mm×2mm；材质：铝；工艺：细喷砂本色阳极化处理，双色丝印；功能描述：与杠杆尺搭配使用，检验杠杆倾斜度。
X型支座：
材质：尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌处理；产品结构：90度角双臂，匍氏耦合对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部配重盖采用超声波焊接技术；功能描述：对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
双向转接头：
规格：≥30mm×30mm×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑；功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带≥2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。
	1.用刻度尺测量长度
2.用表测量时间
3.测量物体运动的速度
4.观察力使物体产生形变
5.观察力使物体运动状态发生改变
6.探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关
7.用弹簧测力计测量力
8.观察二力平衡现象
9.观察惯性现象
10.探究阻力对运动的影响
11.探究杠杆的平衡条件
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	压强与浮力
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
压力和压强演示器（≥120mm×75mm×2mm）1个、海绵（≥130mm×85mm×30mm）1块、液体内部压强实验器（带刻度≥300mm）1套、压强演示器（≥350mm×80mm×3mm）1套、透明盛液筒（≥100mm×300mm）1个、T型三通转接头（带硅胶管）1个、止水夹1个、10ml注射器（含软管）1套、红色染料1个不小于10ml、圆柱体组带挂钩（含铁块、铜块和铝块,≥φ20×30mm）1套、长方体铝块（带钩，≥60mm*20mm）1个、钓鱼线1盒不小于1m 、剪刀1个、条形盒测力计5N（≥170mm*48mm*21mm，双面显示）1个、阿基米德原理实验器（含盛液筒、溢水杯和圆柱体重物）1套、X型支座（可拼接）1套、双向转接头（铝合金，≥30mm×30mm×65mm）1个、≥250mm支撑杆1根、≥600mm支撑杆（2根/套，单根杆长≥ 300mm，杆与杆可以螺纹对接）1套等。
4、产品技术指标：
条形盒测力计：
塑料壳体、挂钩、调零螺丝、弹簧、铝管等。塑料壳体：尺寸规格：≥170×40×20mm；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型，尺寸精准，品质扎实；功能描述：为整个仪器提供安装固定的结构。
调零螺丝：材质工艺：铁镀镍，防锈防氧化；功能描述：连接弹簧和标线，用于测力计调零作用。
弹簧：尺寸规格：≥134mm×∅6mm，材质工艺：弹簧钢，高精度，不易变形；功能描述：是作为测力计的重要测量部件。
压强演示器：
规格：≥350mm×80mm×3mm；材质：铝、PMMA；工艺：细喷砂本色阳极化，表面双色丝印处理；功能描述：背部装有专用固定件与X型底座配合使用，通过硅胶管与液体内部压强实验器连接，可让压强演示器面板上U型管内的红水显示液体内部的压强。
X型支座：
材质：尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌处理；产品结构：90度角双臂，匍氏耦合对接挂钩、≥φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部配重盖采用超声波焊接技术；功能描述：对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
双向转接头：
规格：≥30mm×30mm×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑；功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带≥2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。
	1.探究压力作用效果与哪些因素有关
2.观察或体验液体的内部压强
3.探究液体压强与哪些因素有关
4.探究浮力产生的原因
5.探究浮力大小与哪些因素有关
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	★声学（核心产品）
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
噪音减小装置（≥90mm×75mm）1套、小闹钟（≥40mm×18mm×60mm）1个、钢直尺（不锈钢，≥15cm）1个、音叉（≥512Hz）1个、音叉（≥256Hz）1个、钓鱼线1盒、剪刀1把、带孔乒乓球（D≥0mm）1个、木质伸缩笛1个、铝板琴（八音）1套、手鼓（D≥195mm）1个、橡皮筋10个等。
4、产品技术指标：
木质伸缩笛：
规格：主要材质：发音腔和伸缩杆为木质；工艺：木工精加工、人工打磨；功能描述：用来演示不同音色实验。
	1.探究声音的产生条件
2.探究声音的传播条件
3.体验不同声音的特性
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	光学
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
▲3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
五线激光源（≥133mm×80mm×30mm，可磁吸可充电）1套、F光源1套、充电器1个、光源灯箱（≥160mm×75mm×60mm）1台、灯箱支撑杆（≥D10×60mm）1个、4mm红黑香蕉导线各1根、平面镜（≥65mm×20mm×20mm）1个、凹凸面镜（厚度≥2mm，弧长≥90mm，外半径≥125mm）1个、凸透镜玻璃砖（f≥100mm）1个、凹透镜玻璃砖（f≥-100mm）1个、半圆形玻璃砖（D≥60mm，厚度≥15mm）1个、双半圆比色皿盒1个、三棱镜1个、光学角度盘（D≥200mm，厚度≥3mm）1个、绘图套尺（含圆规、三角尺、直尺、量角器等）1套、平面镜成像实验器（含半透膜有机玻璃，支架、F字母和刻度卡纸）1套、电子蜡烛（≥35mm×40mm）2个、白屏（≥150mm×180mm×10mm）1个、滑轨卡座（≥70mm×30mm×35mm）2个、凸透镜卡座组件F≥+50mm 1个、带角度盘透镜卡座（≥130mm×100mm×30mm）1个、控光板卡座2个、3缝/5缝光栅板1个、黑色遮光板1个、光学滤光片类（红光滤光片、蓝光滤光片、绿光滤光片）1套、≥5mm圆孔通光板（材质: 注塑PMMA）1个、毛玻璃片（≥50mm×50mm×3mm）1片、圆台支撑座（圆台直径≥50mm，高度≥50mm，圆管直径≥10mm）1个等。
标▲项参数要求的需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章佐证。
4、产品技术指标：
五线激光源：
主要材质：ABS工程塑料、铜；工艺：塑料注塑成型；功能描述：激光光学光源，磁吸式，内置电池可充电，提供平行光源，配合光学零件可直接或光具盘主体或其他磁性材料上完成多种光路的演示实验。
F光源：
主要材质：ABS工程塑料、铜；工艺：塑料注塑成型；功能描述：内置电池可充电，提供F型光源，配合各种透镜、光源灯箱、白屏等进行各种光学实验。
光源灯箱：
使用温度范围≥-10～40°C，持续使用时间20分钟；主要材质：ABS工程塑料； 工艺：塑料注塑成型；功能描述：含白炽灯珠≥1颗、左右各附反光镜≥1幅，作为光学光源，提供点光源和平行光源，可根据不同用途的光学片套件，完成课程设计的光学实验！
滑轨卡座：
规格：≥70×30×35mm；材质：ABS工程塑料；工艺：塑料注塑成型；功能描述：①、既可以卡到多功能轨道上， 也可以卡到X型支座构建的光学轨道上。②、可以将透镜卡座或者圆台支撑座通过M4手紧螺丝锁紧。③、滑轨卡座上的卡槽，可以匹配上透镜卡座，让两者组成专用透镜座组件。
带角度盘透镜卡座：
规格：≥130×100×30mm；材质：ABS工程塑料；工艺：塑料注塑成型；功能描述：带角度盘透镜卡座内贴角度刻度盘，内部的透镜卡座可以卡配控光板卡座，配合光学卡片进行各种光学实验的控光。
光学玻璃砖类：
产品组成：半圆形玻璃砖、双半圆比色皿盒、三棱镜。
规格：按玻璃砖形状，统一厚度≥15mm；主要材质：PMMA；工艺：精加工、抛光；功能描述：用于光线折射及色散等。
光学卡片类：
产品组成：黑色遮光板、3缝/5缝光栅板。
材质：PMMA；工艺：塑料注塑成型、丝印；功能描述：遮光、提供缝型平行光线条。
	
1.探究光的反射定律
2.观察光的折射现象及其特点
3.探究平面镜成像的特点
4.探究凸透镜成像的规律
5.用凸透镜设计与制作简易照相机
6.模拟近视眼和远视眼的矫正
7.观察白光的色散现象
8.观察色光的混合
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	电和磁
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
条形磁铁（≥180mm×10mm×20mm）1块、U形磁铁（≥80mm×105mm×30mm）1块、小磁针（≥20mm×30mm）10个、磁感线演示器(≥220mm×120mm)1套、铁粉1盒不小于50g、通电螺线管（≥160mm×120mm×30mm）1个、4mm红黑香蕉导线各2根、电动机模型（可调整磁极方向）1套、灵敏电流表（三接口≥4mm香蕉插座、外置手动调零、测量范围：≥-300μA～300μA）1个、单刀单掷开关（≥110mm×50mm×30mm，可磁吸）1个、方形线圈（线径≥0.4mm，≥200匝，紫铜材质）1套、方形线圈连接杆（含不锈钢接线棒和绝缘连接杆）1套、X型支座（可拼接）1套、双向转接头（铝合金，≥30mm×30mm×65mm）1个、≥600mm支撑杆（2根/套，单根杆长 ≥300mm，杆与杆可以螺纹对接）1套、发电机模型1套等。
4、产品技术指标：
单刀单掷开关（磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、开关闸刀、香蕉插头接线柱等组成。规格：香蕉插座，底座尺寸：≥110mm×50mm×30mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：≥110mm×50mm×30mm（±5mm），材质工艺：ABS塑料+透明PC精密注塑成型；功能描述：作为控制电路的开关与其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要控制电路通断的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
方形线圈：
产品组成：由注塑框架、漆包线、香蕉插头接线柱等组成。注塑框架规格：≥90mm×90mm×15mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型，尺寸精准，品质扎实；功能描述：为漆包线圈提供绕线支撑，配合压板使用，便于固定和实验。
漆包线：尺寸规格：线径≥0.4mm，≥200匝，材质工艺：紫铜材质，聚酯亚胺涂层漆，F级绝缘，耐热性高；功能描述：在实验中作为导体切割磁感线。
方形线圈连接杆：
产品组成：由不锈钢接线棒、绝缘连接杆组成。不锈钢接线棒尺寸规格：接线1棒≥150mm×∅10和接线2棒≥100mm×∅10，材质工艺：为304不锈钢材质，耐磨耐腐蚀；功能描述：在实验中连接导线，作为导体。
绝缘连接杆：尺寸规格：≥40mm×20mm，材质黑色尼龙。功能描述：在实验中连接不锈钢接线棒，作为绝缘体。
X型支座：
材质：尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌处理；产品结构：匍氏耦合对接挂钩、≥φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部配重盖采用超声波焊接技术；功能描述：对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
双向转接头：
规格：≥30mm×30mm×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑；功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带≥2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。
灵敏电流表：
规格：三接口≥4mm香蕉插座、外置手动调零、测量范围：-300μA～300μA；精度：电磁类仪表(2)5级；误差≤5%；材质：增强ABS塑料+透明PC、壁厚≥2mm；工艺：塑料注塑成型，外表面高光，下底面内磨砂工艺处理；功能描述：防摔壳体设计能够有效保护表盘罩壳，可以满足课程设计相关实验对电流计改表的实验需求。
	1.用小磁针和铁屑观测磁场的方向和分布情况
2.探究通电螺线管外部磁场的方向
3.观察通电导线在磁场中的受力情况
4.设计与制作简易直流电动机模型
5.探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件
6.设计与制作简易直流发电机模型
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	能量、能量的转化和转移、机械能、内能
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
X型支座（可拼接）1套、双向转接头（铝合金，≥30mm×30mm×65mm）1个、250mm支撑杆1根、≥600mm支撑杆（2根/套，单根杆长 ≥300mm，杆与杆可以螺纹对接）1套、大试管（高硼硅，≥φ30mm×200mm）1个、无孔红色硅胶塞（≥30mm×20mm×30mm）1个、万用夹具（黑色长尾 L≥270mm）1个、多功能卡夹（可多种形式夹支撑杆及温度计）2个、酒精灯1盏、电加热器2个、玻璃烧杯（高硼硅，≥250ml）2个、大单滑轮（≥φ60mm）1个、小单滑轮（≥φ40mm）1个、大小滑轮组（大滑轮≥φ65mm，小滑轮≥φ40mm）1套、滑轮杆支架（≥φ10×150mm）1个、条形盒测力计2.5N（≥170mm×40mm×20mm，双面显示）1个、钓鱼线1盒不小于1m 、剪刀1个、2m卷尺1卷、钩码组（≥50g×10个）1盒、红水温度计（≥-10～110度）2个等。
4、产品技术指标：
条形盒测力计：塑料壳体、挂钩、调零螺丝、弹簧、铝管等。塑料壳体：尺寸规格：≥170mm×40mm×20mm；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型，尺寸精准，品质扎实；功能描述：为整个仪器提供安装固定的结构。
调零螺丝：材质工艺：铁镀镍，防锈防氧化；功能描述：连接弹簧和标线，用于测力计调零作用。
弹簧：尺寸规格：≥134mm×∅6mm，材质工艺：弹簧钢，高精度，不易变形；功能描述：是作为测力计的重要测量部件。
X型支座：
材质：尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌、超声波焊接处理；产品结构：匍氏耦合对接挂钩、≥φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部自粘橡胶地脚阻滑增强支架整体的稳定度！功能描述：Half-Half对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
双向转接头：
规格：≥30mm×30mm×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑；功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带≥2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。
红色硅胶塞：
规格：无孔；横截面尺寸：30号胶塞：≥30mm×20mm×30mm；材质：红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。
大小滑轮组：
规格：大滑轮≥φ65mm，小滑轮≥φ40mm；材质：ABS工程塑料；工艺：塑料注塑成型；功能描述：①、作为定滑轮；②作为动滑轮；③、组成滑轮组。
	1.观察内能转化为机械能的实验现象
2.观察电能转化为内能的实验现象
3.测量某种简单机械的机械效率
4.探究物体吸收的热量跟物体质量、温度变化的关系
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	电磁能
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
1号电池盒4个、1号电池4个、灯座（≥110mm×50mm×30mm，可磁吸）2个、(3)8V小灯泡4个、单刀单掷开关（≥110mm×50mm×30mm，可磁吸）3个、4mm红黑香蕉导线各4根、5Ω电阻模块（≥110mm×50mm×30mm，可磁吸）1个、10Ω电阻模块（≥110mm×50mm×30mm，可磁吸）1个、15Ω电阻模块（≥110mm×50mm×30mm，可磁吸）1个、待测电阻（≥110mm×50mm×30mm，可磁吸）1个、滑动变阻器（20Ω，2A）1个、电流表（外置手动调零、双量程≥0～0.6A和0～3A）1个、电压表（外置手动调零、双量程≥0～3V和≥0～15V）1个等。
4、产品技术指标：
1号电池盒（磁吸）：
产品组成：由壳体、弹簧、弹片、香蕉插头接线柱等组成；壳体材质工艺：ABS塑料+透明PC精密注塑成型；功能描述：有串联接插口，配合1号电池及其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要提供直流电源的实验。内嵌磁铁，也可以吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行相关实验。
定值电阻（磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、电阻、香蕉插头接线柱等组成；规格：双接口≥4mm香蕉插座，5Ω(1)5 A、10 Ω(1)0 A、15 Ω0.6 A 各1个。绝缘底座尺寸：≥110mm×50mm×30mm（±5mm），材质工艺：ABS塑料+透明PC精密注塑成型；功能描述：磁吸式，作为用电器接入电路中进行相关电学实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
灯座（磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、灯座、香蕉插头接线柱等组成；规格：香蕉插座，底座尺寸：≥110mm×50mm×30mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：≥110mm×50mm×30mm（±5mm），材质工艺：ABS塑料+透明PC精密注塑成型；功能描述：磁吸式，配合小灯泡作为用电器与其他相关器材进行电学、电磁学及其它需要灯泡的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
单刀单掷开关（磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、开关闸刀、香蕉插头接线柱等组成。规格：香蕉插座，底座尺寸：≥110mm×50mm×30mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：≥110mm×50mm×30mm（±5mm），材质工艺：ABS塑料+透明PC精密注塑成型；功能描述：作为控制电路的开关与其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要控制电路通断的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
电流表：
规格：三接口香蕉插座、外置手动调零、双量程≥0～0.6A和≥0～3A；精度：电磁类仪表(2)5级；误差≤5%；材质：增强ABS塑料+透明PC、壁厚≥2mm；工艺：塑料注塑成型，外表面高光，下底面内磨砂工艺处理；功能描述：防摔壳体设计能够有效保护表盘罩壳，可以满足课程设计相关实验对直流电流检测的实验需求。
电压表：
规格：三接口香蕉插座、外置手动调零、双量程≥0～3V和≥0～15V；精度：电磁类仪表(2)5级；误差≤5%；材质：增强ABS塑料+透明PC、壁厚≥2mm；工艺：塑料注塑成型，外表面高光，下底面内磨砂工艺处理；功能描述：防摔壳体设计能够有效保护表盘罩壳，可以满足课程设计相关实验对直流电压检测的实验需求。
	1.探究电流与电压、电阻的关系
2.用电流表测量电流
3.用电压表测量电压
4.连接串联电路和并联电路
5.用电流表和电压表测量电阻
6.探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点
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	能源与可持续发展
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
▲3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
带支撑杆风扇（≥110mm*90mm，d≥10mm）1套、带支撑杆电机（≥140mm*35mm，d≥10mm）1套、5寸三叶桨2个、温差发电器（铝制，≥60*50mm）1个、滑行座2个、太阳能电池1套、太阳能电池支架（≥65mm*30mm）1个、黑色铝桶（≥75mm*25mm）1个、原色铝桶（≥75mm*25mm）1个、玻璃烧杯（高硼硅，≥250ml）1个、100ml塑料烧杯1个、75mm塑料漏斗1个、红水温度计（-10～110度）1个、4mm红黑香蕉导线各2根、钓鱼线1盒不小于1m 、大号密封盒1个、水泵1个、注射器1个、水流指示器1个、硅胶管2段、数字万用表1个、(6)2V小灯泡2个、单插座模块2个、直角插座模块2个、灯座模块1个、小电机模块1个、红色LED模块1个、双插座模块1个、直角模块4个等。
标▲项参数要求的需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章佐证。
4、产品技术指标：
带支撑杆电机：
规格：电机≥φ35×50mm，不低于5W、支撑杆≥φ12×115mm、≥2个4mm香蕉输出插座；主要材质：不锈钢、铝、铜；工艺：精加工；功能描述：通过三叶桨的转动，产生电能输出。
温差发电器：
规格：温度计插孔1个，帕尔贴元件1件；主要材质：铝；工艺：细喷砂本色阳极化；功能描述：用途冷热温差发电的演示应用。
太阳能电池：
规格：≥65mm×35mm×3mm；功能描述：通过卤素灯照射产生电能， 用于研究太阳能发电和光照的关系等。
电学模块组件：
规格：尺寸≥60mm×60mm×30mm；主要材质：ABS工程塑料、PC；工艺：塑料注塑成型；功能描述：①、结构特点：镀金触点连接，拼图式插接方式，上盖四边凹凸式对插接口，下盖四边滑槽，底部一个磁钢卡槽，可扩展为磁吸式电学模块；②、可用多种电子元件组成功能模块，经过拼插组合可以组合成多种电学功能电路，也可以在电学模块上插接拓展功能组件，形成特定功能产品，用以完成对应的实验。
	1.利用新能源设计并制作一种模型（1、风力发电2、利用风能抽水3、使用温差电池发电4、热能转换成电能5、热能转换成动能6、使太阳能电池发电驱动电机7、将机械能转换成电能8、驱动水轮等。）
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	电学实验箱
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
滑动变阻器（20Ω，2A）1个、4mm红黑香蕉导线各4根、双端灯笼插头2个、鳄鱼夹4个、3.8V小灯泡4个、导体与非导体套装1套、双向两档开关模块3个、双向三档开关模块2个、直角导线模块4个、直角带插座模块2个、双插座模块3个、直线模块4个、灯座模块2个、单端插座模块2个、红色LED模块1个、直线带插座模块1个、250欧电位器模块1个、5Ω电阻模块1个、10Ω电阻模块1个、15Ω电阻模块1个、T型导线模块2个、T型插座模块2个、四联电池盒1个、镍铬合金电线（d≥0.2mm,长≥30m）1盒、镍铬合金电线（d≥0.4mm,长≥30m）1盒、铜线（d≥0.2mm，长≥30m）1盒、铁线（d≥0.2mm，长≥30m）1盒、玻棒1个、胶棒1个、验电羽2个等。
4、产品技术指标：
电学模块组件：
规格：尺寸≥60mm×60mm×30mm；主要材质：ABS工程塑料、PC；工艺：塑料注塑成型；功能描述：①、结构特点：镀金触点连接，拼图式插接方式，上盖四边凹凸式对插接口，下盖四边滑槽，底部一个磁钢卡槽，可扩展为磁吸式电学模块；②、可用多种电子元件组成功能模块，经过拼插组合可以组合成多种电学功能电路，也可以在电学模块上插接拓展功能组件，形成特定功能产品，用以完成对应的实验。
四联电池盒：
规格：尺寸≥120mm×90mm×45mm，；主要材质：壳体为紫色ABS工程塑料、下盖为墨色半透明PC；工艺：塑料注塑成型；功能描述：提供两档电压DC3V\DC6V，开关控制输出，自带LED输出显示灯，有输出电压时LED点亮。
	1.观察摩擦起电现象
2.探究电流与电压、电阻的关系
3.用电流表测量电流
4.用电压表测量电压
5.连接串联电路和并联电路
6.用电流表和电压表测量电阻
7.探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点
	箱
	12
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	多功能移动电源实验箱
	1、产品规格：≥310mm×155mm×125mm（±2mm）。
2、主要材质：增强型阻燃ABS工程塑料；工艺：塑料注塑成型。
3、技术指标：
（1）输入电压220V±22V，频率50Hz/60Hz；
（2）电源输入线为≥1米欧标圆柱两脚插头线；带250V 2A快速熔断保险；
（3）前置黄色4mm交流插座接口和红黑色4mm直流插座接口，配套红黑香蕉插头线；
（4）前置交直流电压AC/DC切换按钮，一键切换，通过指示灯显示当前档位；
	配套仪器
	箱
	12
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	多功能轨道
	1、规格：1000mm×100mm×50mm(±5mm)；
2、材质：黑色电泳铝合金型材，自粘标尺，带防脱螺丝；
3、结构：蜗眼式双凸横向圆柱轨道，带单边标尺槽，总长≥1000mm，平板部分厚度≥2mm，圆柱外径≥10mm；
4、功能描述：专用配套器材，配合滑轨卡座完成所需的实验项目。
	配套仪器
	套
	12
	 
	

	小计：
	 

	教师演示仪器
	

	1
	磁吸电路
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
灯座（≥110mm×50mm×30mm，可磁吸）3个、小灯泡（1.5v）5个、小灯泡 （3.8v）5个、1号电池盒（可磁吸）4个、1号电池4个、单刀单掷开关（≥110mm×50mm×30mm，可磁吸）3个、单刀双掷开关（≥110mm×50mm×30mm，可磁吸）1个、5Ω定值电阻（≥110mm×50mm×30mm，可磁吸）1个、10Ω定值电阻（≥110mm×50mm×30mm，可磁吸）1个、15Ω定值电阻（≥110mm×50mm×30mm，可磁吸）1个、待测电阻（≥110mm×50mm×30mm，可磁吸）1个、4mm红黑香蕉导线各4根、滑动变阻器（磁吸，20欧姆）1个、红色发光二极管（≥110mm×50mm×30mm，可磁吸）1个、绿色发光二极管（≥110mm×50mm×30mm，可磁吸）1个等。
4、产品技术指标：
1号电池盒（磁吸）：
产品组成：由壳体、弹簧、弹片、香蕉插头接线柱等组成；壳体材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：有串联接插口，配合1号电池及其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要提供直流电源的实验。内嵌磁铁，也可以吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行相关实验。
定值电阻（磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、电阻、香蕉插头接线柱等组成；。绝缘底座尺寸：≥110mm*50mm*30mm（±5mm），材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：磁吸式，作为用电器接入电路中进行相关电学实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
灯座（磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、灯座、香蕉插头接线柱等组成；规格：香蕉插座，底座尺寸：≥110mm*50mm*30mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：≥110mm*50mm*30mm（±5mm），材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：磁吸式，配合小灯泡作为用电器与其他相关器材进行电学、电磁学及其它需要灯泡的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
单刀单掷开关（磁吸）：
产品组成：由绝缘底座、开关闸刀、香蕉插头接线柱等组成。规格：香蕉插座，底座尺寸：≥110mm*50mm*30mm（±5mm）；绝缘底座尺寸：≥110mm*50mm*30mm（±5mm），材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：作为控制电路的开关与其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要控制电路通断的实验，也可吸附在磁性黑板或其他磁性材料上进行演示操作。
能够完成的教学演示：
作为控制电路的开关与其他相关器材进行电学实验、电磁学实验及其他需要控制电路通断的实验。
	1.探究电流与电压、电阻的关系
2.用电流表测量电流
3.用电压表测量电压用电压表测量电压
4.连接串联电路和并联电路
5.用电流表和电压表测量电阻
6.探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点
	箱
	1
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	曲线运动条件实验器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由曲线运动实验器主体、一体式跨轨专用电磁继电器组件、轨道、磁铁、小铁球等组成。
2、产品技术指标：
曲线运动实验器主体：
外形尺寸≥630mm*450mm（±5mm）；上下为铝型材结构，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框。
一体式跨轨专用电磁继电器组件：
规格：≥40mm×40mm×20mm（±5mm）；材质：PMMA，钢；工艺：精加工，钢镀镍；功能描述：①、固定在轨道上，通过手紧螺丝锁紧定位；②、一体式结构，避免冗杂的线缆，降低故障率；③、电磁吸附小球，保证初始释放速度为零，能够摆脱常规手动控制小球造成的人为初速误差。
轨道：
导轨倾斜度30度；主要材质：铝合金；工艺：黑色阳极化。
	
1.观察力使物体运动状态发生改变
	台
	1
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	摩擦力演示器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由铝型材底座组件、电机、摩擦力背板、摩擦板、摩擦块（3种摩擦面）、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳等组成。
2、产品技术指标：
铝型材底座组件：
产品组成：端盖、铝型材底座、电机等。
规格：底座尺寸：导轨尺寸≥1300mm×90mm×30mm(±5mm)；材质工艺：铝，挤压拉模成型；表面处理工艺：电泳发黑；端盖尺寸：≥90mm*30mm(±5mm)，ABS塑料精密注塑成型；功能描述：多个零件组合集成在底座，为摩擦力实验提供运动和安装平台。
摩擦块：数量：3；尺寸规格：≥120mm*80mm*40mm（±5mm），材质工艺：木质。功能描述：作为摩擦力主要部件，3种不同摩擦面，与摩擦板接触，进行摩擦力实验。
摩擦板：尺寸规格：≥120mm*80mm*40mm（±5mm），材质工艺：木质。功能描述：作为摩擦力主要部件，3种不同摩擦面，与摩擦板接触，进行摩擦力实验。
摩擦力背板：尺寸规格：≥400mm*200mm*5mm（±5mm）；材质工艺：黑色亚克力，雕刻机一体成型；表面处理工艺：双色精密丝印；功能描述：表面印有使用说明，固定测力计支架及定滑轮，以便进行摩擦力实验。
	1.探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关
	套
	1
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	惯性演示器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由塑料底座、立柱、拨片、隔板、小球等组成。
2、产品技术指标：
塑料底座：
材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。
拨片：尺寸规格：≥130mm*30mm*20mm（±5mm）；材质工艺：弹簧钢。功能描述：弹簧片，提供弹力，击飞隔板。  
	1.观察惯性现象
	套
	1
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	液体对器壁压强演示器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
规格：尺寸≥20mm*50mm*40mm（±5mm）；材质：亚克力；工艺：精密机械加工；
2、功能描述：
透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有≥3个喷嘴，对面有≥1个喷嘴；配≥4个喷嘴塞或盖用于观察不同高度的水咀的喷水情况。
	1.观察液体对器壁的压强
	套
	1
	 
	

	6
	船闸模型
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由底座组件，支撑板，前挡板，水流指示器等组成。闸门、阀门的开闭状态，闸室水位的变化等均能够明显观察到。
2、产品技术指标：
底座组件：尺寸规格：≥500mm*270mm*45mm（±5mm）；材质工艺：铝，挤压拉模成型；表面处理工艺：黑色阳极氧化处理；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，和安装平台。
支撑板：尺寸规格：≥430mm*370mm*5mm（±5mm）；材质工艺：黑色亚克力，雕刻机一体成型；表面处理工艺：双色精密丝印；功能描述：为实验器材提供牢固稳定的支撑板。
	1.观察液体对器壁的压强
2.观察或体验液体的内部压强
3.探究液体压强与哪些因素有关
通过观察船闸模型的全貌，了解其工作原理
	套
	1
	 
	

	7
	流体压强与流速关系演示器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由演示板（双面—液体式和气体式）、型材底座、透明盛液筒、变径管（3种不同口径）、玻璃立管（3个）、U型管（3支）等组成。气体式实验时须与气源配合使用。
2、产品技术指标：
演示板：外形尺寸≥610mm*500mm*45mm（±5mm）；主要材质：ABS工程塑料；功能描述： 演示板为双面设置，液体式固定透明盛液筒、变径管（≥3种不同口径）、玻璃立管（≥3个）等，气体式固定变径管（≥3种不同口径）、U型管（≥3个）等，作为流体压强与流速关系实验的重要组成部分。
型材底座：
尺寸规格：≥580mm*160mm*35mm（±5mm）；材质工艺：铝，挤压拉模成型；表面处理工艺：黑色阳极氧化处理；功能描述：为器材提供安装固定的底座。
玻璃立管：
数量：3；规格：≥φ15mm*445mm（±5mm）；功能描述：实验时液体在玻璃立管中上升，通过其高度的比较判断液体压强的大小。 
变径管：尺寸规格：∅30mm（±5mm）；材质工艺：透明PC，精密注塑成型；功能描述：三段不同尺寸的管径，改变液体流速，达成实验目的。
	1.观察或体验液体的内部压强
2.探究液体压强与哪些因素有关
	套
	1
	 
	

	8
	电动离心转台（搭配发音齿轮）
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由转台、底板、支撑杆、连接套管、发音齿轮、脚垫等组成。
2、产品技术指标：
转台：
尺寸规格：≥300mm*200mm*70mm（±5mm）；材质工艺：精密剪板折弯工艺；表面处理工艺：黑色烤漆，哑光处理；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，和安装平台。
底板：尺寸规格：≥300mm*200mm*2mm（±5mm）；材质工艺：精密剪板折弯工艺；表面处理工艺：黑色烤漆，哑光处理；功能描述：保护转台内部器件，提供脚垫安装孔位。
	1.探究声音的产生条件
	台
	1
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	抽气盘
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由抽气盘、钟罩、电铃及橡胶密封圈等组成，实验时须与抽气机或两用气筒配合使用。
	1.探究声音的传播条件
真空中闹钟
	套
	1
	 
	

	10
	旋片真空泵
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
单相，油封旋片式直联泵，铝合金机壳，配有压缩空气用管。
	配套仪器
	台
	1
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	声传播演示器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由面板、透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒等组成。
2、产品技术指标：
外形尺寸≥660mm*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；透明容器有密封端盖，并有抽气装置；发声系统和接收系统均封于圆筒内。
	1.探究声音的传播条件
	套
	1
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	声音能量演示器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由塑料底座、扬声器、接线柱等组成。
2、产品技术指标：
塑料底座：尺寸规格：≥430mm*270mm*40mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。
发声腔体：尺寸规格：≥160mm*100mm*4mm（±5mm），材质工艺：透明亚克力材质。功能描述：作为扬声器的安装载体。
	1.体验不同声音的特性
发声扬声器旁的烛焰
	套
	1
	 
	

	13
	光的反射实验仪
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由钣金主体、入射光调节装置、刻度盘（入射角和反射角测量装置）、转臂、底座、水雾发生器、双色激光光源、反光镜片、烧杯、围挡等组成。
2、产品技术指标：
钣金主体：尺寸规格：≥430mm*345mm*100mm（±5mm）；材质工艺：精密剪板折弯工艺；表面处理工艺：黑色烤漆，哑光处理；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，和安装平台。
刻度盘：尺寸规格：≥340mm*200mm*5mm（±5mm）；材质工艺：橘黄色亚克力，雕刻机一体成型；表面处理工艺：双色精密丝印；功能描述：为入射角，反射角和法线提供角度标准，直接测量入射角和反射角。
	1.探究光的反射定律
	台
	1
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	光具盘
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由光具盘主体（含圆形光盘）、五线激光源、光学零件（梯形玻砖、等腰直角棱镜、半圆柱透镜、小双凹柱透镜、小双凸柱透镜、大双凸柱透镜、平面镜、凹凸柱面镜、正三棱镜）组成。
2、产品技术指标：
光具盘主体：外形尺寸≥770mm*470（±5mm）；上下为铝型材结构，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；圆形光盘直径≥260mm，盘面分四个象限，以一条直径为始边，刻有刻度。功能描述：整体为磁吸附式结构，光学零件及五线激光光源可以吸附在矩形光盘上进行光学实验演示。
五线激光源：规格：尺寸≥130mm*80mm*30mm；主要材质：ABS工程塑料、铜；工艺：塑料注塑成型；功能描述：激光光学光源，磁吸式，内置电池可充电，提供平行光源（中间绿色光源），配合光学零件可直接或光具盘主体或其他磁性材料上完成多种光路的演示实验。 
光学零件：产品组成：梯形玻砖、等腰直角棱镜、半圆柱透镜、小双凹柱透镜、小双凸柱透镜、大双凸柱透镜、平面镜、凹凸柱面镜、正三棱镜。
规格：统一厚度≥20mm；主要材质：PMMA；工艺：精加工、抛光；功能描述：磁吸式，配合激光光源可直接或吸附在光具盘主体或其他磁性材料上进行光线折射等相应光学实验。  
	1.探究光的反射定律
2.观察光的折射现象及其特点）
3.探究平面镜成像的特点
4.探究凸透镜成像的规律
	套
	1
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	眼球仪
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由眼球仪主体（含眼球剖面图）、五线激光光源、光学零件（正常眼球玻璃、远视眼球玻璃、近视眼球玻璃、近视镜玻璃、远视镜玻璃）组成。
2、产品技术指标：
眼球仪主体：外形尺寸≥770mm*470（±5mm）；上下为铝型材结构，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；功能描述：整体为磁吸附式结构，配有眼球剖面图，光学零件及五线激光光源可以吸附在矩形光盘上演示眼睛的工作原理及视力矫正实验。
五线激光光源：规格：尺寸≥130mm*80mm*30mm；主要材质：ABS工程塑料、铜；工艺：塑料注塑成型；功能描述：激光光学光源，磁吸式，内置电池可充电，提供平行光源（中间绿色光源），配合光学零件可直接或眼球仪主体或其他磁性材料上完成多种光路的演示实验。 
光学零件：产品组成：正常眼球玻璃、远视眼球玻璃、近视眼球玻璃、近视镜玻璃、远视镜玻璃。
规格：统一厚度≥20mm；主要材质：PMMA；工艺：精加工、抛光；功能描述：磁吸式，配合激光光源可直接或吸附在眼球仪主体或其他磁性材料上进行光线折射等相应光学实验。  
	1.模拟近视眼和远视眼的矫正
	套
	1
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	光的传播、反射、折射实验器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由演示板、红色激光光源、绿色激光光源、光学配件（凸凹面镜、半圆玻璃砖、双凸透镜、双凹透镜、梯形玻璃砖、等边三角形玻璃砖、直角等腰三角玻璃砖）、平面镜和漫反射镜、水箱圆盘等组成。
2、产品技术指标：
演示板：
外形尺寸≥660mm*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理,左右为ABS塑料精密注塑成型边框；表盘外径300mm，盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有刻度：功能描述：整体为磁吸附式结构，可吸附激光光源、水箱圆盘、光学配件等进行相应光学实验。
光学零件：
产品组成：凸凹面镜、半圆玻璃砖、双凸透镜、双凹透镜、梯形玻璃砖、等边三角形玻璃砖、直角等腰三角玻璃砖。
规格：统一厚度≥20mm；主要材质：PMMA；工艺：精加工、抛光；功能描述：磁吸式，配合激光光源可直接或吸附在本演示板或其他磁性材料上进行光线折射等相应光学实验。
水箱圆盘：
规格：≥φ250mm*30mm（±5mm）；主要材质：PMMA；功能描述：磁吸式，可放入水等液体进行不同物质界面的折射实验。
	1.探究光的反射定律
2.观察光的折射现象及其特点
	套
	1
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	箔片验电器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由底座、外壳、圆球、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱等组成。观察面采用透明材料，可直接观察到箔片的变化。
	1.观察摩擦起电现象
	对
	1
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	指针验电器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接线柱等组成。观察面采用透明材料，可直接观察到指针的变化。
	1.观察摩擦起电现象
	对
	1
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	奥斯特实验演示器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
塑料底座、开关、通电杆、翼形磁针组件、接线柱等组成。
2、产品技术指标：
塑料底座：
尺寸规格：≥430mm*270mm*40mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。
通电杆：
尺寸规格：≥330mm*180mm*8mm（±5mm），材质工艺：钢。表面处理：通体镀装饰铬；功能描述：作为电生磁的主要零件和载体，通电后周围产生磁场。
	1.观察通电导体周围产生磁场的现象
	套
	1
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	演示电磁继电器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由电磁线圈、铁芯、常开触点、常闭触点、弹簧、蜂鸣器、指示灯等组成。
2、产品技术指标：
外形尺寸≥660mm*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；仪器面板表面印有原理电路图，导线采用暗线布置，内部接线与面板上的电路图一致，红绿色指示灯分别指示常开和常闭状态。
	1.观察通电导体周围产生磁场的现象
	套
	1
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	电流磁场演示器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由亚克力底座、螺线管、方形线圈、圆线圈等组成。
2、产品技术指标：
亚克力底座：
尺寸规格：≥250mm*250mm*55mm（±5mm），厚度≥5mm，材质：透明亚克力，良好耐候性；功能描述：良好的载体功能，为螺线管、单匝线圈、方形线圈提供良好牢固的平台；表面配有双色丝印的使用说明，美观简洁，方便直接进行实验操作。
螺线管：
尺寸规格：直径≥∅60mm，材质：透明PC材质，精密注塑成型；功能描述：为漆包线提供绕线载体。
	1.观察通电导体周围产生磁场的现象
2.探究通电螺线管外部磁场的方向
	套
	1
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	磁场对电流作用实验器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由塑料底座、U型磁场器、铜管支架、黄铜管、接线柱等组成。
2、产品技术指标：
塑料底座：
尺寸规格：≥265mm*170mm*40mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。
U型磁场器：
尺寸规格：≥100mm*55mm*65mm（±5mm）；材质工艺：金属材质，表面双色喷漆；功能描述：为安装磁铁提供平台，中部空间宽敞，便于铜管在其中自由滚动。
	1.观察通电导线在磁场中的受力情况
	套
	1
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	手摇交直流发电机
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由定子、转子、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构、底板等部分组成。
	1.设计与制作简易直流发电机模型
	个
	1
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	空气压缩引火仪
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，活塞与气缸气密性应良好，能引燃脱脂棉。
	1.观察机械能转化为内能的实验现象
	个
	1
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	气体做功内能减少演示器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由铝型材底座、贮气筒、压力表、出气阀、温度传感器、数显温度表、气筒等组成。
2、产品技术指标：
铝型材底座：
规格尺寸：底座尺寸≥400mm×90mm×35mm(±5mm)；材质工艺：铝，挤压拉模成型；表面处理工艺：电泳发黑；端盖尺寸：≥90mm*35mm(±5mm)，ABS塑料精密注塑成型；功能描述：多个零件组合集成在底座，为气体做功内能减少实验提供安装平台。
	1.观察内能转化为机械能的实验现象
	套
	1
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	电机原理演示器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座等组成。
	1.观察电能转化为机械能的实验现象
	个
	1
	 
	

	27
	保险丝作用演示器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由保险丝（1A、2A、3A、5A）、实验导线、多芯导线、灯泡（≥10W）、灯泡（≥50W）、电流表、电压表等组成。
2、产品技术指标：
外形尺寸≥660mm*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；仪器面板表面印有原理电路图，配有3路并联电路，实验导线和保险丝位置处可自由更换，进行保险丝作用等相关实验演示。
	1.观察电能转化为内能的实验现象
2.用低压电模拟家庭电路中的安全用电
	套
	1
	 
	

	28
	滚摆
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由塑料底座、摆体（摆轮和摆轴）、横梁、悬线和支架等组成。
2、产品技术指标：
塑料底座：
尺寸规格：≥430mm*270mm*40mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。
摆体（摆轮和摆轴）：
尺寸规格：直径≥∅120mm（±5mm），长度≥180mm（±5mm）；材质工艺：摆轮为表面黑色亚光烤漆处理，提高外观品质，同时具备防锈防氧化功能。摆轴为304不锈钢材质，耐磨耐腐蚀；功能描述：这是演示能量转换的核心部件，观察其运动，能够直观的感受动能和势能的相互转化。
	1.观察动能和势能相互转化的实验现象
	套
	1
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	双锥体上滚演示器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
型材底座、锥体支撑杆、固定板、端盖、手柄、双锥体等。
2、产品技术指标：
型材底座：
尺寸规格：≥1050mm*160mm*35mm（±5mm）；材质工艺：铝，挤压拉模成型；表面处理工艺：黑色阳极氧化处理；功能描述：为器材提供安装固定的底座。
锥体支撑杆：
规格：≥1000mm*D12mmmm（±5mm）；功能描述：支撑双锥体在上面滚动，并可调节一端的间距。
	1.观察动能和势能相互转化的实验现象
双锥体上滚实验，运用的原理是重心运动
	套
	1
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	单摆运动规律实验器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
单摆半圆角度仪、双孔单摆悬臂杆、钓鱼线、带孔钢球等。
2、产品技术指标：
单摆半圆角度仪：
规格：直径≥200mm，厚度≥3mm，半圆形；材质：铝合金；工艺：细喷砂本色阳极化，双色丝印角度盘；功能描述：用于单摆实验器，提供角度指示；
双孔单摆悬臂杆：
规格：直径≥10mm，长度≥200mm，带3mm孔2个，间隔≥30mm；材质：304不锈钢；工艺：精加工；功能描述：配合双向转接头，作为1个或2个单摆的悬臂杆。
	1.观察动能和势能相互转化的实验现象
	套
	1
	 
	

	31
	蒸汽机模型
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
双推动力蒸汽机，通过换向阀控制蒸汽，由气缸、气路、活塞、曲柄、连杆、飞轮、气室、换向阀等部件组成。可选择气源吹动或手动，配有调速机构。
	1.观察热机的工作过程
	套
	1
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	汽油机模型
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
四冲程单缸汽油机剖面模型，由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成，可手动转动。
	1.观察热机的工作过程
	个
	1
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	柴油机模型
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
四冲程单缸柴油机剖面模型。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。可手动转动。
	1.观察热机的工作过程
	个
	1
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	演示电流表（磁吸）
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由外壳、表盘、调零旋钮、香蕉插头接线柱等组成。
2、产品技术指标：
外形尺寸：≥330mm*290mm*60mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；量程：≥-0.2A～0.6 A/-1A～3 A 双量程，功能描述：磁吸式，内嵌磁铁，可调零，可以吸附在黑板，进行演示操作。
	配套仪器
	只
	1
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	演示电压表（磁吸）
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由外壳、表盘、调零旋钮、香蕉插头接线柱等组成。
2、产品技术指标：
外形尺寸：≥330mm*290mm*60mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；量程：≥-1V～3V/-3V～15 V 双量程；功能描述：磁吸式，内嵌磁铁，可调零，可以吸附在黑板，进行演示操作。
	配套仪器
	只
	1
	 
	

	36
	演示灵敏电流计（磁吸）
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由外壳、表盘、调零旋钮、香蕉插头接线柱等组成。
2、产品技术指标：
外形尺寸：≥330mm*290mm*60mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；量程：≥-300μA～300μA；功能描述：磁吸式，内嵌磁铁，可以吸附在黑板，进行演示操作。
	配套仪器
	只
	1
	 
	

	37
	演示电表（磁吸）
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由外壳、表盘、调零旋钮、香蕉插头接线柱等组成。
2、产品技术指标：
外形尺寸：≥330mm*290mm*60mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：直流电流：≥0.5 A、(2)5 A；直流电压：≥5 V、10 V，检流：≥－100 μA～100 μA；磁吸式，内嵌磁铁，可以吸附在黑板，进行演示操作。
	配套仪器
	只
	1
	 
	

	38
	数字演示电表（磁吸）
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由外壳、A/D转换集成电路、LED大屏幕、开关、档位按键、功能选择按键等组成。
2、产品技术指标：
外形尺寸：≥330mm*290mm*60mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；显示方式：超高亮LED发光数码管显示；测量方式：微处理器控制双积分式A/D转换；功能描述：1、双面显示，同一物理量能自动 转换量程；自动过载保护，故障排除自动恢复；2、交流供电，采用 II 类变压器。
	配套仪器
	只
	1
	 
	

	39
	电阻定律演示器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由亚克力面板、金属导线、铜螺柱、接线柱、电阻定律演示器支架等组成。
2、产品技术指标：
亚克力面板：尺寸规格：≥1050mm*185mm*78mm（±5mm），厚度5mm；材质：黑色亚克力，良好耐候性；功能描述：良好的载体功能，为金属丝、铜螺柱以及接线柱提供良好的安装载体；表面刻度丝印，具有快速准确的测量长度的功能，同时具备较好的绝缘性，提高实验的准确度。
金属导线：材质：镍铬丝，康铜丝；功能描述：提供倍数性变化的金属丝，配合不同的材料，采用控制变量的实验方法，确保实验的准确性。
	1.用电流表和电压表测量电阻
	台
	1
	 
	

	40
	焦耳定律演示器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由透明贮液筒、底座、电阻、数显温度计等组成。
2、产品技术指标：
外形尺寸≥660mm*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；仪器面板表面印有原理电路图，配有透明透明贮液筒（带底座）≥3个，电阻≥4个，一次实验可直接完成以下焦耳定律相关演示。
	1.观察电能转化为内能的实验现象
2.探究电流产生热量与哪些因素有关
	套
	1
	 
	

	41
	家庭电路示教板A款
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由电能表（5A）、漏电保护器、闸刀开关、保险丝盒、插座、螺口灯座、螺口灯泡、卡口灯座、卡口灯泡、拉线开关、倒板开关、AC电源插座、电源线等组成。
2、产品技术指标：
外形尺寸≥1070mm*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框。
仪器面板表面印有原理电路图，电路图中包含家庭电路中的常用用电器、常用开关、漏电保护、电能表等。导线采用暗线布置，内部接线与面板上的电路图一致。火线为红色，零线为蓝色，保护地线为黄绿双色。开关电极左面是零线，右面是火线。
	1.用低压电模拟家庭电路中的安全用电
家庭电路的组成
	套
	1
	 
	

	42
	家庭电路示教板B款
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由电能表（5A）、漏电保护器、声光开关、插座、螺口灯座、螺口灯泡、卡口灯座、卡口灯泡、拉线开关、倒板开关、AC电源插座、电源线等组成。
2、产品技术指标：
外形尺寸≥1070mm*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框。
仪器面板表面印有原理电路图，电路图中包含家庭电路中的常用用电器、常用开关、声光开关、漏电保护器、电能表等。导线采用暗线布置，内部接线与面板上的电路图一致。火线为红色，零线为蓝色，保护地线为黄绿双色。开关电极应为左面是零线，右面是火线。
	1.用低压电模拟家庭电路中的安全用电
家庭电路的组成
	套
	1
	 
	

	43
	安全用电示教板
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由示教板、仿真人等组成。
2、产品技术指标：
示教板：外形尺≥寸660mm*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框。
仿真人：亚克力材质，自带灯珠，可模拟触电时的电流路线。手脚可吸附在示教板上。
	1.用低压电模拟家庭电路中的安全用电
	套
	1
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	初中化学实验箱

	序号
	产品名称
	产品技术参数
	基本实验活动
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	科学探究与化学实验
	、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
大试管（≥φ30mm×200mm）2支、试管（≥φ20mm×195mm）2支、方玻璃片（≥50mm×50mm×2mm）1片、研钵（陶瓷≥60mL，附研杵）1套、23号红色单孔硅胶塞（16mm/20mm/27mm，孔径≥φ7mm）1个、小试管（≥φ15mm×150mm）2支、玻璃量筒（≥10mL，≥140mm×10mm×1mm）1个、玻璃量筒（≥100mL，≥240mm×31mm×2mm）1个、细口瓶（≥125mL）1个、玻璃烧杯（≥250mL，≥99mm×70mm）1个、玻璃烧杯（≥100mL，≥70mm×50mm）2个、90°玻璃弯管（D≥8mm，L≥60mm+190mm）2支、90°玻璃弯管（D≥8mm，L≥85mm+55mm）2支、硅胶管（≥φ7mm×φ10mm，L≥80mm）3根、止水夹（不锈钢）1个、白色中长蜡烛2根、美工刀1把、直头镊子（不锈钢，L≥125mm）1把、长柄药匙（塑料，L≥195mm）1把、短胶头滴管（细嘴，D≥10mm，L≥90mm）1支、木质试管夹（L≥180mm）1个、小号试管刷（L≥180mm，毛粗20mm）1把、大号试管刷（L≥230mm，毛粗35mm）1把、木条（≥φ5mm×150mm）10根、化学实验室安全警示标志和常用危险化学品的标志1张、安全防护设施的使用1张、毛玻璃片（≥50mmx50mmx3mm）2片、集气瓶（玻璃，≥125mL，平磨口）2个等。
	1.辨别物理变化和化学变化
2.体验观察物质物理性质和化学性质的常用方法
3.对物质及其变化的探究
4.识别化学实验室安全警示标志和常用危险化学品的标志
5.安全防护设施的使用
6.化学药品的取用
7.物质的加热
8.仪器装置的连接
9.玻璃仪器的洗涤
	箱
	13
	 
	

	2
	空气、氧气、二氧化碳
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
集气瓶（玻璃，平磨口）2个、毛玻璃片2片、30号红色双孔硅胶塞1个、燃烧匙（L≥215mm）1个、90°玻璃弯管（D≥8mm，L≥60mm+190mm）2支、90°玻璃弯管（D≥8mm，L≥85mm+55mm）2支、硅胶管（φ7mm×φ10mm，L≥80mm）3根、硅胶管（L≥500mm）1根、止水夹（不锈钢）2个、玻璃烧杯1个、大试管（≥φ30mm×200mm）1支、试管（≥φ20mm×195mm）2支、筛孔偏心氟胶垫2个、小试管（≥φ15mm×150mm）2支、玻璃量筒（≥10mL，140mm×10mm×1mm）1个、玻璃锥形瓶（≥100mL，105mm×60mm）1个、双孔橡胶塞（孔径≥φ7mm+φ2mm，配合集气瓶）1个、长颈漏斗（≥280mm×40mm，细管≥φ8mm）1个、阶梯型铁片（不锈钢）1个、短胶头滴管（细嘴，D≥10mm，L≥90mm）1支、木条（≥φ5mm×150mm）10根、细铁丝2米、实验用脱脂棉（5g）1包、圆形蜡烛2只、30号红色单孔硅胶塞（≥30mm/20mm/30mm，≥孔径φ7mm）1个、玻璃量筒（≥25mL，160mm×20mm×1mm）1个、直头镊子（不锈钢，L≥125mm）1把、长柄药匙（塑料，L≥195mm）1把、短柄药匙（塑料，红黄绿三色各1个）1套等。
	1.测定空气中氧气的含量
2.氧气的实验室制取与性质  
3.探究过氧化氢分解反应中二氧化锰的催化作用
4.二氧化碳的实验室制取与性质            
5.探究二氧化碳与水反应
	箱
	13
	 
	

	3
	水和溶液
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
玻璃锥形瓶（≥250mL，140mm×80mm）1个、红水温度计（≥0～200℃）1支、红水温度计（≥-10～110℃）1支、短颈圆底烧瓶（≥250mL，磨口24/29 ，140×80mm）1个、直型冷凝管（L≥380mm，同侧具支，螺口14mm×2，磨口24/29）1支、牛角管/尾接管（磨口24/29）1支、蒸馏头（磨口24/29）1件、冷凝管接头（紫色ABS，螺口14mm，包括冷凝弯头水咀2个、14号螺口盖子d≥10mm2个、水咀密封硅胶垫2个）2套、硅胶管（≥φ7mm×φ10mm，L≥1000mm）2根、玻璃烧杯（≥250mL，90mm×70mm）1个、玻璃烧杯（≥100mL，70mm×50mm）3个、90°玻璃弯管（D≥8mm，L≥60mm+190mm）1支、90°玻璃弯管（D≥8mm，L≥85mm+55mm）1支、硅胶管（φ7mm×φ10mm，L≥80mm）1根、试管（≥φ20mm×195mm）4支、玻璃棒（D≥6mm，L≥300mm）1支、玻璃漏斗（短颈平口，d≥60mm，h≥110mm）1个、蒸发皿（陶瓷，≥75mL）1个、短胶头滴管（细嘴，D≥10mm，L≥90mm）2支、玻璃量筒（≥50mL）1个、玻璃量筒（≥10mL，140mm×10mm×1mm）1个、30号红色双孔硅胶塞（≥30mm/22mm/30mm，孔径φ5mm+φ(7)5mm）1个等。
	1.制取蒸馏水
2.探究活性炭和明矾等净水剂的净水作用
3.粗盐中难溶性杂质的去除
4.探究氯化钠、硝酸铵、氢氧化钠在水中溶解时溶液的温度变化
5.观察比较不同溶质在不同溶剂中的溶解性差异
6.一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制
	箱
	13
	 
	

	4
	金属与金属矿物
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
镁条（L≥500mm）1条、锌粒（m≥100g）1瓶、盒装纯铝片（10xmm100mmx0.5mm/片×5片，透明包装）1盒、盒装铁片（≥10mmx100mmx0.5mm/片×5片，透明包装）1盒、铁粉1瓶、盒装黄铜片（≥10mmx100mmx0.5mm/片×5片，透明包装）1盒、盒装纯铜片（≥10mmx100mmx0.5mm/片×5片，透明包装）1盒、木条（≥φ5mm×150mm）10根、砂纸（A4）1张、鳄鱼夹（尾部4mm圆孔）4个、≥4mm红色香蕉插头线（主体材质纯铜，红色，插头直径≥4mm，L≥500mm）2根、≥4mm黑色香蕉插头线（主体材质纯铜，黑色，插头直径≥4mm，L≥500mm）2根、1号电池盒（紫色ABS，磁吸式，≥4mm香蕉插头接线柱）2个、1号干电池2个、灯座（紫色ABS，磁吸式，≥4mm香蕉插头接线柱）1个、小灯泡1.5v（5个）1袋、小灯泡3.8v（5个）1袋、试管（ ≥φ20mm×195mm）7支、铁钉（L≥40mm）1盒、23号红色无孔硅胶塞（16mm/20mm/27mm）1个、植物油1瓶、实验用脱脂棉（5g）1包、长柄药匙（塑料，L≥195mm）1把、直头镊子（不锈钢，L≥125mm）1把等。
	1.探究常见金属的物理性质和化学性质
2.探究铁钉生锈的条件
	箱
	13
	 
	

	5
	常见的酸、碱、盐
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
PH广泛试纸（1～14）1本、试管（ ≥φ20mm×195mm）8支、玻璃烧杯（≥250mL，≥90mm×70mm）1个、玻璃烧杯（≥100mL，≥70mm×50mm）1个、研钵（陶瓷≥60mL，附研杵）1套、反应板（白色陶瓷，≥6孔，≥80mm×50mm×10mm）1件、玻璃棒（D≥6mm，L≥300mm）1支、蒸发皿（陶瓷，≥75mL）1个、大试管（ ≥φ30mm×200mm）2支、30号红色单孔硅胶塞（30mm/22mm/30mm，孔径≥φ7mm）1个、90°玻璃弯管（D≥8mm，L≥60mm+190mm）2支、90°玻璃弯管（D≥8mm，L≥85mm+55mm）2支、硅胶管（≥φ7mm×φ10mm，L≥80mm）2根、铁钉（L≥40mm）1盒、细棉纱布1包、小试管（ ≥φ15mm×150mm） 6支、长柄药匙（塑料，L≥195mm）1把、短胶头滴管（细嘴，D≥10mm，L≥90mm）2支等。
	1.使用 pH 试纸等检测生活中常见溶液的酸碱性
2.自制酸碱指示剂并观察其在不同溶液中的颜色变化
3.探究常见酸、碱的化学性质
4.探究二氧化碳与氢氧化钠稀溶液的反应
5.探究土壤酸碱性及氮、磷、钾元素与植物生长的关系
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	物质的组成与结构
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
玻璃烧杯（≥250mL，≥9-mm×70mm）2个、玻璃烧杯（≥100mL，≥7-mm×5-mm）1个、红色石蕊试纸1盒、大试管（ ≥φ30mm×200mm）1支、试管（ ≥φ20mm×195mm）2支、23号红色单孔硅胶塞（16mm/20mm/27mm，孔径≥φ7mm）2个、90°玻璃弯管（D≥8mm，L≥85mm+55mm）2支、电解水装置（主要材质PmmA，包含电解水装置主体、气体检验头2个、鲁尔接头注射器≥60mL等）1套、≥4mm红色香蕉插头线（主体材质纯铜，红色，插头直径≥4mm，L≥500mm）1根、≥4mm黑色香蕉插头线（主体材质纯铜，黑色，插头直径≥4mm，L≥500mm）1根、白色中长蜡烛2根、木条（≥φ5mm×150mm）10根、实验用脱脂棉（5g）1包、玻璃棒（D≥6mm，L≥300mm）1支、短柄药匙（塑料，红黄绿三色各1个）1套、硅胶管（≥φ7mm×φ10mm，L≥80mm）2根等。
	1.观察并分析氨水挥发使酚酞溶液变红
2.比较物质在冷水和热水中扩散的实验现象
3.水的组成及变化的探究
4.通过蜡烛、乙醇的燃烧实验探究物质元素的组成
	箱
	13
	 
	

	7
	物质的化学变化
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
玻璃烧杯（≥100mL，≥7-mm×5-mm）2个、红水温度计（-10～110℃）1支、PH计(酸度计)1件、PH广泛试纸（1～14）1本、玻璃量筒（≥50mL，≥195mm×25mm×2mm）1个、试管（ ≥φ20mm×195mm）7支、薄铜片（≥8cm×4cm）1片、玻璃锥形瓶（≥100mL，≥105mm×6-mm）2个、30号红色单孔硅胶塞（30mm/22mm/30mm，孔径≥φ7mm）1个、30号红色无孔硅胶塞（30mm/22mm/30mm）1个、直玻璃导管（D≥8mm，L≥200mm）1支、气球（小号）4只、玻璃棒（D≥6mm，L≥300mm）1支、玻璃量筒（≥10mL，≥140mm×10mm×1mm）1个、中和热测定器（透明壳体，≥D95mmx105mm）1件、镁条（L≥500mm）1包、木条（≥φ5mm×150mm）10根、锌片（≥1×1cm）10片、铜片（≥1×1cm）10片、砂纸1张、铝丝（≥30cm）2根、铜丝（≥30cm）2根、实验用脱脂棉（5g）1包、乒乓球（≥40mm）2只、白色中长蜡烛2根、橡皮筋5个、实验用托盘天平（≥200g，带砝码套盒）1套、称量纸（≥100mm×100mm） 1盒、铁钉（L≥40mm）1盒、特小试管（ ≥φ10mm×70mm）1支、长柄药匙（塑料，L≥195mm）1把、直头镊子（不锈钢，L≥125mm）1把等。
	1.探究氢氧化钠溶液和稀盐酸发生中和反应时的温度和pH的变化
2.探究常见酸溶液、盐溶液与金属发生置换反应的规律
3.燃烧条件的探究
4.比较反应前后物质的质量关系
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	初中化学配套实验仪器
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
X型支座（尼龙、镀锌圆钢，≥φ10mm凹凸式双轨插孔）2套、≥600mm支撑杆-母杆（不锈钢，D≥10mm，L≥300mm）2根、≥600mm支撑杆-公杆（不锈钢，D≥10mm，L≥310mm）2根、双向转接头（铝合金，配紫色M6螺丝2个）2个、万用夹具（金属，黑色）2个、铁三环（金属，黑色，配紫色M6螺丝，大中小各1个）1套、酒精灯（≥150mL）1个、陶土网（≥150mmx150mm）2个、直头镊子（不锈钢，L≥125mm）1把、剪刀1把、木质试管夹（L≥180mm）2个、坩埚钳1个、实验用电子天平（≥1000g，精度0.1g）1台、塑料水槽（≥270mmx200mmx100mm）1个、短柄药匙（塑料，红黄绿三色各1个）1套、长柄药匙（塑料，L≥195mm）1个、试管架（塑料，≥8孔8立柱，孔径≥20mm）1个、小号试管刷（L≥180mm，毛粗20mm）1把、大号试管刷（L≥230mm，毛粗35mm）1把、中号烧瓶刷（L≥300mm，毛最粗处70mm）1把、升降台（金属，≥100mmx100mm）1件、塑料洗瓶（≥250mL）1个、玻璃棒（D≥6mm，L≥300mm）2支、滤纸（中速，D≥110mm）1盒、短胶头滴管（细嘴，D≥10mm，L≥90mm）2支、长胶头滴管（细嘴 D≥10mm，L≥200mm）2支、电子点火器（≥230mm×45mm）1把、三脚架（铁制可拆卸，环内径≥75 mm，h≥150mm）1套、记号笔1支等。
	配套实验仪器，应与其他实验箱配合使用。
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	溶液导电演示器
	1、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
由电表、电位器、电阻、石墨电极、透明贮液筒、底座、档位开关等组成。
▲2、产品技术指标：
外形尺寸≥660mm×470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框。
仪器面板表面印有原理电路图，配有透明透明贮液筒（带底座）、内表外表切换开关、≥1×7档位开关（其中一档为校验），预留外表接口，可同时比较五组溶液的导电性能。
标▲项参数要求的需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章佐证。
	1.探究常见酸、碱的化学性质
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	多功能移动电源实验箱
	1、产品规格：≥310mm×155mm×125mm（±2mm）。
2、主要材质：增强型阻燃ABS工程塑料；工艺：塑料注塑成型。
3、技术指标：
(1)输入电压220V±22V，频率50Hz/60Hz；
(2)电源输入线为≥1米欧标圆柱两脚插头线；带快速熔断保险；
(3)前置黄色交流插座接口和红黑色直流插座接口，配套红黑香蕉插头线；
(4)前置交直流电压AC/DC切换按钮，一键切换，通过指示灯显示当前档位；
(5)前置电源开关按钮；具有电压调档旋钮，可切换输出交流或直流电压为六个档位，具有指示灯显示当前电压；
(6)内部大功率环形变压器可提供多档足电压足电流足功率交流电源，主控板同时具有显示控制与智能电源保护功能：提供短路保护。短路保护需要移走负载并重启电源，过载保护可在移走负载或降低负载功率的条件下自动恢复到正常工作状态。
配套仪器
	配套仪器
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	初中生物实验箱

	序号
	产品名称
	产品技术参数
	基本实验活动
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	生物体的结构层次
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
“上”字玻片1片、松叶切片1片、小鼠肾脏纵切永久装片1片、洋葱鳞片叶表皮装片1片、口腔上皮细胞装片1片、洋葱根尖细胞有丝分裂装片1片、上皮组织永久玻片1片、结缔组织永久玻片1片、肌肉组织永久玻片1片、神经组织永久玻片1片、番茄果肉切片1片、实验用纱布1袋、直头镊子（不锈钢，L≥125mm）1把、短胶头滴管（细嘴，D≥10mm，L≥90mm）2支、玻璃烧杯（≥250mL，≥90mm×70mm）1个、单面刀片1盒、吸水纸1盒、载玻片1盒、盖玻片1盒、消毒牙签1筒、实验用脱脂棉1包、12色彩泥套装1个、放大镜（带LED灯）1个等。
	1.练习使用光学显微镜
2.观察池塘水中的微小生物
3.制作植物细胞、动物细胞的临时装片（如观察洋葱鳞片叶表皮细胞、观察人体口腔上皮细胞等）
4.制作植物细胞、动物细胞的结构模型
5.观察根尖细胞分裂的永久装片
6.观察人体和植物体的基本组织（如人体组织的永久装片、番茄果实不同组织的临时装片等）
7.观察某种原生动物（如草履虫），并探究其取食、运动或趋性
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	生物的多样性
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
放大镜（带LED灯）1个、实验用脱脂棉1包、短胶头滴管（细嘴，D≥10mm，L≥90mm）1支、直头镊子（不锈钢，L≥125mm）1把、载玻片1盒、盖玻片1盒、吸水纸1盒、实验用纱布1包、大头针1盒、解剖盘（带蜡盘）1个、培养皿（玻璃，D≥90mm）2套、透明胶带（小号）1卷、接种针（镍铬合金材料，含手柄）1个、酒精灯（150mL）1盏、电子点火器（≥230mm×45mm）1把、血球计数板1盒、解剖针1支、标签纸1包、无菌棉棒（4支/包）4包等。
	1.观察不同类群的植物，认识其主要特征（如观察藻类、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物等）
2.观察不同类群的动物，认识其主要特征（如观察蛔虫、缢蛏、蚯蚓、蝗虫、鲫鱼、家鸽、家兔等）
3.培养并观察细菌的菌落   
4.观察酵母菌和霉菌
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	生物与环境
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
铁盘 （不锈钢）1个、硬纸板1张、有机玻璃板（圆角，≥210mm×150mm×3mm）1块、电子秒表计时器（PVC）1个、记号笔1只、干湿计1个等。
	1.探究影响鼠妇（或蚯蚓等）分布的环境因素
2.探究植被类型与环境湿度或温度之间的关系
3.调查校园或附近的小池塘、农田等环境中生物之间的关系
4.调查生态环境被破坏或者改善的实例
5.设计校园绿化方案
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	植物的生活
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
放大镜（带LED灯）1个、单面刀片1盒、短胶头滴管（细嘴，D≥10mm，L≥90mm）1支、直头镊子（不锈钢，L≥125mm）1把、培养皿（玻璃，D≥90mm）1套、解剖针1支、玉米根尖纵切玻片1片、迎春叶横切玻片1片、松叶切片玻片1片、双面刀片1盒、载玻片1盒、吸水纸1盒、实验用纱布1包、毛笔1支、小木板（≥100mm×100mm×5mm）1块、实验用胶布（≥9mm×3m）1卷、短柄药匙（塑料，红黄绿三色各1个）1套、标签纸1包、罐头瓶4个、绿豆种子1袋、花盆带底座1套、向日葵种子1袋、回形针1盒、遮光纸1张、玻璃烧杯（≥100mL，≥70mm×50mm）1个、玻璃烧杯（≥250mL，≥90mm×70mm）1个等
	1.观察种子的结构（如菜豆、玉米等）
2.观察根尖的结构（如洋葱根尖、大蒜根尖等）
3.解剖和观察花的结构（如桃花、百合等）
4.制作徒手切片，观察叶片的结构（如绿萝、黑藻等）
5.探究种子萌发所需的条件
6.栽培一种常见植物并观察其生长发育的全过程（如向日葵、彩椒等）
7.运用无土栽培技术栽培一种植物（如水培大蒜、沙培花生等）
8.探究植物光合作用的条件、原料和产物
9.调查生活中利用呼吸作用原理保存食物的方法措施
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	人体生理与健康
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
培养皿（玻璃，D≥90mm）1套、实验用棉球1袋、玻璃烧杯（≥100mL，≥70mm×50mm）1个、玻璃烧杯（≥250mL，≥90mm×70mm）1个、单面刀片1盒、小试管（ ≥φ15mm×150mm）3支、玻璃棒（D≥6mm，L≥300mm）1支、玻璃量筒（≥10mL，≥140mm×10mm×1mm）1个、记号笔1支、垫板（≥10cm×10cm×5mm）1块、玻璃量筒（≥50mL，≥195mm×25mm×2mm）1个、玻璃锥形瓶（≥100mL，≥105mm×60mm）1个、30号红色单孔硅胶塞（孔径≥φ7）1个、红水温度计（≥-10～110℃）1支、棉线（≥10cm）1根、燃烧匙1支、实验用纱布1包、人血永久涂片1片、小鼠肾脏纵切永久装片1片、肾的内部结构示意图1张、观察某种脊椎动物的肌肉、骨骼、关节的基本结构1张、短胶头滴管（细嘴，D≥10mm，L≥90mm）1支、载玻片1盒、试管（ ≥φ20mm×195mm）2支、吸管10支、直玻璃导管（D≥8mm，L≥80mm）1支、90°玻璃弯管（D≥8mm，L≥85mm+55mm）1支、30号红色双孔胶塞（孔径≥φ7mm）1个、呼吸膈肌模拟器1套、橡皮锤1把、3D立体遮光眼罩2个、电子秒表计时器（PVC）1个、计数器1个等。
	1.探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用
2.探究几种食物能量的差异（如薯条、花生等）
3.制订合理的膳食计划
4.观察血涂片永久装片
5.观察小鱼尾鳍内血液流动现象 
6.观察哺乳动物心脏的形态与结构
7.验证人体呼出的气体中含有较多的二氧化碳
8.模拟吸气与呼气时肺与胸廓的变化
9.观察哺乳动物肾脏的形态与结构
10.观察小鼠肾脏纵切永久装片
11.观察人或动物的某些反射活动（如膝跳、缩手、眨眼、唾液分泌等反射
12.观察某种脊椎动物的肌肉、骨骼、关节的基本结构（如鸡翅、羊腿骨等）
13.探究酒精对水蚤心率或成活率的影响
14.调查当地某种传染病的发生及预防措施
15.设计和制作社区海报，宣传预防某种传染病的科普知识
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	遗传与进化
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
放大镜（带LED灯）1个、解剖剪刀1把、培养皿（玻璃，D≥90mm）1套、直头镊子（不锈钢，L≥125mm）1把、白棋子（≥30枚，袋装）1袋、黑棋子（≥10枚，袋装）1袋、圆底金属盒（不透明，小号）2套、记号笔1支、蓝球（D≥15mm，20个袋装）1袋、红球（D≥15mm，20个袋装）1袋、圆规套尺1套、红色彩纸（全开）1张、彩纸（≥15cm×15cm，2张/色）8张、剪刀1把等。
	1.观察鸡卵的结构
2.模拟人的性别决定过程
3.模拟遗传性状显隐性的形成过程
4.探究某种植物果实的性状差异（如玉米果穗、花生果实等）
5.模拟保护色的形成过程
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	生物学与社会·跨学科实践
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
具支洗气瓶（≥100mL，两侧具支口最大直径≥10mm，带24号螺口盖子和硅胶垫≥φ20mm）1个、硅胶管（≥φ7mm×φ10mm，L≥80mm）2根、鲁尔头注射器（≥60mL）1个、实验用脱脂棉（≥5g）1包、直头镊子（不锈钢，L≥125mm）1把、生态瓶（≥85mm×85mm）1个、沙子（浅肤色，≥200g）1袋、玻璃烧杯（≥250mL，≥90mm×70mm）1个、玻璃锥形瓶（≥100mL，≥105mm×60mm）2个、蚕的生长变化图片卡1张、蚕的一生图卡1张、小鱼缸（饲养盒）（透明，方形不带绳）1个、气球4只、短柄药匙（塑料，红黄绿三色各1个）1套、玻璃棒（D≥6mm，L≥300mm）1支、酸奶布丁瓶1个、红水温度计（-10～110℃）1支、玻璃烧杯（≥100mL，≥70mm×50mm）1个、容量瓶（玻璃，≥100mL，配玻璃塞）1个、比色管（磨口，≥25mL，带玻璃塞）6支、胶头刻度滴管（≥3mL）1支、陶瓷刀1把、记号笔1支、pH广泛试纸（1～14）1本、实验用纱布1包、玻璃漏斗（短颈平口，d≥60mm，h≥110mm）1个等。
	1.制作实验装置模拟吸烟有害健康
2.设计并制作能较长时间维持平衡的生态瓶
3.探究栽培一种植物所需的物理和化学环境条件
4.探究影响扦插植物成活的生物和非生物因素
5.饲养家蚕并观察家蚕的生殖与发育
6.制作水族箱，饲养热带鱼
7.收集当地面包酵母菌种并比较发酵效果
8.制作泡菜并探究影响泡菜亚硝酸盐浓度的因素
9.设计简单装置，制作酸奶
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	初中生物配套实验仪器
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
3、主要配置及特征参数：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
酒精灯（≥150mL）1盏、X型支座（尼龙、镀锌圆钢，≥φ10mm凹凸式双轨插孔）1套、铁三环（金属，黑色，配紫色M6螺丝，大中小各1个） 1套、≥600mm支撑杆-母杆（不锈钢，D≥10mm，L≥300mm）1根、≥600mm支撑杆-公杆（不锈钢，D≥10mm，L≥310mm）1根、≥250mm支撑杆（不锈钢，D≥10mm，L≥250mm）1个、陶土网（≥150mmx150mm）1个、电子点火器（≥230mm×45mm）1把、双向转接头（铝合金，配紫色M6螺丝2个）2个、实验用电子天平（≥1000g，0.1g）1套、多功能卡夹（橙色ABS，≥70×35×25mm）1个、万用夹具（金属，黑色）1个、试管架（塑料，8孔8立柱，孔径≥22mm）1个、滤纸（中速，D≥110mm）1包、称量纸（≥100mm×100mm）1盒、解剖盘1个、解剖器（7件套）1套、小号试管刷（L≥180mm，毛粗20mm）1把、大号试管刷（L≥230mm，毛粗35mm）1把、砧板（塑料）1个、LED灯（白色，插电款，三档白光+线+充电头）1个等。
	配套实验仪器，应与其他实验箱配合使用。
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	生物条件探究
	1、箱体规格：450mm×320mm×170mm(±5mm)。
2、材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
▲3、主要配置器材及属性描述：符合国家人教版新课标实验器材的要求，不低于以下数量配置
生物条件探究实验箱（生物条件探究实验器）主体1件、遮光黑布≥140mm×120mm1件、电源适配器1件、次声波（地震波）发生模块1件、超声波发生模块1件、光照条件发生模块1件、温变条件发生模块1件、湿度条件发生模块1件、一次性注射器（≥(2mL）1支、橡胶手套1双、无孔硅胶塞2个、有孔硅胶塞2个等。
标▲项参数要求的需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章佐证。
4、产品技术指标：
生物条件探究实验箱（生物条件探究实验器）主体:
规格：尺寸≥320mm×120mm×100mm（±5mm）； 材质：PMMA；工艺：精加工；功能描述：实验器主体有A\B两个仓室和模块卡槽，两个仓室间有活动门板，模块卡槽板配有两个磁钢，中间有孔跟B仓室联通，功能条件发生模块配有两个铁质固定螺丝，放置在模块卡槽中时可与模块卡槽板吸合靠紧，通电打开模块即可完成针对性功能实验。
次声波（地震波）发生模块:
规格：尺寸≥90mm×70mm×45mm、输入电压DC6V、输出声波频率≤20Hz、连续可调；材质：PMMA；工艺：精加工；功能描述：接上电源适配器，按下独立开关，可产生次声波，通过调节频率模拟地震波的发生，可通过观察窗观察动物在受到特定频率次声波的刺激后的生物反应。
超声波发生模块:
规格：尺寸≥90mm×70mm×45mm、输入电压DC6V、输出声波频率20KHz≤f≤180KHz、连续可调；材质：PMMA；工艺：精加工；功能描述：接上电源适配器，按下独立开关，可产生超声波，通过调节频率模拟超声波的发生，可通过观察窗观察动物在受到特定频率超声波的刺激后的生物反应。
光照条件发生模块:
规格：尺寸≥90mm×70mm×45mm、输入电压DC6V、白光LED、功率1瓦；材质：PMMA；工艺：精加工；功能描述：接上电源适配器，按下独立开关，可产生强光照射，通过调节光强改变光照条件，可通过观察窗观察动物在受到一定光照条件下的刺激后的生物反应。
温变条件发生模块:
规格：尺寸≥90mm×70mm×45mm、输入电压DC6V、内置发热功率电阻；材质：PMMA；工艺：精加工；功能描述：空气加热，改变环境温度；接上电源适配器，按下独立开关，可加热空气改变环境温度，可通过观察窗观察动物在环境温度发生改变时的生物反应。
湿度条件发生模块:
规格：尺寸≥90mm×70mm×45mm、输入电压DC6V、内置加湿器模组；材质：PMMA；工艺：精加工；功能描述：在注水孔内注入适量的水，接上电源适配器，按下独立开关，即可迅速产生水雾改变环境湿度，通过观察窗观察动物在环境湿度发生改变时的生物反应。
	1.探究影响鼠妇（或蚯蚓等）分布的环境因素
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	学生用数码显微镜
	1、目镜：大视野广角目镜≥WF16/13mm，LB推拉式双目观察筒45°倾斜，可以360°旋转，视度可调
2、物镜：消色差物镜≥4X/0.10成像清晰圆直径≧7mm，消色差物镜≥10X/0.25成像清晰圆直径≧7mm，消色差物镜≥40X/0.65成像清晰圆直径≧6mm，消色差物镜≥100XS/1.25。
3、放大倍率：≥64X-1600X
4、转换器：四孔物镜转换器，转换器稳定性≤0.025；
5、载物台：复全金属机械载物台≥110×120mm，平台移动范围≥60mm（X）×30（Y）mm，精度不高于0.1mm，载物台侧向守5N水平方向作用力最大位移≤0.020，不可重复性≤0.003
6、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A=1.25、光栏：可变光栏
7、显微镜内置LED可充电式底光源，充电后可以连续使用50小时以上。
	配套仪器
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	心肺复苏模型
	1、全身心肺复苏模拟人≥1具（身长≥1600mm；采用热塑弹性体混合胶材料；解剖标志准确，开展人工呼吸、心肺复苏、包扎止血等模拟实践活动；2、使用说明书≥1本；3、屏障面膜≥(50张/盒)1盒；4、可换肺袋装置≥4套；5、可换面皮≥1只；6、操作指南光盘≥1张；7、急救手册≥1本；8、保修卡合格证≥1套；9、复苏操作垫≥1条；10、豪华超厚牛津袋≥1只等。
	1.开展人工呼吸、心肺复苏、包扎止血的模拟实践活动
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	泡菜坛
	≥1000 mL
	1.制作泡菜并探究影响泡菜亚硝酸盐浓度的因素
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