附件：呼和浩特市政府采购通用服务器框架协议采购需求表
一、项目名称：服务器框架协议采购
二、项目概况
[bookmark: _GoBack]呼和浩特市政府采购中心作为主征集人对服务器框架协议采购项目进行采购需求征求意见，与内蒙古自治区及各盟市共同使用征集结果，采用“一地征集、全区共享”模式。本框架协议项目的入围供应商应当为入围产品生产厂家或者生产厂家唯一授权供应商。入围供应商应在各盟市委托至少十家、旗县委托至少五家代理商，按照框架协议约定接受采购人合同授予，并履行采购合同。入围供应商应当在框架协议中提供委托协议和委托的代理商名单。 
本项目“采购需求及分包情况、采购标的”中所述的“配套的必要耗材、配件报价、约定期限”表格里所有的配件需参考“最高限制单价”进行报价，但不计算在投标产品报价范围。
三、采购内容
（一）采购品目：服务器
	序号
	采购包号
	标的名称
	最高限制单价（元）
	计量单位
	是否采购进口产品
	是否强制采购节能产品
	是否优先采购环保产品

	1
	采购包1
	服务器1
	35000
	台
	否
	否
	是

	2
	采购包2
	服务器2
	40000
	台
	否
	否
	是

	3
	采购包3
	服务器3
	45000
	台
	否
	否
	是

	4
	采购包4
	服务器4
	50000
	台
	否
	否
	是

	5
	采购包5
	服务器5
	65000
	台
	否
	否
	是

	6
	采购包6
	服务器6
	60000
	台
	否
	否
	是

	7
	采购包7
	服务器7
	90000
	台
	否
	否
	是

	8
	采购包8
	服务器8
	100000
	台
	否
	否
	是

	9
	采购包9
	服务器9
	70000
	台
	否
	否
	是

	10
	采购包10
	服务器10
	80000
	台
	否
	否
	是

	11
	采购包11
	服务器11
	65000
	台
	否
	否
	是

	12
	采购包12
	服务器12
	80000
	台
	否
	否
	是

	13
	采购包13
	服务器13
	90000
	台
	否
	否
	是

	14
	采购包14
	服务器14
	100000
	台
	否
	否
	是

	15
	采购包15
	服务器15
	65000
	台
	否
	否
	是

	16
	采购包16
	服务器16
	80000
	台
	否
	否
	是

	17
	采购包17
	服务器17
	40000
	台
	否
	否
	是

	18
	采购包18
	服务器18
	45000
	台
	否
	否
	是

	19
	采购包19
	服务器19
	70000
	台
	否
	否
	是

	20
	采购包20
	服务器20
	80000
	台
	否
	否
	是

	21
	采购包21
	服务器21
	40000
	台
	否
	否
	是

	22
	采购包22
	服务器22
	100000
	台
	否
	否
	是

	23
	采购包23
	服务器23
	80000
	台
	否
	否
	是

	24
	采购包24
	服务器24
	80000
	台
	否
	否
	是

	25
	采购包25
	服务器25
	100000
	台
	否
	否
	是

	26
	采购包26
	服务器26
	50000
	台
	否
	否
	是

	27
	采购包27
	服务器27
	22400
	台
	否
	否
	是

	28
	采购包28
	服务器28
	21600
	台
	否
	否
	是

	29
	采购包29
	服务器29
	52000
	台
	否
	否
	是

	30
	采购包30
	服务器30
	84600
	台
	否
	否
	是


（二）技术参数及要求
1.分包名称：服务器1
1)标的名称：服务器1 
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	大于等于2.4GHz
	2.4GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	大于等于12核
	12核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR5（供应商根据实际情况填写）
	DDR5
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥64GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥4800MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	大于等于30MB
	30MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	/
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量
单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


2.分包名称：服务器2
1)标的名称：服务器2 
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.0GHz
	2.0GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥20核
	20核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR5（供应商根据实际情况填写）
	DDR5
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥64GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥4800MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥37.5MB
	37.5MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	/
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


3.分包名称：服务器3
1)标的名称：服务器3
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.0GHz
	2.0GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥16核
	16核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR5（供应商根据实际情况填写）
	DDR5
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥64GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥4800MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	大于等于30MB
	30MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	/
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


4.分包名称：服务器4
1)标的名称：服务器4
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.0GHz
	2.0GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥28核
	28核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR5（供应商根据实际情况填写）
	DDR5
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥64GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥4800MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥52.5MB
	52.5MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	/
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


5.分包名称：服务器5
1)标的名称：服务器5
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.2GHz
	2.2GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥32核
	32核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR5（供应商根据实际情况填写）
	DDR5
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥64GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥4800MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥60MB
	60MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	/
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


6.分包名称：服务器6
1)标的名称：服务器6
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.1GHz
	2.1GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥32核
	32核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR5（供应商根据实际情况填写）
	DDR5
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥64GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥4800MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥60MB
	60MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	/
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


7.分包名称：服务器7
1)标的名称：服务器7
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.8GHz
	2.8GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥32核
	32核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR5（供应商根据实际情况填写）
	DDR5
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥64GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥4800MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥60MB
	60MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	/
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	



8.分包名称：服务器8
1)标的名称：服务器8
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.3GHz
	2.3GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥48核
	48核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR5（供应商根据实际情况填写）
	DDR5
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥64GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥4800MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥300MB
	300MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	/
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


9.分包名称：服务器9
1)标的名称：服务器9
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	≥4颗
	4颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.1GHz
	2.1GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	≥8
	8
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥24核
	24核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR5（供应商根据实际情况填写）
	DDR5
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥64GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥4800MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥60MB
	60MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	/
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	9
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


10.分包名称：服务器10
1)标的名称：服务器10
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	≥4颗
	4颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.1GHz
	2.1GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	≥8
	8
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥24核
	24核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR5（供应商根据实际情况填写）
	DDR5
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥64GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥4800MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥60MB
	60MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	≥4U
	4U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	/
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


11.分包名称：服务器11
1)标的名称：服务器11
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥3.25GHz
	3.25GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥32核
	32核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR5（供应商根据实际情况填写）
	DDR5
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥64GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥4800MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥256MB
	256MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	/
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


12.分包名称：服务器12
1)标的名称：服务器12
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥3.1GHz
	3.1GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥64核
	64核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR5（供应商根据实际情况填写）
	DDR5
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥64GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥4800MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥256MB
	256MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	/
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


13.分包名称：服务器13
1)标的名称：服务器13
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.25GHz
	2.25GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥128核
	128核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR5（供应商根据实际情况填写）
	DDR5
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥64GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥4800MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥256MB
	256MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	/
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


14.分包名称：服务器14
1)标的名称：服务器14
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	大于等于2.4GHz
	2.4GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥96核
	96核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR5（供应商根据实际情况填写）
	DDR5
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2个 1GE，2个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥64GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥4800MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥256MB
	256MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	/
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


15.分包名称：服务器15
1)标的名称：服务器15
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.0GHz
	2.0GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥32核
	32核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR4（供应商根据实际情况填写）
	DDR4
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥32GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥3200MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥64MB
	64MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


16.分包名称：服务器16
1)标的名称：服务器16
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.0GHz
	2.0GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥32核
	32核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR4（供应商根据实际情况填写）
	DDR4
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥32GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥3200MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥64MB
	64MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	≥4U
	4U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


17.分包名称：服务器17
1)标的名称：服务器17
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.0GHz
	2.0GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥16核
	16核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR4（供应商根据实际情况填写）
	DDR4
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥32GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥3200MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥32MB
	32MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


18.分包名称：服务器18
1)标的名称：服务器18
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.0GHz
	2.0GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥16核
	16核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR4（供应商根据实际情况填写）
	DDR4
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥32GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥3200MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥32MB
	32MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	≥4U
	4U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


19.分包名称：服务器19
1)标的名称：服务器19
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.1GHz
	2.1GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥64核
	64核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR4（供应商根据实际情况填写）
	DDR4
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥32GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥2666MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥32MB
	32MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


20.分包名称：服务器20
1)标的名称：服务器20
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.1GHz
	2.1GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥64核
	64核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR4（供应商根据实际情况填写）
	DDR4
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥24（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥32GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥2666MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥32MB
	32MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	≥4U
	4U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


21.分包名称：服务器21
1)标的名称：服务器21
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	≥1颗
	1颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.2GHz
	2.2GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥64核
	64核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	0
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	无
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR4（供应商根据实际情况填写）
	DDR4
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥32GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥2666MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥32MB
	32MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	≥1U
	1U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


22.分包名称：服务器22
1)标的名称：服务器22
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.6GHz
	2.6GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥64核
	64核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥800W，处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	800
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR4（供应商根据实际情况填写）
	DDR4
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥64GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥3200MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥256MB
	256MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


23.分包名称：服务器23
1)标的名称：服务器23
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.2GHz
	2.2GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥32核
	32核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR4（供应商根据实际情况填写）
	DDR4
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥64GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥3200MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥256MB
	256MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


24.分包名称：服务器24
1)标的名称：服务器24
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.6GHz
	2.6GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥32核
	32核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥16个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	16个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR4（供应商根据实际情况填写）
	DDR4
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥32GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥2933MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥32MB
	32MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


25.分包名称：服务器25
1)标的名称：服务器25
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.6GHz
	2.6GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	≥8
	8
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥32核
	32核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥16个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	16个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥2000瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔。
	2000
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR4（供应商根据实际情况填写）
	DDR4
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥64GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥2933MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥32MB
	32MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	≥4U
	4U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


26.分包名称：服务器26
1)标的名称：服务器26
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	机架式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	大于等于2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	大于等于2.4GHz
	2.4GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥32核
	32核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥3
	3
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥480GB
	480GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥8TB
	8TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR4（供应商根据实际情况填写）
	DDR4
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE，2 个 10GE(光口)
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥32GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥2666MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥64MB
	64MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	结构
	产品结构
	大于等于2U
	2U
	允许正偏离

	24
	外观
	服务器导轨
	
	产品包含安装导轨
	允许正偏离

	25
	安全
	关键部件安全要求
	
	CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求
	允许正偏离

	26
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


27.分包名称：服务器27
1)标的名称：服务器27
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	塔式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	≥1颗
	1颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥1.9GHz
	1.9GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥6核
	6核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	
	0
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	
	无
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	≥2TB
	2TB
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR4（供应商根据实际情况填写）
	DDR4
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥32GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥2666MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥8MB
	8MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	外观
	服务器导轨
	
	/
	允许正偏离

	24
	安全
	关键部件安全要求
	
	/
	允许正偏离

	25
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


28.分包名称：服务器28
1)标的名称：服务器28
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	塔式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	≥2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥1.9GHz
	1.9GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥6核
	6核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	
	0
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥2TB
	2TB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	
	无
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR4（供应商根据实际情况填写）
	DDR4
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥32GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥2666MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥8MB
	8MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	外观
	服务器导轨
	
	/
	允许正偏离

	24
	安全
	关键部件安全要求
	
	/
	允许正偏离

	25
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


29.分包名称：服务器29
1)标的名称：服务器29
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	塔式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	≥2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.0GHz
	2.0GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥12核
	12核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	
	0
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥960GB
	960GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	
	无
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥500瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	500
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR4（供应商根据实际情况填写）
	DDR4
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥32GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥2666MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥24MB
	24MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	外观
	服务器导轨
	
	/
	允许正偏离

	24
	安全
	关键部件安全要求
	
	/
	允许正偏离

	25
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


30.分包名称：服务器30
1)标的名称：服务器30
2)货物技术参数要求：
	序号
	技术要求
	技术参数
	参数值规则
	参数值
	参数值偏离规则

	1
	功能
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
	RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	允许正偏离

	2
	功能
	RAID卡BBU单元
	
	支持电池或电容备份单元
	允许正偏离

	3
	性能
	产品类别
	
	塔式服务器
	允许正偏离

	4
	性能
	CPU数量
	≥2颗
	2颗
	允许正偏离

	5
	性能
	CPU主频
	≥2.8GHz
	2.8GHz
	允许正偏离

	6
	性能
	内存数量
	大于等于4
	4
	允许正偏离

	7
	性能
	单CPU核数
	≥16核
	16核
	允许正偏离

	8
	性能
	固态硬盘数量(块)
	≥2
	2
	允许正偏离

	9
	性能
	机械硬盘数量(块)
	
	0
	允许正偏离

	10
	性能
	固态硬盘单盘容量
	≥960GB
	960GB
	允许正偏离

	11
	性能
	机械硬盘单盘容量
	
	无
	允许正偏离

	12
	性能
	主板内存槽数量
	可扩展插槽数量≥4个（供应商根据实际情况填写插槽数量）
	4个
	允许正偏离

	13
	性能
	电源功率(W)
	单电源功率≥700瓦（供应商根据实际情况填写），处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔
	700
	允许正偏离

	14
	性能
	内存规格
	≥DDR4（供应商根据实际情况填写）
	DDR4
	允许正偏离

	15
	性能
	硬盘插槽数量及规格
	
	≥8（此为最低要求，供应商应根据实际情况填写）
	允许正偏离

	16
	性能
	网口速率和数量
	
	≥2 个 1GE
	允许正偏离

	17
	性能
	电源模块数量
	
	≥2个（供应商根据实际情况填写），电源冗余配置
	允许正偏离

	18
	性能
	单内存模块容量
	
	≥32GB
	允许正偏离

	19
	性能
	内存速率
	
	≥2666MT/s（供应商根据实际情况填写）
	允许正偏离

	20
	性能
	RAID卡缓存容量大小
	
	缓存≥2GB
	允许正偏离

	21
	性能
	单CPU末级缓存容量
	≥37MB
	37MB
	允许正偏离

	22
	性能
	实配RAID卡或控制器数量
	≥1（供应商根据实际情况填写）
	1
	允许正偏离

	23
	外观
	服务器导轨
	
	/
	允许正偏离

	24
	安全
	关键部件安全要求
	
	/
	允许正偏离

	25
	其他
	采购需求标准
	
	满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求
	允许正偏离


3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：
	序号
	类别
	名称
	计量单位
	配置描述
	最高限制单价（元）
	约定期限（年）

	1
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	880
	

	2
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1450
	

	3
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR4 3200 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	4
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 16GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	5
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 32GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	6
	配套的必要配件
	内存
	个
	DDR5 4800 64GB内存，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3300
	

	7
	配套的必要配件
	SSD
	个
	480G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2000
	

	8
	配套的必要配件
	SSD
	个
	960G 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2500
	

	9
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4500
	

	10
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7800
	

	11
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SATA 6GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	13000
	

	12
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68T 2.5 SAS 24GB SSD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	18500
	

	13
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.92TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4900
	

	14
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.84TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	7100
	

	15
	配套的必要配件
	SSD
	个
	7.68TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12600
	

	16
	配套的必要配件
	SSD
	个
	1.6TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	5000
	

	17
	配套的必要配件
	SSD
	个
	3.2TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8500
	

	18
	配套的必要配件
	SSD
	个
	6.4TB 2.5 SSD（Nvme），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	

	19
	配套的必要配件
	HDD
	个
	600GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	20
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1600
	

	21
	配套的必要配件
	HDD
	个
	900GB 15k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2400
	

	22
	配套的必要配件
	HDD
	个
	1.2TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1800
	

	23
	配套的必要配件
	HDD
	个
	2.4TB 10k 2.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2800
	

	24
	配套的必要配件
	HDD
	个
	4TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1680
	

	25
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	2280
	

	26
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3720
	

	27
	配套的必要配件
	HDD
	个
	16TB 7.2k 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4320
	

	28
	配套的必要配件
	HDD
	个
	8TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	29
	配套的必要配件
	HDD
	个
	12TB 7.2K 3.5 NLSAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4200
	

	30
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SAS 12GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6600
	

	31
	配套的必要配件
	HDD
	个
	20TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6500
	

	32
	配套的必要配件
	HDD
	个
	22TB 7.2K 3.5 SATA 6GB HDD，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	8300
	

	33
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1080
	

	34
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口1G RJ45网卡，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1300
	

	35
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1900
	

	36
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 四口10G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	37
	配套的必要配件
	网卡
	个
	PCI-E 双口25G光纤网卡（含光模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4800
	

	38
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR200 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	14000
	

	39
	配套的必要配件
	网卡
	个
	HDR100 单口，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	10000
	

	40
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口SAS卡，支持RAID 0/1/5，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	3000
	

	41
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口2GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	4000
	

	42
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	8端口4GB缓存Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6100
	

	43
	配套的必要配件
	RAID卡
	个
	超级电容，产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	1200
	

	44
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口16Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	6800
	

	45
	配套的必要配件
	FC HBA卡
	个
	双口32Gb PCI-E 光纤HBA卡（含模块），产品免费服务周期(含换件和维修)≥3年
	12000
	


四、商务要求
1) 产品升级换代规则：本项目 支持 入围供应商对已入围产品进行升级换代。
 供应商可在质量不降低、价格不提高的前提下，对产品升级换代、用新产品替代原入围产品。经征集人审核通过后，新产品替代原产品并生效，原入围产品将不再服务于本次征集的框架协议。已成交的原入围产品，供应商需按合同继续履约。
2) 产品在售证明：货物是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。
3) 交货时间：采购人和供应商在框架协议第二阶段进行约定。
4) 交货地点和方式：内蒙古自治区单位、呼和浩特市单位，送货上门
5) 支付方式： 一次性付款或分期付款
6) 支付时间和条件：对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。
7) 包装方式及运输：
内蒙古自治区范围内免费派送。
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
8) 售后服务：
供应商提供的商品的技术规格应满足或优于征集文件规定的技术规格；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。供应商应保证商品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证其提供的商品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供应商承担。
供应商提供的配件价格不得高于其厂商官方网站、自营电商平台、国内主流的大型网购商城以及门店商场等的配件价格。
入围供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；供应商提供同城4h、异地12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；故障硬盘不返还维修（硬盘故障后，免费更换新的硬盘，原盘由用户保留）。
9) 商务及其他要求：
（1）供应商每个采购包只能用一个产品进行响应，且同一款产品仅可参与响应一个采购包，供应商用多款产品响应一个采购包或者用一款产品响应多个采购包，均被视为无效响应。
（2）供应商应为所投产品的生产厂家或者生产厂家唯一授权的供应商，否则视为无效响应；生产厂家与其授权的供应商参加同一采购包响应的，或生产厂家授权两家及以上供应商参与同一采购包响应的，均视为无效响应。
（3）供应商响应的货物须符合国家相关产业政策，合法销售、原厂原装、全新正品，符合国家三包政策。
10) 违约责任：
供应商在框架协议执行过程中出现违反本项目征集文件规定或响应文件承诺的违约行为的，征集人、采购人依据政府采购法律、法规进行处理，并依法追究供应商的违约责任。
11) 解决争议的方式：
交易各方因本框架协议产生争议，应当在遵守本征集文件、框架协议的基础上协商解决，协商不成的，选择以下方式：（一）提交仲裁委员会仲裁。（二）向征集人、采购人所在地人民法院起诉。
12) 商务及其他要求：
（1）供应商每个采购包只能用一个产品进行响应，且同一款产品仅可参与响应一个采购包，供应商用多款产品响应一个采购包或者用一款产品响应多个采购包，均被视为无效响应。
（2）供应商应为所投产品的生产厂家或者生产厂家唯一授权的供应商，否则视为无效响应；生产厂家与其授权的供应商参加同一采购包响应的，或生产厂家授权两家及以上供应商参与同一采购包响应的，均视为无效响应。
（3）供应商响应的货物须符合国家相关产业政策，合法销售、原厂原装、全新正品，符合国家三包政策。
五、资格审查
生产厂家或者生产厂家唯一授权供应商的证明材料。
1)供应商如是生产厂家，应当在响应文件中上传响应产品品牌的《商标注册证》或商标使用许可授权证明（同时提供《商标注册证》）的原件扫描件并进行电子签章。具体要求如下：①提供《商标注册证》的注册人应与响应供应商名称一致；提供商标使用许可授权证明的，授权人应为《商标注册证》中的注册人，使用人应与响应供应商名称一致；如因供应商工商登记信息发生变更导致名称不一致的，需提供市场监管部门变更登记的证明材料；②《商标注册证》核定使用商品分类应包括本次响应产品对应分类；③提交响应文件时，《商标注册证》应在有效期内，入围后供应商应确保在框架协议生效期间《商标注册证》有效。
2) 供应商如是生产厂家唯一授权供应商，应当在响应文件中除提供上述要求的证明材料（生产厂家需加盖公章）外，还应提供唯一授权文件扫描件。


